겨울철 농업기계 보관 및 관리요령

겨울철 동파와 부식 방지를 위한 적정 부동액 사용, 각부 기름칠

등 정비와 철저한 관리로 기계수명 연장 및 비용 절감.

[농업기계 보관요령]

◎ 농업기계의 내•외관을 깨끗이 청소한 후 기름칠을 하고 각종 볼트 및

너트를 점검하고 클러치 및 레버, V벨트는 풀림 상태로 보관.

◎ 가솔린엔진은 연료를 빼주고, 디젤엔진은 연료를 가득 채워둬야 하며

각 주유 부분에는 오일이나 그리스를 충분히 주유

◎ 엔진은 점화플러그, 기화기, 공기청정기 등을 깨끗이 청소하고 냉각수를

완전히 빼 주든가, 적정 부동액을 사용하여 동파를 방지하고 실린더

내에는 5～6방울의 오일을 넣고 6～7회 공회전시켜 압축점에서 고정.

※ 부동액을 사용하는 경우에는 부동액의 농도를 확인, 2년 주기로 교환.

◎ 바퀴는 공기를 평소보다 더 넣어 주고 나무받침대 위에 올려놓고,

기계는 햇빛을 직접 받지 않고 통풍이 잘 되는 곳에 덮개를 씌워 보관

[기종별 보관요령]

◎ 경운기 : 쟁기, 로터리 등 작업기에 오일을 발라주고, 트랙터는 클러치를

떼어 주며 유압리프트 암을 올려놓는다.

◎ 이앙기 : 이앙암 스프링이 풀려있는 상태로 두고 육묘상자는 깨끗이 씻어서

30단 이내로 쌓아둔다.

◎ 콤바인 : 콤퓨레셔 등을 이용하여 주요 청소구에 대한 청소를 철저히 하고

녹슬음 방지를 위하여 예취 날에 그리스로 발라준다.

◎ 방제기 : 남은 약액이 없도록 맑은 물로 깨끗이 씻어내고 호스내의 물을 완전히

빼어준다.

◎ 그 밖에

- 각종 작업기, 공구, 부품기름걸레로 닦은 후 정돈하여 보관하고 배터리는

보관 중에 누전으로 인한 화재를 막기 위하여 (-)단자를 떼어 놓는다.

- 각종오일 상태를 점검해 필요시 교환하고, 교환 후에는 약 5분 정도 작동

시켜 각 부위에 오일이 공급 및 도포 되도록 하고,  보관 중에도 1주일에

1회 정도는 가동해 본다.

농업기술센터 기술보급과(농업기계팀) ☎840-8720, 8725