영농철 대비 농기계 정비·점검 요령

- 겨울동안 사용하지 않던 농기계는 꼭 정비 후 사용하세요.  -

엔진고장은 물론, 브레이크 작동 불량 등으로 안전사고 발생 우려

1. 농기계에 묻은 흙이나 먼지를 깨끗이 씻어낸 뒤 기름칠.

각 부위의 배선을 비롯해 볼트나 너트가 풀린 곳이 없는지, 연료나

오일이 새지 않는지 점검해 이상이 있으면 즉시 정비.

2. 엔진오일과 미션오일의 양과 상태를 점검. 오일 눈금을 확인해보고

부족하면 보충하고, 오일 색이 검거나 점도가 낮으면 교환.

3. 연료 필터, 엔진오일 필터 등 각종 필터는 청소하거나 교환.

연료탱크와 연료관, 연결부에 깨지거나 찌그러진 곳은 없는지 확인,

연료탱크 내의 침전물은 깨끗이 씻어내고 연료를 채워둠.

4. 냉각수의 양은 적당한지, 새는 곳은 없는지 점검.

냉각수의 양은 보조 물탱크의 상한선과 하한선 사이에 있도록 채워둠.

5. 에어클리너의 경우. 건식은 필터의 오염 상태를 봐서 청소하거나 교환,

습식은 경유나 석유를 이용해 세척.

6. 브레이크나 클러치 페달은. 유격이 정해진 범위가 되도록 조정하고,

좌우가 같은지 확인한다. 주차브레이크의 작동 상태도 함께 점검.

7. 배터리는. 윗면의 점검 창을 통해 충전 상태를 확인하고, 단자가 부식

됐거나 흰색가루가 묻어 있는 경우 깨끗하게 청소하고 윤활유를 발라줌.

8. 각종 전기배선과 접속부, 전구, 퓨즈 등도 점검해 이상이 있으면 교환,

시동을 걸어 정상적으로 작동하면 3~4분간 난기운전을 함.

- 농업기술센터 기술보급과(농업기계팀) ☎840-8720, 8725 -