제25호 태풍「콩레이」대비 임산물, 시설물 관리요령

1. 밭작물

가. (예상피해) 강풍에 의한 쓰러짐, 잎·줄기 찢어짐 및 낙과, 호우에 의한 침관수 등 피해 우려

나. (대    책) 오미자, 복분자 등 지주시설을 보강하여 쓰러짐 피해 예방, 수확이 가능한 작물은 서둘러 수확하고 태풍 통과 전·후 병해충 방제, 쓰러진 임산물은 1∼2일 이내에 세워주고, 겉흙이 씻겨 내려간 포기는 흙을 보완

○ 사전준비

- 배수로를 깊게 설치하여 습해 사전 예방

- 비가 오기 전에 주요 병해충 예방 약제 살포

○ 사후관리

- 조기배수, 쓰러진 임산물 세우기, 겉흙이 씻겨 내려간 포기는 포기 및 뿌리에 흙덮기 등 보완작업

2. 수실류

가. (예상피해) 떫은감, 밤, 호두 등은 한창 크고 있으며, 오미자 등 수확기에 든 수실은 약한 바람에도 낙과피해가 우려되며, 강풍에 의한 가지 부러짐, 낙과·낙엽 피해 우려

나. (대    책) 바람에 의하여 찢어질 우려가 있는 가지는 유인하여 묶어주고 늘어진 가지는 받침대를 받쳐주고, 수확기인 수실은 태풍이 오기 전 미리 수확

○ 사전준비

- 배수로를 정비하여 습해 예방 및 초생재배 과수원은 풀베기

- 밀식재배는 철선지주를 점검하여 선의 당김 상태를 확인하고, 가지를 지주시설에 고정

*　떫은감 등 과원은 철재파이프를 3m 간격의 서까래에 가로대를 설치하여 결과지 묶어주기

- 수확기에 다다른 수실는 비가 그친 후 2∼3일 후에 수확

- 바람이 불어오는 방향으로 방풍림이나 방풍망 설치

○ 사후관리

- 부러지거나 찢어진 가지는 깨끗하게 잘라낸 후 적용약제 발라주기

- 흙이 씻겨나가 노출된 뿌리에 흙덮기, 유실․매몰된 곳은 보수와 복구 정비

- 쓰러진 나무는 토양이 젖어있는 상태에서 뿌리가 손상되지 않도록 천천히 일으켜 세우고 보조지주를 설치

- 침․관수된 과원은 잎, 줄기 등에 묻은 오물을 씻어주고, 낙과된 과실과 유입된 흙을 제거하여 과원 내 청결 유지

- 떫은감의 둥근무늬낙엽병 등 수실류 등의 병해충 방제철저

3. 임업시설물

가. (예상피해) 강풍 및 호우로 인한 시설물 파손 우려

나. (대    책) 태풍피해 예상 시 농기계, 기자재 등은 안전한 곳으로 이동

○ 사전준비

- 하우스, 표고재배사 등 풍수해 위험지구 내 시설물 관리 및 보수

- 홍수 대비 응급복구 자재·장비 미리 확보 및 비축관리

- 강풍이 불 때는 비닐하우스, 대추비가림시설 등은 끈으로 튼튼히 고정하여 골재와 비닐을 밀착시켜 피해예방

- 비닐 교체예정인 하우스는 비닐을 미리 제거하여 피해 예방

○ 사후관리

- 복구인력 및 장비동원 피해 시설물 응급복구 실시

- 내재해형 규격설계에 의한 시설물 설치 등 피해 재발방지대책 수립

4. 농·임업인 안전사고 예방준수

가. (예상피해) 급류에 휘말리거나 감전사고 등

나. (대    책) 상습 침수지역 사전 대피

○ 저지대․상습 침수지역은 대피를 준비하고, 고압전선(가로등, 신호등) 근처 접근 금지

○ 천둥․번개․홍수 등의 위험이 있을 경우 건물 안이나 낮은 지역으로 대피

○ 집 주변의 산사태 위험이 있는지 살피고 대피 준비

○ 다리나 하천도로는 안전한지 확인한 후에 이용