	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 공주시 공단길 58(검상농공단지 내 주차장)

□ 측정구분 : 검상농공단지 민원

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, BTEX 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2019. 4. 12.～ 4. 18.(7일간)

측정일	4. 11	4. 12 ~ 4. 18	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 10.5 ℃ 2. 습도 : 평균 59.0 % 3. 주풍향 : 북풍 또는 남서풍 4. 풍속 : 평균 1.4 m/s, 시간최대 4.4 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 37∼57㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 20∼27㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002~0.005ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.010～0.021ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
4.12		37	20	0.005	0.016	0.029	0.6
4.13		41	24	0.003	0.016	0.025	0.5
4.14		43	27	0.002	0.010	0.027	0.5
4.15		50	21	0.003	0.015	0.023	0.6
4.16		57	20	0.003	0.021	0.018	0.5
4.17		45	21	0.003	0.017	0.025	0.5
4.18		38	25	0.002	0.014	0.014	0.5
환경기준	국가	100 / 일	35 / 일	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
	충청남도	80 / 일	40 / 일	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs>

□ 벤젠은 일평균농도 0.9~1.3 ㎍/㎥, 측정기간 평균 1.1 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족함

□ 톨루엔 8.2 ㎍/㎥, 에틸벤젠 2.8, m,p-자일렌 11.9, o-자일렌 5.4 ㎍/㎥으로 검출되었음

표 2. VOCs항목 측정결과

구분		Benzene (㎍/㎥)	Toluene (㎍/㎥)	Ethylbenzene (㎍/㎥)	m,p-Xylene (㎍/㎥)	o-Xylene (㎍/㎥)
4.12		1.1	7.8	3.0	8.7	5.3
4.13		1.1	8.7	2.3	7.2	4.9
4.14		1.1	7.1	2.0	6.6	4.6
4.15		1.1	7.4	2.3	9.0	4.8
4.16		1.2	9.3	2.7	17.5	6.2
4.17		1.3	9.9	4.3	19.9	6.5
4.18		0.9	5.9	3.6	18.8	5.9
측정기간 평균		1.1	8.2	2.8	11.9	5.4
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

<기타항목>

□ NH3 일평균농도는 13.1~20.8 ppb, 측정기간 평균농도는 15.8 ppb 이였음.

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	4.12	4.13	4.14	4.15	4.16	4.17	4.18	평균
NH3 (ppb)	13.3	13.1	17.9	15.0	13.9	19.4	20.8	15.8
환경기준	해 당 없 음

<중금속>

□ 측정기간 장비이상으로 인해 데이터 사용불가.

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 공  주 : 공주시 봉황로 1, 공주시의회

- 청양읍 : 청양군 청양읍 칠갑산로 7길 54, 청양군 보건의료원

<입자상 물질>

□ PM10는 44 ㎍/㎥로 주변 공주 43 ㎍/㎥, 청양읍 40 ㎍/㎥보다 다소 높음

□ PM2.5는 23 ㎍/㎥로 공주 21 ㎍/㎥보다 높고, 청양읍 24 ㎍/㎥보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3, 4참조)

□ 4월 13일 대기 정체로 국내·외 미세먼지가 축적되어 PM2.5 농도가 다소 높음

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	공주	청양읍	이동차	공주	청양읍
4.12	37	37	37	20	21	25
4.13	41	42	39	24	25	28
4.14	43	45	41	27	25	30
4.15	50	55	54	21	23	23
4.16	57	52	46	20	15	26
4.17	45	40	34	21	16	16
4.18	38	31	28	25	21	20
평균	44	43	40	23	21	24

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 3. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 4. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.003 ppm으로 공주 0.003 ppm과 비슷하고, 청양읍 0.005 ppm보다 낮음

□ NO2 농도는 0.016 ppm으로 공주 0.012 ppm, 청양읍 0.010 ppm보다 높음

□ O3 농도는 0.023 ppm으로 공주 0.049 ppm, 청양읍 0.039 ppm보다 낮음

□ CO 농도는 0.5 ppm으로 공주 0.4 ppm, 청양읍 0.4 ppm보다 높음

표 6. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	공주	청양읍	이동차	공주	청양읍
4.12	0.005	0.004	0.005	0.016	0.011	0.010
4.13	0.003	0.003	0.005	0.016	0.012	0.009
4.14	0.002	0.003	0.005	0.010	0.011	0.007
4.15	0.003	0.003	0.005	0.015	0.010	0.010
4.16	0.003	0.003	0.005	0.021	0.016	0.011
4.17	0.003	0.004	0.006	0.017	0.012	0.010
4.18	0.002	0.003	0.004	0.014	0.012	0.010
평균	0.003	0.003	0.005	0.016	0.012	0.010

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	공주	청양읍	이동차	공주	청양읍
4.12	0.029	0.054	0.041	0.6	0.4	0.4
4.13	0.025	0.056	0.047	0.5	0.4	0.4
4.14	0.027	0.053	0.047	0.5	0.4	0.4
4.15	0.023	0.052	0.038	0.6	0.4	0.4
4.16	0.018	0.045	0.038	0.5	0.4	0.4
4.17	0.025	0.054	0.041	0.5	0.3	0.4
4.18	0.014	0.032	0.023	0.5	0.3	0.4
평균	0.023	0.049	0.039	0.5	0.4	0.4