	대기환경 모니터링 결과

1		현 황

□ 측정지점 : 공주시 탄천면 안터새말길 34(안영1리 경로당)

□ 측정구분 : 탄천산업단지 민원, 신규 측정소 설치 사전조사

□ 측정항목 : PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3 등

□ 측정방법 : 이동측정시스템 이용 24시간 연속측정

□ 측정기간 : 2019. 4. 23.～ 5. 1.(9일간)

측정일	4. 22	4. 23 ~ 5. 1	비 고
조치사항	예비측정	정상측정

1. 온도 : 평균 13.5 ℃ 2. 습도 : 평균 83.8 % 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 0.8 m/s, 시간최대 2.1 m/s

<그림 1. 풍배도 및 기상상태, 측정지점 위치>

2		측정 결과

<일반항목>

□ PM10 : 일평균 농도는 13∼47㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 6∼31㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 만족함

□ SO2 : 일평균측정값은 0.001~0.002ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.008～0.018ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

표 1. 대기오염물질 측정결과(일반항목)

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
4.23		40	25	0.002	0.018	0.032	0.4
4.24		18	12	0.001	0.009	0.032	0.3
4.25		47	30	0.002	0.015	0.027	0.4
4.26		13	6	0.001	0.008	0.036	0.3
4.27		18	12	0.001	0.010	0.037	0.3
4.28		22	15	0.002	0.009	0.040	0.3
4.29		22	18	0.002	0.014	0.035	0.4
4.30		25	18	0.001	0.012	0.034	0.4
5.1		42	31	0.002	0.015	0.017	0.4
환경기준	국가	100 / 일	35 / 일	0.05 / 일 0.15 / 시간	0.06 / 일 0.1 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	9 / 8시간 25 / 시간
	충청남도	80 / 일	40 / 일	0.03 / 일 0.10/ 시간	0.04 / 일 0.08 / 시간	0.06 / 8시간 0.1 / 시간	5/ 8시간 10 / 시간

<VOCs>

□ 벤젠은 일평균농도 0.5~0.8 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.6 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족하였음

□ 톨루엔 7.2 ㎍/㎥, 그 외 에틸벤젠 1.4, m,p-자일렌 1.6, o-자일렌 0.6, 스티렌 1.0 ㎍/㎥이 검출되었음

□ 톨루엔은 23일 16시~17시, 25일 12~13시, 26일 10시 30일 20시에 높았으며, 남풍·남동풍일 때 다소 높게 나타남

표 2. VOCs항목 측정결과

구분		Benzene (㎍/㎥)	Toluene (㎍/㎥)	Ethylbenzene (㎍/㎥)	m,p-Xylene (㎍/㎥)	o-Xylene (㎍/㎥)	Styrene (㎍/㎥)
4.23		0.8	10.4	2.2	2.6	1.0	1.4
4.24		0.6	9.1	1.4	1.9	0.8	1.3
4.25		0.8	10.2	1.7	1.8	0.8	1.0
4.26		0.5	5.5	0.7	0.9	0.3	0.6
4.27		0.5	4.6	0.8	0.9	0.4	0.7
4.28		0.6	4.6	0.7	1.0	0.4	0.9
4.29		0.7	4.4	0.8	1.0	0.4	0.7
4.30		0.6	8.7	3.0	2.4	0.8	1.1
5.1		0.8	7.6	1.3	1.4	0.5	0.8
측정기간 평균		0.6	7.2	1.4	1.6	0.6	1.0
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

<그림 2. 풍향별 톨루엔 농도변화>

<기타항목>

□ H2S 일평균농도는 0.003~0.004 ppm, 측정기간 평균농도는 0.003 ppm 이였음

□ CO2 일평균농도는 417.11~463.13 ppm, 측정기간 평균농도는 433.35 ppm 이였음

□ CH4 일평균농도는 1.959~2.127 ppm, 측정기간 평균농도는 2.021 ppm 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(H2S, CO2, CH4)

구분		H2S	CO2	CH4
4.23		0.004	442.83	2.059
4.24		0.003	430.36	1.987
4.25		0.004	438.88	2.043
4.26		0.003	417.11	1.959
4.27		0.003	424.60	1.991
4.28		0.003	433.86	2.012
4.29		0.003	431.55	2.021
4.30		0.003	435.25	2.055
5.1		0.004	463.13	2.127
측정기간 평균		0.003	433.35	2.021
환경기준	국가	해 당 없 음
	충청 남도	해 당 없 음

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 공  주 : 공주시 봉황로 1, 공주시의회

- 논  산 : 논산시 시민로 389, 취암/부창동 행정복지센터

<입자상 물질>

□ PM10는 26 ㎍/㎥로 주변 공주 34 ㎍/㎥보다 낮고, 논산 27 ㎍/㎥과 비슷함

□ PM2.5는 19 ㎍/㎥로 공주 23 ㎍/㎥보다 낮고, 논산 14 ㎍/㎥보다 다소 높음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3, 4 참조)

□ 4월 25일 오전 대기정체, 오후 국외 유입 영향으로 PM2.5 농도가 높았음

□ 4월 24일 고비 사막, 내몽골 고원 및 만주지역에서 황사 발원하여 대부분 중국내륙으로 이동하여 소산되었으나, 일부가 우리나라 상층을 지나다 낙하하여 25일 농도가 다소 높았음

표 4. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(입자상 물질)

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	공주	논산	이동차	공주	논산
4.23	40	47	44	25	28	22
4.24	18	22	17	12	16	8
4.25	47	58	43	30	43	24
4.26	13	18	13	6	10	7
4.27	18	17	16	12	10	6
4.28	22	32	22	15	22	13
4.29	22	35	23	18	25	15
4.30	25	36	24	18	25	10
5.1	42	42	42	31	30	22
평균	26	34	27	19	23	14

※ 환경기준 100 ㎍/㎥

<그림 3. PM10 시간 변화 >

※ 환경기준 35 ㎍/㎥

<그림 4. PM2.5 시간 변화 >

<가스상 물질>

□ SO2 농도는 0.002 ppm으로 공주 0.003 ppm, 논산 0.002 ppm과 비슷함

□ NO2 농도는 0.012 ppm으로 공주 0.007 ppm보다 높고, 논산 0.014 ppm보다 낮음

□ O3 농도는 0.032 ppm으로 공주 0.037 ppm보다 낮고, 논산 0.031 ppm과 비슷함

□ CO 농도는 0.4 ppm으로 공주 0.4 ppm, 논산 0.5 ppm과 비슷함

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교(가스상 물질)

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	공주	논산	이동차	공주	논산
4.23	0.002	0.003	0.003	0.018	0.014	0.016
4.24	0.001	0.003	0.002	0.009	0.007	0.011
4.25	0.002	0.003	0.003	0.015	0.008	0.016
4.26	0.001	0.002	0.002	0.008	0.002	0.014
4.27	0.001	0.003	0.002	0.010	0.004	0.013
4.28	0.002	0.003	0.003	0.009	0.003	0.012
4.29	0.002	0.003	0.002	0.014	0.006	0.019
4.30	0.001	0.004	0.002	0.012	0.007	0.013
5.1	0.002	0.003	0.003	0.015	0.009	0.015
평균	0.002	0.003	0.002	0.012	0.007	0.014

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	공주	논산	이동차	공주	논산
4.23	0.032	0.043	0.034	0.4	0.4	0.5
4.24	0.032	0.037	0.032	0.3	0.3	0.5
4.25	0.027	0.029	0.024	0.4	0.4	0.5
4.26	0.036	0.041	0.033	0.3	0.3	0.4
4.27	0.037	0.039	0.035	0.3	0.3	0.4
4.28	0.040	0.046	0.039	0.3	0.3	0.4
4.29	0.035	0.030	0.023	0.4	0.4	0.5
4.30	0.034	0.040	0.035	0.4	0.4	0.5
5.1	0.017	0.032	0.027	0.4	0.4	0.5
평균	0.032	0.037	0.031	0.4	0.4	0.5