2019년도 도내 민원발생지역 대기환경 모니터링 결과 비교

민원유발 대상 (측정지점)		측정기간	일반항목				휘발성유기화합물(VOCs)					오염원과 측정지점간 이격거리
			SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	벤젠 (㎍/㎥)	톨루엔 (㎍/㎥)	에틸벤젠 (㎍/㎥)	m,p-자일렌(㎍/㎥)	o-자일렌 (㎍/㎥)
검상농공단지 (농공단지 내)		’19.04.12~04.18	0.002	0.014	0.014	0.5	1.1	8.2	2.8	11.9	5.4	단지 경계
탄천산업단지 (안양1리 경로당)		’19.04.23~05.01	0.002	0.015	0.017	0.4	0.6	7.2	1.4	1.6	0.6	320m
대산석유화학단지(서산) (산업단지 내)		’19.03.08~03.14	0.003	0.016	0.029	0.6	14.3	8.6	10.4	11.8	5.7	단지 경계
예당산업단지(예산) (산업단지 내)		’19.03.01~03.07	0.004	0.009	0.057	1.1	5.3	26.5	12.3	12.3	13.7	700m
장항산업단지(서천) (군민체육관)		’19.05.03~05.09	0.003	0.012	0.026	0.5	1.0	5.4	2.1	15.0	3.7	400m
화력발전소(태안) (이원양수장)		’19.03.22~03.28	0.003	0.005	0.038	0.5	0.9	2.7	1.7	15.0	2.0	2,000m
건설폐기물사업장(홍성) (광천 솔스빌아파트)		’19.03.08~03.14	0.003	0.017	0.010	0.4	1.5	6.5	0.9	17.0	1.0	800m
도심 대기질 측정(아산) (온양온천역)		’19.05.03~05.09	0.002	0.015	0.035	0.4	0.9	2.5	0.9	1.0	0.2
환경기준	국가		0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	0.06 / 8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간	5.0	해 당 없 음
	충청남도		0.03/일 0.10/시간	0.04/일 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간	3.0	해 당 없 음

출처 : 충남도청 홈페이지(http://www.chungnam.go.kr/cnnet/board.do?mnu_cd=CNNMENU00266)

충남도청 홈페이지→행정→기후환경→환경소식

□ 비교분석

❍ 일반항목 : 비교대상 지역보다 대기환경 양호

❍ 휘발성유기화합물 : 대산석유화학단지, 예당산업단지 보다는 양호하나 도심지역 대기질 측정결과(온양온천역) 보다 나쁨

- 화학물질․페인트․접착제 제조시설 등이 입주하여 있어 농도가 도심보다 높음(실내공기질 권고기준 보다는 매우 낮은 농도)

- 벤젠, 에틸벤젠은 대기오염물질로 배출허용기준이 있으나 기타 항목은 배출허용기준이 없음

[참고자료]

□ 휘발성유기화합물(VOCS; Volatile Organic Compounds) 이란?

끓는점이 낮아서 공기 중으로 쉽게 증발하는 액체 또는 기체상 유기화합물의 총칭.

액체연료, 파라핀, 올레핀, 방향족화합물 등 생활 주변에서 흔하게 사용되는 물질들은 대부분 휘발성 유기화합물로, 실내 주요 발생원은 건축재료, 세탁용제, 페인트, 살충제 등임.

주로 호흡 및 피부를 통해 인체에 흡수되며 급성중독일 경우 호흡곤란, 무기력, 두통, 구토 등을 초래하며 만성중독일 경우 혈액 장애, 빈혈 등을 일으킬 수 있음.

대표적인 휘발성 유기화합물로 톨루엔, 벤젠, 에틸벤젠, 자일렌, 스티렌 등이 있으며, 이 중 벤젠은 국제암연구소(IARC) 지정 1급 발암물질임.

□ 신축 공동주택의 실내공기질 권고기준(「실내공기질 관리법」시행규칙 [별표 4의2])

1. 폼알데하이드 210㎍/㎥ 이하

2. 벤젠 30㎍/㎥ 이하

3. 톨루엔 1,000㎍/㎥ 이하

4. 에틸벤젠 360㎍/㎥ 이하

5. 자일렌 700㎍/㎥ 이하

6. 스티렌 300㎍/㎥ 이하

7. 라돈 148Bq/㎥ 이하