	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 공주시 탄천면 안터새말길 34(안영1리 경로당)

□ 측정기간 : 2020. 3. 25.～ 3. 31.(7일간)

□ 측정구분 : 탄천산업단지 민원

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 35종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 일평균 농도는 35∼67 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 9∼42 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 1회 초과

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준을 만족함

□ PM10, PM2.5, NO2: 북동풍 또는 남동풍에서 높아지는 경향을 보임

□ 벤젠은 일평균농도 0.6~1.2 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.9 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥) 이내였음. 그 외 톨루엔은 남서풍(산업단지 풍하방향)에서 2.6 ㎍/㎥으로 나타났으며, 에틸벤젠 1.2, m,p-자일렌 0.7, o-자일렌 0.8, 스티렌 1.4 ㎍/㎥으로 나타남

3		측정지점 및 기상현황

1. 온 도 : 평균 9.5 ℃ 2. 습도 : 평균 67.8 % 3. 주풍향 : 북풍 4. 풍속 : 평균 0.8 m/s, 시간최대 2.3 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
3.25		67	42	0.002	0.014	0.026	0.9
3.26		42	27	0.002	0.016	0.021	1.0
3.27		35	18	0.002	0.007	0.022	0.9
3.28		36	9	0.002	0.009	0.022	0.8
3.29		40	17	0.002	0.008	0.027	0.9
3.30		41	21	0.002	0.012	0.026	0.9
3.31		39	23	0.001	0.018	0.018	0.9
평균농도		43	22	0.002	0.012	0.023	0.9
환경기준	국가	100/일	35/일	0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/일	40/일	0.03/일 0.10/시간	0.04/일 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

□ PM10 : 일평균 농도는 35∼67 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 만족함

□ PM2.5 : 일평균 농도는 9~42 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 1회 초과

□ SO2 : 일평균측정값은 0.001~0.002ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.007～0.018ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ O3, CO : 오존 평균농도 0.023 ppm, CO 0.9 ppm 으로 도 환경기준 이내임.

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
3.25		1.2	3.9	1.5	0.4	0.8	1.9
3.26		1.1	3.7	2.0	0.6	1.2	2.4
3.27		0.9	2.8	1.0	0.9	0.7	1.3
3.28		0.6	1.6	0.6	0.9	0.6	1.0
3.29		0.8	1.4	0.7	0.8	0.9	0.8
3.30		0.9	2.1	1.1	0.8	0.5	1.1
3.31		1.0	2.4	1.5	0.2	0.8	1.9
측정기간 평균		0.9	2.6	1.2	0.7	0.8	1.4
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

PM10	PM2.5
NO2	Toluene

□ 벤젠은 일평균농도 0.6~1.2 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.9 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족함

□ 톨루엔 2.6 ㎍/㎥으로 남서풍에서 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 1.2, m,p-자일렌 0.7, o-자일렌 0.8, 스티렌 1.4 ㎍/㎥으로 나타남

3. 기타항목

□ NH3 일평균농도는 8.9~20.0 ppb, 측정기간 평균농도는 14.6 ppb 이였음.

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	3.25	3.26	3.27	3.28	3.29	3.30	3.31	평균
NH3 (ppb)	15.6	20.0	19.2	8.9	10.2	14.7	13.3	14.6
환경기준	해 당 없 음

4. 중금속

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 K > Fe > Al > Si 순으로 나타났고, K가 가장 높은 농도분포를 보였음

□ 납(Pb)의 일평균농도는 0.0106~0.0251 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.0177 ㎍/㎥으로 연평균 환경기준(0.5 ㎍/㎥)을 만족함(표 4.)

<그림 2. 측정기간 농도분포>

표 4. 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	SILICON	POTA SSIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN
	Pb	Al	Si	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn
3.24	0.0230	0.3303	0.2418	0.3201	0.0809	0.0168	0.0001	0.0007	0.0084	0.2018	0.0009	0.0017	0.0420	0.0143	0.0027	0.0075	0.0011	0.0022	0.0115
3.25	0.0251	0.1120	0.1013	0.3137	0.0528	0.0119	0.0006	0.0013	0.0118	0.2408	0.0010	0.0050	0.0507	0.0103	0.0112	0.0103	0.0011	0.0020	0.0079
3.26	0.0151	0.0719	0.0451	0.2000	0.0412	0.0078	0.0002	0.0013	0.0069	0.1716	0.0009	0.0026	0.0443	0.0043	0.0022	0.0108	0.0020	0.0026	0.0072
3.27	0.0106	0.1231	0.0982	0.1250	0.0414	0.0059	0.0001	0.0004	0.0035	0.1040	0.0004	0.0018	0.0182	0.0039	0.0007	0.0095	0.0016	0.0010	0.0082
평균	0.0177	0.1312	0.1018	0.2265	0.0497	0.0096	0.0003	0.0010	0.0075	0.1759	0.0008	0.0030	0.0383	0.0072	0.0044	0.0098	0.0015	0.0019	0.0082
환경기준 (연평균)	국가 0.5	해 당 없 음
	충청남도 0.3

※ 3월 28~31일은 장비이상으로 데이터 사용불가

3		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 공  주 : 공주시 봉황로 1, 공주시의회

- 논  산 : 논산시 시민로 389, 취암/부창동 행정복지센터

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	공주	논산	이동차	공주	논산
3.25	67	57	88	42	40	54
3.26	42	39	65	27	28	38
3.27	35	35	46	18	23	16
3.28	36	34	37	9	10	13
3.29	40	34	43	17	16	22
3.30	41	39	45	21	23	26
3.31	39	35	48	23	24	30
평균	43	39	53	22	23	28

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	공주	논산	이동차	공주	논산
3.25	0.002	0.003	0.004	0.014	0.012	0.019
3.26	0.002	0.003	0.003	0.016	0.013	0.019
3.27	0.002	0.003	0.003	0.007	0.007	0.013
3.28	0.002	0.003	0.003	0.009	0.007	0.014
3.29	0.002	0.003	0.003	0.008	0.007	0.012
3.30	0.002	0.003	0.003	0.012	0.009	0.014
3.31	0.001	0.003	0.003	0.018	0.012	0.021
평균	0.002	0.003	0.003	0.012	0.010	0.016

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	공주	논산	이동차	공주	논산
3.25	0.026	0.040	0.037	0.9	0.4	0.7
3.26	0.021	0.028	0.024	1.0	0.4	0.6
3.27	0.022	0.026	0.022	0.9	0.3	0.6
3.28	0.022	0.029	0.024	0.8	0.2	0.5
3.29	0.027	0.031	0.029	0.9	0.3	0.5
3.30	0.026	0.036	0.032	0.9	0.3	0.5
3.31	0.018	0.017	0.010	0.9	0.3	0.6
평균	0.023	0.030	0.025	0.9	0.3	0.6

□ PM10는 43 ㎍/㎥로 주변 공주 39 ㎍/㎥보다 높고, 논산 53 ㎍/㎥보다 낮음

□ PM2.5는 22 ㎍/㎥로 공주 23 ㎍/㎥, 논산 28 ㎍/㎥보다 낮음

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3. 참조)

□ 25, 26일, 30일 오전 대기 정체와 기류 수렴으로 국내 발생 미세먼지가 축적되어 PM2.5 농도가 높겠으나 오후에는 '보통' 수준이었음

□ 27일 09시~11시에 PM2.5 농도가 일시적으로 높았음

□ SO2 농도는 0.002 ppm으로 공주 0.003 ppm, 논산 0.003 ppm보다 낮음

□ NO2 농도는 0.012 ppm으로 공주 0.010 ppm보다 높고, 논산 0.016 ppm보다 낮음

□ O3는 0.023 ppm으로 공주 0.030 ppm, 논산 0.025 ppm보다 낮음

□ CO는 0.9 ppm으로 공주 0.3 ppm, 논산 0.6 ppm보다 높음

그림 3. PM10, PM2.5 시간변화