	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 공주시 공단길 58(검상농공단지 내 주차장)

□ 측정기간 : 2020. 10. 21.～ 10. 27. 13시 (7일간)

□ 측정구분 : 검상농공단지 민원

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 35종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 일평균 농도는 47∼96 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 2회 초과

□ PM2.5 : 일평균 농도는 13~41 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 1회 초과

□ SO2, NO2, O3, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준을 만족함

□ 20일 고비사막과 중국 내몽골 고원에서 황사가 발원함

□ 이동차의 PM10 농도는 19시~23시에 다른 측정소에 비해 다소 높음

□ 벤젠은 일평균농도 0.6~0.9 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.8 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족하였고, 톨루엔 29.7 ㎍/㎥으로 (동)북동풍에서 다소 높게 나타났음

1. 온 도 : 평균 9.7 ℃ 2. 습도 : 평균 79.6 % 3. 주풍향 : 북서풍 4. 풍속 : 평균 0.6 m/s, 시간최대 2.4 m/s

3		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	비고
10.21		-	31	0.002	0.023	0.014	0.4
10.22		82	21	0.002	0.012	0.023	0.3
10.23		49	13	0.002	0.013	0.019	0.2
10.24		47	13	0.002	0.010	0.021	0.3
10.25		47	17	0.002	0.008	0.024	0.3
10.26		78	28	0.002	0.018	0.026	0.5
10.27		96	41	0.002	0.020	0.022	0.7
평균농도		67	23	0.002	0.015	0.021	0.4
환경기준	국가	100/일	35/일	0.05/일 0.15/시간	0.06/일 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간
	충청남도	80/일	40/일	0.03/일 0.10/시간	0.04/일 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

그림 1. 풍향별 미세먼지 농도 기여도

PM10	PM2.5

□ PM10 : 일평균 농도는 47∼96 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 2회 초과

□ PM2.5 : 일평균 농도는 13~41 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준 (40 ㎍/㎥) 1회 초과

□ SO2 : 일평균측정값은 0.002 ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및

24시간 도 환경기준(0.03ppm) 모두 만족함

□ NO₂: 일평균 농도 범위는 0.008～0.023ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 모두 만족함

□ O3, CO : 오존 평균농도 0.021 ppm, CO 0.4 ppm 으로 도 환경기준 이내임.

2. 휘발성 유기화학물질(VOCs)

표 2. VOCs항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene	Toluene	Ethylbenzene	m,p-Xylene	o-Xylene	Styrene
10.21		0.9	59.5	11.9	2.9	13.6	0.0
10.22		0.6	33.3	7.2	3.7	7.2	0.0
10.23		0.9	12.4	0.5	0.0	1.3	0.0
10.24		0.7	19.3	0.6	0.0	1.7	0.0
10.25		0.9	19.3	1.0	0.0	2.6	0.0
10.26		0.9	26.1	2.3	0.2	4.4	0.0
10.27		0.9	38.4	5.2	0.2	8.0	0.0
측정기간 평균		0.8	29.7	4.1	1.0	5.5	0.0
환경기준 (연평균)	국가	5.0	해 당 없 음
	충청 남도	3.0	해 당 없 음

그림 2. 풍향별 농도 기여도

Benzene	Toluene
Benzene	Toluene

□ 벤젠은 일평균농도 0.6~0.9 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.8 ㎍/㎥로 충청남도 환경기준(3.0 ㎍/㎥)을 만족하였음

□ 톨루엔 29.7 ㎍/㎥으로 (동)북동풍에서 다소 높게 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 4.1, m,p-자일렌 1.0, o-자일렌 5.5, 스티렌 0.0 ㎍/㎥으로 북서풍에서 나타남

3. 기타항목

□ NH3 일평균농도는 6.6~13.2 ppb, 측정기간 평균농도는 10.0 ppb 이였음.

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	10.21	10.22	10.23	10.24	10.25	10.26	10.27	평균
NH3 (ppb)	11.5	13.2	8.3	6.6	9.8	10.4	10.1	10.0
환경기준	해 당 없 음

4. 중금속

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 Al > K > Fe > Si 순으로 나타났고, Al가 가장 높은 농도분포를 보였음

□ 납(Pb)의 일평균농도는 0.0036~0.0174 ㎍/㎥, 측정기간 평균농도는 0.0077 ㎍/㎥으로 연평균 환경기준(0.5 ㎍/㎥)을 만족함(표 4.)

<그림 3. 측정기간 농도분포>

표 4 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	SILICON	POTA SSIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN
	Pb	Al	Si	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn
10.21	0.0061	0.1295	0.1906	0.1169	0.0483	0.0060	0.0000	0.0004	0.0039	0.1019	0.0004	0.0016	0.0135	0.0010	0.0004	0.0072	0.0031	0.0007	0.0002
10.22	0.0044	0.1486	0.0044	0.0978	0.0217	0.0017	0.0000	0.0002	0.0009	0.0281	0.0000	0.0003	0.0053	0.0006	0.0001	0.0096	0.0037	0.0008	0.0003
10.23	0.0045	0.1103	0.0100	0.0636	0.0141	0.0014	0.0000	0.0000	0.0003	0.0246	0.0000	0.0010	0.0053	0.0009	0.0000	0.0107	0.0031	0.0008	0.0002
10.24	0.0036	0.2067	0.0015	0.1217	0.0077	0.0011	0.0000	0.0001	0.0006	0.0237	0.0001	0.0008	0.0053	0.0003	0.0002	0.0134	0.0028	0.0009	0.0005
10.25	0.0102	0.0602	0.0093	0.1610	0.0196	0.0185	0.0000	0.0005	0.0034	0.0650	0.0001	0.0011	0.0183	0.0043	0.0004	0.0122	0.0025	0.0011	0.0006
10.26	0.0174	0.3764	0.0098	0.1924	0.0281	0.0126	0.0001	0.0002	0.0051	0.1135	0.0004	0.0020	0.0290	0.0113	0.0010	0.0045	0.0037	0.0012	0.0000
평균	0.0077	0.1720	0.0376	0.1256	0.0233	0.0069	0.0000	0.0002	0.0024	0.0595	0.0002	0.0011	0.0128	0.0031	0.0004	0.0096	0.0032	0.0009	0.0003
환경기준 (연평균)	국가 0.5	해 당 없 음
	충청남도 0.3

4		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

<인접 대기오염측정소>

- 공  주 : 공주시 봉황로 1, 공주시의회

- 탄천면 : 공주시 탄천면 안터새말길 34, 안영1리 경로당

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차	공주	탄천면	이동차	공주	탄천면
10.21	-	44	90	31	38	40
10.22	82	44	94	21	26	27
10.23	49	19	26	13	9	8
10.24	47	16	36	13	8	10
10.25	47	20	32	17	13	15
10.26	78	34	41	28	27	23
10.27	96	46	55	41	43	44
평균	67	32	53	23	23	24

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차	공주	탄천면	이동차	공주	탄천면
10.21	0.002	0.004	0.005	0.023	0.020	0.024
10.22	0.002	0.004	0.005	0.012	0.009	0.012
10.23	0.002	0.004	0.005	0.013	0.005	0.009
10.24	0.002	0.004	0.005	0.010	0.006	0.009
10.25	0.002	0.004	0.005	0.008	0.008	0.009
10.26	0.002	0.004	0.005	0.018	0.010	0.014
10.27	0.002	0.004	0.005	0.020	0.014	0.021
평균	0.002	0.004	0.005	0.015	0.010	0.014

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차	공주	탄천면	이동차	공주	탄천면
10.21	0.014	0.010	0.013	0.4	0.5	0.5
10.22	0.023	0.023	0.025	0.3	0.4	0.4
10.23	0.019	0.027	0.025	0.2	0.3	0.3
10.24	0.021	0.026	0.025	0.3	0.3	0.3
10.25	0.024	0.025	0.030	0.3	0.4	0.3
10.26	0.026	0.029	0.033	0.5	0.4	0.4
10.27	0.022	0.014	0.016	0.7	0.6	0.6
평균	0.021	0.022	0.024	0.4	0.4	0.4

□ PM10는 67 ㎍/㎥로 주변 공주 32 ㎍/㎥, 탄천면 53 ㎍/㎥보다 높음

□ PM2.5는 23 ㎍/㎥로 공주 23 ㎍/㎥, 탄천면 24 ㎍/㎥과 비슷함

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 4. 참조)

□ 20일 고비사막과 중국 내몽골 고원에서 황사가 발원함

□ 21~22일 전일 국외 미세먼지가 잔류하고 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 축적되어 PM10, PM2.5 농도가 높았음

□ 26~27일 상층으로 국외 미세먼지가 유입되고 대기 정체로 국내 발생 미세먼지가 더해져 PM2.5 농도가 높았음

□ 이동차의 PM10 농도는 19시~23시에 다른 측정소에 비해 다소 높음

□ SO2 농도는 0.002 ppm으로 공주 0.004 ppm, 탄천면 0.005 ppm보다 낮음

□ NO2 농도는 0.015 ppm으로 공주 0.010 ppm보다 높고, 탄천면 0.014 ppm과 비슷함

□ O3는 0.021 ppm으로 공주 0.022 ppm, 탄천면 0.024 ppm과 비슷함

□ CO는 0.4 ppm으로 공주 0.4 ppm, 탄천면 0.4 ppm과 비슷함

그림 4. PM10, PM2.5 시간변화