공주시 공고 제2021 - 2082호

도시관리계획[신관(시목동) 지구단위계획] 결정(변경)을 위한 공람․공고

공주시 신관동 550번지 일원 도시관리계획[신관(시목동) 지구단위계획] 결정(변경)(안)에 대한「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제28조 및 같은 법 시행령 제22조에 따라 주민의견을 청취하고자 다음과 같이 공람․공고합니다.

2021년   10월   19일

공  주  시  장

1. 공람 기간 : 2021. 10. 19. ~ 11. 02. (14일간)

2. 공람 장소 : 공주시 도시정책과, 신관동 행정복지센터, 시목동 마을회관

3. 주민의견 제출

○ 제출기한 : 2021. 11. 01.                   ○ 제 출 처 : 공람장소

○ 제출방법 : 공람장소에 비치된 주민의견서 이용

4. 공람 내용

○ 공주 도시관리계획[신관(시목동) 지구단위계획] 결정(변경)(안) : 첨부

5. 기타

○ 본 도시관리계획[신관(시목동) 지구단위계획] 결정(변경)(안)은 행정절차가
현재 진행 중이며 본 결정(변경)(안)이 최종 결정된 것은 아닙니다.

○ 향후 행정절차(공주시 도시계획위원회 심의) 이행 중 본 공람·공고내용과 다르게 결정될 수 있으며, 공람장소에서 필사 및 사진촬영은 금지합니다.

○ 관련도면은 공람장소에 비치하며, 기타 자세한 사항은 도시정책과 도시계획팀(☎041-840-8547)으로 문의하여 주시기 바랍니다.

첨부. 도시관리계획 결정(변경)(안)

1. 용도지역 결정 조서 - 변경없음

용도지역 결정 조서

구 분		면적(㎡)			구성비 (%)	비 고
		기 정	변 경	변경후
합 계		70,636	-	70,636	100.0
주거지역	소 계	70,439	-	70,439	99.7
	제2종일반주거지역	70,439	-	70,439	99.7
녹지지역	소계	197	-	197	0.3
	자연녹지지역	197	-	197	0.3

2. 지구단위계획구역 결정 조서 - 변경없음

지구단위계획구역 결정 조서

구 분	도면 표시 번호	구 역 명	위 치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경후
-	21	공주 신관(시목동) 지구단위계획구역	공주시 신관동 550번지 일원	70,636	-	70,636	2009.02.20

3. 지구단위계획 결정(변경)(안)조서

가. 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정(변경)(안) 조서

1) 교통시설

가) 도로

도로 총괄표(변경)(안)

류별	합계			1류			2류			3류
	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)
합계	12	5,345 (1,433)	129,085 (11,769)	-	-	-	3	3,303 (203)	93,502 (1,495)	9	2,042 (1,114)	35,583 (10,274)
광로	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대로	2	4,206 (178)	117,779 (463)	-	-	-	1	3,218 (118)	92,315 (308)	1	988 (60)	25,464 (155)
중로	3	681	8,646	-	-	-	1	69	1,055	2	612	7,591
소로	7	458	2,660	-	-	-	1	16	132	6	442	2,528

※대로 ( )는 구역내 구간

도로 결정(변경)(안) 조서

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)
기정	대로	2	1	30~36	주간선 도로	3,218 (118)	6호광장	월송동지구계 (장기농공단지)	일반 도로	공주대교 월송임대단지, 금흥동	1985.04.03	()는 구역내 구간 ＊감속차로
기정	대로	3	8	25~25.5	주간선 도로	988 (60)	7호광장	월송동 지구계	일반 도로	월송동	1985.04.03	()는 구역내 구간 ＊감속차로
기정	중로	2	17	15	집산도로	69	대로2-1	소로3-162	일반 도로	-	2010.12.10

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
폐지	소로	1	33	10	국지도로	83	중로2-17	소로3-160	일반도로	-	2010.12.10
기정	소로	3	160	6	국지도로	249	중로2-17	소로1-33	일반도로	-	2010.12.10
변경	소로	3	160	6	국지도로	172	중로2-17	중로3-B	일반도로	-	-
기정	소로	3	163	5	국지도로	46	중로2-17	소로3-164	일반도로		2010.12.10.
페지	소로	2	166	8	국지도로	128	대로3-8	소로3-166	일반도로	-	2010.12.10
페지	소로	3	162	6	국지도로	64	중로2-17	소로3-166	일반도로	-	2010.12.10
페지	소로	3	166	5	국지도로	259	소로3-162	소로2-166	일반도로	-	2010.12.10
폐지	소로	3	169	3	특수도로	207	소로2-166	소로3-160	보 행 자 전용도로	-	2010.12.10
신설	소로	2	A	8	국지도로	16	공주 신관동 550번지	중로3-A	일반도로	-	-
신설	중로	3	A	12	국지도로	458	중로2-17	대로3-8	일반도로	-	-
신설	중로	3	B	12	국지도로	154	중로2-17	소로1-160	일반도로	-	-

도로 결정(변경)(안) 사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
소로3-160	소로3-160	◦종점 변경 ◦연장 변경 - 기정)249m → 변경)172m	◦중로3-B호선 신설에 따른 연장 및 종점 변경
소로1-33	-	◦폐지 - 폭원 : 10m - 연장 : 83m	◦중로3-B호선 신설에 따른 폐지
소로2-166	-	◦폐지 - 폭원 : 8m - 연장 : 128m	◦중로3-A호선 신설에 따른 폐지
소로3-162	-	◦폐지 - 폭원 : 6m - 연장 : 64m	◦중로3-A호선 신설에 따른 폐지
소로3-166	-	◦폐지 - 폭원 : 5m - 연장 : 259m	◦중로3-A호선 신설에 따른 폐지
소로3-169	-	◦폐지 - 폭원 : 3m - 연장 : 207m	◦토지이용계획 변경에 따른 폐지
-	중로3-A	◦신설 - 폭원 : 12m - 연장 : 458m	◦보행자 안전을 고려한 도로폭원 확장에 따른 신설
-	중로3-B	◦신설 - 폭원 : 12m - 연장 : 154m	◦보행자 안전을 고려한 도로폭원 확장에 따른 신설
-	소로2-A	◦신설 - 폭원 : 8m - 연장 : 16m	◦보행자 안전을 고려한 도로신설

나) 주차장

주차장 결정 조서

구 분	도면표시 번 호	시 설 명	위 치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경후
기 정	28	주차장	신관동 545-5번지 일원	149	-	149	2010.12.10.

2) 공간시설

가) 공원

소공원 결정(안) 조서

구 분	도면표시 번 호	시설명	위치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후
신설	Ⓐ	소공원	공주 신관동 127-13번지	-	증) 532	532	-

소공원 결정(안) 사유서

도면표시 번 호	시 설 명	변 경 내 용	변 경 사 유
Ⓐ	소공원	◦신설 - 면적 : 532㎡	◦ 지역 주민들의 삶의 질 향상을 위한 공원 신설

공원시설총괄표

구 분	부 지(㎡)	구 성 비(%)	비 고
공 원 면 적	532.0	100.00%
시 설 면 적	85.7	16.1
녹 지 면 적	446.3	83.9
건 축 면 적	-	-

조성계획총괄표

구 분		시 설 내 용	부 지(㎡)	건 축 면 적(㎡)		비 고
				바닥면적	연 면 적
공원총면적		-	532.0	-	-	100.0%
시설부지계		-	85.7	-	-	16.1%
시설구분	기반시설	도로 및 광장	76.4	-	-	14.4%
	조경시설	-	-	-	-	-
	휴양시설	정자	9.3	-	-	1.7%
	유희시설	-	-	-	-	-
	운동시설	-	-	-	-	-
	교양시설	-	-	-	-	-
	편익시설	-	-	-	-	-
	관리시설	-	-	-	-	-
기타시설		녹지	446.3	-	-	83.9%

시설조서

시설구분		기호	시설명	부지면적 (㎡)	규모 및 수량	건 축 면 적(㎡)		비 고
						바닥면적	연 면 적
총계			-	532.0	9EA	-	-
시설부지계			-	85.7	9EA	-	-	시설율 : 16.1%
기 반 시 설	소 계			76.4	-	-	-
			도로(소계)	76.4	-	-	-	도로조서참조
휴 양 시 설	소 계			73.0	9EA	-	-
	가-1		포켓쉼터1	9.3	-	-	-
	①		정자		1EA
	②		앉음벽		6EA
	➂		흔들의자	-	2EA	-	-
녹지 및 기타	소 계			446.3	-	-	-	녹지율 : 83.9%
			녹지	446.3	-	-	-

도로조서

등급	류별	도로 번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기 능	기점	종점	비고
	총계				76.4
산책로		1	2.0	2.7	7.1	진입로	부지외부	연결로 1
산책로		2	2.0	36.0	69.3	연결로	부지외부	부지외부

나) 녹지

완충녹지 결정(안) 조서

구 분	도면표시 번 호	시 설 명	위 치	면적(㎡)			최 초 결정일	비 고
				기 정	변 경	변경후
신설	Ⓐ	완충녹지	공주 신관동 144-14번지 일원	-	증)2,025	2,025	-

완충녹지 결정(안) 사유서

도면표시 번 호	시 설 명	변 경 내 용	변 경 사 유
Ⓐ	완충녹지	◦신설 - 면적 : 2,525㎡	◦ 공동주택용지와 접한 도로(대로3-8호선)의 매연, 소음 등 방지를 위한 완충녹지 신설

나. 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정(변경)(안) 조서

가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정(변경)(안) 조서

가구 번호	면적(㎡)				획 지		비 고
	기정	증감		변경	위 치	면 적
A	37,919	감)	6,354	31,565	신관동 152-1번지 일원	31,565㎡	공동주택
B	4,135	증)	2,775	6,910	신관동 127-1번지 일원	6,910㎡	단독주택, 종교시설, 근린생활시설
C	149				신관동 545-5번지 일원	149㎡	노외주차장
D	4,623				신관동 66번지 일원	◦최소획지규모 : 60㎡ ◦권장적정획지규모 : 330~660㎡ ◦최대획지규모 : 1,500㎡	◦단독주택 및 근린생활시설 ◦적정획지규모를 유도하고 최대획지규모 내에서 자율적 공동개발을 권장
E	731				신관동 85-1번지 일원
F	2,900				신관동 76-9번지 일원
G	671				신관동 75-1번지 일원
H	2,615				신관동 86-6번지 일원
I	2,696				신관동 153-1번지 일원

다. 건축물에 대한 용도․건폐율․용적률․높이 등에 관한 도시관리계획
결정(변경)(안) 조서

건축물에 대한 용도․건폐율․용적률․높이 등에 관한 도시관리계획 결정(변경)(안) 조서

도면 번호	위치	구분		계획내용
				기정	변경
A	신관동 152-1번지 일원	용도 (가)	지정용도	◦건축법 시행령 별표1의 공동주택 및 부대복리시설	◦건축법 시행령 별표1의 공동주택 및 부대복리시설
			불허용도	◦지정용도 이외의 용도	◦지정용도 이외의 용도
		건폐율		20%이하	20%이하
		용적률		220%이하	240%이하
		높이	최고층수	23층이하	29층이하
			최저층수	5층	5층
			평균층수	◦20층이하(단,「충청남도 공동주택 건설에 관한 위원회 검토․심의 기준(6-3-2)」에 의한 동(洞)지역기준 적용)	-
		색채		◦「2020년 공주 도시기본계획」에서 제시된 측색색상을 권장	◦「2020년 공주 경관기본계획」에서 제시된 측색색상을 권장
		건축선		◦ 소로1-33, 2-166 3-160, 3-162, 3-166, 3-169호 선변 건축 한계선 3m	◦ 중로3-A, 3-B호선, 완충녹지Ⓐ 선변 건축 한계선 3m

도면 번호	위치	구분		계획내용
				기정	변경
B	신관동 127-1 번지 일원	용도 (나)	허용용도	◦「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 및「 공주시 도시계획조례」에 의한 당해 용도지역의 건축 가능용도 중 불허용도를 제외한 용도	◦「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 및「 공주시 도시계획조례」에 의한 당해 용도지역의 건축 가능용도 중 불허용도를 제외한 용도
			불허용도	◦건축법 시행령 별표1의 문화 및 집회시설 중 마권 장외 발매소, 마권 전화투표소, 의료시설 중 정신병원 및 요양병원, 공장, 창고시설, 위험물 저장 및 처리 시설(주유소제외), 교정 및 국방․군사시설, 방송 통신시설, 발전 시설	◦건축법 시행령 별표1의 문화 및 집회시설 중 마권 장외 발매소, 마권 전화투표소, 의료시설 중 정신병원 및 요양병원, 공장, 창고시설, 위험물 저장 및 처리 시설(주유소제외), 교정 및 국방․군사시설, 방송 통신시설, 발전 시설
		건폐율		60%이하	60%이하
		용적률		220%이하	220%이하
		높이	최고층수	4층이하	4층이하
			최저층수	-	-
			평균층수	-	-
		색채		-	-
		건축선		-	◦중로3-A호선변 건축한계선 1m
C	신관동 545-5 번지 일원	용도 (다)	지정용도	◦주차장 법 및 공주시 주차장 조례에 의한 노외주차장
			불허용도	◦지정용도 이외의 용도
		건폐율		-
		용적률		-
		높이	최고층수	-
			최저층수	-
			평균층수	-
		색채		-
		건축선		-

도면 번호	위치	구분		계획내용
				기정	변경
D	신관동 66 번지 일원	용도 (라)	허용용도	◦「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 및「 공주시 도시계획조례」에 의한 당해 용도지역의 건축 가능용도 중 불허용도를 제외한 용도	◦「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 및「 공주시 도시계획조례」에 의한 당해 용도지역의 건축 가능용도 중 불허용도를 제외한 용도
			불허용도	◦건축법 시행령 별표1의문화 및 집회시설 중 마권 장외 발매소, 마권 전화투표소, 종교집회 장에 설치하는 봉안당, 의료시설 중 정신병원 및 요양병원, 공장, 창고시설, 위험물 저장 및 처리시설(주유소제외), 교정 및 국방․군사시설, 방송 통신시설, 발전시설	◦건축법 시행령 별표1의문화 및 집회시설 중 마권 장외 발매소, 마권 전화투표소, 종교집회 장에 설치하는 봉안당, 의료시설 중 정신병원 및 요양병원, 공장, 창고시설, 위험물 저장 및 처리시설(주유소제외), 교정 및 국방․군사시설, 방송 통신시설, 발전시설
		건폐율		60%이하	60%이하
		용적률		220%이하	220%이하
		높이	최고층수	4층이하	4층이하
			최저층수	-	-
			평균층수	-	-
		색채		◦「2020년 공주 도시기본계획」에서 제시된 측색 색상을 권장	◦「2020년 공주 경관기본계획」에서 제시된 측색색상을 권장
		건축선		◦소로3-159, 3-164호선변 건축한계선 1m	◦소로3-159호선변 건축한계선 1m
E	신관동 85-1번지 일원	용도 (라)	허용용도	◦「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 및「 공주시 도시계획조례」에 의한 당해 용도지역의 건축 가능용도 중 불허용도를 제외한 용도	◦「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 및「 공주시 도시계획조례」에 의한 당해 용도지역의 건축 가능용도 중 불허용도를 제외한 용도
			불허용도	◦건축법 시행령 별표1의문화 및 집회시설 중 마권 장외 발매소, 마권 전화투표소, 종교집회 장에 설치하는 봉안당, 의료시설 중 정신병원 및 요양병원, 공장, 창고시설, 위험물 저장 및 처리시설(주유소제외), 교정 및 국방․군사시설, 방송 통신시설, 발전시설	◦건축법 시행령 별표1의문화 및 집회시설 중 마권 장외 발매소, 마권 전화투표소, 종교집회 장에 설치하는 봉안당, 의료시설 중 정신병원 및 요양병원, 공장, 창고시설, 위험물 저장 및 처리시설(주유소제외), 교정 및 국방․군사시설, 방송 통신시설, 발전시설
		건폐율		60%이하	60%이하
		용적률		220%이하	220%이하
		높이	최고층수	4층이하	4층이하
			최저층수	-	-
			평균층수	-	-
		색채		◦「2020년 공주 도시기본계획」에서 제시된 측색 색상을 권장	◦「2020년 공주 경관기본계획」에서 제시된 측색색상을 권장
		건축선		◦중로2-17, 소로3-159, 3-163, 3-164호선변 건축한계선 1m	◦중로2-17, 소로3-163, 3-164 호선변 건축한계선 1m

도면 번호	위치	구분		계획내용
				기정	변경
F	신관동 76-9번지 일원	용도 (라)	허용용도	◦「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 및「 공주시 도시계획조례」에 의한 당해 용도지역의 건축 가능용도 중 불허용도를 제외한 용도	◦「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 및「 공주시 도시계획조례」에 의한 당해 용도지역의 건축 가능용도 중 불허용도를 제외한 용도
			불허용도	◦건축법 시행령 별표1의문화 및 집회시설 중 마권 장외 발매소, 마권 전화투표소, 종교집회 장에 설치하는 봉안당, 의료시설 중 정신병원 및 요양병원, 공장, 창고시설, 위험물 저장 및 처리시설(주유소제외), 교정 및 국방․군사시설, 방송 통신시설, 발전시설	◦건축법 시행령 별표1의문화 및 집회시설 중 마권 장외 발매소, 마권 전화투표소, 종교집회 장에 설치하는 봉안당, 의료시설 중 정신병원 및 요양병원, 공장, 창고시설, 위험물 저장 및 처리시설(주유소제외), 교정 및 국방․군사시설, 방송 통신시설, 발전시설
		건폐율		60%이하	60%이하
		용적률		220%이하	220%이하
		높이	최고층수	4층이하	4층이하
			최저층수	-	-
			평균층수	-	-
		색채		◦「2020년 공주 도시기본계획」에서 제시된 측색 색상을 권장	◦「2020년 공주 경관기본계획」에서 제시된 측색색상을 권장
		건축선		◦소로3-162, 3-163, 3-164, 3-165호선변 건축한계선 1m	◦중로3-A, 소로3-163, 3-164, 3-165호선변 건축한계선 1m
G	신관동 75-1번지 일원	용도 (라)	허용용도	◦「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 및「 공주시 도시계획조례」에 의한 당해 용도지역의 건축 가능용도 중 불허용도를 제외한 용도	◦「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 및「 공주시 도시계획조례」에 의한 당해 용도지역의 건축 가능용도 중 불허용도를 제외한 용도
			불허용도	◦건축법 시행령 별표1의문화 및 집회시설 중 마권 장외 발매소, 마권 전화투표소, 종교집회 장에 설치하는 봉안당, 의료시설 중 정신병원 및 요양병원, 공장, 창고시설, 위험물 저장 및 처리시설(주유소제외), 교정 및 국방․군사시설, 방송 통신시설, 발전시설	◦건축법 시행령 별표1의문화 및 집회시설 중 마권 장외 발매소, 마권 전화투표소, 종교집회 장에 설치하는 봉안당, 의료시설 중 정신병원 및 요양병원, 공장, 창고시설, 위험물 저장 및 처리시설(주유소제외), 교정 및 국방․군사시설, 방송 통신시설, 발전시설
		건폐율		60%이하	60%이하
		용적률		220%이하	220%이하
		높이	최고층수	4층이하	4층이하
			최저층수	-	-
			평균층수	-	-
		색채		◦「2020년 공주 도시기본계획」에서 제시된 측색색상을 권장	◦「2020년 공주 경관기본계획」에서 제시된 측색색상을 권장
		건축선		◦소로3-164, 3-165, 3-166, 3-167호선 변 건축한계선 1m	◦ 중로3-A, 소로3-164, 3-165호 선변 건축한계선 1m

도면 번호	위치	구분		계획내용
				기정	변경
H	신관동 86-6번지 일원	용도 (라)	허용용도	◦「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 및「 공주시 도시계획조례」에 의한 당해 용도지역의 건축 가능용도 중 불허용도를 제외한 용도	◦「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 및「 공주시 도시계획조례」에 의한 당해 용도지역의 건축 가능용도 중 불허용도를 제외한 용도
			불허용도	◦건축법 시행령 별표1의문화 및 집회시설 중 마권 장외 발매소, 마권 전화투표소, 종교집회 장에 설치하는 봉안당, 의료시설 중 정신병원 및 요양병원, 공장, 창고시설, 위험물 저장 및 처리시설(주유소제외), 교정 및 국방․군사시설, 방송 통신시설, 발전시설	◦건축법 시행령 별표1의문화 및 집회시설 중 마권 장외 발매소, 마권 전화투표소, 종교집회 장에 설치하는 봉안당, 의료시설 중 정신병원 및 요양병원, 공장, 창고시설, 위험물 저장 및 처리시설(주유소제외), 교정 및 국방․군사시설, 방송 통신시설, 발전시설
		건폐율		60%이하	60%이하
		용적률		220%이하	220%이하
		높이	최고층수	4층이하	4층이하
			최저층수	-	-
			평균층수	-	-
		색채		◦「2020년 공주 도시기본계획」에서 제시된 측색 색상을 권장	◦「2020년 공주 경관기본계획」에서 제시된 측색색상을 권장
		건축선		◦중로2-17, 소로1-33, 3-160, 3-161호선변 건축한계선 1m	◦중로2-17, 3-B, 소로3-160 호선변 건축한계선 1m
I	신관동 153-1번지 일원	용도 (라)	허용용도	◦「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 및「 공주시 도시계획조례」에 의한 당해 용도지역의 건축 가능용도 중 불허용도를 제외한 용도	◦「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 및「 공주시 도시계획조례」에 의한 당해 용도지역의 건축 가능용도 중 불허용도를 제외한 용도
			불허용도	◦건축법 시행령 별표1의문화 및 집회시설 중 마권 장외 발매소, 마권 전화투표소, 종교집회 장에 설치하는 봉안당, 의료시설 중 정신병원 및 요양병원, 공장, 창고시설, 위험물 저장 및 처리시설(주유소제외), 교정 및 국방․군사시설, 방송 통신시설, 발전시설	◦건축법 시행령 별표1의문화 및 집회시설 중 마권 장외 발매소, 마권 전화투표소, 종교집회 장에 설치하는 봉안당, 의료시설 중 정신병원 및 요양병원, 공장, 창고시설, 위험물 저장 및 처리시설(주유소제외), 교정 및 국방․군사시설, 방송 통신시설, 발전시설
		건폐율		60%이하	60%이하
		용적률		220%이하	220%이하
		높이	최고층수	4층이하	4층이하
			최저층수	-	-
			평균층수	-	-
		색채		◦「2020년 공주 도시기본계획」에서 제시된 측색 색상을 권장	◦「2020년 공주 경관기본계획」에서 제시된 측색색상을 권장
		건축선		◦소로1-33, 3-160, 3-161호선변 건축 한계선 1m	◦중로3-B, 소로3-160호선변 건축 한계선 1m

라. 기타사항에 관한 도시관리계획 결정(변경)(안) 조서

기타사항에 관한 도시관리계획 결정(변경)(안) 조서

가 구 번 호	위치	계획내용	비고
			기정	변경
A	신관동 152-1번지 일원	◦차량출입불허구간은 지구단위계획결정도에 표시한 위치에 지정	◦소로1-33, 2-166 3-160, 3-162, 3-166, 3-169호선	◦중로3-A, 3-B호선, 완충녹지Ⓐ
B	신관동 127-1번지 일원	◦차량출입불허구간은 지구단위계획결정도에 표시한 위치에 지정	◦도로의 가각구간	◦도로의 가각구간
C	신관동 545-5번지 일원	◦차량출입불허구간은 지구단위계획결정도에 표시한 위치에 지정
D	신관동 66번지 일원	◦차량출입불허구간은 지구단위계획결정도에 표시한 위치에 지정
E	신관동 85-1번지 일원	◦차량출입불허구간은 지구단위계획결정도에 표시한 위치에 지정
F	신관동 76-9번지 일원	◦차량출입불허구간은 지구단위계획결정도에 표시한 위치에 지정
G	신관동 75-1번지 일원	◦차량출입불허구간은 지구단위계획결정도에 표시한 위치에 지정
H	신관동 86-6번지 일원	◦차량출입불허구간은 지구단위계획결정도에 표시한 위치에 지정
I	신관동 153-1번지 일원	◦차량출입불허구간은 지구단위계획결정도에 표시한 위치에 지정