겨울철 소독제 선택 및 사용 요령 등

1		시설(농장) 발판소독조

□ 겨울철 낮은 온도(4℃이하)에서는 소독제의 효력이 저하되므로 사용설명서에 따른 희석 비율을 고농도(유기물조건)로 사용 권장

□ 저온에서 효과적인 산화제, 산성제 및 염기제 계열의 소독제 사용 권장

* (산화제) 삼종염, (산성제) 구연산 등 유기산, (염기제) 가성소다, 탄산소다

* 계면활성제(4급암모늄 등) 및 알데하이드계열은 낮은 온도에서 소독효과 저감됨

* 화학적 특성이 서로 다른 계열 소독제의 혼합 사용 금지

□ 소독조의 소독수는 유기물 오염정도에 따라 주기적 교체 권장

□ 소독수의 동결방지(열선, 보온장치, 실내보관 등)를 통한 효력 저하 방지

□ 소독효과 제고를 위해 발판소독조 이용전 세척솔·물(세척조)을 이용하여 신발(장화)에 붙은 유기물 제거

□ 소독효과 제고를 위해 발판소독조는 장화가 충분히 잠길 수 있도록 운영

□ 효율적인 차단방역을 위해서는 소독제 사용 이외에 다른 수단(축사별 전용장화 비치 및 갈아신기 철저 등)을 반드시 병행 실시

□ 시설(농장) 발판소독조의 소독수에 동결방지제*를 첨가하여 사용

* 소독제 효력에 영향이 없는 동결방지제는 국내외적으로 개발된 것이 없으므로, 날씨 여건 등을 감안하여 불가피한 경우에만 극히 제한적으로 사용

【동결방지제 첨가요령】

◈ 산화제, 산성제 및 염기제 계열의 소독제를 선택하여 고농도(유기물조건)로 희석하여 일정량의 동결방지제를 첨가하여 사용

◈ 동결방지제는 차량용 윈도우 워셔액 원액(에탄올 40% 함유], 프로필렌글리콜 사용

* 인체 및 환경독성을 감안하여 에틸렌글리콜 함유 부동액 사용 금지

2		시설(농장) 출입구

◈ 소독효과 제고를 위해 소독 대상에 대하여 소독 전 청소․세척 실시

【출입차량 소독요령】

□ 겨울철 낮은 온도(4℃이하)에서는 소독제의 효력이 저하되므로 사용설명서에 따른 희석 비율을 고농도(유기물조건)로 사용 권장

□ 저온에서 효과적인 산화제, 산성제 및 염기제 계열의 소독제 사용 권장

* (산화제) 삼종염, (산성제) 구연산 등 유기산, (염기제) 가성소다, 탄산소다

* 계면활성제(4급암모늄 등) 및 알데하이드계열은 낮은 온도에서 소독효과 저감됨

* 화학적 특성이 서로 다른 계열 소독제의 혼합 사용 금지

□ 소독조의 소독수는 유기물 오염정도에 따라 주기적 교체 권장

□ 소독수의 동결방지(열선, 보온장치, 실내보관 등)를 통한 효력 저하 방지

□ 농장 출입차량은 매 출·입 시 마다 소독 실시

* 고압분무기(세척기)로 차바퀴와 차량 하부에 붙은 흙과 같은 유기물을 제거후 소독 실시

□ 알카리제제(가성소다, 탄산소다)는 금속 부식성이 있으므로 사용 금지

□ 효율적인 차단방역을 위해서는 농장 진입 차단 및 외부 주차장 이용 권장

□ 소독 효과를 높이기 위해 차량 출입 시 약 15분 ~30분간 외부 정차 후 차량 진입 허용 권장

□ 빠른 효과를 위해 소독제의 농도를 높여 사용할 수 있으나 부식성이 있으므로 차량 등 금속으로 된 장비에 살포 시 주의

차량 내부 운전석의 발판 등은 간이소독기를 사용하여 소독 실시

【출입자 소독요령】

□ 발판 소독조를 통한 신발 소독 실시(소독요령은‘Ⅰ.시설(농장) 발판소독조’참조]

* 출입자에 대한농장 전용 신발·방역복 제공 등을 통한 차단 방역 권장

□ 출입자 의복·물건 등은 산성복합제(구연산+4급암모늄 제제 제외)나 알코올 계열의 소독제 사용

3		농장의 축사

◈ 소독효과 제고를 위해 소독 대상에 대하여 소독 전 청소․세척 실시

□ 겨울철 낮은 온도(4℃이하)에서는 소독제의 효력이 저하되므로 사용설명서에 따른 희석 비율을 고농도(유기물조건)로 사용 권장

□ 저온에서 효과적인 산화제, 산성제 및 염기제 계열의 소독제 사용 권장

* (산화제) 삼종염, (산성제) 구연산 등 유기산, (염기제) 가성소다, 탄산소다

* 계면활성제(4급암모늄 등) 및 알데하이드계열은 낮은 온도에서 소독효과 저감됨

* 화학적 특성이 서로 다른 계열 소독제의 혼합 사용 금지

□ 소독수는 유기물 오염정도에 따라 주기적 교체 권장

□ 축사 내부에 있는 깔짚, 분변 제거한 후 소독 실시

□ 축사 내부는 천장 → 벽 → 바닥의 순서로 고압분무기(세척기)를 이용하여 물 세척․청소를 실시하고, 건조 후 소독을 실시(소독 순서는 세척 순서와 동일)

□ 축사 내부에 가축이 있는 경우 가축에 대해 직접적인 분사 금지

□ 소독 대상 표면이 흠뻑 젖는다고 느낄 정도로 충분히 소독제 분무

□ 소독제는 사용 직전에 바로 희석하여 사용 권장

□ 분무로 소독제를 적용할 때는 시차를 두고 다시 뿌려 대상이 충분히 젖을 수 있도록 살포

【소독기구 등 동파 방지요령】

□ 소독기구 : 동파 방지를 위해 소독 후 호수, 파이프, 노줄 부위의 소독수를 완전히 제거하고, 보온덮개를 하거나 창고 등 실내 보관

□ 축사 입구 소독조 : 축사내부에서 소독하되, 미지근한 물로 소독약을 희석하여 사용, 소독수의 유효농도 유지상태 수시점검

4		거점소독장소 및 통제초소

◈ 소독효과 제고를 위해 대상 차량에 대하여 소독 전 청소․세척 실시

□ 겨울철 낮은 온도(4℃이하)에서는 소독제의 효력이 저하되므로 사용설명서에 따른 희석 비율을 고농도(유기물조건)로 사용 권장

□ 저온에서 효과적인 산화제, 산성제 및 염기제 계열의 소독제 사용 권장

* (산화제) 삼종염, (산성제) 구연산 등 유기산, (염기제) 가성소다, 탄산소다

* 계면활성제(4급암모늄 등) 및 알데하이드계열은 낮은 온도에서 소독효과 저감됨

* 화학적 특성이 서로 다른 계열 소독제의 혼합 사용 금지

□ 빠른 효과를 위해 소독제의 농도를 높여 사용할 수 있으나 부식성이 있으므로 차량 등 금속으로 된 장비에 살포 시 주의

□ 차량 내부 운전석의 발판 등은 간이소독기를 사용하여 소독 실시

□ 소독액이 얼지 않도록 바닥에 열선을 설치하거나 염화칼륨 등을 도포하여 안전사고가 발생하지 않도록 주의

□ 바닥이 결빙되어 소독이 어려울 경우 긴급히 생석회를 도포

5		소독차량 등 소독자원

□ 겨울철 낮은 온도(4℃이하)에서는 소독제의 효력이 저하되므로 사용설명서에 따른 희석 비율을 고농도(유기물조건)로 사용 권장

□ 저온에서 효과적인 산화제, 산성제 및 염기제 계열의 소독제 사용 권장

* (산화제) 삼종염, (산성제) 구연산 등 유기산, (염기제) 가성소다, 탄산소다

* 계면활성제(4급암모늄 등) 및 알데하이드계열은 낮은 온도에서 소독효과 저감됨

* 화학적 특성이 서로 다른 계열 소독제의 혼합 사용 금지

□ 저온에서 기온이 영하로 떨어지거나 도로 사정상 결빙이 우려되는 경우, 기온이 영상으로 올라가는 낮 동안 제한적 소독실시

6		소독용 생석회 사용요령

□ 생석회(CaO, 과립형) 소독효과

* 물을 뿌린 후 생석회를 살포하면 1차적으로 물과 생석회가 열반응(고열)을 일으켜 병원체를 사멸시킴

* 열반응이 일어난 후에는 소석회로 변하여 강알칼리(PH 11-12) 작용이 있어 소독효과를 나타냄

□ 사용시 주의사항

* 생석회 위에 산성 소독약을 뿌리지 않도록 함(중화되어 소독효과가 낮아지거나 없어짐)

□ 이동통제초소 및 농가에서 사용 시

* 이동통제 초소 옆에 생석회와 물을 충분히 준비(생석회와 물 접촉 시 위험하므로 격리하여 관리 철저)

* 차량 바퀴가 1회전 할 정도로 살포(1포대 반(30kg)/바퀴당) : 차량 통행로 5m 길이로 살포

* 도로에 사용시 생석회가 날리지 않도록 도로를 좁혀서 서행을 유도(도로 옆 축산차량 소독을 위한 유도공간에 생석회 살포)

* 농가 진입로 등 땅바닥에서 사용하고, 비나 논이 온 후에는 다시 생석회를 살포함

* 바람이 불때는 눈 피부에 접촉되어 사고 발생소지가 있으므로 주의하며, 눈에 들어가지 않도록 방독면 및 밀폐 안경 등 안전장구 착용