	대기환경 모니터링 결과

1		조사개요

□ 측정지점 : 공주시 송선농공단지길 39(정양SG)

□ 측정기간 : 2022. 5. 21.～ 5. 29.(9일간)

□ 측정목적 : 송선농공단지 민원관련 주변 대기질 조사

□ 측정방법 : 이동측정차량 이용 24시간 연속측정(PM10 등 35종)

2		조사결과 요약

□ PM10 : 24시간 평균치는 18∼50 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 5∼28 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

	※ 참고
◎ 측정기간 중 인접한 대기오염 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 공주(34) > 탄천면(33) > 정양SG(28) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 공주(21) > 탄천면(19) > 정양SG(13)

□ 원활한 대기확산으로 대기상태가 보통수준 이상으로 대체로 청정   하였음

□ SO2, NO2, CO 등 일반 가스상 오염물질은 도 환경기준 이내이지만 O3은 도 환경기준(0.06ppm/8시간)을 2회 초과함

□ 벤젠은 측정기간 평균 0.9 ㎍/㎥으로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥)보다 낮았음

3		측정지점 및 기상현황

송선농공단지 측정지점
1. 온 도 : 평균 21.2 ℃ 2. 습도 : 평균 62.9 % 3. 주풍향 : 서북서풍 4. 풍속 : 평균 1.0 m/s, 시간최대 2.0 m/s

4		세부 측정결과

1. 미세먼지 등 일반항목

□ PM10 : 24시간 평균치는 18∼50 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 5∼28 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

□ SO2 : 24시간 평균치는 0.001ppm으로 1시간 도 환경기준(0.10ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.03ppm) 이내임

□ NO2 : 24시간 평균치는 0.004∼0.012ppm으로 1시간 도 환경기준(0.08ppm) 및 24시간 도 환경기준(0.04ppm) 이내임

□ O3 : 측정기간 오존 평균농도는 0.037 ppm이나, 도 환경기준(0.06ppm/8시간)을 2회 초과함(같은 기간 공주 측정소 7회 초과)

□ CO : 측정기간 CO는 0.5 ppm으로 도 환경기준 이내임

표 1. PM10, PM2.5 등 대기오염물질 측정결과

항목 일자		PM10 (㎍/㎥)	PM2.5 (㎍/㎥)	SO2 (ppm)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	CO (ppm)	O3 도기준초과
5.21		25	14	0.001	0.007	0.026	0.3
5.22		32	17	0.001	0.004	0.038	0.4
5.23		50	28	0.001	0.009	0.050	0.6	0.069
5.24		30	12	0.001	0.012	0.037	0.5	0.065
5.25		23	10	0.001	0.011	0.032	0.6
5.26		18	5	0.001	0.008	0.033	0.5
5.27		20	8	0.001	0.007	0.040	0.6
5.28		28	12	0.001	0.008	0.041	0.6
5.29		23	13	0.001	0.007	0.038	0.6
평균농도		28	13	0.001	0.008	0.037	0.5
환경기준	국가	100/24시간	35/24시간	0.05/24시간 0.15/시간	0.06/24시간 0.1/시간	0.06/8시간 0.1/시간	9/8시간 25/시간	8시간 평균 가장 높은 농도
	충청남도	80/24시간	35/24시간	0.03/24시간 0.10/시간	0.04/24시간 0.08/시간	0.06/8시간 0.1/시간	5/8시간 10/시간

2. 휘발성 유기화합물질(VOCs)

□ 벤젠은 측정기간 평균 0.9 ㎍/㎥으로 국가환경기준 연간 평균치(5.0 ㎍/㎥)와 도 환경기준 연간 평균치(3.0 ㎍/㎥)보다 낮았음

□ 톨루엔 6.0 ㎍/㎥으로 나타났으며, 그 외 에틸벤젠 1.2 ㎍/㎥, 자일렌 0.9 ㎍/㎥, 스티렌 2.5 ㎍/㎥으로 나타남

표 2. VOCs 항목 측정결과

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자		Benzene		Toluene	Ethylbenzene	Xylene	styrene
5.21		0.7		1.9	0.9	0.7	2.0
5.22		0.6		2.6	0.9	0.5	1.9
5.23		1.2		10.9	1.6	0.6	3.6
5.24		0.9		7.4	1.2	0.9	1.6
5.25		1.1		10.7	1.5	1.7	2.1
5.26		0.7		6.1	0.9	0.7	4.2
5.27		0.9		5.1	1.2	1.4	3.7
5.28		1.3		6.1	1.7	0.8	2.9
5.29		0.6		3.5	0.9	1.2	0.8
측정기간 평균		0.9		6.0	1.2	0.9	2.5
환경기준 (연간 평균치)	국가	5.0 이하	해 당 없 음
	충청 남도	3.0 이하	해 당 없 음

그림 1. 풍향별 농도 기여도

Benzene	Toluene

PM10	PM2.5

3. 기타항목

□ NH3 일평균농도 8..655 ∼ 13.272 ppb, 측정기간 평균 10.766 ppb 이였음

표 3. 대기오염물질 측정결과(NH3)

일자 항목	5.21	5.22	5.23	5.24	5.25	5.26	5.27	5.28	5.29	평균
NH3 (ppb)	12.751	12.461	13.272	10.807	10.589	8.655	9.066	8.776	10.514	10.766
환경기준	해 당 없 음

4. 중금속

□ 중금속류의 측정기간 평균 농도분포는 Al > K > Fe > Ca > Si 순으로 나타났고, Al이 가장 높은 농도분포를 보였음

□ 납(Pb)은 일평균농도 0.0007∼0.0068 ㎍/㎥, 측정기간 평균 0.0038 ㎍/㎥로 충남도 환경기준 연간 평균치(0.3 ㎍/㎥ 이하)보다 낮았음

그림 2. 중금속 농도분포

표 4. 대기오염물질 측정결과(중금속 19종)

(단위 : ㎍/㎥)

항목 일자	LEAD	ALUMINIUM	SILICON	POTA SSIUM	CALCIUM	TITANIUM	VANADIUM	CHROMIUM	MANGANESE	IRON	NICKEL	COPPER	ZINC	ARSENIC	SELENIUM	PALLADIUM	SILVER	CADMIUM	TIN
	Pb	Al	Si	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Se	Pd	Ag	Cd	Sn
5.21	0.0068	0.7914	0.0268	0.0474	0.0369	0.0040	0.0001	0.0000	0.0008	0.0611	0.0002	0.0004	0.0072	0.0006	0.0002	0.0016	0.0071	0.0009	0.0000
5.22	0.0062	0.6266	0.0316	0.0912	0.0391	0.0035	0.0007	0.0003	0.0026	0.0829	0.0012	0.0008	0.0148	0.0005	0.0014	0.0037	0.0073	0.0008	0.0001
5.23	0.0051	0.4761	0.0512	0.2153	0.0527	0.0051	0.0013	0.0011	0.0062	0.1385	0.0025	0.0024	0.0295	0.0009	0.0021	0.0048	0.0050	0.0003	0.0001
5.24	0.0037	0.5014	0.0365	0.0716	0.0443	0.0041	0.0012	0.0001	0.0028	0.1071	0.0018	0.0009	0.0238	0.0007	0.0013	0.0050	0.0057	0.0001	0.0001
5.25	0.0013	0.4943	0.0182	0.0449	0.0383	0.0030	0.0001	0.0001	0.0015	0.0808	0.0003	0.0008	0.0145	0.0003	0.0008	0.0018	0.0052	0.0009	0.0001
5.26	0.0007	0.5385	0.0076	0.0239	0.0114	0.0017	0.0001	0.0000	0.0006	0.0303	0.0002	0.0002	0.0059	0.0003	0.0003	0.0040	0.0058	0.0007	0.0000
5.27	0.0019	0.5441	0.0008	0.0364	0.0149	0.0016	0.0001	0.0000	0.0012	0.0382	0.0006	0.0003	0.0081	0.0005	0.0006	0.0010	0.0060	0.0006	0.0002
5.28	0.0031	0.6189	0.0051	0.0986	0.0206	0.0027	0.0003	0.0005	0.0036	0.0743	0.0010	0.0013	0.0168	0.0005	0.0007	0.0029	0.0058	0.0004	0.0000
5.29	0.0053	0.5916	0.0072	0.0970	0.0208	0.0025	0.0004	0.0001	0.0016	0.0642	0.0005	0.0010	0.0271	0.0005	0.0007	0.0014	0.0055	0.0008	0.0001
평균	0.0038	0.5759	0.0205	0.0807	0.0310	0.0031	0.0005	0.0003	0.0023	0.0753	0.0009	0.0009	0.0164	0.0005	0.0009	0.0029	0.0059	0.0006	0.0001
환경기준 (연평균)	국가0.5	해 당 없 음
	충남 0.3

5		인접 대기오염측정소와 측정기간 평균농도 비교

1. 인접 대기오염측정소 현황

□ 공주 : 공주시 봉황로 1(공주시의회)

□ 탄천면 : 공주시 탄천면 안터새말길 34(안영1리 경로당)

2. 인접 대기오염측정소와 평균농도 비교

□ PM10 : 24시간 평균치는 18∼50 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(80 ㎍/㎥) 이내임

□ PM2.5 : 24시간 평균치는 5∼28 ㎍/㎥로 24시간 도 환경기준(35 ㎍/㎥) 이내임

	※ 참고
◎ 측정기간 중 인접한 대기오염 측정소 간 미세먼지 평균농도 ‣ PM10 (㎍/㎥) : 공주(34) > 탄천면(33) > 정양SG(28) ‣ PM2.5 (㎍/㎥) : 공주(21) > 탄천면(19) > 정양SG(13)

□ 미세먼지(PM10, PM2.5)의 시간별 농도변화는 주변 측정소와 비슷한 경향을 보임(그림 3)

□ 원활한 대기확산으로 대기상태가 보통수준 이상으로 대체로 청정하였음(그림 4)

□ SO2는 0.001 ppm으로 공주(0.003 ppm), 탄천면(0.003 ppm)보다 낮았음

□ NO2는 0.008 ppm으로 공주(0.004 ppm), 탄천면(0.006 ppm)보다 높았음

□ O3는 0.037 ppm으로 탄천면(0.051 ppm), 공주(0.056 ppm)보다 낮았음

□ CO는 0.5 ppm으로 탄천면(0.2 ppm), 공주(0.2 ppm)보다 높았음

표 5. 인접 대기오염측정소 측정값과 농도 비교

일자	PM10(㎍/㎥)			PM2.5(㎍/㎥)
	이동차 (정양SG))	공주	탄천면	이동차 (정양SG))	공주	탄천면
5.21	25	29	31	14	18	18
5.22	32	41	37	17	26	22
5.23	50	71	66	28	47	43
5.24	30	36	35	12	23	23
5.25	23	26	28	10	16	16
5.26	18	21	22	5	10	9
5.27	20	23	24	8	12	11
5.28	28	35	30	12	19	15
5.29	23	26	25	13	19	16
평균	28	34	33	13	21	19

일자	SO₂(ppm)			NO₂(ppm)
	이동차 (정양SG))	공주	탄천면	이동차 (정양SG))	공주	탄천면
5.21	0.001	0.002	0.003	0.007	0.004	0.005
5.22	0.001	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003
5.23	0.001	0.003	0.003	0.009	0.004	0.007
5.24	0.001	0.003	0.003	0.012	0.006	0.008
5.25	0.001	0.003	0.003	0.011	0.006	0.008
5.26	0.001	0.002	0.003	0.008	0.004	0.004
5.27	0.001	0.003	0.003	0.007	0.003	0.006
5.28	0.001	0.003	0.003	0.008	0.004	0.006
5.29	0.001	0.003	0.003	0.007	0.004	0.005
평균	0.001	0.003	0.003	0.008	0.004	0.006

일자	O₃(ppm)			CO(ppm)
	이동차 (정양SG))	공주	탄천면	이동차 (정양SG))	공주	탄천면
5.21	0.026	0.042	0.039	0.3	0.1	0.2
5.22	0.038	0.056	0.053	0.4	0.2	0.2
5.23	0.050	0.077	0.077	0.6	0.2	0.3
5.24	0.037	0.055	0.049	0.5	0.2	0.3
5.25	0.032	0.050	0.044	0.6	0.3	0.3
5.26	0.033	0.047	0.044	0.5	0.2	0.2
5.27	0.040	0.056	0.050	0.6	0.2	0.2
5.28	0.041	0.062	0.047	0.6	0.2	0.2
5.29	0.038	0.056	0.051	0.6	0.2	0.2
평균	0.037	0.056	0.051	0.5	0.2	0.2

그림 3. PM10, PM2.5 시간별 농도변화

그림 4. PM10, PM2.5 충남대기환경기준(24시간 평균) 비교