폭염 대비 과수원·시설하우스 관리요령

1	과수원

고온 지속 시 우려되는 피해 유형

❍ (햇볕데임) 고온과 햇빛에 장시간 노출 시 과실과 잎 표면에 변색현상 발생

❍ (병해충) 고온·다습에 의해 전염성이 높은 탄저병, 역병 등 확산

사전 대책

❍ (생육관리) 과실이 강한 직사광에 장시간 노출되지 않게 과실이 달린 가지를 잘 배치하여 끈 등으로 지주나 나무에 결속

- 외부온도가 31±1℃일 때 물을 뿌려주어 잎과 과실의 온도 상승 억제

* 미세살수장치·스프링클러 등 이용(장치는 30분 가동, 10분간 멈추도록 설정)

- 토양 내 적당한 수분이 유지 될 수 있도록 관수 실시

- 외부 온도가 31℃를 넘거나 과실에 강한 광선 노출이 예상될 경우 탄산칼슘 제재 위주로 엽면 시비 조치

햇볕데임 초기증상	햇볕데임 피해과	햇볕데임 후기 증상

❍ (병해충관리) 배수 관리를 철저히 하여 과원의 과습을 방지하고 병 발생 이전에 예방 약제를 주기적(7~10일)으로 살포

- 병 발생 초기에 적정 약제 조기 살포를 통한 병 확산 방지

사후 대책

❍ 피해를 받은 과실은 추가적인 피해 방지를 위해 가능한 늦게 제거

❍ 병해충 발생 시 약제 조기 살포로 신속한 방제 조치

❍ 생육이 불량한 경우 4종 복합비료 살포를 통한 수세 회복 유도

2	시설하우스

고온 지속 시 우려되는 피해 유형

❍ 전반적인 생리장해, 칼슘결핍으로 품질‧당도 저하, 기형과‧열과 발생

- 고온에서 수분·수정 불량으로 낙화, 낙과 발생

- 고온시 수분 흡수에 따른 열매갈라짐(열과) 발생 증가

- 칼슘 결핍증상 발생으로 품질 및 당도저하, 기형과 발생

❍ 역병․탄저병․덩굴마름병 등 병해충 발생 우려

사전 대책

❍ (환경관리) 시설내 온도 상승 방지를 위해 적극적인 환기 등 실시

- 측창, 천창을 활짝 열고 환풍기 등을 가동하여 시설 안의 온도가 30℃ 이상이 되지 않도록 관리

- 차광망, 차광스크린이 설치된 하우스에서는 차광 실시

- 환기팬과 안개분무 시설을 이용하여 하우스내 온도 저하 유도

❍ (생육관리) 적정 토양수분을 유지하고 건조하지 않도록 관리

- 오전 중 충분히 물을 주고, 관수장치를 활용하여 주기적 관수 실시

- 키가 큰 작물(오이, 애호박 등)은 가능한 작물의 높이를 낮춰 줌

❍ (병해충관리) 고온기에 발생할 수 있는 진딧물, 총채벌레, 흰가루병 등 방제

사후 대책

❍ 완전히 고사된 식물체는 제거 및 보식을 하고, 줄기·잎 등 일부분이 고사한 경우 최대한 빨리 잘라내고 방제 실시

* 고사한 부위로 잿빛곰팡이병 등 병해가 2차적으로 발생하므로 사후 방제

❍ 뿌리기능이 약할 때 4종 복합비료 엽면시비 실시

포그냉방(미세한 물입자 분무)	시설내부 차광스크린 설치