■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	공주시			심의일자	2022. 12. 21.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ○ ] 기타
건축주	성명(법인명) 공주시
대지현황	대지위치 충청남도 공주시 신관동
	지번 585-14		관련지번
	대지면적 ㎡		용도지역(지구, 구역)
건축물현황	건축면적 ㎡		건폐율 %			층수 지하: - 층 / 지상: 2 층
	주용도		구조 철근콘크리트			건축물 동수 1 동
	최고높이 7.7 m		용적률 %			연면적 합계 661.22 ㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	건축물 해체 허가	○ 건축물 해체시 인접건축물로의 전도 방지를 위한 구체적인 피해방지대책 수립 제출 ○ 인접건축물 피해 방지를 위한 쌍줄비계 설치 가능여부 검토, 낙하물 방지계획 수립 제출 ○ 비산먼지 및 소음.진동 발생 방지를 위한 살수계획 등 구체적인 방지대책 수립 제출 ○ 철거순서 및 계획을 도식화해 작성 제출 ○ 부지여건상 안전관리용 가시설물(쌍줄비계) 설치시 작업장비의 이동공간 확보 재 확인 ○ 시공자 및 감리자의 사무실 확보 검토 ○ 실공사시 해체계획서대로 진행될 수 있도록 최대한 노력하고 특히 해당 현장은 도심지내로 혼잡시간대 주변차량 통제시 평시보다 더 주의가 필요할 것으로 사료됨. 주변건축물 및 보행자 안전관리계획에 의거 시행하되 혼잡시간대에는 교통관리자를 추가로 배치하여 보행자 및 차량안전을 확보 시행하시길 바랍니다. (권고)
심의결과	[ ○ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]