1. 밤나무 간벌 및 정지전정 작업 지침

Ⅰ. 간벌

1 간벌의 필요성

◦ 울폐된 밤나무재배지의 일조 및 통풍 조건 개선

◦ 밤송이진딧물, 탄저병 등 병충해 방지

◦ 수확량 및 과실품질 향상

2 간벌시기

◦ 나무를 심은후 7～8년후의 인접한 나무와 서로 수관이 맞닿기

시작할 때 1차 간벌 실시

◦ 1차 간벌을 실시한 밤나무림에서 다시 주위의 나무와 수관이 맞닿게 되는 경우에 2차 간벌 실시

3. 간벌대상목 선정

◦ 1차 간벌시는  총 생육본수의 30～50% 범위내에서 인접한 나무와 수관이 맞닿지 않도록 간벌대상목을 선정하되, 수세불량목과 불량품종목은 우선적으로 간벌대상목에 선정

<예 : 밤나무 간벌방법>

◦ 간벌후 10～20m 내외의 거리에 반드시 수분수(화분을 공급하여 주는 나무)를 존치하고, 간벌예정목은 낙엽기 이전에 미리 선정하여 간벌목을 작업자가 잘 알아볼 수 있도록 흰색페인트 또는 노끈으로 표시

4. 작업공정 : 「붙임」을 참조하여 현지실정에 맞게 조정하여 실행

Ⅱ. 정지전정(저수고 유도)

1. 노령목 수형유도(정지전정) 대상

◦ 수령이 많고 수관이 울폐되었으며, 수관내 줄기에서 발생된 가지의 고사현상이 적은 나무

◦ 과실 생산량 및 품질이 낮은 밤나무

2. 수형조절 방법

◦ 수관 울폐도가 심한 경우는 간벌작업과 병행하여 수형을 조절하기 위한 정지전정을 실시하고, 울폐되지 않을 경우 바로   수형조절을 위한 정지전정을 실시

◦ 가지의 발달이 양호한 경우에는 1회(1년차)에 단간을 해주어 수형을 조절하는 방법과 주지의 발달이 불량한 곳에서는 2～3년에 걸쳐 연차적으로 수고 및 수관의 높이를 줄임

◦ 간벌을 실시하지 않고 수형을 조절하는 방법

<1년차(1회)에 수형조절을 완료>

- 수관내부의 가지 발달이 양호한 밤나무림을 대상으로 실시

- 원칙적으로 간벌을 실시하지 않지만 병해충 피해목 및 형질    불량목은 제거

- 지상 70～80cm	높이에 주지 2～3개를 남기고, 수간을 단간하여 수고를 축소시키고 주위에 있는 나무와 일정한 수관간격이 유지될 수 있도록 주지 및 측지를 일정한 길이에서 절단하여 수관폭을 축소

- 최종적으로 수고는 4.0m내외로, 낙엽시기에 인접한 나무와 수관이 0.7m이상 유지되도록 조정

<간벌을 하지 않고 1～3년간 연차적으로 수형조절을 하는 경우>

- 수고가 비교적 높고, 수관내부의 가지 발달이 불량한   밤나무림을 대상으로 실시

- 원칙적으로 간벌을 실시하지 않지만 병해충 피해목 및 형질불량목은 제거

- 1년차 정지전정

․ 나무의 상태와 수간에서의 가지발달을 고려하여 수간, 즉   줄기를 절단하여 수고를 일정한 높이에서 축소

․ 수관모양을 고려하여 주지 2～3개를 남기고 나머지는 제거

․ 아주지 및 측지발달을 고려하여 일정한 길이에서 주지를   절단하여 수관폭 축소

- 2년차 정지전정

․ 1년차 정지전정 후 수간, 주지, 아주지로부터 발생한 맹아지 상태를 고려하여 필요한 높이에서 수간을 재 절단

․ 수고와 수관폭 유지에 필요할 경우 일정한 길이에서 주지 및 아주지를 재 절단하여 수고 및 수관폭 축소

․ 수고 4m내외, 주위나무와 수관간격 0.7m을 유지함

- 3년차 정지전정

․ 2년차 수형유도후에도 수고의 높이를 4m 내외 유지가 곤란할 경우 2년차에서와 같은 방법으로 실시

- 수형조절이 완료된 이후 정지전정

․ 줄기 및 가지를 잘라내는 절단전정

․ 수고 4.0m내외와 낙엽기에 수관간격이 0.7m이상 유지

․ 수관 점유면적 1㎡당 6～8개의 결과모지를 남김

- 저수고재배시 유의사항

․ 강한 정지전정을 실행시 수간에 상처가 많아져 병해충 발생원이 되기 쉬우므로 절단 및 상처부위에는 반드시 발코드(톱신도포제) 등을 발라주어 유합촉진

수형유도 전(33년생)

1년차 수형유도 후

2년차 수형조절 전

2년차 수형조절 후

3. 단비 : 「붙임」을 참조하여 현지실정에 맞게 조정하여 실행

4. 행정사항

◦ 밤나무 간벌 및 정지전정 사업계획 보고 : 사업연도 2월말까지

◦ 밤나무 간벌 및 정지전정 사업실적 보고 : 익년도 1월 20일까지

〈붙임1〉

ha당 단비표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(단위:인)

구 분	간 벌		정지전정(저수고 유도)
	공 정	비 고	공 정	비 고
1. 노 무 비
가. 간접노무비	0.8	직접노무비의 1/20	1.05	직접노무비의 1/20
나. 직접노무비 ․ 일반인부 ․ 기술인부	15.5 15.5		21.0 13.7 7.3
2. 자 재 대
가. 휘발유	5.6ℓ	1대/1일 5.6ℓ
나. 오 일	2.3ℓ	1대/1일 2.3ℓ
다. 유합도포재			0.5ℓ	발코트 등
3. 경 비
가. 산재보험료	0.021	노무비의 2.1%	0.021	노무비의 2.1%
나. 수수료	0.07	노무비의 7.0%	0.07	노무비의 7.0%
4. 부 대 비	0.02	사업비의 2.0%	0.02	사업비의 2.0%

※ 일반인부는 산림시책단가를 적용하고 기술인부는 건설품셈노임단가(특별인부)를

적용하되 필요한 경우 현지실정에 맞게 단비를 조정하여 실행

〈붙임2〉

밤나무 간벌 및 정지전정 사업계획

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 시․도별 :

(단위 ; ha, 천원)

구 분	사업량	사 업 비
		계	국고보조	지방비	자부담
계
간 벌
정지전정

밤나무 간벌 및 정지전정 사업실적

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 시․도별 :

(단위 ; ha, 천원)

구 분	사업량		사 업 비
	계획	실적	계			국고보조		지방비		자부담
			계획	실적	비율	계획	실적	계획	실적	계획	실적
계
간 벌
정지전정