2023년 1분기 도로관리심의회 굴착 심의 결과

(상하수도과-신풍 농어촌지방상수도 확충사업)

소 속	직 위	성 명	가/부	의 견
종합건설사업소 공주지소	보수1팀장	민병준	가	- 조건부 허가
공주시청 도로과	도로과장	박지동	가	- 관련 기관 및 협의 부서 심의 의견 이행 바람 - 굴착후 복구 포장시 동질의 재질 포장 원칙 - 굴착부는 시방규정에 맞는 밀도 확보하고 충분히 다짐후 동일 포장층 두께로 복구 - 도로의 주행성 및 평탄성 고려 종방향 굴착시 해당차로 전체폭, 횡방향은 굴착폭으로 0.5미터까지 절삭후 재포장, 보도블럭 굴착시 전폭 복구 실시 - 관로매설 후 원지반다짐, 보조기층다짐, 아스콘포설(표층,기층)다짐 등 각공종별 사진을 준공검사시 제출 바람
공주시청 도시정책과	도시정책과장	김진택	가	- 의견없음.
공주시청 교통과	교통과장	윤석봉	가	-주변 교통에 영향이 없도록 안전하게 교통안전시설을 설치하고 공사를 시행하여야 함. -교통신호기 인근 설치 구간에 대해 각별히 주의해서 굴착하기 바람.
공주시청 상하수도과	상하수도과장	조남철	가	[상수도팀] -사업시행처로 의견없음. [하수도팀] - 협의대상 아님
공주경찰서 경비교통과	경비교통과장	김상운	가	- 교통사고예방 조치 필요하고 관련 민원발생 방지 노력 필요함.
한국전력공사 공주지사	배전파트장(차장)	박병현	가	- 해당 굴착구간 주변 배전지중관로 없음. - 전주 인근 굴착 시 이격 또는 이설협의.
KT 공주지점	팀장	엄삼용	가	- 작업공사구간 내 KT 지하선로가 매설 저촉되는 바 굴착전 사전협의 요청 드립니다. 연) 041-853-0060
JB주식회사	세종안전서비스 팀장	허주	가	- 사업부지 내 도시가스 배관없음.

2023년 1분기 도로관리심의회 굴착 심의 결과

(제이비 주식회사-도시가스배관 매설)

소 속	직 위	성 명	가/부	의 견
종합건설사업소 공주지소	보수1팀장	민병준	가	- 충남종합건설사업소의 관할 도로에 해당사항이 없으므로 의견없음
공주시청 도로과	도로과장	박지동	가	- 관련 기관 및 협의 부서 심의 의견 이행 바람 - 굴착후 복구 포장시 동질의 재질 포장 원칙 - 굴착부는 시방규정에 맞는 밀도 확보하고 충분히 다짐후 동일 포장층 두께로 복구 - 도로의 주행성 및 평탄성 고려 종방향 굴착시 해당차로 전체폭, 횡방향은 굴착폭으로 0.5미터까지 절삭후 재포장, 보도블럭 굴착시 전폭 복구 실시 - 관로매설 후 원지반다짐, 보조기층다짐, 아스콘포설(표층,기층)다짐 등 각공종별 사진을 준공검사시 제출 바람
공주시청 도시정책과	도시정책과장	김진택	가	- 의견없음.
공주시청 교통과	교통과장	윤석봉	가	-주변 교통에 영향이 없도록 안전하게 교통안전시설을 설치하고 공사를 시행하여야 함. -교통신호기 인근 설치 구간에 대해 각별히 주의해서 굴착하기 바람.
공주시청 상하수도과	상하수도과장	조남철	가	[상수도팀] - 기존 상수도 관로와 30cm이상 이격하여 주시고, 긴급복구공사를 위하여 상수관 상부에 시설물 설치는 불가함. - 기존 상수도 이설필요 시 별도 협의 필요함. - 해당지역은 상수관로가 매설되어 있으며, 굴착 시 상하수도과 상수도팀(840-8614)으로 연락하여 담당자 입회하에 굴착하여야 함. [하수도팀] - 기존 하수도 관로와 30cm이상 이격하여 주시고, 긴급복구공사를 위하여 하수관 상부에 시설물 설치는 불가함. 하수관로 매설지역으로 하수맨홀 뚜껑 인상 필요 및 도로 굴착 시 담당자 입회하에 굴착하여야 함. 기존 하수관로를 통하여 시공하는 것은 불가함. (상, 하부 이격거리를 두고 시공하여야 함.)
공주경찰서 경비교통과	경비교통과장	김상운	가	- 교통사고예방 조치 필요하고 관련 민원발생 방지 노력 필요함.
한국전력공사 공주지사	배전파트장(차장)	박병현	가	- 해당 굴착구간 주변 배전지중관로 있음. - 굴착 3일전 당사 지중순시원 입회요청 및 당일 입회 후 굴착시행 (지중순시원 : 박흥교 010-8824-3309)
KT 공주지점	팀장	엄삼용	가	- 작업공사구간 내 KT 지하선로가 매설 저촉되는 바 굴착전 사전협의 요청 드립니다. 연) 041-853-0060
JB주식회사	세종안전서비스 팀장	허주	가	- 당사 매설공사임.

2023년 1분기 도로관리심의회 굴착 심의 결과

(한국농어촌공사-견동지구 수리시설개보수사업 송수관로 매설)

소 속	직 위	성 명	가/부	의 견
종합건설사업소 공주지소	보수1팀장	민병준	가	- 충남종합건설사업소의 관할 도로에 해당사항이 없으므로 의견없음
공주시청 도로과	도로과장	박지동	가	- 관련 기관 및 협의 부서 심의 의견 이행 바람 - 굴착후 복구 포장시 동질의 재질 포장 원칙 - 굴착부는 시방규정에 맞는 밀도 확보하고 충분히 다짐후 동일 포장층 두께로 복구 - 도로의 주행성 및 평탄성 고려 종방향 굴착시 해당차로 전체폭, 횡방향은 굴착폭으로 0.5미터까지 절삭후 재포장, 보도블럭 굴착시 전폭 복구 실시 - 관로매설 후 원지반다짐, 보조기층다짐, 아스콘포설(표층,기층)다짐 등 각공종별 사진을 준공검사시 제출 바람
공주시청 도시정책과	도시정책과장	김진택	가	- 의견없음.
공주시청 교통과	교통과장	윤석봉	가	- 주변 교통에 영향이 없도록 안전하게 교통안전시설을 설치하고 공사를 시행하여야 함.
공주시청 상하수도과	상하수도과장	조남철	가	[상수도팀] -해당 지역은 상수도 미보급 지역으로 해당 사항 없음. [하수도팀] - 협의대상 아님.
공주경찰서 경비교통과	경비교통과장	김상운	가	- 교통사고예방 조치 필요하고 관련 민원발생 방지 노력 필요함.
한국전력공사 공주지사	배전파트장(차장)	박병현	가	- 해당 굴착구간 주변 배전지중관로 없음. - 전주 인근 굴착 시 이격 또는 이설협의.
KT 공주지점	팀장	엄삼용	가	- 작업공사구간 내 KT 지하선로가 매설 저촉되는 바 굴착전 사전협의 요청 드립니다. 연) 041-853-0060
JB주식회사	세종안전서비스 팀장	허주	가	- 사업부지 내 도시가스 배관없음.