영농활동에 의한 환경오염 사례 및 예방방법

□ 유류유출사고

○ 대상시설 : 비닐하우스 난방용 유류저장시설

○ 사고내용

유류저장시설의 배관파손, 공기배출호스의 고정장치 파손, 으로 유류가 유출되어 농수로를 경유 하천으로 유입 수질오염을 유발

○ 유류저장시설 관리방법

가. 유류저장시설은 유출사고를 대비하여 바닥을 불투수재질(콘크리트, 비닐등)로 설치 및 유류 유출방지턱을 반드시 설치

- 저장시설 및 난방시설은 하우스내에 설치하여 사고시 주변 배수로로 유출 방지

- 농수로 위에 설치시 인근농경지 및 하천으로 유입되어 수질오염 및 영농피해 발생

나. 유류배관 및 공기배출구는 충격에 파손되지 않는 재질(동관등)을 이용하고 난방시설을 이용하지 않는 시기에는 유류저장시설에 부착된 벨브를 잠김으로 조정

다. 유류유출시 농수로를 거쳐 하천으로 유입되지 않도록 웅덩이를 파고 고인 유류는 짚, 신문지등으로 흡수 수거처리(사고발생시 환경보호과에 즉시 신고 ☏ 840-2332)

라. 유류유출사고 행위자는

- 1년이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금(고의 또는 과실에 관계없이 처분)에 처함

- 유출유류의 방지․제거를 위한 방제조치를 하여야 하며, 공주시장이 방제작업을 한 경우 방제장비 비용을 현물로 납부하여야 함

⇒ 방제조치명령을 위반하는 자는 1년이하 징역 또는 500만원이하 벌금에 처함

- 유출된 유류가 인근 농경지에 유입되어 농작물 피해가 발생할 경우 작물피해 및 오염토양 제거등에 소요되는 경비를 배상하여야 함