공주시 고시 제 2007 - 123 호

수도법 제12조 제1항 및 동법시행령 제16조 규정에 의하여 일반수도사업 시설로 인가 및 폐지된 마을상수도에 대하여 동법 제12조제3항 및 동법시행령 제17조 규정에 의하여 다음과 같이 고시 하고자 합니다

2007년  12 월  31 일

공    주    시    장

1. 명    칭 : 마을상수도

2. 대    상 :  유구 신영1리 마을상수도외  39개소

3. 관리기관 : 공주시장(관리인)

○ 명   칭 : 공주시청 상하수도과

○ 주  소 : 공주시 봉황로 342 (전화 : 031-840-2114)

4. 인가목적

○ 미등록 된 마을상수도의 체계적인 관리를 위하여

○ 수도법에 정한 일반수도사업시설로의 인가 등록에 관한 사항을 고시하여 알리고

○ 시설에 대한 관리 및 지원으로 지역주민들에게 양질의 먹는 물 을 공급하여 공중위생향상과 주거환경개선에 기여

5. 마을상수도 인가 일 : 2007. 12.  31 .

6. 마을상수도 인가 현황

인가 번호	구분	시설명	소재지	설치 년도	수원 종류	일평균 급수량 (㎥/일)	시설 용량 (톤)	최 대 급수량 (㎥/일)	급수 가구	급수 인구 (명)	비고
1	마 을 상수도	새 말	유구읍 신영1리	1973	지하수	35	40	48	40	112	기존
2	〃	사구시	유구읍 입석리	1976	지하수	37	30	50	56	117	신규
3	〃	여드니	유구읍 신영2리	1984	지하수	40	30	54	48	127	기존
4	〃	달 원	유구읍 신달1리	2001	지하수	40	50	54	50	127	신규
5	〃	승근리	이인면 초봉리	1999	지하수	67	50	85	77	197	신규
6	〃	본 동	반포면 상신리	1980	지하수	43	40	58	63	135	기존
7	〃	미학실	장기면 산학리	1998	지하수	51	90	69	77	162	기존
8	〃	벌 터	장기면 평기리	2002	지하수	70	40	95	85	220	신규
9	〃	송 정	장기면 송문리	2003	지하수	43	40	58	57	135	신규
10	〃	시행이	장기면 장암리	2002	지하수	33	40	45	40	106	신규
11	〃	율 정	의당면 율정리	1999	지하수	34	43	46	37	107	신규
12	〃	송 학	의당면 송학2리	1998	지하수	61	50	83	71	193	신규
13	〃	월 곡	의당면 월곡리	1980	지하수	37	40	50	46	117	신규
14	〃	반일원	정안면 보물리	1968	지하수	38	85	51	45	120	기존
15	〃	음짓말	정안면 어물리	1973	지하수	42	40	36	65	132	기존
16	〃	평풍골	정안면 월산1리	1982	지하수	36	30	49	42	114	신규
17	〃	되 재	정안면 사현1리	1986	지하수	44	97	59	63	138	기존
18	〃	장 터	정안면 광정2리	1994	지하수	48	91	64	74	150	기존
19	〃	새 터	정안면 광정1리	1994	지하수	43	95	54	57	127	기존
20	〃	독막골	정안면 광정3리	1994	지하수	38	98	51	51	120	기존
21	〃	은학골	정안면 운궁리	1998	지하수	75	180	101	110	235	기존
22	〃	신암동	정안면 인풍리	1999	지하수	38	50	51	55	120	신규
23	〃	높은덕골	정안면 월산1리	2000	지하수	36	50	49	45	114	신규
24	〃	내 촌	정안면 내촌1리	2002	지하수	35	50	48	48	112	신규

인가 번호	구분	시설명	소재지	설치 년도	수원 종류	일평균 급수량 (㎥/일)	시설 용량 (톤)	최 대 급수량 (㎥/일)	급수 가구	급수 인구 (명)	비고
25	마 을 상수도	동 대	우성면 동대리	1997	지하수	35	30	47	40	111	신규
26	〃	신 웅	우성면 신웅리	2001	지하수	40	50	54	50	125	신규
27	〃	길 풍	우성면 상서2리	2002	지하수	77	100	104	117	243	기존
28	〃	윗 말	사곡면 해월1리	1973	지하수	35	33	47	40	110	기존
29	〃	산 막	사곡면 계실리	1976	지하수	33	40	45	35	106	기존
30	〃	범 재	사곡면 호계2리	1995	지하수	38	100	51	57	120	기존
31	〃	화 월	사곡면 화월2리	1999	지하수	35	30	47	41	110	신규
32	〃	월은동	사곡면 화월1리	1999	지하수	38	40	51	47	120	신규
33	〃	원 골	신풍면 동원1리	1974	지하수	55	70	74	83	172	기존
34	〃	갓 골	신풍면 입동리	1980	지하수	36	30	48	41	113	기존
35	〃	오름실	신풍면 백룡1리	2007	지하수	38	30	51	47	120	신규
36	〃	시엇골	중학동 봉황4통	1984	지하수	42	50	57	63	132	기존
37	〃	감경자	금학동 태봉2통	2002	지하수	33	32	44	43	105	기존
38	〃	상 신	신관동 쌍신통	1976	지하수	43	35	58	63	135	기존
39	〃	하 신	신관동 쌍신통	1977	지하수	34	30	46	38	108	기존
40	〃	다래울	신관동 월송통	1994	지하수	58	40	78	84	182	기존

※ 일평균급수량(320ℓ) 최대급수량(432ℓ) ⇒ 전국수도종합계획수립연구

2004년 환경부 인용

7. 기타사항

○ 마을상수도에 대한 급수구역, 토지위치, 세부시설 현황 등은

○ 공주시 상하수도과에 비치하고 관계인에게 열람토록 함