공주시 공고 제2009 - 198호 소하천점용 . 사용(공사시행)협의(허가)공고 소하천정비법시행규칙 제10조제3항의 규정에 의하여 소하천점용. 사용허가를 다음과 같이 공고합니다. 2009년 02월 10일 공 주 시 장
점 용 ∙ 사용자	상호및명칭	대전지방국토관리청
	대 표 자	대전지방국토관리청장	기관 등록번호
	주 소	대전광역시 동구 계족로 599번지
소 하 천 명		태골천, 음실천, 중미천, 안말천, 고드실천
공사 (점용∙ 사용) 개요	위 치	공주시 유구읍 녹천리 680-42번지 외 29필지
	점용면적	계: 22,857㎡ (태골천:15,362㎡,음실천:41㎡,만천리:5,032㎡,산정리:753㎡, 고드실천:1,669㎡)			폐천부지 예상면적	22,857㎡
	공작물설치 내역	[붙임 1]
	점용기간	허가일로부터 2014년 12월 31일까지(5년)
	목적 및 사 유	신양~신풍간 도로건설공사 도로구역(변경)결정에 따른 소하천점용
열람장소 : 공주시 재난관리과 하천담당 ☏ (041) 840-2281

[붙임 1]

소하천 점용.사용허가(공작물 설치) 내역

하천현황		공 작 물 현 황				소 재 지	비고
하천명	하 천 구 분	교량명	형 식	연장(m)	위 치 (S.T.A)
태골천	소하천	수로이설#3	U형개거 3.5 × 2.0	208.0	0+606~ 1+162	유구읍 녹천리
		수로이설#3	암거 3.5 × 3.5	41.0	4+313	유구읍 녹천리
		수로이설#3	암거 8.0 × 5.0	307.0	5+264	유구읍 녹천리
		수로이설#4	U형개거 8.0 × 5.0	71.4	0+000~ 0+114	유구읍 녹천리
		수로이설#4	암거 8.0 × 5.0	42.6	5+360	유구읍 녹천리
음실천	소하천	음실교	P.S.C BEAM교	120.0	7+420	유구읍 녹천리
중미천	소하천	수로이설#5	U형개거 5.0 × 2.0	100.5	0+000~ 0+100.5	유구읍 만천리
		수로이설#5	암거 5.0 × 3.0	51.7	9+598	유구읍 만천리
안말천	소하천	산정교	RC RAHMEM교	12.5	10+400	신풍면 산정리
고드 실천	소하천	암거	2@2.5 × 2.0	40.4	11+223.42	신풍면 산정리
		암거	2@2.5 × 2.0	14.5	산정2교차로 0+010	신풍면 산정리