공주시 고시 제2009 - 88호

공주 월미 농공단지 지정(변경) 고시

1. 산업입지 및 개발에 관한 법률 제8조의 규정에 의하여 월미 농공단지를

지정(변경)하고, 같은법 시행령 제10조 규정에 의거 다음과 같이

고시 합니다.

2. 관계도서의 게재는 생략하며 관계도서는 충청남도 공주시 기업유치과

(041-840-2351)에 비치하고, 이해관계인과 일반인에게 보입니다.

2009년   10월  08일

공   주   시   장

1. 농공단지의 명칭 : 공주 월미 농공단지 (변경 없음)

2. 농공단지의 위치 및 면적 (변경 없음)

가. 위  치 : 충청남도 공주시 월미동 47번지 일원

나. 면  적 : 137,667㎡

3. 농공단지의 지정목적

충남 중부내륙 지역의 거점 산업기반을 마련하여 충남 북부권 및 서해안권 산업단지와의 연계를 도모하고, 고용창출과 수도권 기업이전을 통한 지역경제 활성화 및 국가균형발전에 기여하여, 개별입지로 인한 산발적인 자연환경 훼손 방지를 위하여 일반농공단지(계획입지)로 지정

4. 농공단지개발사업의 시행자 (변경 없음)

우리산업개발 (주) 대표 신홍섭

5. 농공단지의 개발기간 및 개발방법 (변경 없음)

가. 개발기간 : 2008년 ~ 2011년 (4년)

나. 개발방법 : 민간개발

6. 주요 유치업종 및 유치업종 배치계획 (변경)

가. 식료품 제조업, 자동차 및 트레일러, 기타운송장비, 전자부품․컴퓨터․영상․음향 및 통신장비, 금속가공제품제조업 등

나. 업종배치계획

C 제조업	대분류	소분류	면 적 (㎡)		구성비(%)		비 고
			기정	변경	기정	변경
합계			137,667	137,667	100.0	100.0
10	식료품 제조업		17,133	17,038	12.4	12.4
30	자동차 및 트레일러 제조업		14,257	35,019	10.4	25.4
31	기타 운송장비제조업		33,058	31,341	24.0	22.8
29	기타기계 및 장비제조업		24,270	10,819	17.6	7.9
26	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비제조업		7,329	1,992	5.3	1.4
25	금속가공제품제조업		13,664	11,285	9.9	8.2
	기 타	도로, 공공이용시설, 지원시설, 녹지시설	27,956	30,173	20.4	21.9

7. 토지이용 및 주요기반시설계획 (변경)

가. 토지이용계획

구 분		면 적 (㎡)		구 성 비(%)		비 고
		기정	변경	기정	변경
합 계		137,667	137,667	100.0	100.0
	산 업 시 설 공 간	109,711	107,494	79.7	78.1
	식료품제조업	17,133	17,038	12.4	12.4
	자동차 및 트레일러 제조업	14,257	35,019	10.4	25.4
	기타 운송장비제조업	33,058	31,341	24.0	22.8
	기타기계 및 장비제조업	24,270	10,819	17.6	7.9
	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비제조업	7,329	1,992	5.3	1.4
	금속가공제품제조업	13,664	11,285	9.9	8.2
	지 원 시 설 공 간	1,000	1,024	0.7	0.8
	근린생활시설	1,000	1,024	0.7	0.8
	공 공 시 설 공 간	18,414	22,095	13.4	16.0
	도 로	14,994	18,024	10.9	13.1	※주 간선도로 폭 15M이상 적용 ※법정비율 8.0%이상 적용
	주차장	1,322	1,282	0.9	0.9	※1개소(법정비율0.6%이상)적용
	관리시설	200	158	0.2	0.1	관리사무소
	오․폐수처리장	553	478	0.4	0.3
	저류지	352	425	0.3	0.3
	수도공급시설	993	1,728	0.7	1.3
	녹 지 공 간	8,542	7,054	6.2	5.1	※법정비율 5%~7.5%미만 적용
	근 린 공 원	600	601	0.4	0.4
	완 충 녹 지	7,942	6,453	5.8	4.7

나. 주요 기반시설계획 (변경)

1) 도로계획

구분	규모		폭 원(m)		노선수		연장(m)		면 적(㎡)		비고
			기정	변경	기정	변경	기정	변경	기정	변경
계			-	-	6	9	1,173.1	1,609.3	14,994	18,024
일반 도로	중로	2류	15	15	1	1	710.4	645.6	11,406	9,974	일반 도로
일반 도로	소로	1류	6-10	10	5	5	462.7	742.3	3,588	6,146	일반 도로
일반 도로	소로	3류	-	3-6	-	3	-	352.7		1,904	일반 도로

2) 공원․녹지계획

구 분	면적(㎡)		구성비(%)		비고
	기정	변경	기정	변경
합 계	8,542	7,054	6.2	5.1	전체면적의 5.1%
근린공원	600	601	0.4	0.4
완충녹지	7,942	6,453	5.8	4.7

3) 용수공급계획

구 분	계획용수량 (㎥/일)		비고
	기정	변경
합 계	779.07	700.77
공업용수	653.10	580.77
생활용수	75.97	70.00
소방용수	50.0	50.00

4) 오․폐수처리 계획

구 분	계획오․폐수량 (㎥/일)		비고
	기정	변경
합 계	464.37	366.58
산업폐수	394.48	326.87
생활오수	69.89	39.71

5) 폐기물처리시설계획 (변경 없음)

구 분	처 리 방 법	비 고
재활용폐기물	분리수거한 후 재생처리업자에 매각 처리토록 할 계획
재활용 불가능한 폐기물	각 처리대상 폐기물은 성상별로 분리수거한 후 가연성 폐기물은 중간처리업체(소각전문), 불연성 폐기물은 최종처리업체, 지정폐기물은 지정폐기물 처리업체에 위탁 처리할 계획임

6) 전력공급계획 (변경 없음)

구 분	전력수요량 (KVA)	비고
합 계	5,441.28
산업시설용지	5,303.51
지원 및 공공시설용지	137.77

7) 통신공급계획 (변경 없음)

구 분	통신수요량 (회선)	비 고
합 계	2,657
산업시설용지	2,194
지원 및 공공시설용지	20
여유회선	443

8) 에너지 공급계획 (변경 없음)

구 분	연간수요량 (Gcal/㎡년)	비 고
합 계	4,489
산업시설용지	4,489	간접열수요량
지원 및 공공시설용지

8. 농공단지 개발을 위한 주요시설 지원계획 (변경)

가. 용수시설

- 본 농공단지의 용수공급은 관련기관과 협의하여 용수를 공급할 계획으로 광역상수도

인입을 통하여 전량 공급할 계획임

나. 오․폐수처리시설

시 설 명	위 치	면적 (㎡)	처리용량 (㎥/일)	비 고
오․폐수처리시설	공주시 월미동 368-1번지 일원	478	400

9. 수용․또는 사용할 토지․건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우

그 세목과 그 소유자 및 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및

보상에 관한 법률 제2조 제5호의 규정에 의한 관계인의 성명․주소 : 별첨

10. 도시관리계획 (변경 없음)

가. 공주시(총괄)

구 분		면 적(㎡)				구성비 (%)	비 고
		기 정	변 경		변경 후
합 계		137,667			137,667	100.0
도시지역
관리지역	보전관리지역
	생산관리지역
	계획관리지역	137,667			137,667
	관리지역(미세분)
농림지역
자연환경보전지역

나. 월미 농공단지 지구 내

구 분		면 적(㎡)				구성비 (%)	비 고
		기 정	변 경		변경 후
합 계		137,667		-	137,667	100.0
관리지역	보전관리지역
	생산관리지역
	계획관리지역	137,667			137,667	100.0