공주시 고시 제2010 - 4호

공주 보물 농공단지 지정(변경) 고시

1. 산업입지 및 개발에 관한 법률 제8조의 규정에 의하여 보물 농공단지를

지정(변경)하고, 같은법 제10조 규정에 의거 다음과 같이 고시합니다.

2. 관계도서의 게재는 생략하며 관계도서는 충청남도 공주시 기업유치과

(041-840-2351)에 비치하고, 이해관계인과 일반인에게 보입니다.

2010년   01월   08일

공   주   시   장

1. 농공단지의 명칭 : 공주 보물 농공단지 (변경없음)

2. 농공단지의 위치 및 면적 (변경)

가. 위  치 : 충청남도 공주시 정안면 보물리․광정리 517번지 일원

나. 면  적 : 134,873.0㎡ (기정 : 135,559.1㎡, 감소 : 686.1㎡)

3. 농공단지의 지정목적 (변경없음)

충남 중부내륙 지역의 거점 산업기반을 마련하여 충남 북부권 및 서해안권

산업단지와의 연계를 도모하고, 고용창출과 수도권 기업이전을 통한 지역경제

활성화 및 국가균형발전에 기여하여, 개별입지로 인한 산발적인 자연환경 훼손

방지를 위하여 일반농공단지(계획입지)로 지정

4. 농공단지개발사업의 시행자 (변경없음)

(주) 록 평 공동대표 방한선․방한례

5. 농공단지의 개발기간 및 개발방법 (변경)

가. 개발기간 : 2008년 ~ 2010년 01월 31일 (기정 : 2008년 ~ 2009년 12월31일)

나. 개발방법 : 민간개발

6. 주요 유치업종 및 유치업종 배치계획 (변경)

가. 금속가공제품제조, 식료품제조, 기타기계 및 장비제조, 고무제품 및

플라스틱제조업, 인쇄 및 기록매체 복제업 등

나. 업종배치계획 (변경)

구분	중 분 류	면 적(㎡)			구성비(%)		비 고
		기정	증감	변경	기정	변경
총 계		135,559.1	감) 685.7	134,873.0	100.0	100.0
합 계		111,735.5	증)1,269.9	113,005.4	82.4	83.8
①-1 (1단지)	C25 금속가공제품제조업	33,657.7	증)1269.9	34,927.6	24.8	25.9
①-2 (2단지)	C10 식료품 제조업	10,494.2	감)4,430.0	6,064.2	7.7	4.5	2단지 분할세분
①-3 (2단지)		-	증)4,430.0	4,430.0	-	3.3
①-4 (3단지)	C29 기타기계 및 장비제조업	21,172.0	-	21,172.0	15.6	15.7
①-5 (4단지)	C10 식료품 제조업	9,921.0	-	9,921.0	7.3	7.4
①-6 (5단지)	C18 인쇄 및 기록매체 복제업	20,730.0	-	20,730.0	15.3	15.4
①-7 (6단지)	C18 인쇄 및 기록매체 복제업	10,910.4	-	10,910.4	8.0	8.1
①-8 (7단지)	C22 고무제품 및 플라스틱제조업	4,850.2	-	4,850.2	3.6	3.6
기 타		23,823.6	감)1,955.6	21,867.6	17.6	16.2

7. 토지이용 및 주요기반시설계획 (변경)

가. 토지이용계획

도면 표시 번호			구 분	획지						비 고
				위 치	면 적(㎡)			구성비(%)
					기정	변경	변경후	기정	변경
합 계					135,559.1	감) 686.1	134,873.0	100.0	100.0
산업시설용지					111,735.5	증)1,269.9	113,005.4	82.4	83.8
ⓛ	1	산업시설용지		정안면 보물리 517번지 일원	33,657.7	증)1,269.9	34,927.6	24.8	25.9	지적 확정측량으로 인한 면적 변경 및 시설녹지(사면부) 공장용지 포함
	2				10,494.2	감)4,430.0	6,064.2	7.7	4.5	2단지 분할 세분
	3					증)4,430.0	4,430.0	-	3.3
	4				21,172.0	-	21,172.0	15.6	15.7
	5				9,921.0	-	9,921.0	7.3	7.3
	6				20,730.0	-	20,730.0	15.3	15.4
	7				10,910.4	-	10,910.4	8.0	8.1
	8				4,850.2	-	4,850.2	3.6	3.6
공공시설용지					13,870.6	-	13,870.6	10.2	10.3
②	-	도 로		정안면 보물리 521번지	7,651.1	-	7,651.1	5.6	5.7
	1	주차장			922.0	-	922.0	0.7	0.7
	2	관리시설용지			1,649.4	-	1,649.4	1.2	1.2
	3	오폐수처리장			1,034.0	-	1,034.0	0.8	0.8
	4	수도공급시설			2,614.1	-	2,614.1	1.9	1.9
녹 지 시 설 용 지					9,953.0	감)1,956.0	7,997.0	7.4	5.9
③	1	근린공원		정안면 보물리 520번지 외 1필지	883.0	-	883.0	0.7	0.6
	2	시설녹지			1,180.0	감)1,180.0	-	0.9	-	단지내 사면으로 공장용지로 변경
	3	원형보전녹지			1,980.0	-	1,980.0	1.5	1.5
	4				5,910.0	감) 776.0	5,134.0	4.3	3.8	지적 확정측량으로 인한 면적 변경

나. 주요 기반시설계획

1) 도로계획 (변경없음)

구 분			노 선 수	연 장 (m)	면 적(㎡)	비 고
합 계			3	624	7,651.1
일반도로	중로	소 계	2	539	6,798.9
		1 류
		2 류
		3 류	2	539	6,798.9
	소로	소 계	1	85	852.2
		1 류
		2 류	1	85	852.2
		3 류

2) 공원․녹지계획 (변경)

구 분		면 적 (㎡)		구성비 (%)		비 고
		기정	변경	기정	변경
총 면 적		135,559.1	134,873.0	100.0	100.0
합계		9,953.0	7,997.0	7.4	5.9
	공원용지	883.0	883.0	0.7	0.6
	시설녹지	1,180.0	-	0.9	-
	원형보전녹지	7,890.0	7,114.0	5.8	5.3

3) 용수공급계획 (변경없음)

구 분	계획용수량 (㎥/일)	비 고
합 계	617,7
공업용수	474.8
생활용수	142.9

4) 오․폐수처리 계획 (변경없음)

구 분	계획용수량 (㎥/일)	비 고
합 계	199.8
산업폐수	123.9
생활오수	75.9

5) 폐기물처리시설계획 (변경없음)

구 분	처 리 방 법	비 고
재활용폐기물	분리수거한 후 재생처리업자에 매각 처리토록 할 계획
재활용 불가능한 폐기물	각 처리대상 폐기물은 성상별로 분리수거한 후 가연성 폐기물은 중간처리업체(소각전문), 불연성 폐기물은 최종처리업체, 지정폐기물은 지정폐기물 처리업체에 위탁 처리할 계획임

6) 전력공급계획 (변경없음)

구 분	전력수요량 (KVA)	비 고
합 계	3,549.4
산업시설용지	3,497.3
지원 및 공공시설용지	52.1

7) 통신공급계획 (변경없음)

구 분	통신수요량 (회선)	비 고
합 계	112
산업시설용지	28
지원 및 공공시설용지	82
여유회선	2

8. 농공단지 개발을 위한 주요시설 지원계획

가. 진입도로 (변경없음)

시 설 명	폭원 (m)	연장 (m)	구 간	비 고
진입도로	4	210	공주시 정안면 보물리․광정리 (국도 23호선 4차선)	국도 23호선 (가․감속차로)

나. 용수시설

- 본 농공단지의 용수공급의 추가용수량 필요시 관련기관과 협의하여 용수를 공급할

계획으로 지하수 영향조사를 실시하여 개발 가능량, 기 설치된 농업․생활용 관정 등에

대한 영향을 조사하여 용수를 수급할 계획임

다. 오․폐수처리시설 (변경없음)

시 설 명	위 치	면적 (㎡)	처리용량 (㎥/일)	비 고
오․폐수처리시설	공주시 정안면 보물리 521대	2,614.1	199.8

9. 수용․또는 사용할 토지․건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우

그 세목과 그 소유자 및 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및

보상에 관한 법률 제2조 제5호의 규정에 의한 관계인의 성명․주소 : 별첨

10. 도시관리계획 용도지역 결정조서(변경없음)

가. 용도지역결정조서

구분		면 적(㎡)			구성비 (%)	비 고
		기 정	변 경	변경후
합 계		134,873.0		134,873.0	100.0
관리 지역	보전관리지역
	생산관리지역
	계획관리지역	134,873.0		134,873.0	100.0