겨울철 수도관 및 수도계량기 동파예방 요령

겨울철 불편없는 수돗물 사용을 위하여 다음사항을 점검하시어 동파를 사전에 예방해 주세요!

♣ 점검대상 수도시설물

○ 계량기 보호통, 마당의 수도관 및 수도꼭지

○ 옥상 물탱크, 옥외 화장실 등에 노출된 수도관

♣ 수도시설 동파예방 요령

○ 수도계량기 보호통 내부 ☞ 헌옷이나 인조솜 등을 채우고 덮는다

○ 노출된 수도관 ☞ 스티로폼, 헌옷 등의 보온재로 감싸 준다.

○ 상수도관이 얼었을 경우 ☞ 미지근한 물로 시작해서 점차 뜨거운 물로 녹임                                 (50℃ 미만)

○ 수도계량기가 얼었을 경우 ☞ 수건으로 감고 미지근한 물이나 헤어드라이기          등으로 서서히 녹임(※갑자기 뜨거운 물을 부으면 파손됨)

◆ 상수도 시설 동파시 신고전화: 공주시 수도과

○ 수도계량기 동파:  ☏(041) 840-2567, 853-3000, 840-2522

○ 옥외누수 및 수도관 동파 : ☏주간(041)840-2532, 853-3000,                                              야간 840-2503

○ 평일 주간 : 공주시 컨텍센터 1899-0088

2012.   12.      .

공 주 시 장