슬레이트 건축물 실태조사표

관리번호 : 공주시 △△동(읍·면) - 일련번호기재  조사일 : 2013년   월   일

건축물 현 황	주 소
	소유자							연락처
	거주자 (관리자)							연락처
	준공년도				건축면적 (㎡)					슬레이트 면적 (㎡)				건축물대장 등재여부(○/×)
	건물용도				□주택 □공장 □창고(일반, 정부양곡창고, 해주, 소금창고) □축사 □시설 □기타
	관리유형			□자가 □임차					사용여부				□사용 □미사용
	지붕 덧씌움			□있음 □없음					처마 확장				□있음 □없음
지붕 개량 의사	□개량의사 있음					개량희망 유 형			□건축물 철거 □지붕 철거 □지붕 철거 후 새 지붕 설치 □기타( )
	□개량의사 없음					개량불가 사 유			□세입자 □경제적 부담 □집이 너무 낡아서 □필요성 못 느낌 □기타
소유자 및 거주자 현 황 (주택만 해 당)	가구유형 (취약계층 해당여부)	소유자					□기초생활수급자 가구 □차상위계층
		거주자					□기초생활수급자 가구 □차상위계층
	거주인원										거주가구의 세대주 연령
	총 명										세
특이 사항	보관 중인 슬레이트 □있음( ㎡) □없음 인근에 방치된 슬레이트 □있음( ㎡) □없음 기타 특이사항( )

【조사표 작성 요령】

1. 건축면적은 공부상 면적을 기재하고, 건축물대장 비등재 건축물의   경우 목측 등에 의해 개략적인 면적을 기재

2. 슬레이트 지붕 면적은 다음 식에 따라 산출

A' = A × 1.45 × 1.16

(A': 지붕 면적(㎡), A: 건축면적(㎡), 1.45: 건축물면적의 배수, 1.16: 슬레이트 겹침 비율)

3. 건물용도 중 ‘창고’의 경우 일반, 정부양곡창고, 해주, 소금창고로 구분하여 해당란에 ○ 표시(해주 및 소금창고는 염전 내 시설물에 한함)

4. ‘지붕 덧씌움’은 슬레이트 지붕 위에 칼라강판, 아스팔트 슁글 등   새로운 지붕재를 덧씌운 경우를 의미

5. ‘처마 확장’은 비 들이침 방지 및 햇빛 가림 등을 위해 추가 확장한 경우를 의미

6. 주택 소유자 및 거주자의 취약계층 해당여부는 복지담당자의 협조를 받아 파악