스마트 자동제어시스템 지원기준

○ 사업내용 : 스마트 온실⋅버섯재배사⋅저온저장고 자동제어시스템 구축

○ 설치 종류 및 지원기준

설치 종류	지 원 기 준
◦ 스마트폰 전용 온실제어시스템(A형)	◦ 스마트폰을 활용한 자동제어시스템 - 환경센서 장비(온․습도, 우적) 설치, 스마트 자동개폐제어 및 실시간 확인시스템, 실시간 감시 및 녹화 등 - 설치비(개소당) : 5,000천원이내/5동 기준
◦ 인터넷(PC)+스마트폰 온실 제어시스템 (B형-1)	◦ 인터넷 pc+스마트폰을 활용한 자동제어시스템 - 환경센서 장비(온․습도, 감우, 풍향․풍속, 외부기상봉 등)설치, 자동제어관제시스템설치, 인터넷 자동환기창(자동개폐, 배기펜 등) 제어, 실시간 감시 및 모니터링 시스템, 알람경보 등 ※ 기존 온실의 기동반(콘트롤박스)을 활용하여 시공 - 설치비(개소당) : 10,000천원내외/5동 기준
◦ 인터넷(PC)+스마트폰 온실 제어시스템 (B형-2)	◦ 인터넷 pc+스마트폰을 활용한 자동제어시스템 - 환경센서 장비(온․습도, 감우, 풍향․풍속, 외부기상봉 등)설치, 자동제어관제시스템설치, 인터넷 자동환기창(자동개폐, 배기펜 등) 제어, 실시간 감시 및 모니터링 시스템, 알람경보 등 ※ 기존 온실의 기동반(콘트롤박스) 교체 및 기타 센서 등 추가 - 설치비(개소당) : 20,000천원내외/5동 기준
◦ 버섯생산시설 자동제어시스템	◦ 인터넷 PC, 스마트폰을 이용한 자동제어시스템 - 환경센서 장비(온․습도, CO2 등)설치, 자동제어관제시스템설치, 인터넷 원격제어, 실시간 감시 및 모니터링 시스템, 알람경보 등 - 설치비(개소당) : 5,000~10,000천원 이내/개소
◦ 저온저장시설 자동 제어시스템	◦ 스마트폰을 활용한 자동제어시스템 - 환경센서 장비(온․습도, CO2 등)설치, 원격제어시스템설치, 음성경보, 실시간 감시 및 모니터링 시스템, 생리장해 예측시스템 등 - 설치비(개소당) : 5,000~10,000천원 이내/개소

※ 시군 여건에 따라 확대할 수 있으며, 사업량 확대시 동별 시스템 설치비용만 추가할 것(기본외 추가품목 설치비용은 자부담)

【붙임 1】

스마트자동제어시스템 구축내용

□ 스마트폰 전용(무선방식)[온실]

품 목	수량	용 도	비 고
온도센서	6	온실내부 온도 측정
습도센서	2	온실내부 습도측정
우적센서	1	온실외부 우기측정
CCTV	6	온실내외부 감시용 카메라
제 어 기	1	센서에 의한 장비 작동 명령기 (천창/측장/커튼/기타 보조기 등)
단말기 세트	1	단말기, 확장부, 안테나 등 일체

□ 인터넷(컴퓨터)+스마트폰 제어시스템용(유․무선 겸용)[온실]

《센서 등 H/W부분》

품 목	수량	용 도	비 고
온․습도기	4	온실내부 온도 및 습도 측정
우적센서	1	온실외부 우기측정
풍향풍속계	1	온실외부 풍향․풍속측정
제 어 기	1	센서에 의한 장비 작동 명령기 (천창/측장/커튼/기타 보조기 등)
운영용컴퓨터	1	본체, 모니터 등 일체

《환경제어시스템 기능부분》

구 분	세부항목	비 고
생장환경 조 회	센서정보 조회	그래픽 형태로 한 눈에 쉽게 센서정보 조회
	온․습도 정보	온실 내 영역별 온도/습도 데이터를 표 및 그래프의 형태로 제공
	창 상태 정보	각 창의 개폐 상태를 조회(값 또는 그래픽)
	센서상태정보	센서의 동작여부를 확인
	센서노드데이터	센서 테이터를 주기 설정하여 조회 가능

구 분	세부항목	비 고
생장환경 제 어	환기창 제어	-환기제어 -천장 좌우 개별제어 -이중창 좌우 개별제어 -측창 좌우 개별제어
	커튼제어	차광,보온,측커튼 제어(외부온도,일사량,내부온도,내습온도에 의한 제어)
	기타 추가장치 제어(필요시)	-온풍기, 훈증기, 분무, 스프링클러, 순환펌프 -3Way 밸브 PID에 의한 제어, 배기팬, 유통팬 제어 -포화수분,절대습도, 수분부족분 표시기능
확장성	센서관리	농가가 필요시 센서를 추가하고자 할 경우 본 시스템에 연결 가능해야 함.
이상상황알림	SMS	최적 생장 환경의 범위를 벗어났을 경우 SMS 통보

□ 인터넷(컴퓨터)+스마트폰[버섯]

품 목	수량	용 도	비 고
온도센서	4	내부 온도 측정
습도센서	4	내부 습도측정
CO2센서	4	내부 CO2 측정
CCTV	2	재배사 외부 감시용 카메라
제 어 기	1	센서에 의한 장비 작동 명령기
단말기 세트	1	단말기, 확장부, 안테나 등 일체

□ 인터넷(컴퓨터)+스마트폰[저온저장시설]

품 목	수량	용 도	비 고
온도센서	1	내부 온도 측정
습도센서	1	내부 습도측정
CO2센서	3	내부 CO2 측정
CCTV	6	저장고 내외부 감시용 카메라
제 어 기	1	센서에 의한 장비 작동 명령기
단말기 세트	1	단말기, 확장부, 안테나 등 일체

※ 세부구축내용은 여건에 따라 변경될 수 있음

【붙임 2】

시스템 구축 용역계약서 필수사항

구 분	내 용
계약금액 및 기간	- 원예시설 스마트자동제어시스템 구축에 필요한 총 사업금액 - 용역계약기간(계약시점부터 검수완료까지)
환경제어 시스템 구축내용	-시스템 구축 계획 및 설계도 -설치할 장비 내용(컴퓨터, 센서, 제어기 등) -구축 대상 시설 위치 및 범위 -제어시스템 기능 명시
지 원 내 용	-투입인력현황, 교육지원, 사후관리 및 유지보수, 기술자문, 제출서류 등 지원방안에 대한 내용
분쟁해결 방법	-문제발생시 책임의 소재에 대한 규정(기관․업체의 부속기관의 경우 소속기관, 업체에 계약이행 책임이 있음을 명시) -분쟁 또는 이견 발생시 해결방법과 절차 명시

【붙임 3】

원예시설 스마트자동제어시스템 구축사업 신청서
신청농가 (법인체) 일반개요	농 가 명					생년월일					(만 세)
	주 소										영농경력			년
	연 락 처	전 화				팩 스
		휴대폰				이메일
기 존 시설현황 (농가 또는 법인체 )	시설면적	계		유리온실		비닐연동			비닐단동						기 타
		㎡		㎡		㎡			㎡						㎡
	기본제어 현 황	구 분			제어현황		구 분					제어현황
사업신청 내 용	신청시설 현 황	설치대상지
		면 적(㎡)
		시설 형태
		재배 시기
		인터넷설치여부						스마트폰사용여부
위와 같이 원예시설 스마트자동제어시스템 구축사업을 신청합니다. 2015년 월 일 신청농가 주소 : 성명 : (서명 또는 인)
○○시장․군수 귀하