제2단계 금강수계

충청남도 공주시 오염총량관리 시행계획

2012 이행평가(최종_보완)

2013. 12

	충청남도 공주시

제   출   문

공주시 귀하

본 보고서를 『 2012년 오염총량관리 시행계획 이행평가 학술 』 용역의 결과물로 제출합니다.

2013.  12

주    소 : 대전광역시 유성구 덕명동 산 16-1

상    호 : 한밭대학교 산학협력단

대 표 자 : 김 태 일 (인)

목  차

제 1장 평가보고서의 개요	1-1

1-1. 이행평가 주체	1-1

1-2. 이행평가 목적 및 범위	1-2

가. 목적	1-2

나. 범위	1-2

1-3. 추진경위	1-4

1-4. 오염총량관리대상 오염물질	1-4

1-5. 평가보고서 요약	1-5

제 2장 유역환경조사	2-1

2-1. 유역환경 개요	2-1

가. 유역구분	2-1

나. 하천 현황	2-11

다. 호소현황	2-12

2-2. 수계환경 조사결과	2-13

가. 오염물질 배출 ․ 삭감시설의 수질 및 유량	2-13

나. 총량관리단위유역 유출입지점의 수질 및 유량	2-17

다. 모니터링 지점의 수질 및 유량	2-38

제 3장 오염원 및 오염 ․ 삭감부하량	3-1

3-1. 오염원 조사항목	3-1

3-2. 오염원 조사방법	3-2

3-3. 오염원 조사 결과	3-6

가. 생활계 오염원	3-6

나. 축산계 오염원	3-12

다. 산업계 오염원	3-26

라. 양식계 오염원	3-39

마. 토지계 오염원	3-44

바. 매립계 오염원	3-49

사. 환경기초시설	3-50

3-4. 오염 ․ 삭감부하량 산정 방법	3-55

3-5. 오염 ․ 삭감부하량 산정결과	3-55

가. 단위유역 오염원그룹별 오염부하량	3-55

나. 오염원 그룹별 소유역별 오염부하량	3-62

제 4 장 이행평가 및 조치방안	4-1

4-1. 이행평가	4-1

가. 이행평가	4-1

나. 오염부하량 평가 결과	4-7

다 개발 실적 평가	4-13

마. 할당부하량 평가 결과	4-18

바. 삭감실적 평가	4-24

사. 할당시설의 할당부하량 준수 여부 평가	4-26

4-2. 조치방안	4-27

표  목  차

<표 1-1> 총량관리단위유역 말단지점 수질조사 결과 분석	1-5

<표-1-2> 금본H 단위유역 말단지점 수질조사 결과	1-6

<표 1-3> 금본I 단위유역 말단지점 수질조사 결과	1-6

<표 1-4> 금본J 단위유역 말단지점 수질조사 결과	1-7

<표 1-5> 금본K 단위유역 말단지점 수질조사 결과	1-7

<표 1-6> 논산A 단위유역 말단지점 수질조사 결과	1-8

<표 1-7> 단위유역별 BOD 배출부하량 산정 결과	1-9

<표 1-8> 공주시 단위유역별 오염원 현황 총괄	1-12

<표 1-9> BOD 발생부하량 현황	1-18

<표 1-10> BOD 배출부하량 현황	1-21

<표 1-11> 시행계획 대비 평가년도(‘12년) 이행평가 개발사업 준공현황	1-25

<표 1-12> 단위유역별 할당부하량 평가	1-27

<표 1-13> 오염원 그룹별 BOD 할당부하량 준수여부 평가	1-28

<표 1-14> 삭감실적 평가	1-32

<표 1-15> 할당대상시설의 할당부하량 평가	1-33

<표 1-16> 세종시 편입 단위유역별 BOD 할당부하량 준수여부 평가	1-33

<표 2-1> 공주시 시행계획 대상 소유역 구분표	2-2

<표 2-2> 하천현황 조사표	2-11

<표 2-3> 호소현황 조사표	2-12

<표 2-4> 환경기초시설 현황	2-13

<표 2-5> 환경기초시설 총 유입유량 및 유입수질 내역	2-14

<표 2-6> 환경기초시설 방류유량 및 방류수질 내역	2-16

<표 2-7> 금본H 단위유역 말단지점 수질조사 결과	2-17

<표 2-8> 금본I 단위유역 말단지점 수질조사 결과	2-20

<표 2-9> 금본J 단위유역 말단지점 수질조사 결과	2-22

<표 2-10> 금본K 단위유역 말단지점 수질조사 결과	2-25

<표 2-11> 논산A 단위유역 말단지점 수질조사 결과	2-27

<표 2-12> 금본H 단위유역 말단지점 유량조사 결과	2-30

<표 2-13> 금본I 단위유역 말단지점 유량조사 결과	2-31

<표 2-14> 금본J 단위유역 말단지점 유량조사 결과	2-33

<표 2-15> 금본K 단위유역 말단지점 유량조사 결과	2-34

<표 2-16> 논산A 단위유역 말단지점 유량조사 결과	2-36

<표 2-17> 오염물질배출 ․ 삭감시설의 유량 및 수질 측정횟수	2-38

<표 2-18> 배출 ․ 삭감시설별 수질모니터링 결과	2-40

<표 3-1> 행정구역별 가정인구	3-6

<표 3-2> 단위유역별 가정인구 현황	3-7

<표 3-3> 행정구역별 물사용량	3-8

<표 3-4> 단위유역별 가정인구 물사용량 현황	3-9

<표 3-5> 배출원별 영업인구 물사용량 현황	3-10

<표 3-6> 행정구역별 축산현황	3-12

<표 3-7> 단위유역별 축산 현황	3-17

<표 3-8> 행정구역별 폐수배출업소수 현황	3-26

<표 3-9> 행정구역별 산업폐수 발생량 현황	3-30

<표 3-10> 배출원별 폐수배출업소 현황	3-35

<표 3-11> 행정구역별 양식 현황	3-39

<표 3-12> 행정구역별 토지이용 현황	3-45

<표 3-13> 매립장 침출수 처리시설수 현황	3-49

<표 3-14> 매립장 침출수 발생량 현황	3-49

<표 3-15> 환경기초시설 현황	3-50

<표 3-16> 환경기초시설 총 유입유량 및 유입수질 내역	3-51

<표 3-17> 환경기초시설 관거이송유량 및 이송수질 내역	3-52

<표 3-18> 환경기초시설 직접이송유량 및 이송수질 내역	3-53

<표 3-19> 환경기초시설 방류유량 및 방류수질 내역	3-54

<표 3-20> 오폐수 발생유량 현황	3-55

<표 3-21> BOD 발생부하량 현황	3-57

<표 3-22> 오폐수 발생유량 현황	3-58

<표 3-23> BOD 배출부하량 현황	3-60

<표 3-24> 생활계 오폐수 발생유량 현황 및 전망	3-62

<표 3-25> 생활계 BOD 발생부하량 현황	3-63

<표 3-26> 생활계 오폐수 배출유량 현황	3-65

<표 3-27> 생활계 BOD 배출부하량 현황	3-66

<표 3-28> 축산계 오폐수 발생유량 현황 및 전망	3-68

<표 3-29> 축산계 BOD 발생부하량 현황	3-69

<표 3-30> 축산계 오폐수 배출유량 현황	3-71

<표 3-31> 축산계 BOD 배출부하량 현황	3-73

<표 3-32> 산업계 오폐수 발생유량 현황 및 전망	3-75

<표 3-33> 산업계 BOD 발생부하량 현황	3-76

<표 3-34> 산업계 오폐수 배출유량 현황	3-78

<표 3-35> 산업계 BOD 배출부하량 현황	3-79

<표 3-36> 토지계 발생부하량 현황	3-81

<표 3-37> 토지계 BOD 배출부하량 현황	3-82

<표 3-38> 양식계 오폐수 발생유량 현황 및 전망	3-84

<표 3-39> 양식계 BOD 발생부하량 현황	3-85

<표 3-40> 양식계 오폐수 배출유량 현황	3-87

<표 3-41> 양식계 BOD 배출부하량 현황	3-88

<표 3-42> 매립계 오폐수 발생유량 현황	3-90

<표 3-43> 매립계 BOD 발생부하량 현황	3-91

<표 3-44> 매립계 오폐수 배출유량 현황	3-93

<표 3-45> 매립계 BOD 배출부하량 현황	3-94

<표 4-1> 공주시 단위유역별 오염원 현황 총괄	4-1

<표 4-2> BOD 발생부하량 현황	4-8

<표 4-3> BOD 배출부하량 현황	4-11

<표 4-4> 공주시 단위유역별 ‘12년 개발사업 협의 현황	4-13

<표 4-5> 시행계획 대비 평가년도(‘12년) 이행평가 개발사업 준공현황	4-16

<표 4-6> 단위유역별 할당부하량 평가	4-19

<표 4-7> 오염원 그룹별 BOD 할당부하량 준수여부 평가	4-20

<표 4-8> 삭감실적 평가	4-24

<표 4-9> 할당대상시설의 할당부하량 평가	4-26

그  림  목  차

<그림 1-1> 공주시 시행계획 대상 단위유역도	1-3

<그림 2-1> 공주시 시행계획 대상 단위유역도	2-9

<그림 2-2> 공주시 시행계획 소유역도	2-10

<그림 2-3> 금본H 단위유역 말단지점 조사시기별 수질농도 분포	2-19

<그림 2-4> 금본I 단위유역 말단지점 조사시기별 수질농도 분포	2-21

<그림 2-5> 금본J 단위유역 말단지점 조사시기별 수질농도 분포	2-24

<그림 2-6> 금본K 단위유역 말단지점 조사시기별 수질농도 분포	2-26

<그림 2-7> 논산A 단위유역 말단지점 조사시기별 수질농도 분포	2-29

<그림 2-8> 금본H 단위유역 말단지점 조사시기별 유량 분포	2-31

<그림 2-9> 금본I 단위유역 말단지점 조사시기별 유량 분포	2-32

<그림 2-10> 금본J 단위유역 말단지점 조사시기별 유량 분포	2-34

<그림 2-11> 금본K 단위유역 말단지점 조사시기별 유량 분포	2-35

<그림 2-12> 논산A 단위유역 말단지점 조사시기별 유량 분포	2-37

제1장
						이행평가의 개요
					1. 이행평가 주체
					2. 이행평가 목적 및 범위
					3. 추진경위
					4. 오염총량관리대상 오염물질

제 1장 평가보고서의 개요

1 -

1.1 이행평가 주체

공주시 오염총량관리시행계획 2012년 이행평가

				제1장 평가보고서 개요

○ 금강수계 공주시 오염총량관리 시행계획(이하 “시행계획”이라 함)에 대한 이행사항을 평가하는 주체는 공주시장임

※ 11조【오염총량관리시행계획의 수립․시행 등】①광역시장․시장․군수(광역시의 군수를 제외한다. 이하 제15조를 제외하고 같다)는 제10조의 규정에 의한 오염총량관리기본계획에 따라 오염총량관리시행계획을 수립․시행하여야 한다. 다만, 제9조제1항의 규정에 의한 목표수질이 환경부령이 정하는 바에 따라 달성․유지된다고 환경부장관이 인정하는 지역에 대하여는 그러하지 아니하다.

○ 수립된 시행계획은 동법 제11조에 의하여 금강유역환경청장과 사전 협의를 거쳐 충청남도지사에게 승인을 받아야 함

￭ 공주시장은 승인받은 시행계획에 따라 오염총량관리제를 시행하고, 매년 5월말까지 전년도의 이행사항을 평가한 보고서(이행평가보고서)를 작성하여 충남도지사를 거쳐 금강유역환경청장 및 금강수계관리위원회에 제출하여야 함

￭ 금강유역환경청장은 금강수계 오염총량관리 조사․연구반의 검토를 거쳐 필요한 조치나 대책을 공주시장에게 수립․시행토록 요구할 수 있음

1.2 이행평가 목적 및 범위

가. 목적

○ 금강의 수질개선을 위하여 “금강수계물관리및주민지원등에관한법률”이 시행됨에 따라 변화하는 물관리정책에 효율적이고 능동적으로 대처하고, 오염물질 총량관리의 성공적인 추진을 위한 실천적인 계획수립이 요구되어, 금강의 수질개선을 도모하면서 지역개발이 지속적으로 가능하도록 법 제10조 규정에 의하여 수립된 충청남도 금강오염총량관리기본계획(이하 “기본계획”이라 함)을 토대로 시행계획을 수립

○ 총량관리단위유역(이하 ‘단위유역’이라 함)의 목표수질을 달성하는 범위에서 기본계획상 공주시의 기준배출부하량 및 할당부하량 이하의 범위에서 소유역으로 배분한 후 오염원그룹별 및 개별 오염원별로 할당하고, 적정한 유지관리계획과 실현가능한 삭감계획 및 이행방안을 수립

※ 금강수계 물관리 및 주민지원 등에 관한 법률 제11조 제3항, 동법 시행규칙 제19조, 3대강 오염총량관리시행계획 이행평가 기준 고시(2008.11.11)에 의거하여 2012년도 할당부하량 준수여부에 대한 평가를 포함한 시행계획에 대한 이행평가 결과를 금강유역환경청 및 금강수계관리위원회에 제출

나. 범위

1) 시간적 범위

○ 평가기간 : 2012년 1월 ~ 2012년 12월

○ 이행평가보고서 제출기간 : 2013년 5월 31일

2) 공간적 범위(864.3㎢)

○ 기본계획은 충청남도의 금강수계를 대상지역으로 수립하였으며, 충청남도 금강수계의 약 24.49%를 차지하는 공주시의 경우 전체면적이 금강수계에 해당되어 공주시의 전체면적을 시행계획 수립대상 지역에 포함

○ 공주시 행정구역은 1읍 9면 6동으로 구성되어 있으며, 전체면적 864.3㎢가 금강수계에 해당되고 충청남도에서 면적이 가장 넓은 시·군에 해당됨

[그림 1-1] 공주시 행정구역도

1.3 추진경위

○ 목표수질 설정고시 : 2004. 4.3(환경부고시 제2004-55호)

○ 충청남도 금강 오염총량관리 기본계획 승인 : 2009. 12. 11

○ 공주시 금본H, 금본I, 금본J, 금본K 단위유역 시행계획 승인 : 2011. 1. 31

○ 공주시 논산A 단위유역 시행계획 승인 : 2012. 5. 22(금강유역환경청 승인)

○ 충청남도 금강 오염총량관리 기본계획 변경승인 : 2013. 03. 19

○ 공주시 시행계획 2012년 이행평가 최종보고서 제출 : 2013. 5. 28

○ 공주시 금본H, 금본I, 금본J, 금본K , 논산A 단위유역 시행계획 변경승인 : 2013. 11. 20

○ 공주시 시행계획 2012년 이행평가 보완보고서 제출 : 2013. 11. 27

1.4 오염총량관리대상 오염물질

○ 오염총량관리 대상오염물질은 5일 생물화학적산소요구량(BOD5) 1개 항목임

○ 다만, 2010년 이후부터 시행되는 제2차 총량관리계획기간에 적용되는 관리대상 오염물질은 BOD5 이외에 대청호 상류지역을 중심으로 T-P항목이 추가되나, 공주시의 경우에는 제2차 총량관리계획기간에도 BOD5만 오염총량관리 대상오염물질로 관리함

1.5 평가보고서 요약

가. 유역명, 이행평가 대상기간의 수질

○ 공주시 단위유역 : 금본H, 금본I, 금본J, 금본K, 논산A

○ 2012년 공주시 대상기간의 관할 단위유역 말단지점의 수질조사 결과 금본H, 금본I, 금본J, 금본K, 논산A단위유역에서는 목표수질을 만족하는 것으로 평가됨

<표 1-1> 총량관리단위유역 말단지점 수질조사 결과 분석

단위유역	목표수질 (BOD5, mg/L)	농도범위 (BOD5, mg/L)	대수정규분포평균수질 (BOD5, mg/L)	비 고
금본H	2.9	1.2 ～ 5.5	2.6	만족
금본I	2.9	1.0 ～ 7.7	2.7	만족
금본J	2.9	1.0～ 6.5	2.5	만족
금본K	3.0	1.3～ 5.0	2.6	만족
논산A	4.0	1.0～ 9.3	3.3	만족

조사일시	BOD5	조사일시	BOD5	조사일시	BOD5	조사일시	BOD5
2012.01.11	2.8	2012.04.25	2.3	2012.08.07	3.4	2012.11.01	1.3
2012.02.01	1.9	2012.05.09	4.8	2012.08.14	2	2012.11.07	1.4
2012.02.08	1.9	2012.05.15	5.6	2012.08.23	1.8	2012.11.15	1.7
2012.02.15	2.2	2012.05.24	5	2012.08.29	1.6	2012.11.20	1.7
2012.02.22	2.3	2012.05.31	2.7	2012.09.04	1.4	2012.11.27	1.4
2012.02.29	2.4	2012.06.12	4.9	2012.09.12	1	2012.12.06	1.3
2012.03.07	4.8	2012.06.21	4.3	2012.09.21	1	2012.12.11	1.3
2012.03.14	2.7	2012.06.27	3.9	2012.09.26	1	2012.12.20	1.3
2012.03.21	2.5	2012.07.04	3.9	2012.10.04	1.8	2012.12.26	1.2
2012.04.04	6.1	2012.07.10	2.5	2012.10.09	1.6	-	-
2012.04.12	3.2	2012.07.19	2.9	2012.10.17	1.1	-	-
2012.04.18	3.3	2012.07.25	1.9	2012.10.23	4.1	-	-

<표 1-2> 금본H 단위유역 말단지점 수질조사 결과

조사일시	BOD5	조사일시	BOD5	조사일시	BOD5	조사일시	BOD5
2012.01.11	1.5	2012.04.25	3.2	2012.08.07	3.9	2012.11.01	1.7
2012.02.01	2.4	2012.05.09	5.6	2012.08.14	2.2	2012.11.07	1.5
2012.02.08	1.8	2012.05.15	4.8	2012.08.23	2.4	2012.11.15	1.9
2012.02.15	2.6	2012.05.24	4.4	2012.08.29	1.4	2012.11.20	1.5
2012.02.22	2.5	2012.05.31	3.2	2012.09.04	1.2	2012.11.27	1.3
2012.02.29	2.7	2012.06.12	4.2	2012.09.12	1.2	2012.12.06	1.2
2012.03.07	3.2	2012.06.21	4.2	2012.09.21	1.5	2012.12.11	1.2
2012.03.14	2.6	2012.06.27	4.6	2012.09.26	1	2012.12.20	1.7
2012.03.21	3.5	2012.07.04	4.5	2012.10.05	2.9	2012.12.26	1.4
2012.04.04	5	2012.07.10	2.7	2012.10.09	3.6	-	-
2012.04.12	2	2012.07.19	2.6	2012.10.17	2.8	-	-
2012.04.18	3.9	2012.07.25	2.6	2012.10.23	1.4	-	-

<표 1-3> 금본I 단위유역 말단지점 수질조사 결과

<표 1-4> 금본J 단위유역 말단지점 수질조사 결과

조사일시	BOD5	조사일시	BOD5	조사일시	BOD5	조사일시	BOD5
2012.01.11	1.4	2012.04.25	3.8	2012.08.07	2.5	2012.11.01	1.7
2012.02.01	2.2	2012.05.09	4.1	2012.08.14	3.0	2012.11.07	1.4
2012.02.08	2.0	2012.05.15	3.6	2012.08.23	2.5	2012.11.15	1.8
2012.02.15	3.0	2012.05.24	3.7	2012.08.29	1.4	2012.11.20	1.4
2012.02.22	2.7	2012.05.31	3.0	2012.09.04	1.4	2012.11.27	1.4
2012.02.29	2.8	2012.06.12	3.0	2012.09.12	1.7	2012.12.06	1.3
2012.03.07	3.1	2012.06.21	3.1	2012.09.21	1.0	2012.12.11	1.4
2012.03.14	3.5	2012.06.27	2.9	2012.09.26	1.2	2012.12.20	1.8
2012.03.21	3.4	2012.07.04	3.1	2012.10.04	3.2	2012.12.26	1.7
2012.04.04	4.0	2012.07.10	2.7	2012.10.09	3.4	-	-
2012.04.12	2.2	2012.07.19	2.2	2012.10.17	2.5	-	-
2012.04.18	3.6	2012.07.25	2.7	2012.10.23	1.8	-	-

<표 1-5> 금본K 단위유역 말단지점 수질조사 결과

조사일시	BOD5	조사일시	BOD5	조사일시	BOD5	조사일시	BOD5
2012.01.11	1.9	2012.04.25	3.4	2012.08.07	2.6	2012.11.01	2.5
2012.02.01	4.1	2012.05.09	3.5	2012.08.14	2.6	2012.11.07	2.9
2012.02.08	3.9	2012.05.15	2.5	2012.08.23	2.3	2012.11.15	1.8
2012.02.15	4.2	2012.05.24	3.2	2012.08.29	1.3	2012.11.20	1.8
2012.02.22	3.3	2012.05.31	3.1	2012.09.04	1.4	2012.11.27	2
2012.02.29	3.7	2012.06.12	3.3	2012.09.12	1	2012.12.06	2
2012.03.07	3.3	2012.06.21	3.3	2012.09.21	1.2	2012.12.11	1.9
2012.03.14	2.9	2012.06.27	2.8	2012.09.26	1.3	2012.12.20	1.6
2012.03.21	2.8	2012.07.04	3.5	2012.10.04	2.4	2012.12.26	1.5
2012.04.04	3.9	2012.07.10	3.1	2012.10.09	2.4	-	-
2012.04.12	2.2	2012.07.19	2.9	2012.10.17	2	-	-
2012.04.18	3.4	2012.07.25	2.3	2012.10.23	2.1	-	-

<표 1-6>  논산A 단위유역 말단지점 수질조사 결과

조사일시	BOD5	조사일시	BOD5	조사일시	BOD5	조사일시	BOD5
2012.01.05	3	2012.04.04	3.6	2012.07.04	7.4	2012.10.04	2.8
2012.01.11	2	2012.04.12	2.2	2012.07.10	4.4	2012.10.09	3
2012.01.19	3.4	2012.04.18	3.1	2012.07.19	5.6	2012.10.17	1.6
2012.01.26	3.7	2012.04.25	3.6	2012.07.25	3	2012.10.23	4.6
2012.02.01	2.3	2012.05.02	5.5	2012.07.31	2.6	2012.11.01	1.4
2012.02.08	2.5	2012.05.09	5.4	2012.08.07	3.4	2012.11.07	3.2
2012.02.15	3.1	2012.05.15	6.1	2012.08.14	2.2	2012.11.15	1.8
2012.02.22	2.3	2012.05.24	5.8	2012.08.23	2.4	2012.11.20	1.5
2012.02.29	3.5	2012.05.31	6.3	2012.08.29	2.3	2012.11.27	1.5
2012.03.07	3.6	2012.06.05	5.5	2012.09.04	2.1	2012.12.06	1.5
2012.03.14	3.8	2012.06.12	5.6	2012.09.12	1	2012.12.11	1.5
2012.03.21	2.5	2012.06.21	5.4	2012.09.21	1.2	2012.12.20	1.7
2012.03.27	3.7	2012.06.27	4.9	2012.09.26	1.7	2012.12.26	1.6

나. 오염 ․ 삭감부하량 산정 결과

1) 오염부하량 산정 결과

<표 1-7>  단위유역별 BOD 배출부하량 산정 결과

단위유역	오염원	BOD 배출부하량 현황(㎏/일)
		점			비점
		현황	전망	현황-전망	현황	전망	현황-전망
금본H	생활계	20.8	21.1	-0.3	0.0	0.0	0.0
	축산계	0.0	0.0	0.0	15.3	14.2	1.1
	산업계	1.0	0.1	0.9	0.0	0.0	0.0
	토지계	6.1	7.6	-1.5	238.4	231.0	7.4
	양식계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	매립계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	소계	28.0	28.8	-0.8	253.7	245.2	8.5
금본I	생활계	919.9	1014.1	-94.2	120.0	146.9	-26.9
	축산계	2.8	3.3	-0.5	1793.3	1665.5	127.8
	산업계	47.6	18.4	29.2	0.0	0.1	-0.1
	토지계	62.7	107.4	-44.7	3448.5	3372.7	75.8
	양식계	82.8	82.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	매립계	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1
	소계	1116.0	1226.0	-110.0	5362.0	5185.2	176.8
금본J	생활계	59.5	62.5	-3.0	0.0	0.0	0.0
	축산계	0.0	0.0	0.0	189.9	211.1	-21.2
	산업계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	토지계	0.0	0.0	0.0	206.1	201.9	4.2
	양식계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	매립계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	소계	59.5	62.5	-3.0	395.9	413.0	-17.1

단위유역	오염원	BOD 배출부하량 현황(㎏/일)
		점			비점
		현황	전망	현황-전망	현황	전망	현황-전망
금본K	생활계	48.5	47.9	0.6	0.0	0.0	0.0
	축산계	0.0	0.0	0.0	357.7	268.2	89.5
	산업계	4.8	0.7	4.1	0.0	0.0	0.0
	토지계	0.0	0.0	0.0	210.6	214.9	-4.3
	양식계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	매립계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	소계	53.4	48.7	4.7	568.2	483.1	85.1
논산A	생활계	86.0	95.6	-9.6	0.0	0.0	0.0
	축산계	0.0	0.0	0.0	136.6	121.1	15.5
	산업계	2.8	2.1	0.7	0.0	0.0	0.0
	토지계	0.0	0.0	0.0	285.8	283.0	2.8
	양식계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	매립계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	소계	88.9	97.6	-8.7	422.3	404.1	18.2

다. 오염 ․ 삭감부하량 증감원인

○ 금본H 단위유역의 2012년도 BOD 할당부하량은 330.6㎏/일이며, 배출부하량은 281.7㎏/일로 연차별 할당부하량을 만족하고 있음.

○ 금본I 단위유역의 2012년도 BOD 할당부하량은 6,911.5㎏/일이며, 배출부하량은 6,478.0㎏/일로 연차별 할당부하량을 만족하고 있음.

○ 금본J 단위유역의 2012년도 BOD 할당부하량은 475.5㎏/일이며, 배출부하량은 455.4㎏/일로 연차별 할당부하량을 만족하고 있음.

○ 금본K 단위유역의 2012년도 BOD 할당부하량은 714.9㎏/일이며, 배출부하량은 621.6㎏/일로 연차별 할당부하량을 만족하고 있음.

○ 논산A 단위유역의 2012년도 BOD 할당부하량은 565.0㎏/일이며, 배출부하량은 511.2㎏/일로 연차별 할당부하량을 만족하고 있음.

○ 생활계의 경우, 인구 및 물사용량 감소 및 호계마을하수처리시설 설치에 따른 배출부하량이 감소하였으며, 축산계의 가축사육두수는 모든 축종의 두수가 증․감소로 인해 배출부하량은 감소하였음.

라. 이행평가 결과

1) 오염원 평가

○ 2012년도 인구 현황은 시행계획 대비 금본H는 63명 증가, 금본I 1,152명 감소, 금본J 22명 감소, 금본K 122명 감소, 논산A에서 13명 감소함.

○ 2012년도 토지 현황의 경우, 기술지침에 따라 체육용지 중 공주시 의당면 청룡리 및 정안면 인풍리에 위치하고 있는 골프장 면적을 실제 토지이용 형태에 따라 해당 지목에 삽입하였음.

단위 유역	오염원	분 류	2009년	2010년	2011년	2012년
						현황	전망			현황 -전망
							자연 증감 +개발	자연 증감	개발
금본H	생활계	인구 (명)	4,362	4,490	4,383	4,422	4,359	4,359	0	63
		물사용량 (㎥/일)	1,746	1,139	1,386	1,454	1,609	1,609	0	-155
	축산계 (두수)	젖소	0	0	0	0	0	0	0	0
		한우	491	157	246	301	199	199	0	102
		돼지	2,991	792	460	460	656	656	0	-196
		말	0	0	0	0	0	0	0	0
		산양	0	0	10	68	11	11	0	57
		사슴	25	25	6	48	142	142	0	-94
		개	181	141	76	376	424	424	0	-48
		가금	5,800	5,760	47	485	968	968	0	-483
		합계	9,488	6,875	845	1,738	2,400	2,400	0	-662
	산업계	폐수발생량 (㎥/일)	167	23	10.8	163	11	11	0	152
		폐수방류량 (㎥/일)	21	21	9.4	6	9	9	0	-3
	토지계 (면적, ㎢)	전	2.27	2.28	2.3	2.33	2.24	2.24	0	0.09
		답	3.22	3.20	3.19	3.16	3.11	3.11	0	0.05
		임야	40.78	40.60	40.76	40.74	41.03	41.03	0	-0.29
		대지	2.15	2.28	2.18	2.20	2.11	2.11	0	0.09
		기타	1.93	1.98	1.92	1.92	1.87	1.87	0	0.05
		합계	50.35	50.35	50.35	50.35	50.35	50.35	0	0.00
	양식계	시설면적(㎡)	0	0	0	0	0	0	0	0
	매립계	침출수량(㎥/일)	0	0	0	0	0	0	0	0
금본I	생활계	인구 (명)	106,233	114,308	106,999	105,503	106,655	106,655	0	-1,152
		물사용량 (㎥/일)	22,978	41,165	29,004	29,052	28,639	28,639	0	413
	축산계 (두수)	젖소	3,156	2,948	2,832	3,206	2,670	2,670	0	536
		한우	24,742	22,744	22,291	24,949	23,291	23,291	0	1,658
		돼지	46,961	55,295	47,190	38,588	49,018	49,018	0	-10,430
		말	39	31	4	4	14	14	0	-10
		산양	1,456	1,431	970	1,042	1,402	1,402	0	-360
		사슴	910	912	1,011	1,188	871	871	0	317
		개	5,204	5,619	5,857	7,140	6,532	6,532	0	608
		가금	796,612	846,885	803,615	782,637	787,324	787,324	0	-4,687
		합계	879,080	935,865	883,770	858,754	871,122	871,122	0	-12,368
	산업계	폐수발생량 (㎥/일)	2325.2	3,219	2,666	5,475	2,807	2,666	140.9	2,668
		폐수방류량 (㎥/일)	1983.6	3,061	2397	4,986	2,394	2394	0	2,592
	토지계 (면적, ㎢)	전	45.14	44.27	44.94	44.97	45.15	45.15	0.00	-0.18
		답	79.13	77.28	78.26	77.81	78.20	78.20	0.00	-0.39
		임야	486.52	480.85	485.43	484.98	485.11	485.11	0.00	-0.13
		대지	30.78	37.53	31.99	32.02	31.84	31.83	0.01	0.18
		기타	41.99	43.63	42.93	43.73	43.24	43.24	0.00	0.49
		합계	683.57	683.56	683.54	683.52	684	683.54	0.00	-0.02
	양식계	시설면적(㎡)	7,297	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	0	0
	매립계	침출수량(㎥/일)	61.1	104.6	97.8	61.8	98	97.8	0	-36
금본J	생활계	인구 (명)	2,481	2,453	2,376	2,321	2,343	2,343	0	-22
		물사용량 (㎥/일)	373	378	550	556	569	569	0	-13
	축산계 (두수)	젖소	73	73	50	120	50	50	0	70
		한우	3,352	3,276	2,874	2,524	3,290	3,290	0	-766
		돼지	0	693	0	0	0	0	0	0
		말	0	0	0	0	0	0	0	0
		산양	67	67	600	600	362	362	0	238
		사슴	25	25	18	25	20	20	0	5
		개	31	31	277	277	277	277	0	0
		가금	144,316	134,679	105,000	143,288	143,157	143,157	0	131
		합계	147,864	138,844	108,819	146,834	147,156	147,156	0	-322
	산업계	폐수발생량 (㎥/일)	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
		폐수방류량 (㎥/일)	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
	토지계 (면적, ㎢)	전	3.42	3.47	3.36	3.36	3.32	3.32	0	0.04
		답	5.73	5.72	5.67	5.67	5.62	5.62	0	0.05
		임야	28.19	27.98	28.15	28.14	28.33	28.33	0	-0.19
		대지	1.83	1.99	1.84	1.84	1.79	1.79	0	0.05
		기타	3.91	3.93	4.07	4.08	4.02	4.02	0	0.06
		합계	43.08	43.08	43.09	43.09	43.09	43.09	0	0
	양식계	시설면적(㎡)	0	0	0	0	0	0	0	0
	매립계	침출수량(㎥/일)	0	0	0	0	0	0	0	0
금본K	생활계	인구 (명)	2,058	2,037	2,034	1,871	1,993	1,993	0	-122
		물사용량 (㎥/일)	309	1,115	491	496	504	504	0	-8
	축산계 (두수)	젖소	51	51	65	165	65	65	0	100
		한우	2,589	2,025	1,785	3,477	2,059	2,059	0	1,418
		돼지	7,291	7,351	5,850	7,193	10,856	10,856	0	-3,663
		말	0	0	0	0	0	0	0	0
		산양	250	250	164	164	119	119	0	45
		사슴	23	22	3	3	3	3	0	0
		개	46	46	216	216	216	216	0	0
		가금	625,320	618,419	494,400	481,825	669,458	669,458	0	-187,633
		합계	635,570	608,970	502,483	493,043	682,776	682,776	0	-189,733
	산업계	폐수발생량 (㎥/일)	196.5	34	30	374	30	30	0	344
		폐수방류량 (㎥/일)	46.0	33	24	287	24	24	0	263
	토지계 (면적, ㎢)	전	3.00	2.97	3.03	3.03	3.07	3.07	0	-0.04
		답	8.20	8.10	8.17	8.16	8.08	8.08	0	0.08
		임야	20.88	20.71	20.74	20.72	20.65	20.65	0	0.07
		대지	1.83	2.09	1.91	1.93	1.98	1.98	0	-0.05
		기타	2.69	2.74	2.75	2.75	2.82	2.82	0	-0.07
		합계	36.60	36.60	36.6	36.60	36.60	36.6	0	0
	양식계	시설면적(㎡)	0	0	0	0	0	0	0	0
	매립계	침출수량(㎥/일)	0	0	0	0	0	0	0	0
논산A	생활계	인구 (명)	5,102	5,958	5,094	5,040	5,053	5,053	0	-13
		물사용량 (㎥/일)	788	3,826	1,278	1,151	1,391	1,387	4	-240
	축산계 (두수)	젖소	136	136	105	107	115	115	0	-8
		한우	2,755	1,963	2,144	2,296	2,402	2,402	0	-106
		돼지	12,658	2,982	4,600	4,972	5,844	5,844	0	-872
		말	0	0	0	0	0	0	0	0
		산양	20	20	0	0	0	0	0	0
		사슴	22	28	38	38	34	34	0	4
		개	268	216	275	545	275	275	0	270
		가금	300,680	87,011	83,000	108,480	124,836	124,836	0	-16,356
		합계	300,680	92,356	90,162	116,438	133,506	133,506	0	-17,068
	산업계	폐수발생량 (㎥/일)	276.9	635	298	289	298	298	0	-9
		폐수방류량 (㎥/일)	276.9	635	298	289	298	298	0	-9
	토지계 (면적, ㎢)	전	3.35	3.22	3.31	3.33	3.31	3.31	0	0.02
		답	10.02	9.66	9.89	9.88	9.83	9.83	0	0.05
		임야	30.76	30.40	30.72	30.67	30.79	30.79	0	-0.12
		대지	2.57	3.12	2.60	2.63	2.59	2.59	0	0.04
		기타	4.02	4.33	4.20	4.20	4.19	4.19	0	0.01
		합계	50.72	50.72	50.72	50.72	50.72	50.72	0	0
	양식계	시설면적(㎡)	0	0	0	0	0	0	0	0
	매립계	침출수량(㎥/일)	0	0	0	0	0	0	0	0

<표 1-8> 공주시 단위유역별 오염원 현황 총괄

2) 단위유역별 부하량 평가

가) 발생부하량

○ 금본H 단위유역의 2012년도 BOD 발생부하량은 835.0㎏/일이며, 오염원별로는 생활계 44.9%, 토지계 28.6%, 축산계 26.3% 순으로 차지하고 있음. 시행계획 전망 대비 43.8㎏/일 증가하였음.

○ 금본I 단위유역의 2012년도 BOD 발생부하량은 34,883.9㎏/일이며, 오염원별로는 축산계 67.0%, 생활계 20.0%, 토지계 10.0% 순으로 차지하고 있음. 시행계획 전망 대비 148.5㎏/일 감소하였음.

○ 금본J 단위유역의 2012년도 BOD 발생부하량은 2,492.4㎏/일이며, 오염원별로는 축산계 86.0%, 토지계 8.3%, 생활계 5.7% 순으로 차지하고 있음. 시행계획 전망 대비 371.2㎏/일 감소하였음.

○ 금본K 단위유역의 2012년도 BOD 발생부하량은 5,628.1㎏/일이며, 오염원별로는 축산계 93.0%, 토지계 3.7%, 생활계 2.2% 순으로 차지하고 있음. 시행계획 전망 대비 514.3㎏/일 감소하였음.

○ 논산A 단위유역의 2012년도 BOD 발생부하량은 3,927.4㎏/일이며, 오염원별로는 축산계 60.8%, 산업계 24.4%, 생활계 7.5% 순으로 차지하고 있음.

<표 1-9> BOD 발생부하량 현황

대상 물질	단위 유역	오염원그룹	2009	2010	2011	2012
						현황	전망	현황-전망
BOD	금본H	생활계	403.9	292.7	366.3	375.3	365.1	10.2
		축산계	618.9	202.0	181.8	219.5	190.8	28.7
		산업계	22.1	8.0	4.3	1.8	4.3	-2.5
		토지계	234.8	236.1	236.4	238.4	231.0	7.4
		양식계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		매립계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계	1,279.8	738.7	788.8	835.0	791.2	43.8
	금본I	생활계	6,532.9	8,242.2	7,129.5	6,965.6	7,126.5	-160.9
		축산계	24,037.3	24,234.1	22,793.0	23,383.3	23,363.1	20.2
		산업계	1,914.1	1,027.0	1,057.1	968.5	1,057.1	-88.6
		토지계	3,365.8	3,621.1	3,406.3	3,480.7	3,399.6	81.1
		양식계	111.7	29.1	82.8	82.8	82.8	0.0
		매립계	3.3	5.0	3.1	3.0	3.1	-0.1
		합계	35,965.1	37,158.5	34,471.8	34,883.9	35,032.4	-148.5
	금본J	생활계	124.5	118.7	145.2	142.8	143.6	-0.8
		축산계	2,732.1	2,547.7	2,102.4	2,143.6	2,518.1	-374.5
		산업계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		토지계	215.9	205.7	205.8	206.1	201.9	4.2
		양식계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		매립계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계	3,072.5	2,872.1	2,453.4	2,492.4	2,863.6	-371.2
	금본K	생활계	100.0	139.0	127.8	123.6	125.8	-2.2
		축산계	5,445.3	5,118.1	4,192.7	5,234.8	5,792.9	-558.1
		산업계	113.7	10.0	8.8	59.2	8.8	50.4
		토지계	202.2	207.5	209.4	210.6	214.9	-4.3
		양식계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		매립계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계	5,861.2	5,474.6	4,538.7	5,628.1	6,142.4	-514.3
	논산A	생활계	251.7	775.8	340.0	296.5	338.4	-41.9
		축산계	4,478.8	1,893.9	2,128.7	2,388.0	2,623.6	-235.6
		산업계	918.7	668.3	343.6	957.2	343.6	613.6
		토지계	280.8	301.9	283.1	285.8	282.5	3.3
		양식계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		매립계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계	5,930.0	3,640.0	3,095.4	3,927.4	3,588.1	339.3
	합계	생활계	7,413.0	9,568.4	8,108.7	7,903.8	8,099.5	-195.7
		축산계	37,312.4	33,995.8	31,398.7	33,369.2	34,488.6	-1119.4
		산업계	2,968.6	1,713.3	1,413.8	1,986.6	1,413.8	572.8
		토지계	4,299.5	4,572.3	4,340.9	4,421.4	4,329.9	91.5
		양식계	111.7	29.1	82.8	82.8	82.8	0.0
		매립계	3.3	5.0	3.1	3.0	3.1	-0.1
		합계	52,108.6	49,884.0	45,348.1	47,766.9	48,417.6	-650.7

나) 배출부하량

○ 금본H 단위유역의 2012년도 BOD 배출부하량은 281.7㎏/일이며, 오염원별로는 토지계 86.8%, 생활계 7.4%, 축산계 5.4% 순으로 차지하고 있음. 시행계획 전망 대비 7.7㎏/일 증가하였음.

○ 금본I 단위유역의 2012년도 BOD 배출부하량은 6,478.0㎏/일이며, 오염원별로는 토지계 54.2%, 축산계 27.7%, 생활계 16.1% 순으로 차지하고 있음. 시행계획 전망 대비 66.8㎏/일 증가하였음.

○ 금본J 단위유역의 2012년도 BOD 배출부하량은 455.4㎏/일이며, 오염원별로는 토지계 45.3%, 축산계 41.7%, 생활계 13.1% 순으로 차지하고 있음. 시행계획 전망 대비 20.1㎏/일 감소하였음.

○ 금본K 단위유역의 2012년도 BOD 배출부하량은 621.6㎏/일이며, 오염원별로는 축산계 57.5%, 토지계 33.9%, 생활계 7.8% 순으로 차지하고 있음. 시행계획 전망 대비 89.8㎏/일 증가하였음.

○ 논산A 단위유역의 2012년도 BOD 배출부하량은 511.2㎏/일이며, 오염원별로는 토지계 55.9%, 축산계 26.7%, 생활계 16.8% 순으로 차지하고 있음. 시행계획 전망 대비 9.4㎏/일 증가하였음.

<표 1-10> BOD 배출부하량 현황

대상 물질	단위 유역	오염원그룹	2009	2010	2011	2012
						현황	전망	현황-전망
BOD	금본H	생활계	23.2	32.3	26.1	20.8	21.1	-0.3
		축산계	55.6	18.1	14.2	15.3	14.2	1.1
		산업계	1.0	0.3	0.1	1.0	0.1	0.9
		토지계	238.4	251.2	245.1	244.5	238.6	5.9
		양식계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		매립계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계	318.2	301.9	285.6	281.7	274.0	7.7
	금본I	생활계	1,302.3	1,462.5	1,123.4	1,039.9	1,161.0	-121.1
		축산계	1,990.1	2,253.5	1,629.8	1,796.1	1,668.8	127.3
		산업계	33.8	60.9	20.7	47.7	18.5	29.2
		토지계	3,397.1	3,924.2	3,473.7	3,511.2	3,480.1	31.1
		양식계	111.7	173.0	82.8	82.8	82.8	0.0
		매립계	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3
		합계	6,835.1	7,874.1	6,330.4	6,478.0	6,411.2	66.8
	금본J	생활계	75.7	72.7	63.4	59.5	62.5	-3.0
		축산계	251.0	228.8	175.7	189.9	211.1	-21.2
		산업계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		토지계	215.9	212.2	205.8	206.1	201.9	4.2
		양식계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		매립계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계	542.6	513.7	444.9	455.4	475.5	-20.1
	금본K	생활계	63.0	63.3	49.2	48.5	48.0	0.5
		축산계	450.3	429.1	208.1	357.7	268.2	89.5
		산업계	3.6	0.3	0.7	4.8	0.7	4.1
		토지계	202.2	208.3	209.4	210.6	214.9	-4.3
		양식계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		매립계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계	719.1	701.0	467.4	621.6	531.8	89.8
	논산A	생활계	92.4	132.9	94.4	86.0	95.6	-9.6
		축산계	346.4	154.0	94.2	136.6	121.1	15.5
		산업계	1.7	19.6	2.1	2.8	2.1	0.7
		토지계	284.5	303.7	283.1	285.8	283.0	2.8
		양식계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		매립계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계	724.9	560.6	473.7	511.2	501.8	9.4
	합계	생활계	1,556.6	1,713.2	1,356.5	1,254.8	1,388.1	-133.3
		축산계	3,093.4	2,829.1	2,122.0	2,495.6	2,283.4	212.2
		산업계	40.1	61.3	23.7	56.3	21.4	34.9
		토지계	4,338.2	4,683.6	4,417.1	4,458.1	4,418.5	39.6
		양식계	111.7	29.1	82.8	82.8	82.8	0.0
		매립계	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3
		합계	9,139.9	9,316.4	8,002.1	8,347.9	8,194.3	153.6

3) 개발실적 평가

<공주시 단위유역별‘12년 지역개발부하량 협의 소진 평가결과(누적)>

단위 유역	대상 물질	협의가능량 (‘11년~’15년)		협의부하량(누적) (‘11.12.31까지)		당해연도(‘12년) 협의현황
						협의가능량		사용부하량		잔여부하량
		A		B		C=A-B		D		E=C-D
		점	비점	점	비점	점	비점	점	비점	점	비점
금본H	BOD	19.9	80.0	0	39.8	19.9	40.2	0	0	19.9	40.2
금본I		301.2	207.7	60.9	122.5	240.3	85.2	1.32	9.42	239.0 (189.0)	75.8 (409.1)
금본J		2.9	1.6	0	0	2.9	1.6	0	0	2.9	1.6
금본K		42.8	180.8	10.0	33.1	32.8	147.7	0	1.38	32.8	146.3
논산A		0.5	6.7	0	0	0.5	6.7	0.04	0	0.46	6.7

* (140.2/339.5)는 공주시 금본I 지역개발부하량 점‧비점 전환 승인(2011.8) 값(점 50㎏/day↓, 비점 333.33㎏/day↑)

<공주시 ‘12년 개발사업 준공 현황>

단위 유역	대상 물질	시행계획(‘12년)			이행평가(‘12년)
		계획 건수	할당량		준공 건수	비점삭감		최종배출량
			점	비점		미이행 건수	기본삭감 미이행량	점	비점
금본H	BOD	0	0	0	0	0	0	0	0
금본I		2	1.41	0.13	2	1	0.26	1.41	0.13
금본J		1	0	0	0	0	0	0	0
금본K		0	0	0	0	0	0	0	0
논산A		1	0.04	0.00	0	0	0	0	0

<공주시 금본I‘12년 개발사업 준공현황 내역>

구 분	사업명	시행계획(‘12년)			이행평가(‘12년)
		완공 예정	BOD 배출부하량		BOD 배출부하량		준공 여부	준공 년도
			점	비점	점	비점
‘12년도 시행계획 반영	㈜제성 공장신설	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	준공완료	2012
	㈜옐로우덕 공장부지 조성사업	2012	1.41	0.13	1.41	0.13	준공완료	2012
	소 계(2건)		1.41	0.13	1.41	0.13
합 계					1.41	0.13

<공주시 금본I 단위유역‘12년 완공사업장의 비점저감시설 설치 여부 및 비점삭감량>

사업명	시행계획		이행평가(‘12년)
	삭감방법	비점삭감량	이행 여부	미이행 사 유	기본삭감 미이행량 (비점)BOD
		BOD
㈜제성 공장신설	없음	0.0	-	-	-
㈜옐로우덕 공장부지 조성사업	장치형 여과시설	0.26	미이행	-	0.26
합 계(미히행 2건)		0.26	-	-	0.26

<표 1-11> 시행계획 대비 평가년도(‘12년) 이행평가 개발사업 준공현황

단위 유역	구 분	개발계획 할당부하량 (kg/일)	실제 준공사업 배출부하량 (kg/일)		‘12년 시행계획에 대한 이행평가(kg/일)					시행 계획 미반영 (kg/일)
			계	‘12년 배출량 (2건)	시행계획 (1건)	이행평가				'12년 완공 (0건)
						완공 (2건)	준공 연기 (0건)	사업 취소 (0건)	미추진 (0건)
		A	B=C	C=a+E	D=a+b+c+d	a	b	c	d	E
금본H	점	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	비점	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	합계	99.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
금본I	점	301.2	0.0	1.41	0.0	1.41	0.0	0.0	0.0	0.0
	비점	207.7	0.0	0.39	0.0	0.39	0.0	0.0	0.0	0.0
	합계	508.9	0.0	1.80	0.0	1.80	0.0	0.0	0.0	0.0
금본J	점	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	비점	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	합계	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
금본K	점	42.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	비점	180.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	합계	223.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
논산A	점	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	비점	6.7	0.0	0.0	0.04	0.0	0.04	0.0	0.0	0.0
	합계	7.2	0.0	0.0	0.04	0.0	0.04	0.0	0.0	0.0

※ 금본I 단위유역의 ㈜옐로우덕 공장부지 조성사업의 비점삭감시설의 미이행으로 삭감량 0.26kg/day를 합산하여 정리함.

<누적 개발사업 준공 현황>

단위 유역	사업명	시행계획					이행평가		비고
		협의 년도	완공 예정	배출부하량(kg/day)
				합계	점	비점	준공 여부	준공 년도
금본I	농협쌀조합공동법인 미곡처리장 공장신설 사업(고맛나루)	2010.11	2011	1.43	0.04	1.39	준공	2011
금본I	제민천 하천기본계획(변경) 사업	2010.8	2011	0.0	0.0	0.0	준공	2011
금본I	㈜하이스콘 공장신축	2011.2	2012	1.11	0.02	1.09	준공	2011
금본I	㈜제성 공장신설	2009.9	2012	0.0	0.0	0.0	준공	2012
금본I	㈜옐로우덕 공장부지 조성사업	2010.11	2012	1.54	1.41	0.13	준공	2012

<지역개발사업 내 삭감계획 이행확인>

단위 유역	협의 년도	사업명	배출부하량(kg/day)			저감시설 적용여부		저감시설 설치종류		비고
			합계	점	비점	점	비점	점	비점
금본I	2010.11	농협쌀조합공동법인 미곡처리장 공장신설 사업(고맛나루)	1.43	0.04	1.39	○	○	개인 하수	유공성포장 침투형도랑 장치형
금본I	2010.8	제민천 하천기본계획(변경) 사업	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
금본I	2011.2	㈜하이스콘 공장신축	1.11	0.02	1.09	○	○	개인 하수	유공성포장
금본I	2009.9	㈜제성 공장신설	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
금본I	2010.11	㈜옐로우덕 공장부지 조성사업	1.54	1.41	0.13	-	-	개인 하수	장치형여과

4) 단위유역별 할당부하량 평가

○ 금본H 단위유역의 2012년도 BOD 할당부하량은 330.6㎏/일이며, 배출부하량은 281.7㎏/일로 연차별 할당부하량을 만족하고 있음.

○ 금본I 단위유역의 2012년도 BOD 할당부하량은 6,911.5㎏/일이며, 배출부하량은 6,478.0㎏/일로 연차별 할당부하량을 만족하고 있음.

○ 금본J 단위유역의 2012년도 BOD 할당부하량은 475.5㎏/일이며, 배출부하량은 455.4㎏/일로 연차별 할당부하량을 만족하고 있음.

○ 금본K 단위유역의 2012년도 BOD 할당부하량은 714.9㎏/일이며, 배출부하량은 621.6㎏/일로 연차별 할당부하량을 만족하고 있음.

○ 논산A 단위유역의 2012년도 BOD 할당부하량은 565.0㎏/일이며, 배출부하량은 511.2㎏/일로 연차별 할당부하량을 만족하고 있음.

<표 1-12> 단위유역별 할당부하량 평가

단위유역	구분	BOD(kg/일)
		할당부하량	이행평가 배출부하량	잔여량
금본H	점	36.9	28.0	8.9
	비점	293.7	253.7	40.0
	계	330.6	281.7	48.9
금본I	점	1,435.2	1,116.0	319.2
	비점	5,476.3	5,362.0	114.3
	계	6,911.5	6,478.0	433.5
금본J	점	62.5	59.5	3.0
	비점	413.0	396.0	17.0
	계	475.5	455.5	20.0
금본K	점	63.0	53.4	9.6
	비점	651.9	568.3	83.6
	계	714.9	621.6	93.3
논산A	점	119.8	88.9	30.9
	비점	445.2	422.3	22.9
	계	565.0	511.2	53.8

<표 1-13> 오염원 그룹별 BOD 할당부하량 준수여부 평가

단위 유역	오염원그룹		2012년도 시행계획					이행평가				이행(B)- 시행(A)	준수여부
			할당 부하량 (A)	오염원	개발	삭감	잔여	배출량 (B)	오염원	개발	삭감
금본H	생활계	점	29.0	21.1	0.0	0.0	7.9	20.8	20.8	0.0	0.0	-8.1	준수
		비점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		계	29.0	21.1	0.0	0.0	7.9	20.8	20.8	0.0	0.0	-8.1	준수
	축산계	점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		비점	14.2	14.2	0.0	0.0	0.0	15.3	15.3	0.0	0.0	1.0	초과
		계	14.2	14.2	0.0	0.0	0.0	15.3	15.3	0.0	0.0	1.0	초과
	산업계	점	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.9	초과
		비점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		계	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.9	초과
	토지계	점	7.8	7.6	0.0	0.0	0.2	6.1	6.1	0.0	0.0	-1.7	준수
		비점	279.5	231.0	0.0	0.0	48.5	238.4	238.4	0.0	0.0	-41.1	준수
		계	287.3	238.6	0.0	0.0	48.7	244.5	244.5	0.0	0.0	-42.8	준수
	양식계	점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		비점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
	매립계	점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		비점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
	합계	점	36.9	28.8	0.0	0.0	8.1	27.9	27.9	0.0	0.0	-9.0	준수
		비점	293.7	245.2	0.0	0.0	48.5	253.7	253.7	0.0	0.0	-40.0	준수
		계	330.6	274.0	0.0	0.0	56.6	281.7	281.7	0.0	0.0	-49.0	준수
금본I	생활계	점	1,222.5	956.2	50.6	7.3	208.4	919.9	910.4	1.4	10.9	-302.6	준수
		비점	183.4	146.9	0.0	0.0	36.5	120.0	120.0	0.0	0.0	-63.4	준수
		계	1,405.9	1,103.1	50.6	7.3	244.9	1039.9	1030.4	1.4	10.9	-366.0	준수
	축산계	점	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8	0.0	0.0	-0.5	준수
		비점	1,665.6	1,665.5	0.0	0.0	0.0	1793.3	1793.3	0.0	0.0	127.7	초과
		계	1,668.9	1,668.8	0.0	0.0	0.1	1796.1	1796.1	0.0	0.0	127.2	초과
	산업계	점	19.2	18.4	0.0	0.0	0.8	47.6	47.6	0.0	0.0	28.4	초과
		비점	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	준수
		계	19.3	18.5	0.0	0.0	0.8	47.7	47.7	0.0	0.0	28.4	초과
	토지계	점	107.4	107.4	0.0	0.0	0.0	62.7	62.7	0.0	0.0	-44.7	준수
		비점	3,627.3	3,369.5	3.2	0.0	254.6	3448.5	3448.9	0.4	0.0	-178.8	준수
		계	3,734.6	3,476.9	3.2	0.0	254.5	3511.2	3511.5	0.4	0.0	-223.5	준수
	양식계	점	82.8	82.8	0.0	0.0	0.0	82.8	82.8	0.0	0.0	0.0	준수
		비점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		계	82.8	82.8	0.0	0.0	0.0	82.8	82.8	0.0	0.0	0.0	준수
	매립계	점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	초과
		비점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	초과
		계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.3	초과
	합계	점	1,435.2	1,168.1	50.6	7.3	209.2	1116.0	1106.5	1.4	10.9	-319.2	준수
		비점	5,476.3	5,182.0	3.2	0.0	291.1	5362.0	5362.4	0.4	0.0	-114.3	준수
		계	6,911.5	6,350.1	53.8	7.3	500.3	6478.0	6468.9	1.8	10.9	-433.5	준수
금본J	생활계	점	62.5	62.5	0.0	0.0	0.0	59.5	59.5	0.0	0.0	-3.0	준수
		비점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		계	62.5	62.5	0.0	0.0	0.0	59.5	59.5	0.0	0.0	-3.0	준수
	축산계	점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		비점	211.1	211.1	0.0	0.0	0.0	189.9	189.9	0.0	0.0	-21.2	준수
		계	211.1	211.1	0.0	0.0	0.0	189.9	189.9	0.0	0.0	-21.2	준수
	산업계	점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		비점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
	토지계	점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		비점	201.9	201.9	0.0	0.0	0.0	206.1	206.1	0.0	0.0	4.2	초과
		계	201.9	201.9	0.0	0.0	0.0	206.1	206.1	0.0	0.0	4.2	초과
	양식계	점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		비점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
	매립계	점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		비점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
	합계	점	62.5	62.5	0.0	0.0	0.0	59.5	59.5	0.0	0.0	-3.0	준수
		비점	413.0	413.0	0.0	0.0	0.0	395.9	395.9	0.0	0.0	-17.0	준수
		계	475.5	475.5	0.0	0.0	0.0	455.4	455.4	0.0	0.0	-20.0	준수
금본K	생활계	점	62.3	47.9	0.0	0.0	14.3	48.5	48.5	0.0	0.0	-13.7	준수
		비점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		계	62.3	47.9	0.0	0.0	14.3	48.5	48.5	0.0	0.0	-13.7	준수
	축산계	점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		비점	268.2	268.2	0.0	0.0	0.0	357.7	357.7	0.0	0.0	89.4	초과
		계	268.2	268.2	0.0	0.0	0.0	357.7	357.7	0.0	0.0	89.4	초과
	산업계	점	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	4.8	3.5	0.0	1.386	4.1	초과
		비점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		계	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	4.8	3.5	0.0	1.386	4.1	초과
	토지계	점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		비점	383.7	214.9	0.0	0.0	168.8	210.6	210.6	0.0	0.0	-173.1	준수
		계	383.7	214.9	0.0	0.0	168.8	210.6	210.6	0.0	0.0	-173.1	준수
	양식계	점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		비점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
	매립계	점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		비점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
	합계	점	63.0	48.7	0.0	0.0	14.3	53.4	52.0	0.0	1.386	-9.6	준수
		비점	651.9	483.1	0.0	0.0	168.8	568.2	568.2	0.0	0.0	-83.6	준수
		계	714.9	531.8	0.0	0.0	183.1	621.6	620.2	0.0	1.386	-93.2	준수
논산A	생활계	점	117.7	95.4	0.2	0.0	22.1	86.0	86.0	0.0	0.0	-31.6	준수
		비점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		계	117.7	95.4	0.2	0.0	22.1	86.0	86.0	0.0	0.0	-31.6	준수
	축산계	점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		비점	121.1	121.1	0.0	0.0	0.0	136.6	136.6	0.0	0.0	15.5	초과
		계	121.1	121.1	0.0	0.0	0.0	136.6	136.6	0.0	0.0	15.5	초과
	산업계	점	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8	0.0	0.0	0.7	초과
		비점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		계	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8	0.0	0.0	0.7	초과
	토지계	점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		비점	324.1	282.5	0.5	0.0	41.1	285.8	285.8	0.04	0.0	-38.4	준수
		계	324.1	282.5	0.5	0.0	41.1	285.8	285.8	0.04	0.0	-38.4	준수
	양식계	점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		비점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
	매립계	점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		비점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
	합계	점	119.8	97.5	0.2	0.0	22.1	88.9	88.9	0.0	0.0	-30.9	준수
		비점	445.2	403.6	0.5	0.0	41.1	422.3	422.4	0.0	0.0	-22.9	준수
		계	565.0	501.2	0.7	0.0	63.2	511.2	511.3	0.0	0.0	-53.8	준수

5) 삭감실적 평가

○ 공주시 시행계획상 2012년도 준공예정인 호계마을하수처리시설이 완공되었으며, 시행계획상 계획에 없던 탄천산업단지폐수종말처리시설 또한 2012년에 완공된 것으로 조사됨.

<표 1-14> 삭감실적 평가

단위 유역	시 설 명	준공일	BOD 삭감량(㎏/일)				평가결과 (이행-시행)
			시행계획		이행평가
			점	비점	점	비점	점	비점
금본I	호계마을하수처리시설	2012	7.3	0.0	10.9	0.0	3.6	0.0
	소 계	-	7.3	0.0	10.9	0.0	3.6	0.0
금본K	탄천산업단지폐수종말처리시설	2012	-	-	1.4	0.0	1.4	0.0
	소 계	-	-	-	1.4	0.0	1.4	0.0

6) 할당대상시설의 할당부하량 준수 여부 평가

<표 1-15> 할당대상시설의 할당부하량 평가

시설명	시설용량 (㎥/일)	할당 년도	할당 부하량 (㎏/일)	할당시점 평균배출 부하량 (㎏/일)	일최대 배출 부하량 (㎏/일)	일평균 배출 부하량 (㎏/일)	평가결과
							평가	초과율 (%)
공주시하수종말처리시설	35,000	2012	160	153.9	101.3	61.0	준수	-
유구하수종말처리시설	3,400	2012	15.5	18.8	15.4	8.9	준수	-
공암하수종말처리시설	1,800	2012	6.0	6.0	7.3	4.0	초과	-
동학사하수종말처리시설	1,800	2012	6.5	10.2	5.9	4.3	준수	-
검상농공단지폐수종말처리시설	300	2012	2.5	3.9	1.1	0.7	준수	-
정안농공단지폐수종말처리시설	600	2012	4.0	0.7	1.7	1.1	준수	-
보물농공단지폐수종말처리시설	200	2012	0.7	0.2	0.2	0.2	준수	-
갑사마을하수처리시설	480	2012	4.0	4.4	4.1	3.3	초과	-

<표 1-16> 할당시설의 할당부하량 평가 내역-계속

시설명	할당내역			이행평가
	적용유량 (㎥/일)	적용수질 (㎎/L)	할당부하량 (㎏/일)	평균방류량 (㎥/일)	기준배출 수질(㎎/L)	일최대 배출부하량 (㎏/일)
공주시하수종말처리시설	32,000	5	160	29,040	3.5	101.3
유구하수종말처리시설	3,100	5	15.5	3,079	5.0	15.4
공암하수종말처리시설	1,300	4.6	6.0	1,296	5.7	7.3
동학사하수종말처리시설	1,300	5	6.5	1,272	4.7	5.9
검상농공단지폐수종말처리시설	250	10	2.5	390	2.7	1.1
정안농공단지폐수종말처리시설	360	10	1.8	131	12.7	1.7
보물농공단지폐수종말처리시설	70	10	0.7	24	26.2	0.2
갑사마을하수처리시설	450	10	4.5	444	9.3	4.1

7) 조치방안

○ 2012년 말 기준으로 공주시에 속하는 금본H, 금본I, 금본J, 금본K, 논산A 단위유역 말단 지점의 금강수계물관리및주민지원에관한법률 시행규칙 별표3의 2012년 대수정규분포 평균수질은 목표수질보다 낮게 나타남

○ 2012년 공주시의 총 배출부하량은 8,347.9g/일로 당초 공주시 오염총량관리시행계획에서 제시한 2012년 할당부하량 8,997.4kg/일보다 649.5kg/일 낮게 나타났음

○ 단위유역별로 배출부하량은 금본H 281.7kg/일, 금본I 6,478.0kg/일, 금본J 455.4kg/일, 금본K 621.6kg/일, 논산A 511.2kg/일로 시행계획에서 제시한 단위유역별 할당부하량을 만족함

제2장
						유역환경조사
					1. 유역환경 개요
					2. 수계환경 조사결과

제 2장 유역환경조사

2 -

2.1 유역환경 개요

공주시 오염총량관리시행계획 2012년 이행평가

				제2장 유역환경조사

가. 유역구분

1) 유역개요

○ 기본계획은 충청남도의 금강수계를 대상지역으로 수립하였으며, 충청남도 금강수계의 약 24.49%를 차지하는 공주시의 경우 전체면적이 금강수계에 해당되어 공주시의 전체면적을 시행계획 수립대상 지역에 포함

○ 공주시 행정구역은 1읍 9면 9동으로 구성되어 있으며, 전체면적 864.3㎢가 금강수계에 해당되고 충청남도에서 면적이 가장 넓은 시·군에 해당됨

2) 소유역 현황

○ 공주시의 단위유역은 금본H, 금본I, 금본J, 금본K가 포함되며, 금본H는 (금본H09, 금본H10, 금본H12) 3개의 소유역으로 구분되고, 금본I는 24개의 소유역, 금본J는 (금본J01, 금본J02, 금본J03, 금본J05, 금본J11, 금본J13, 금본J15, 금본J21) 8개의 소유역으로 구분되고, 금본K는 (금본K20, 금본K21) 2개의 소유역으로 구분되며, 논산A는 (논산A01) 1개의 소유역으로 구분됨.

<표 2-1> 공주시 시행계획 대상 소유역 구분표

단위유역	소유역	시도	시군구	읍면	동리	면적(km[eqn: {} ^{2}])	점유율(%)
금본H	금본H09	충청남도	공주시	반포면	공암리	2.8	1.5%
					봉곡리	4.0	2.2%
					상신리	7.7	4.1%
					송곡리	0.1	0.0%
					온천리	9.3	5.0%
					하신리	3.9	2.1%
					학봉리	14.8	7.9%
		소 계				42.6	22.7%
	금본H10	충청남도	공주시	반포면	공암리	0.1	0.1%
					봉곡리	2.3	1.2%
		소 계				2.4	1.3%
	금본H12	충청남도	공주시	반포면	성강리	3.5	1.9%
					송곡리	5.1	2.7%
		소 계				8.6	4.6%
금본I	금본I01	충청남도	공주시	의당면	가산리	3.5	0.5%
					덕학리	6.7	0.9%
					도신리	4.9	0.6%
					중흥리	6.0	0.8%
		소 계				21.1	2.8%
	금본I02	충청남도	공주시	계룡면	구왕리	9.5	1.2%
					기산리	9.3	1.2%
					내흥리	8.0	1.0%
					화은리	6.6	0.9%
				금학동	금학동	0.0	0.0%
				반포면	도남리	4.6	0.6%
					마암리	9.8	1.3%
				신관동	신관동	3.9	0.5%
				옥룡동	옥룡동	16.7	2.2%
				장기면	장암리 (석장리)	5.2	0.7%
		소 계				73.6	9.6%
	금본I03	충청남도	공주시	신관동	신관동	3.0	0.4%
				옥룡동	옥룡동	1.0	0.1%
				장기면	동현리	3.4	0.4%
					송선리	0.3	0.0%
		소 계				7.7	1.0%
	금본I04	충청남도	공주시	금학동	금학동	0.0	0.0%
				산성동	산성동	0.7	0.1%
				신관동	신관동	2.2	0.3%
				옥룡동	옥룡동	2.3	0.3%
		소 계				5.2	0.7%
	금본I05	충청남도	공주시	정안면	고성리	6.7	0.9%
					광정리	3.2	0.4%
					내문리	7.7	1.0%
					내촌리	2.5	0.3%
					대산리	8.9	1.2%
					문천리	5.5	0.7%
					보물리	3.0	0.4%
					북계리	4.2	0.5%
					사현리	6.7	0.9%
					산성리	5.8	0.8%
					석송리	1.4	0.2%
					쌍달리	4.1	0.5%
					어물리	6.4	0.8%
					운궁리	2.3	0.3%
					월산리	8.4	1.1%
					인풍리	4.8	0.6%
					장원리	6.4	0.8%
					전평리	3.1	0.4%
					태성리	3.1	0.4%
					평정리	8.0	1.0%
					화봉리	3.7	0.5%
		소 계				105.8	13.8%
	금본I06	충청남도	공주시	산성동	산성동	0.5	0.1%
				신관동	신관동	0.3	0.0%
				옥룡동	옥룡동	0.4	0.0%
				중학동	중학동	0.2	0.0%
		소 계				1.3	0.2%
	금본I07	충청남도	공주시	산성동	산성동	0.4	0.1%
				신관동	신관동	9.4	1.2%
				우성면	귀산리	1.1	0.1%
					동곡리	1.5	0.2%
					목천리	4.5	0.6%
					반촌리	2.2	0.3%
					신웅리	0.3	0.0%
				웅진동	웅진동	1.2	0.2%
				의당면	두만리	4.1	0.5%
					수촌리	3.2	0.4%
					오인리	1.8	0.2%
					요룡리	1.7	0.2%
					월곡리	5.6	0.7%
					유계리	5.5	0.7%
					율정리	2.3	0.3%
					청룡리	5.8	0.8%
				장기면	동현리	1.4	0.2%
					송선리	3.7	0.5%
					하봉리	0.4	0.1%
				정안면	상룡리	2.7	0.4%
		소 계				58.9	7.7%
	금본I08	충청남도	공주시	금학동	금학동	5.6	0.7%
				산성동	산성동	0.0	0.0%
				옥룡동	옥룡동	0.0	0.0%
				웅진동	웅진동	0.4	0.1%
				중학동	중학동	1.3	0.2%
		소 계				7.3	1.0%
	금본I09	충청남도	공주시	신관동	신관동	0.0	0.0%
				우성면	내산리	5.2	0.7%
					도천리	1.7	0.2%
					신웅리	1.9	0.2%
					한천리	7.1	0.9%
		소 계				15.9	2.1%
	금본I10	충청남도	공주시	금학동	금학동	2.7	0.4%
				우성면	평목리	0.8	0.1%
				웅진동	웅진동	3.5	0.5%
				중학동	중학동	0.0	0.0%
		소 계				7.0	0.9%
	금본I11	충청남도	공주시	신풍면	동원리	3.4	0.4%
					산정리	5.1	0.7%
				유구읍	노동리	3.8	0.5%
					녹천리	10.1	1.3%
					덕곡리	4.6	0.6%
					만천리	4.1	0.5%
					명곡리	9.3	1.2%
					문금리	11.1	1.5%
					백교리	4.7	0.6%
					석남리	2.3	0.3%
					신달리	4.0	0.5%
					신영리	6.5	0.9%
					유구리	5.5	0.7%
					입석리	3.8	0.5%
					추계리	6.7	0.9%
					탑곡리	6.3	0.8%
		소 계				91.4	12.0%
	금본I12	충청남도	공주시	신풍면	대룡리	4.3	0.6%
					백룡리	1.2	0.2%
					봉갑리	8.2	1.1%
					산정리	0.1	0.0%
					쌍대리	9.3	1.2%
					용수리	4.2	0.6%
					입동리	4.2	0.6%
					조평리	11.0	1.4%
					청흥리	4.8	0.6%
		소 계				47.4	6.2%
	금본I13	충청남도	공주시	신풍면	동원리	1.7	0.2%
					백룡리	3.9	0.5%
					선학리	4.4	0.6%
					영정리	4.6	0.6%
					평소리	3.6	0.5%
					화흥리	5.9	0.8%
		소 계				24.1	3.2%
	금본I14	충청남도	공주시	사곡면	가교리	5.9	0.8%
					고당리	3.2	0.4%
					대중리	4.3	0.6%
					부곡리	4.0	0.5%
					운암리	10.1	1.3%
					월가리	8.3	1.1%
					유룡리	7.3	1.0%
					해월리	4.3	0.6%
					호계리	4.3	0.6%
					회학리	4.3	0.6%
				유구읍	구계리	4.3	0.6%
					동해리	7.2	0.9%
					세동리	2.6	0.3%
					연종리	4.0	0.5%
		소 계				74.1	9.7%
	금본I15	충청남도	공주시	사곡면	계실리	6.4	0.8%
					화월리	6.6	0.9%
		소 계				13.1	1.7%
	금본I16	충청남도	공주시	사곡면	신영리	9.3	1.2%
					화월리	1.5	0.2%
				우성면	단지리	1.2	0.2%
					대성리	2.7	0.4%
					동대리	2.8	0.4%
					방문리	5.8	0.8%
					방흥리	3.4	0.4%
					상서리	4.0	0.5%
					옥성리	1.4	0.2%
					평목리	0.3	0.0%
		소 계				32.5	4.2%
	금본I17	충청남도	공주시	금학동	금학동	2.8	0.4%
				우성면	보흥리	0.4	0.0%
					옥성리	1.5	0.2%
		소 계				4.6	0.6%
	금본I18	충청남도	공주시	우성면	보흥리	5.9	0.8%
		소 계				5.9	0.8%
	금본I19	충청남도	공주시	금학동	금학동	0.6	0.1%
				우성면	보흥리	0.1	0.0%
					오동리	2.4	0.3%
					죽당리	0.1	0.0%
		소 계				3.2	0.4%
	금본I20	충청남도	공주시	금학동	금학동	18.3	2.4%
		소 계				18.3	2.4%
	금본I21	충청남도	공주시	금학동	금학동	0.1	0.0%
				우성면	죽당리	0.6	0.1%
		소 계				0.6	0.1%
	금본I22	충청남도	공주시	금학동	금학동	0.0	0.0%
				이인면	구암리	3.1	0.4%
					달산리	4.2	0.6%
					만수리	4.8	0.6%
					목동리	3.1	0.4%
					발양리	6.2	0.8%
					산의리	2.9	0.4%
					신흥리	3.1	0.4%
					오룡리	2.4	0.3%
					용성리	3.7	0.5%
					이인리	2.6	0.3%
					주봉리	3.5	0.5%
					초봉리	2.8	0.4%
		소 계				42.3	5.5%
	금본I23	충청남도	공주시	우성면	어천리	1.1	0.1%
					죽당리	2.7	0.4%
				이인면	운암리	5.3	0.7%
		소 계				9.1	1.2%
	금본I24	충청남도	공주시	우성면	봉현리	5.5	0.7%
					안양리	5.4	0.7%
					어천리	2.0	0.3%
					용봉리	4.1	0.5%
		소 계				16.9	2.2%
	합 계					764.5	100.0%
금본J	금본J01	충청남도	공주시	우성면	어천리	0.1	0.0%
				이인면	운암리	1.2	0.3%
		소 계				1.3	0.3%
	금본J02	충청남도	공주시	이인면	운암리	0.2	0.1%
		소 계				5.8	1.4%
	금본J03	충청남도	공주시	이인면	운암리	1.3	0.3%
					이곡리	2.4	0.6%
				탄천면	대학리	2.2	0.5%
		소 계				5.9	1.4%
	금본J05	충청남도	공주시	탄천면	대학리	2.2	0.5%
		소 계				2.2	0.5%
	금본J11	충청남도	공주시	탄천면	견동리	1.0	0.2%
					대학리	1.4	0.3%
		소 계				2.4	0.6%
	금본J13	충청남도	공주시	탄천면	견동리	2.1	0.5%
					국동리	2.4	0.6%
					운곡리	2.5	0.6%
					유하리	2.4	0.6%
		소 계				9.4	2.3%
	금본J15	충청남도	공주시	탄천면	분강리	2.4	0.6%
					삼각리	6.3	1.5%
					성리	1.7	0.4%
					송학리	2.3	0.6%
		소 계				12.7	3.1%
	금본J21	충청남도	공주시	탄천면	가척리	6.0	1.4%
					정치리	3.0	0.7%
		소 계				8.9	2.2%
	합 계					415.0	100.0%
금본K	금본K20	충청남도	공주시	이인면	반송리	3.0	0.6%
					복룡리	3.3	0.7%
					신영리	3.9	0.8%
				탄천면	광명리	4.6	1.0%
					덕지리	4.5	0.9%
					안영리	4.2	0.9%
					장선리	2.9	0.6%
					화정리	1.8	0.4%
		소 계				28.6	6.0%
	금본K24	충청남도	공주시	탄천면	남산리	8.1	1.7%
		소 계				8.1	1.7%
	합 계					478.0	100.0%
논산A	논산A01	충청남도	공주시	계룡면	경천리	3.7	0.5%
					금대리	2.8	0.4%
					기산리	0.0	0.0%
					봉명리	3.0	0.4%
					상성리	1.9	0.3%
					양화리	8.4	1.3%
					월곡리	1.9	0.3%
					월암리	1.6	0.2%
					유평리	3.3	0.5%
					죽곡리	2.4	0.4%
					중장리	9.6	1.4%
					하대리	7.0	1.0%
					향지리	3.7	0.6%
					화헌리	1.5	0.2%
				이인면	신영리	0.0	0.0%
		소 계				50.8	7.6%
	합 계					50.8	7.6%

<그림 2-1> 공주시 시행계획 단위유역도

<그림 2-2> 공주시 시행계획 소유역도

나. 하천 현황

1) 조사방법

○ 하천에 관한 자료는 『한국하천일람 (국토해양부, 2007)』과 하천정비기본계획의 자료를 최대한 수집하였음.

2) 하천현황

<표 2-2> 하천현황 조사표

조사지점 해당유역		조사지점 행정구역								조사년도	유역제원
단위 유역명	소유역명	행정구역 코드	시도	시군구	읍면	동리	구조물명	TM좌표			유역 면적 (㎢)	유로 연장 (km)	형상 계수
								X	Y
금본I	금본I05	4415057000	충남	공주시	신관동		정안천합류전	211217	329567	‘03	5,421.3	302.6	0.059
금본I	금본I08	4415057000	충남	공주시	신관동		정안천말단부	211328	330148	‘03	5,594.7	29.6	6.385
금본I	금본I11	4415038025	충남	공주시	우성면	평목리	유구천합류전	207998	327867	‘03	5,617.7	307.3	0.059
금본I	금본I17	4415038025	충남	공주시	우성면	평목리	유구천(평목교)	207967	329187	‘03	282.8	35.5	0.224
금본I	금본I24	4415038040	충남	공주시	우성면	어천리	어천합류전	203034	322556	‘03	5,984.8	315.1	0.060
논산A	논산A01	4415033030	충남	공주시	계룡면	경천리	노성천 (월오교, 공주시․논산시경계)	212604	311689	‘03	50.9	8.8	0.657

하천제원				수리학적 계수				유황(CMS)
제방폭 (m)	수폭 (m)	수심 (m)	하상 경사	(유속)=a(유량)b		(수심)=c(유량)d		갈수량	저수량	평수량
				a	b	c	d
-	-	-	0.0002	-	-	-	-	20.13	34.44	53.83
-	17.95	0.32	-	0.5063	0.1592	0.1289	0.8059	20.88	35.66	55.70
-	-	-	0.0002	-	-	-	-	20.98	35.83	55.94
-	15.70	0.48	-	0.3985	0.2003	0.3217	0.2847	0.67	1.29	2.22
-	-	-	0.0002	-	-	-	-	22.56	38.44	59.90
-	6.92	0.19	-	0.6367	0.2114	0.2090	0.3336	0.09	0.19	0.35

다. 호소현황

○ 호소에 관한 자료는 한국농촌공사의 저수지 자료와 환경부의 호소환경 실태조사 자료를 사용하였음.

<표 2-3> 호소현황 조사표

호소지점 해당유역		호소명 및 호소지점 행정구역						이수 목적	유역 면적 (㎢)
단위 유역명	소유역명	호소명	행정구역코드	시도	시군구	읍면	동리
금본I	금본I23	초봉	4415031028	충남	공주시	이인면	초봉리	농업	0.4
금본K	금본K20	절골	4415032022	충남	공주시	탄천면	광명리	농업	0.3
금본I	금본I03	기산	4415033021	충남	공주시	계룡면	기산리	농업	3.0
금본H	금본H09	공암	4415034021	충남	공주시	반포면	공암리	농업	0.6
금본H	금본H09	마암1	4415034028	충남	공주시	반포면	마암리	농업	0.9
금본H	금본H09	불장골	4415034023	충남	공주시	반포면	송곡리	농업	1.3
금본H	금본H09	온천	4415034032	충남	공주시	반포면	온천리	농업	1.4
금본I	금본I08	요룡	4415036037	충남	공주시	의당면	요룡리	농업	4.3
금본I	금본I01	유계	4415036027	충남	공주시	의당면	유계리	농업	1.9
금본I	금본I06	점안	4415037029	충남	공주시	정안면	고성리	농업	6.8
금본I	금본I08	반촌	4415038031	충남	공주시	우성면	반촌리	농업	0.6
금본I	금본I06	어물	4415037033	충남	공주시	정안면	어물리	농업	1.0
금본I	금본I19	우목	4415038038	충남	공주시	우성면	용봉리	농업	17.5
금본I	금본I08	염천	4415038029	충남	공주시	우성면	한천리	농업	7.0
금본I	금본I16	산소골	4415039024	충남	공주시	사곡면	계실리	농업	3.0
금본I	금본I15	대중	4415039027	충남	공주시	사곡면	대중리	농업	0.6
금본I	금본I10	화월	4415039023	충남	공주시	사곡면	화월리	농업	1.1
금본I	금본I10	화월	4415039023	충남	공주시	사곡면	화월리	농업	2.9
논산A	논산A01	경천	4415033029	충남	공주시	계룡면	양화리	농업	3.0
논산A	논산A01	계룡	4415033028	충남	공주시	계룡면	하대리	농업	15.7

2.2 수계환경 조사결과

가. 오염물질 배출 ․ 삭감시설의 수질 및 유량

1) 오염물질 배출 ․ 삭감시설의 현황

○ 공주시 오염총량관리시행계획에서 2012년에 오염물질 배출․삭감시설로 할당이 된 시설은 총 27개소로 공공하수처리시설 4개소, 축산폐수공공처리시설 1개소, 농공단지 폐수종말처리시설 3개소, 마을하수처리시설 19개소임

<표 2-4> 환경기초시설 현황

처리시설명	소유역명	읍․면	동․리	시설용량 (㎥/일)	가동개시일자			방류선
					년	월	일
공주시하수종말처리시설	금본I11		금학동	35,000	1995	12		금강
공주시축산폐수공공처리시설	금본I11	우성면	평목리	250	2001	2	28	금강
검상농공단지폐수종말처리시설	금본I21		금학동	300	1992	12	21	검상천→금강
정안농공단지폐수종말처리시설	금본I06	정안면	사현리	200	1992	5	1	정안천→금강
상왕마을하수처리시설	금본I03		옥룡동	40	2000	1		왕촌천→금강
우성문화마을하수처리시설	금본I17	우성면	단지리	102	2000	12	27	유구천→금강
강변말지구마을하수처리시설	금본I10	우성면	신웅리	30	1995	7	18	도천→금강
의당문화마을하수처리시설	금본I08	의당면	청룡리	150	1997	2	24	정안천→금강
작은골지구마을하수처리시설	금본I12	유구읍	만천리	30	1996	3	11	유구천→금강
계룡문화마을하수처리시설	논산A01	계룡면	월암리	130	1994	12	23	노성천→논산천
원골마을하수처리시설	금본I12	신풍면	동원리	36	1992	12		유구천→금강
산수말마을하수처리시설	금본I06	정안면	대산리	30	1996	3	11	정안천→금강
용문지구마을하수처리시설	금본I06	정안면	내문리	40	1998	4		정안천→금강
안골지구마을하수처리시설	금본I06	정안면	내문리	80	1998	4		정안천→금강
유구공공하수처리시설	금본I12	유구읍	만천리	3,400	2006	1		유구천→금강
공암공공하수처리시설	금본H12	반포면	송곡리	1,800	2006	1		용수천→금강
동학사공공하수처리시설	금본H09	반포면	온천리	1,800	2006	1		용수천→금강
어물마을하수처리시설	금본I06	정안면	어물리	40	2005	1	1	정안천→금강
초봉마을하수처리시설	금본I23	이인면	초봉리	35	2006	7	1	용성천→금강
화월마을하수처리시설	금본I	사곡면	화월리	48	2006	7	1	유구천→금강
갑사마을하수처리시설	논산A01	계룡면	중장리	480	2007	9	28	노성천→논산천
경천마을하수처리시설	논산A01	계룡면	경천리	120	2007	9	3	노성천→논산천
보물마을하수처리시설	금본I06	정안면	보물리	48	2008			정안천→금강
보물농공단지폐수처리시설	금본I06	정안면	보물리	200	2008			정안천→금강
계실마을하수처리시설	금본I16	사곡면	계실리	50	2010	6	28	유구천→금강
쌍신마을하수처리시설	금본I07	신관동	쌍신동	80	2010	7	30	금강
호계마을하수처리시설	금본I14	사곡면	호계리	80	2012			유구천→금강

2) 오염물질 배출 ․ 삭감시설의 유량 및 수질

○ 공주시 관할지역의 오염물질 삭감시설의 일별, 조사시기별 방류 ․ 배출 BOD 농도는 하수처리시설의 경우 일별 방류수 농도를, 마을하수도 및 분뇨처리시설의 조사시기별 배출수 BOD 농도는 이행평가고시에서 정하고 있는 기준에 따라 조사하였음.

<표 2-5> 환경기초시설 총 유입유량 및 유입수질 내역

처리시설명	가동개시일자	총 유입유량 및 유입농도
		유 량 (㎥/일)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	T-N (㎎/L)	T-P (㎎/L)
공주시하수종말처리시설	1995. 12.	31,264.6	152.0	90.8	42.2	4.3
공주시분뇨처리시설	2000. 9.	73.6	9,201.0	5,708.2	1,019.6	205.2
공주시축산폐수공공처리시설	2001. 2.	155.9	18,683.0	8,420.5	3,129.5	283.1
검상농공단지폐수종말처리시설	1992. 12.	398.0	365.8	298.6	47.2	4.1
정안농공단지폐수종말처리시설	1992. 5.	130.9	83.3	49.5	29.1	2.6
상왕마을하수처리시설	2000. 1.	32.8	90.0	68.4	33.1	3.4
우성문화마을하수처리시설	2000. 12.	138.7	114.1	87.3	41.6	4.3
강변말지구마을하수처리시설	1995. 7.	27.5	107.2	116.1	45.9	4.5
의당문화마을하수처리시설	1997. 2.	157.4	158.7	122.0	53.9	6.1
작은골지구마을하수처리시설	1996. 3.	25.7	106.2	118.3	46.7	4.6
계룡문화마을하수처리시설	1994. 12	198.8	116.3	81.2	36.6	3.7
원골마을하수처리시설	1999. 12.	28.2	106.1	74.6	37.5	3.8
산수말마을하수처리시설	1996. 3.	26.9	126.3	124.5	47.4	4.5
용문마을하수처리시설	1998. 4.	20.5	99.8	104.9	45.2	4.4
안골마을하수처리시설	1998. 4.	11.5	93.3	104.4	45.5	4.6
유구하수종말처리시설	2006. 1.	3,348.4	139.2	82.1	30.0	3.1
어물마을하수처리시설	20005. 1.	30.0	99.1	98.7	46.7	4.5
초봉마을하수처리시설	2006. 7.	30.6	95.0	113.0	47.1	4.6
화월마을하수처리시설	2006. 7.	22.2	106.0	113.9	48.9	4.5
보물마을하수처리시설	2008	33.1	110.0	99.7	45.3	4.5
공암하수종말처리시설	2006. 1.	1,426.4	142.3	80.9	29.9	3.1
동학사하수종말처리시설	2006. 1.	1,404.0	145.3	81.4	29.9	3.0
갑사마을하수처리시설	2007. 9.	447.9	126.9	81.4	38.4	3.9
경천마을하수처리시설	2007. 9.	51.8	116.3	80.0	42.7	4.3
보물농공단지폐수처리시설	2008	23.6	879.8	620.7	82.6	17.6
쌍신마을하수처리시설	2010	34.9	105.6	76.4	38.6	4.1
계실마을하수처리시설	2010	38.5	131.8	98.1	43.8	4.5
호계마을하수처리시설	2012	66.4	120.3	82.6	40.7	4.1
탄천산업단지폐수종말처리시설	2012	200.2	18.5	36.2	26.0	0.8

처리시설명	가동 개시일자	총 방류유량 및 방류농도
		유 량 (㎥/일)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	T-N (㎎/L)	T-P (㎎/L)
공주시하수종말처리시설	1995. 12.	29,040.3	1.7	6.2	8.9	0.1
공주시분뇨처리시설	2000. 9.	-	66.5	127.5	34.7	27.1
공주시축산폐수공공처리시설	2001. 2.	215.6	9.2	40.7	36.3	0.05
검상농공단지폐수종말처리시설	1992. 12.	389.3	1.2	5.2	13.8	0.2
정안농공단지폐수종말처리시설	1992. 5.	130.7	7.9	12.6	20.7	1.4
상왕마을하수처리시설	2000. 1.	32.8	4.8	9.2	13.2	0.5
우성문화마을하수처리시설	2000. 12.	138.7	8.9	21.2	19.0	1.8
강변말지구마을하수처리시설	1995. 7.	27.5	8.1	17.2	15.5	1.5
의당문화마을하수처리시설	1997. 2.	157.4	9.1	21.5	22.2	2.1
작은골지구마을하수처리시설	1996. 3.	25.7	8.7	17.9	15.5	1.6
계룡문화마을하수처리시설	1994. 12	198.8	9.0	18.6	16.1	1.5
원골마을하수처리시설	1999. 12.	28.2	6.9	15.1	15.0	1.4
산수말마을하수처리시설	1996. 3.	26.9	5.0	14.5	14.4	1.3
용문마을하수처리시설	1998. 4.	20.5	7.7	15.1	13.8	1.5
안골마을하수처리시설	1998. 4.	11.5	5.9	13.8	13.9	1.4
유구하수종말처리시설	2006. 1.	3,079.3	2.2	6.0	6.3	0.1
어물마을하수처리시설	20005. 1.	30.0	8.0	15.1	14.6	1.5
초봉마을하수처리시설	2006. 7.	30.6	7.8	16.6	15.0	1.5
화월마을하수처리시설	2006. 7.	22.2	7.7	15.1	13.9	1.5
보물마을하수처리시설	2008	33.1	6.1	15.0	14.4	1.5
공암하수종말처리시설	2006. 1.	1,295.8	2.0	5.7	6.5	0.2
동학사하수종말처리시설	2006. 1.	1,272.2	2.3	6.4	7.0	0.2
갑사마을하수처리시설	2007. 9.	444.4	5.1	10.6	9.4	0.6
경천마을하수처리시설	2007. 9.	51.8	3.3	12.1	18.2	0.6
보물농공단지폐수처리시설	2008	23.6	13.7	27.4	26.9	4.3
쌍신마을하수처리시설	2010	34.9	5.0	11.4	17.9	1.8
계실마을하수처리시설	2010	38.5	6.5	15.1	16.6	1.2
호계마을하수처리시설	2012	66.4	1.5	5.8	11.9	0.6
탄천산업단지폐수종말처리시설	2012	182.1	3.3	10.5	5.0	0.03

<표 2-6> 환경기초시설 방류유량 및 방류수질 내역

나. 총량관리단위유역 유출입지점의 수질 및 유량

가) 금본H 단위유역

○ 이행평가 대상기간인 2012년 1월 ∼ 2012년 12월까지의 금본H 단위유역 말단지점의 수질자료는 금강유역환경청의 자료를 사용하였음

○ 대상기간 동안 금본H BOD5는 1.0 ∼ 6.1㎎/L의 범위로 나타났으며, 평균수질은 2.6㎎/L로 목표수질인 2.9㎎/L에 도달한 것으로 조사되었음

○ 금본H 단위유역의 수질조사 결과를 <표 2-7>에 나타내었으며 이행평가 대상기간동안 각 조사일시별로 BOD5, CODMn, T-N, T-P 값을 [그림 2-3]에 나타내었음

<표 2-7> 금본H 단위유역 말단지점 수질조사 결과

조사일시	측정항목
	BOD5	CODMn	T-N	T-P
2012.01.11	2.8	7	6.421	0.141
2012.02.01	1.9	5.9	6.195	0.086
2012.02.08	1.9	6.1	5.037	0.069
2012.02.15	2.2	7.1	6.226	0.078
2012.02.22	2.3	7.2	6.47	0.069
2012.02.29	2.4	7.6	6.42	0.058
2012.03.07	4.8	9.1	6.796	0.169
2012.03.14	2.7	6.8	4.926	0.069
2012.03.21	2.5	6.3	5.853	0.073
2012.04.04	6.1	10.6	5.635	0.427
2012.04.12	3.2	6.2	4.405	0.087
2012.04.18	3.3	6.4	3.535	0.051
2012.04.25	2.3	5.6	2.828	0.05
2012.05.09	4.8	8.6	3.441	0.115
2012.05.15	5.6	8.7	4.584	0.135
2012.05.24	5	8.7	3.417	0.114
2012.05.31	2.7	8.3	3.459	0.107
2012.06.12	4.9	8.3	3.783	0.126
2012.06.21	4.3	7.7	2.517	0.106
2012.06.27	3.9	13	2.544	0.124
2012.07.04	3.9	8.3	2.78	0.116
2012.07.10	2.5	8.2	3.31	0.131
2012.07.19	2.9	10.8	3.122	0.312
2012.07.25	1.9	7.8	2.958	0.105
2012.08.07	3.4	8.2	2.082	0.075
2012.08.14	2	7.3	2.171	0.15
2012.08.23	1.8	8.7	2.198	0.213
2012.08.29	1.6	4.1	2.4	0.068
2012.09.04	1.4	6.5	2.645	0.115
2012.09.12	1	6.4	3.094	0.08
2012.09.21	1	6.2	2.165	0.079
2012.09.26	1	7.5	2.175	0.07
2012.10.04	1.8	7.6	3.927	0.063
2012.10.09	1.6	7	3.842	0.053
2012.10.17	1.1	6.8	3.609	0.052
2012.10.23	4.1	7	3.864	0.177
2012.11.01	1.3	6.1	3.475	0.062
2012.11.07	1.4	6.5	4.057	0.079
2012.11.15	1.7	5.5	3.625	0.123
2012.11.20	1.7	6.7	3.158	0.064
2012.11.27	1.4	6.8	3.61	0.05
2012.12.06	1.3	6.4	4.21	0.054
2012.12.11	1.3	6.4	4.136	0.037
2012.12.20	1.3	6.2	4.334	0.053
2012.12.26	1.2	6.1	3.598	0.037

<그림 2-3> 금본H 단위유역 말단지점 조사시기별 수질농도 분포

나) 금본I 단위유역

○ 이행평가 대상기간인 2012년 1월 ∼ 2012년 12월까지의 금본I 단위유역 말단지점의 수질자료는 금강유역환경청의 자료를 사용하였음

○ 대상기간 동안 금본I BOD5는 1.0 ∼ 5.6㎎/L의 범위로 나타났으며, 평균수질은 2.6㎎/L로 목표수질인 2.9㎎/L에 도달하는 것으로 조사되었음

○ 금본I 단위유역의 수질조사 결과를 <표 2-5>에 나타내었으며 이행평가 대상기간동안 각 조사일시별로 BOD5, CODMn, T-N, T-P 값을 [그림 2-4]에 나타내었음

<표 2-8> 금본I 단위유역 말단지점 수질조사 결과

조사일시	측정항목
	BOD5	CODMn	T-N	T-P
2012.01.11	1.5	5.7	6.02	0.083
2012.02.01	2.4	6.5	6.473	0.109
2012.02.08	1.8	6.7	5.565	0.089
2012.02.15	2.6	6.8	6.436	0.074
2012.02.22	2.5	7.3	5.743	0.068
2012.02.29	2.7	7.5	5.855	0.047
2012.03.07	3.2	6.9	5.384	0.073
2012.03.14	2.6	7	5.158	0.08
2012.03.21	3.5	7.6	5.832	0.073
2012.04.04	5	7.5	4.901	0.202
2012.04.12	2	5.6	3.945	0.055
2012.04.18	3.9	7.5	3.466	0.057
2012.04.25	3.2	6.2	2.658	0.079
2012.05.09	5.6	9.5	3.478	0.108
2012.05.15	4.8	8.5	3.189	0.084
2012.05.24	4.4	8.4	3.207	0.078
2012.05.31	3.2	8.5	3.107	0.097
2012.06.12	4.2	7.7	2.341	0.072
2012.06.21	4.2	8.4	2.43	0.098
2012.06.27	4.6	10	2.154	0.11
2012.07.04	4.5	8.8	2.483	0.153
2012.07.10	2.7	7	2.485	0.167
2012.07.19	2.6	9.3	3.189	0.257
2012.07.25	2.6	7.5	2.844	0.128
2012.08.07	3.9	9.1	2.131	0.08
2012.08.14	2.2	8	2.3	0.195
2012.08.23	2.4	8.9	2.331	0.257
2012.08.29	1.4	4	2.114	0.075
2012.09.04	1.2	7.3	2.589	0.078
2012.09.12	1.2	6.2	2.681	0.081
2012.09.21	1.5	6.9	2.108	0.085
2012.09.26	1	6.2	2.525	0.087
2012.10.05	2.9	6.5	2.944	0.052
2012.10.09	3.6	8.2	2.695	0.062
2012.10.17	2.8	8	3.322	0.074
2012.10.23	1.4	6.2	3.431	0.059
2012.11.01	1.7	4.2	3.377	0.078
2012.11.07	1.5	4.9	3.276	0.061
2012.11.15	1.9	6.5	2.972	0.088
2012.11.20	1.5	6.6	3.127	0.06
2012.11.27	1.3	6.1	3.899	0.055
2012.12.06	1.2	5.6	4.164	0.031
2012.12.11	1.2	6.4	4.251	0.044
2012.12.20	1.7	6.8	4.564	0.07
2012.12.26	1.4	5.8	3.591	0.039

<그림 2-4> 금본I 단위유역 말단지점 조사시기별 수질농도 분포

다) 금본J 단위유역

○ 이행평가 대상기간인 2012년 1월 ∼ 2012년 12월까지의 금본J 단위유역 말단지점의 수질자료는 금강유역환경청의 자료를 사용하였음

○ 대상기간 동안 금본J  BOD5는 1.0 ∼ 4.1㎎/L의 범위로 나타났으며, 평균수질은 2.5㎎/L로 목표수질인 2.9㎎/L에 만족함

○ 금본J 단위유역의 수질조사 결과를 <표 2-9>에 나타내었으며 이행평가 대상기간동안 각 조사일시별로 BOD5, CODMn, T-N, T-P 값을 [그림 2-5]에 나타내었음

<표 2-9> 금본J 단위유역 말단지점 수질조사 결과

조사일시	측정항목
	BOD5	CODMn	T-N	T-P
2012.01.11	1.4	5.2	5.384	0.112
2012.02.01	2.2	5.9	6.059	0.07
2012.02.08	2.0	5.8	5.023	0.064
2012.02.15	3.0	7.7	5.976	0.085
2012.02.22	2.7	7.0	5.75	0.055
2012.02.29	2.8	7.7	5.848	0.052
2012.03.07	3.1	7.4	5.851	0.07
2012.03.14	3.5	8.3	4.83	0.09
2012.03.21	3.4	6.3	4.911	0.07
2012.04.04	4.0	6.8	4.962	0.117
2012.04.12	2.2	5.4	3.848	0.07
2012.04.18	3.6	7.1	3.848	0.063
2012.04.25	3.8	6.4	2.791	0.105
2012.05.09	4.1	7.2	2.922	0.068
2012.05.15	3.6	7.7	2.663	0.063
2012.05.24	3.7	7.7	2.854	0.083
2012.05.31	3.0	7.1	2.608	0.082
2012.06.12	3.0	6.8	2.484	0.098
2012.06.21	3.1	7.7	2.037	0.096
2012.06.27	2.9	7.3	1.983	0.117
2012.07.04	3.1	7.5	2.109	0.075
2012.07.10	2.7	7.4	2.757	0.237
2012.07.19	2.2	7.4	3.18	0.201
2012.07.25	2.7	6.8	2.988	0.117
2012.08.07	2.5	7.3	1.755	0.07
2012.08.14	3.0	8.7	1.921	0.259
2012.08.23	2.5	9.0	2.466	0.251
2012.08.29	1.4	4.6	2.266	0.114
2012.09.04	1.4	7.1	2.448	0.087
2012.09.12	1.7	5.9	2.612	0.074
2012.09.21	1.0	6.0	1.972	0.078
2012.09.26	1.2	6.0	2.472	0.066
2012.10.04	3.2	8.0	3.42	0.076
2012.10.09	3.4	6.6	3.102	0.064
2012.10.17	2.5	8.1	3.281	0.069
2012.10.23	1.8	6.2	3.262	0.055
2012.11.01	1.7	5.6	2.871	0.053
2012.11.07	1.4	4.6	3.051	0.043
2012.11.15	1.8	6.8	2.969	0.051
2012.11.20	1.4	5.7	3.216	0.077
2012.11.27	1.4	6.2	3.575	0.049
2012.12.06	1.3	4.9	3.927	0.036
2012.12.11	1.4	6.6	3.723	0.034
2012.12.20	1.8	6.4	4.76	0.071
2012.12.26	1.7	7.0	3.836	0.071

[그림 2-5] 금본J 단위유역 말단지점 조사시기별 수질농도 분포

라) 금본K 단위유역

○ 이행평가 대상기간인 2012년 1월 ∼ 2012년 12월까지의 금본K단위유역 말단지점의 수질자료는 금강유역환경청의 자료를 사용하였음

○ 대상기간 동안 금본K BOD5는 1.0 ∼ 4.2㎎/L의 범위로 나타났으며, 평균수질은 2.6㎎/L로 목표수질인 2.9㎎/L에 만족함

○ 금본K 단위유역의 수질조사 결과를 <표 2-10>에 나타내었으며 이행평가 대상기간동안 각 조사일시별로 BOD5, CODMn, T-N, T-P 값을 [그림 2-6]에 나타내었음

<표 2-10> 금본K 단위유역 말단지점 수질조사 결과

조사일시	측정항목
	BOD5	CODMn	T-N	T-P
2012.01.11	1.9	6.8	5.404	0.106
2012.02.01	4.1	6.8	5.612	0.122
2012.02.08	3.9	7.2	5.342	0.086
2012.02.15	4.2	8.6	6.042	0.114
2012.02.22	3.3	7.1	5.51	0.107
2012.02.29	3.7	7.9	5.349	0.074
2012.03.07	3.3	7.4	5.833	0.1
2012.03.14	2.9	7.3	5.416	0.088
2012.03.21	2.8	6.6	5.015	0.092
2012.04.04	3.9	7.6	4.94	0.099
2012.04.12	2.2	6.5	4.343	0.124
2012.04.18	3.4	7.7	3.898	0.065
2012.04.25	3.4	6.5	2.852	0.092
2012.05.09	3.5	6.4	2.576	0.086
2012.05.15	2.5	7.1	2.432	0.059
2012.05.24	3.2	7.4	2.931	0.101
2012.05.31	3.1	8.6	3.131	0.091
2012.06.12	3.3	8.1	2.888	0.122
2012.06.21	3.3	8.7	2.22	0.158
2012.06.27	2.8	8	2.212	0.19
2012.07.04	3.5	9	2.223	0.145
2012.07.10	3.1	7.7	2.989	0.124
2012.07.19	2.9	8.5	2.976	0.301
2012.07.25	2.3	6.7	2.857	0.116
2012.08.07	2.6	8.6	1.918	0.088
2012.08.14	2.6	8.9	1.831	0.243
2012.08.23	2.3	8.8	2.632	0.244
2012.08.29	1.3	6	2.424	0.164
2012.09.04	1.4	7.6	2.774	0.11
2012.09.12	1	6.2	2.561	0.088
2012.09.21	1.2	5.6	2.341	0.088
2012.09.26	1.3	6.2	2.736	0.076
2012.10.04	2.4	7.6	2.563	0.073
2012.10.09	2.4	6.7	3.018	0.082
2012.10.17	2	7.2	2.662	0.069
2012.10.23	2.1	5.4	2.974	0.1
2012.11.01	2.5	5.8	2.968	0.051
2012.11.07	2.9	6.6	3.133	0.072
2012.11.15	1.8	5.1	2.82	0.041
2012.11.20	1.8	6.1	3.034	0.083
2012.11.27	2	6.9	3.741	0.081
2012.12.06	2	6.1	3.636	0.056
2012.12.11	1.9	6.2	4.192	0.077
2012.12.20	1.6	5.6	4.263	0.056
2012.12.26	1.5	6.2	3.859	0.064

[그림 2-6] 금본K 단위유역 말단지점 조사시기별 수질농도 분포

마) 논산A 단위유역

○ 이행평가 대상기간인 2012년 1월 ∼ 2012년 12월까지의 논산A 단위유역 말단지점의 수질자료는 금강유역환경청의 자료를 사용하였음

○ 논산A 유역의 말단 지점의 대상기간 동안 BOD5는 1.0 ∼ 7.4㎎/L의 범위로 나타났으며,  평균수질은 3.3㎎/L로 목표수질인 4.0㎎/L에 만족한 것으로 조사되었음

○ 논산A 단위유역의 수질조사 결과를 <표 2-11>에 나타내었으며 이행평가 대상기간동안 각 조사일시별로 BOD5, CODMn, T-N, T-P 값을 [그림 2-7]에 나타내었음

조사일시	측정항목
	BOD5	CODMn	T-N	T-P
2012.01.05	3	4.1	6.59	0.144
2012.01.11	2	5.9	8.232	0.227
2012.01.19	3.4	5.4	8.61	0.228
2012.01.26	3.7	5.8	6.61	0.204
2012.02.01	2.3	5.1	7.418	0.231
2012.02.08	2.5	5.5	6.145	0.203
2012.02.15	3.1	5.8	6.895	0.242
2012.02.22	2.3	5.2	5.623	0.192
2012.02.29	3.5	8.5	5.817	0.163
2012.03.07	3.6	7.7	6.677	0.218
2012.03.14	3.8	8	6.499	0.212
2012.03.21	2.5	4.9	4.18	0.136
2012.03.27	3.7	8.5	5.679	0.205
2012.04.04	3.6	7.9	5.07	0.23
2012.04.12	2.2	5.6	2.925	0.08
2012.04.18	3.1	6.4	3.947	0.095
2012.04.25	3.6	6.8	3.588	0.126
2012.05.02	5.5	8.4	3.671	0.166
2012.05.09	5.4	8.3	2.908	0.109
2012.05.15	6.1	9.2	3.784	0.195
2012.05.24	5.8	8.9	4.157	0.126
2012.05.31	6.3	12.2	5.054	0.141
2012.06.05	5.5	11.4	3.972	0.165
2012.06.12	5.6	11.1	3.488	0.147
2012.06.21	5.4	11	2.976	0.174
2012.06.27	4.9	8	2.931	0.176
2012.07.04	7.4	12.2	4.181	0.548
2012.07.10	4.4	9	2.987	0.219
2012.07.19	5.6	15.4	2.736	0.587
2012.07.25	3	7.1	2.758	0.138
2012.07.31	2.6	7.4	2.007	0.074
2012.08.07	3.4	8.6	2.024	0.123
2012.08.14	2.2	8	2.536	0.161
2012.08.23	2.4	8.4	2.468	0.265
2012.08.29	2.3	7.4	2.852	0.192
2012.09.04	2.1	7	3.21	0.145
2012.09.12	1	5.7	2.944	0.084
2012.09.21	1.2	5.5	2.739	0.125
2012.09.26	1.7	6.4	2.796	0.106
2012.10.04	2.8	8	3.46	0.088
2012.10.09	3	7	3.612	0.108
2012.10.17	1.6	6.4	2.606	0.109
2012.10.23	4.6	9.1	3.129	0.373
2012.11.01	1.4	6.2	2.76	0.081
2012.11.07	3.2	7.3	3.591	0.177

<표 2-11> 논산A 단위유역 말단지점 수질조사 결과

[그림 2-7] 논산A 단위유역 말단지점 조사시기별 수질농도 분포

2) 유출입지점의 유량

가) 금본H 단위유역

○ 2012년 1월 ∼ 2012년 12월까지의 금본H 단위유역 말단지점의 유량자료는 금강유역환경청 자료를 사용하였음

○ 대상기간 동안 총 41회 유량조사 결과 32.4 ∼ 813.4㎥/s의 범위를 나타내었으며, 9월 04일의 유량값이 813.4㎥/s로 최고값을 나타내었음

○ 금본H 단위유역의 유량조사결과는 <표 2-12>, [그림 2-8]와 같음

<표 2-12> 금본H 단위유역 말단지점 유량조사 결과

조사일시	유량(㎥/s)	조사일시	유량(㎥/s)
2012.01.11	52.4	2012.07.10	86.5
2012.02.01	51.9	2012.07.19	457.3
2012.02.08	52.5	2012.07.25	123.4
2012.02.15	47.4	2012.08.07	104.3
2012.02.22	44.3	2012.08.23	730.9
2012.02.29	49.3	2012.08.29	360.8
2012.03.07	80.9	2012.09.04	813.4
2012.03.14	56.7	2012.09.12	323.8
2012.03.21	60.0	2012.09.21	479.1
2012.04.04	226.9	2012.09.26	314.0
2012.04.12	96.0	2012.10.09	64.8
2012.04.18	83.2	2012.10.17	68.1
2012.04.25	163.9	2012.10.23	132.0
2012.05.09	43.8	2012.11.01	57.9
2012.05.15	90.1	2012.11.07	64.1
2012.05.24	34.2	2012.11.15	102.5
2012.05.31	32.4	2012.11.20	84.9
2012.06.12	81.4	2012.11.27	78.9
2012.06.21	51.2	2012.12.06	83.9
2012.06.27	91.1	2012.12.11	56.8
2012.07.04	58.6

[그림 2-8] 금본H 단위유역 말단지점 조사시기별 유량 분포

나) 금본I 단위유역

○ 2012년 1월 ∼ 2012년 12월까지의 금본I 단위유역 말단지점의 유량자료는 금강유역환경청 자료를 사용하였음

○ 대상기간 동안 총 41회 유량조사 결과 9.1 ∼ 880.4㎥/s의 범위를 나타내었으며,  8월 23일의 유량값이 880.4㎥/s로 최고값을 나타내었음

○ 금본I 단위유역의 유량조사결과는 <표 2-13>, [그림 2-9]와 같음

<표 2-13> 금본I 단위유역 말단지점 유량조사 결과

조사일시	유량(㎥/s)	조사일시	유량(㎥/s)
2012.01.11	55.8	2012.07.10	85.3
2012.02.01	54.9	2012.07.19	811.7
2012.02.08	55.4	2012.07.25	75.4
2012.02.15	50.1	2012.08.07	106.4
2012.02.22	46.2	2012.08.23	880.4
2012.02.29	52.0	2012.08.29	395.0
2012.03.07	120.5	2012.09.04	805.4
2012.03.14	120.1	2012.09.12	361.4
2012.03.21	56.2	2012.09.21	522.1
2012.04.04	132.4	2012.09.26	374.2
2012.04.12	102.2	2012.10.09	75.4
2012.04.18	124.0	2012.10.17	73.4
2012.04.25	16.4	2012.10.23	201.1
2012.05.09	58.2	2012.11.01	65.2
2012.05.15	156.5	2012.11.07	72.2
2012.05.24	74.3	2012.11.15	79.2
2012.05.31	61.4	2012.11.20	86.7
2012.06.12	118.0	2012.11.27	100.8
2012.06.21	61.0	2012.12.06	133.5
2012.06.27	91.5	2012.12.11	63.2
2012.07.04	9.1

[그림 2-9] 금본I 단위유역 말단지점 조사시기별 유량 분포

다) 금본J 단위유역

○  2012년 1월 ∼ 2012년 12월까지의 금본J 단위유역 말단지점의 유량자료는 금강유역환경청 자료를 사용하였음

○ 대상기간 동안 총 41회 유량조사 결과 7.7∼ 1,034.8㎥/s의 범위를 나타내었으며, 8월 23일의 유량값이 1,034.8㎥/s로 최고값을 나타내었음

○ 금본J 단위유역의 유량조사결과는 <표 2-14>, [그림 2-10]와 같음

<표 2-14> 금본J 단위유역 말단지점 유량조사 결과

조사일시	유량(㎥/s)	조사일시	유량(㎥/s)
2012.01.11	58.0	2012.07.10	80.7
2012.02.01	56.6	2012.07.19	938.9
2012.02.08	57.1	2012.07.25	7.7
2012.02.15	52.1	2012.08.07	109.1
2012.02.22	47.5	2012.08.23	1034.8
2012.02.29	53.4	2012.08.29	424.1
2012.03.07	169.1	2012.09.04	867.9
2012.03.14	68.5	2012.09.12	423.1
2012.03.21	65.0	2012.09.21	560.6
2012.04.04	153.8	2012.09.26	395.8
2012.04.12	106.2	2012.10.09	82.0
2012.04.18	137.5	2012.10.17	80.6
2012.04.25	166.6	2012.10.23	150.1
2012.05.09	88.8	2012.11.01	70.1
2012.05.15	177.5	2012.11.07	79.8
2012.05.24	80.1	2012.11.15	104.5
2012.05.31	52.3	2012.11.20	107.3
2012.06.12	128.4	2012.11.27	122.7
2012.06.21	31.9	2012.12.06	73.0
2012.06.27	91.9	2012.12.11	67.8
2012.07.04	9.2

[그림 2-10] 금본J 단위유역 말단지점 조사시기별 유량 분포

라) 금본K 단위유역

○ 2012년 1월 ∼ 2012년 12월까지의 금본K 단위유역 말단지점의 유량자료는 금강유역환경청 자료를 사용하였음

○ 대상기간 동안 총 41회 유량조사 결과 17.9 ∼ 1,314.2㎥/s의 범위를 나타내었으며, 7월 19일의 유량값이 1,314.2㎥/s로 최고값을 나타내었음

○ 금본K 단위유역의 유량조사결과는 <표 2-15>, [그림 2-11]와 같음

<표 2-15> 금본K 단위유역 말단지점 유량조사 결과

조사일시	유량(㎥/s)	조사일시	유량(㎥/s)
2012.01.11	68.0	2012.07.10	97.5
2012.02.01	67.0	2012.07.19	1,314.2
2012.02.08	64.2	2012.07.25	17.9
2012.02.15	60.8	2012.08.07	117.9
2012.02.22	58.6	2012.08.23	1129.7
2012.02.29	59.9	2012.08.29	468.2
2012.03.07	74.2	2012.09.04	1000.5
2012.03.14	164.2	2012.09.12	458.3
2012.03.21	110.2	2012.09.21	596.8
2012.04.04	177.6	2012.09.26	417.8
2012.04.12	119.7	2012.10.09	91.8
2012.04.18	567.9	2012.10.17	92.4
2012.04.25	43.1	2012.10.23	193.4
2012.05.09	97.7	2012.11.01	82.0
2012.05.15	194.3	2012.11.07	97.7
2012.05.24	90.1	2012.11.15	121.4
2012.05.31	65.1	2012.11.20	124.2
2012.06.12	139.2	2012.11.27	135.2
2012.06.21	50.0	2012.12.06	95.0
2012.06.27	99.4	2012.12.11	82.4
2012.07.04	29.3

[그림 2-11] 금본K 단위유역 말단지점 조사시기별 유량 분포

마) 논산A 단위유역

○ 2012년 1월 ∼ 2012년 12월까지의 논산A 단위유역 말단지점의 유량자료는 금강유역환경청의 자료를 사용하였음

○ 대상기간 동안 총 41회 유량조사 결과 2.8 ∼ 119.2㎥/s의 범위를 나타내었으며, 7월 19일의 유량값이 119.2㎥/s로 최고값을 나타내었음

○ 논산A 단위유역의 유량조사결과는 <표 2-16>, [그림 2-12]와 같음

<표 2-16> 논산A 단위유역 말단지점 유량조사 결과

조사일시	유량(㎥/s)	조사일시	유량(㎥/s)
2012.01.11	6.4	2012.07.10	4.4
2012.02.01	6.7	2012.07.19	119.2
2012.02.08	4.8	2012.07.25	5.6
2012.02.15	4.5	2012.08.07	5.5
2012.02.22	8.7	2012.08.23	29.1
2012.02.29	4.1	2012.08.29	21.5
2012.03.07	5.0	2012.09.04	77.7
2012.03.14	8.5	2012.09.12	20.0
2012.03.21	4.0	2012.09.21	17.2
2012.04.04	13.6	2012.09.26	11.1
2012.04.12	10.8	2012.10.09	3.8
2012.04.18	2.8	2012.10.17	6.9
2012.04.25	3.7	2012.10.23	14.7
2012.05.09	5.0	2012.11.01	4.8
2012.05.15	8.2	2012.11.07	6.8
2012.05.24	6.0	2012.11.15	8.9
2012.05.31	7.6	2012.11.20	9.1
2012.06.12	6.7	2012.11.27	7.5
2012.06.21	13.9	2012.12.06	10.4
2012.06.27	3.7	2012.12.11	6.9
2012.07.04	8.9

[그림 2-12] 논산A 단위유역 말단지점 조사시기별 유량 분포

다. 모니터링 지점의 수질 및 유량

<표 2-17> 환경기초시설 현황

조사대상	시설명	단위 유역	조사주기		측정회수		이행 시기
			유입·방류유량	유입·방류유량	유량	수질
하수종말처리장	공주하수종말처리시설	금본I	자동유량측정기기	8일간격 30회이상	30	30	2012.3
	유구하수종말처리시설	금본I	자동유량측정기기	8일간격 30회이상	30	30	2012.3
	공암하수종말처리시설	금본H	자동유량측정기기	8일간격 30회이상	30	30	2012.3
	동학사하수종말처리시설	금본H	자동유량측정기기	8일간격 30회이상	30	30	2012.3
축산 폐수공공처리시설	공주시축산폐수공공처리시설	금본I	자동유량측정기기	월1 회이상	12	12	2012.3
농공단지 폐수종말처리시설	검상농공단지폐수처리시설	금본I	자동유량측정기기	월1 회이상	30	30	2012.3
	정안농공단지폐수처리시설	금본I	자동유량측정기기	월1 회이상	12	12	2012.3
	보물농공단지폐수처리시설	금본I	자동유량측정기기	월1 회이상	12	12	2012.3
공공하수처리시설	상왕마을하수처리시설	금본I	분기 1회이상	분기 1회이상	4	4	2012.3
	우성마을하수처리시설	금본I	분기 1회이상	분기 1회이상	4	4	2012.3
	의당마을하수처리시설	금본I	분기 1회이상	분기 1회이상	4	4	2012.3
	계룡마을하수처리시설	논산A	분기 1회이상	분기 1회이상	4	4	2012.3
	원골마을하수처리시설	금본I	분기 1회이상	분기 1회이상	4	4	2012.3
	갑사마을하수처리시설	논산A	분기 1회이상	분기 1회이상	4	4	2012.3
	경천마을하수처리시설	논산A	분기 1회이상	분기 1회이상	4	4	2012.3
	안골마을하수처리시설	금본I	분기 1회이상	분기 1회이상	4	4	2012.3
	강변말마을하수처리시설	금본I	분기 1회이상	분기 1회이상	4	4	2012.3
	작은골마을하수처리시설	금본I	분기 1회이상	분기 1회이상	4	4	2012.3
	산수말마을하수처리시설	금본I	분기 1회이상	분기 1회이상	4	4	2012.3
	용문마을하수처리시설	금본I	분기 1회이상	분기 1회이상	4	4	2012.3
	어물마을하수처리시설	금본I	분기 1회이상	분기 1회이상	4	4	2012.3
	초봉마을하수처리시설	금본I	분기 1회이상	분기 1회이상	4	4	2012.3
	화월마을하수처리시설	금본I	분기 1회이상	분기 1회이상	4	4	2012.3
	보물마을하수처리시설	금본I	분기 1회이상	분기 1회이상	4	4	2012.3
	계실마을하수처리시설	금본I	분기 1회이상	분기 1회이상	4	4	2012.3
	쌍신마을하수처리시설	금본I	분기 1회이상	분기 1회이상	4	4	2012.3
오수시설	마곡사 관광단지 (700㎥/일 이상)	금본I	월1회 이상	월1회 이상	12	12	2012.3
	공주교도소	금본I	월1회 이상	월1회 이상	12	12	2012.3
	국립공주병원	금본I	분기 1회이상	분기 1회이상	4	4	2012.3
	한일고	금본I	분기 1회이상	분기 1회이상	4	4	2012.3
	산한임대1,2차아파트	금본I	분기 1회이상	분기 1회이상	4	4	2012.3
	고속도로휴계소상행/하행	금본I	분기 1회이상	분기 1회이상	4	4	2012.3
	푸르뫼요양병원	금본I	분기 1회이상	분기 1회이상	4	4	2012.3
산업 페수배출시설	남양유업(700㎥/일 이상)	금본I	월1회 이상	월1회 이상	12	12	2012.3
	공주식품산업	금본I	분기 1회이상	분기 1회이상	4	4	2012.3
	서창산업	금본H	분기 1회이상	분기 1회이상	4	4	2012.3
	CJ공주공장	논산A	분기 1회이상	분기 1회이상	4	4	2012.3

<표 2-18> 배출 ․ 삭감시설별 수질모니터링 결과

처리시설명		방류유량(㎥/일) 및 방류농도(mg/l)
		PH	유량	BOD	COD	SS	T-N	T-P
공주 하수처리장	최대	7.5	13,97.0	4.4	8.4	3.9	15.088	0.266
	최소	6.9	603.0	0.8	4.2	0.8	3.664	0.031
	평균	7.1	914.7	2.1	6.2	2.2	8.083	0.107
유구 하수처리장	최대	7.8	185.0	4.4	24.1	6.9	9.370	1.615
	최소	6.8	0.0	0.9	5.2	1.0	1.106	0.080
	평균	7.2	135.0	2.9	9.3	3.9	5.908	0.389
동학사 하수처리장	최대	7.6	66.7	4.7	17.7	9.3	12.581	1.337
	최소	6.6	0.0	1.5	5.0	1.5	2.880	0.124
	평균	7.0	58.0	3.4	10.0	4.7	7.302	0.402
공암 하수처리장	최대	7.4	115.0	4.8	13.5	7.5	11.920	1.233
	최소	6.7	0.0	1.0	5.2	1.0	1.973	0.053
	평균	7.1	79.0	3.1	9.4	4.4	6.392	0.407
검상농공단지	최대	7.6	23.7	2.7	6.4	12.0	23.074	0.744
	최소	6.9	16.0	0.5	4.6	3.0	4.279	0.104
	평균	7.3	19.8	1.9	5.7	5.3	9.605	0.294
정안농공단지	최대	7.6	17.2	12.7	35.4	19.0	27.560	2.986
	최소	7.2	1.5	0.5	3.4	2.4	8.960	0.128
	평균	7.4	10.2	8.3	16.8	9.5	17.591	1.236
보물농공단지	최대	7.8	3.6	26.2	72.2	13.0	93.984	17.328
	최소	7.1	0.4	1.0	9.5	1.0	1.459	0.131
	평균	7.4	2.4	6.0	23.3	4.0	17.639	4.899
가축분뇨공공 처리시설	최대	8.4	18.3	13.0	39.1	16.0	53.360	0.120
	최소	8.0	0.3	8.5	27.1	10.7	17.664	0.023
	평균	8.1	9.8	11.0	33.6	13.1	37.209	0.062
마곡사 관광단지	최대	7.6	29.4	6.8	9.2	7.8	14.152	1.668
	최소	6.8	2.5	2.4	6.2	1.0	2.215	0.235
	평균	7.2	11.1	4.0	7.6	3.2	8.328	0.951
공주교도소	최대	7.6	87.1	6.9	11.5	7.5	11.184	1.332
	최소	7.2	27.3	1.6	4.2	1.0	4.233	0.149
	평균	7.4	47.9	3.5	8.0	3.8	7.317	0.937

<표 2-18> 배출 ․ 삭감시설별 수질모니터링 결과-계속

처리시설명		방류유량(㎥/일) 및 방류농도(mg/l)
		PH	유량	BOD	COD	SS	T-N	T-P
국립공주병원	최대	7.6	18.0	4.4	11.2	6.8	13.528	1.678
	최소	6.8	7.0	3.2	7.0	3.8	9.470	1.304
	평균	7.3	12.0	4.0	9.0	5.3	10.906	1.519
푸뢰뫼 요양병원	최대	7.0	8.0	8.1	11.5	8.6	27.336	3.775
	최소	6.4	6.0	4.7	9.3	5.6	14.832	1.547
	평균	6.7	7.4	5.7	10.4	6.7	19.090	2.248
한일고등학교	최대	7.3	9.5	9.7	21.6	7.0	35.490	4.411
	최소	6.7	9.0	4.2	11.0	2.0	19.286	2.407
	평균	7.0	9.1	7.1	14.3	3.8	25.569	3.133
신한임대 1차 아파트	최대	7.4	12.0	17.1	22.1	18.0	24.816	2.851
	최소	7.2	9.4	4.8	13.6	4.8	6.768	0.309
	평균	7.3	10.2	8.6	18.9	9.9	15.823	1.740
신한임대 2차 아파트	최대	7.5	13.3	19.7	23.1	20.0	31.224	1.694
	최소	7.3	7.0	7.9	9.3	7.4	13.728	0.898
	평균	7.4	10.0	11.4	14.9	11.3	21.486	1.377
천안논산고속도로 (상행)	최대	7.4	14.0	5.2	19.3	6.2	33.648	3.917
	최소	6.9	10.0	3.8	7.0	1.0	27.504	1.828
	평균	7.2	12.4	4.4	13.5	3.4	30.390	3.119
천안논산고속도로 (하행)	최대	7.4	23.7	7.6	9.4	5.4	35.502	4.730
	최소	6.7	14.5	3.1	4.4	2.0	18.341	1.610
	평균	7.0	17.9	4.7	7.5	3.9	26.235	2.779
공주식품산업	최대	7.7	12.4	10.6	34.1	49.0	47.556	6.557
	최소	7.4	10.0	4.4	23.4	18.7	32.800	2.081
	평균	7.6	11.7	8.3	28.1	35.4	39.123	4.838
서창산업	최대	8.5	23.0	9.1	33.4	13.6	1.109	0.686
	최소	7.9	12.3	4.0	12.8	6.6	0.639	0.257
	평균	8.1	18.9	6.8	18.4	9.3	0.829	0.391
남양유업	최대	8.2	190.0	1.8	5.2	4.3	1.927	0.386
	최소	7.4	93.2	0.4	3.6	0.7	0.638	0.074
	평균	7.8	133.1	1.2	4.5	1.9	1.195	0.155
CJ공주공장	최대	8.4	12.0	4.2	18.9	10.2	24.208	2.294
	최소	8.0	9.3	1.2	10.3	6.8	10.716	0.126
	평균	8.2	10.4	2.5	15.3	8.4	14.487	0.702

처리시설명		방류유량(㎥/일) 및 방류농도(mg/l)
		PH	유량	BOD	COD	SS	T-N	T-P
상왕 마을하수도	최대	7.6	1.2	9.7	14.0	9.6	15.696	1.291
	최소	7.0	0.4	6.9	9.6	6.0	12.800	0.427
	평균	7.2	0.9	8.6	11.7	8.0	14.159	0.939
우성 마을하수도	최대	7.2	10.3	9.7	29.4	12.6	32.680	3.924
	최소	7.1	2.4	8.1	12.4	9.0	8.976	1.363
	평균	7.1	5.2	9.2	21.7	10.7	22.568	2.521
의당 마을하수도	최대	8.0	6.5	10.9	21.3	14.0	32.736	3.862
	최소	7.1	1.3	8.8	16.7	8.9	22.736	1.603
	평균	7.4	3.8	9.6	18.7	11.1	28.554	2.851
계룡 마을하수도	최대	7.2	13.5	16.0	34.8	13.8	32.640	2.923
	최소	7.0	0.5	8.7	12.8	9.0	7.824	0.931
	평균	7.1	5.4	11.3	25.3	11.2	24.837	2.110
원골 마을하수도	최대	7.1	3.8	9.3	18.5	9.8	37.432	3.526
	최소	7.0	1.4	7.3	12.0	5.2	7.424	1.584
	평균	7.1	2.1	8.7	15.4	7.7	22.384	2.180
갑사 마을하수도	최대	7.3	34.3	9.3	11.3	9.7	18.120	1.536
	최소	6.8	10.5	5.2	6.8	3.8	3.792	0.216
	평균	7.0	17.9	7.5	8.5	6.5	12.408	0.835
경천 마을하수도	최대	7.0	4.8	9.7	29.4	9.3	29.664	1.776
	최소	6.5	3.4	2.3	5.2	1.0	13.938	0.233
	평균	6.7	4.4	6.8	19.3	6.7	18.161	0.837
안골 마을하수도	최대	8.2	12.0	4.8	10.2	3.8	9.660	0.968
	최소	7.6	4.5	1.4	3.2	1.0	3.230	0.128
	평균	7.9	7.3	2.4	5.8	2.0	6.261	0.566
강변말 마을하수도	최대	8.2	2.0	8.8	20.9	9.6	26.800	2.616
	최소	7.0	0.4	6.5	17.4	7.5	19.632	1.608
	평균	7.6	1.4	7.4	18.7	8.8	22.470	1.934
작은골 마을하수도	최대	7.4	14.0	17.1	28.1	22.0	35.976	3.175
	최소	7.2	0.3	9.1	14.3	8.0	20.232	1.296
	평균	7.3	7.1	12.8	23.0	14.5	26.502	2.375

<표 2-18> 배출 ․ 삭감시설별 수질모니터링 결과-계속

처리시설명		방류유량(㎥/일) 및 방류농도(mg/l)
		PH	유량	BOD	COD	SS	T-N	T-P
산수말 마을하수도	최대	7.2	1.2	6.7	9.0	7.7	21.872	2.930
	최소	7.1	0.1	5.4	7.4	3.0	8.496	2.328
	평균	7.2	0.7	6.0	8.3	5.0	12.936	2.630
용문 마을하수도	최대	7.2	4.5	9.7	9.5	8.2	17.920	1.874
	최소	6.6	0.8	7.1	8.4	7.2	10.020	0.658
	평균	7.1	2.3	8.6	9.0	7.8	13.531	1.260
어물 마을하수도	최대	7.4	11.6	8.2	11.8	7.5	27.888	2.393
	최소	7.1	6.0	6.0	9.8	5.3	12.976	1.070
	평균	7.2	7.4	7.2	10.8	6.2	19.993	1.616
초봉 마을하수도	최대	7.3	2.8	9.1	14.4	7.6	33.672	2.244
	최소	7.0	0.2	7.6	13.0	6.2	12.192	1.346
	평균	7.2	1.8	8.5	13.9	6.8	19.433	1.834
화월 마을하수도	최대	7.4	2.8	9.1	12.0	8.4	15.804	2.386
	최소	6.8	0.0	3.6	10.0	5.0	7.736	1.018
	평균	7.0	1.7	6.9	11.1	6.7	11.925	1.620
보물 마을하수도	최대	7.2	4.9	9.7	17.4	8.4	23.160	3.288
	최소	7.1	2.5	7.6	12.8	4.0	18.144	1.603
	평균	7.1	4.0	8.7	14.9	6.8	20.898	2.381
쌍신 마을하수도	최소	7.5	1.2	6.5	10.6	3.5	22.248	2.316
	최대	7.2	0.0	4.2	8.4	2.5	8.472	1.557
	평균	7.3	0.3	5.1	9.7	3.2	15.140	1.930
계실 마을하수도	최소	7.3	2.0	9.6	23.1	9.8	36.376	2.501
	최대	7.1	1.3	5.6	7.2	5.2	4.302	0.770
	평균	7.2	1.7	8.1	14.9	6.8	18.346	1.440
산수말 마을하수도	최대	7.2	1.2	6.7	9.0	7.7	21.872	2.930
	최소	7.1	0.1	5.4	7.4	3.0	8.496	2.328
	평균	7.2	0.7	6.0	8.3	5.0	12.936	2.630
용문 마을하수도	최대	7.2	4.5	9.7	9.5	8.2	17.920	1.874
	최소	6.6	0.8	7.1	8.4	7.2	10.020	0.658
	평균	7.1	2.3	8.6	9.0	7.8	13.531	1.260

<표 2-18> 배출 ․ 삭감시설별 수질모니터링 결과-계속

<표 2-18> 배출 ․ 삭감시설별 수질모니터링 결과-계속

처리시설명		방류유량(㎥/일) 및 방류농도(mg/l)
		PH	유량	BOD	COD	SS	T-N	T-P
어물 마을하수도	최대	7.4	11.6	8.2	11.8	7.5	27.888	2.393
	최소	7.1	6.0	6.0	9.8	5.3	12.976	1.070
	평균	7.2	7.4	7.2	10.8	6.2	19.993	1.616
초봉 마을하수도	최대	7.3	2.8	9.1	14.4	7.6	33.672	2.244
	최소	7.0	0.2	7.6	13.0	6.2	12.192	1.346
	평균	7.2	1.8	8.5	13.9	6.8	19.433	1.834
화월 마을하수도	최대	7.4	2.8	9.1	12.0	8.4	15.804	2.386
	최소	6.8	0.0	3.6	10.0	5.0	7.736	1.018
	평균	7.0	1.7	6.9	11.1	6.7	11.925	1.620
보물 마을하수도	최대	7.2	4.9	9.7	17.4	8.4	23.160	3.288
	최소	7.1	2.5	7.6	12.8	4.0	18.144	1.603
	평균	7.1	4.0	8.7	14.9	6.8	20.898	2.381
쌍신 마을하수도	최소	7.5	1.2	6.5	10.6	3.5	22.248	2.316
	최대	7.2	0.0	4.2	8.4	2.5	8.472	1.557
	평균	7.3	0.3	5.1	9.7	3.2	15.140	1.930
계실 마을하수도	최소	7.3	2.0	9.6	23.1	9.8	36.376	2.501
	최대	7.1	1.3	5.6	7.2	5.2	4.302	0.770
	평균	7.2	1.7	8.1	14.9	6.8	18.346	1.440

제3장
						오염원 및 오염·삭감부하량
					1. 오염원 조사항목
					2. 오염원 조사방법
					3. 오염원 조사결과
					4. 오염·삭감부하량 산정 방법
					5. 오염·삭감부하량 산정결과

제 3장 오염원 및 오염 ․ 삭감부하량

3.1 오염원 조사항목

○ 오염원 조사항목에는 ´수계오염총량관리기술지침´에 따라 크게 생활계, 축산계, 산업계, 양식계, 토지계, 매립계, 환경기초시설로 구분하여 조사

3 -

공주시 오염총량관리시행계획 2012년 이행평가

				제3장 오염원 및 오염 ․ 삭감부하량

○ 조사항목

￭ 생활계

- 인구현황 : 행정구역별 인구현황, 배출원별 인구현황

- 물사용량 : 행정구역별 생활계 사용유량, 배출원별 생활계 사용유량

￭ 축산계 : 행정구역별 축산현황, 배출원별 축산현황

￭ 산업계 : 행정구역별 산업현황, 배출원별 산업현황

￭ 양식계 : 행정구역별 양식현황, 배출원별 양식현황

￭ 토지계 : 행정구역별 토지현황, 배출원별 토지현황

￭ 매립계 : 매립시설 현황

￭ 환경기초시설 : 환경기초시설 현황, 유입․관거이송․직접이송․방류 등의 총유량 및 수질분석

3.2 오염원 조사방법

○ 오염원 조사항목 중 행정구역별 조사는 읍․면․동별 조사를 원칙으로 하였으며, 배출원별 조사는 기준년도인 2012년에 대하여 오염원그룹에 맞는 배출원을 각각의 소유역에 대하여 해당 동․리의 편입율을 고려하여 산정

￭ 2012년의 오염원자료는 연말 기준으로 조사된 통계자료를 바탕으로 읍․면․동별 현황과 공주시통계연보 및 기타 각종 현황자료를 비교․검토하여 ´수계오염총량관리기술지침´에 따라 조사

- 기존 오염원조사 자료와 공주시통계연보의 자료가 일치하지 않는 경우에는 관련부서 담당자에게 추가 자료를 요청하여 오염원자료를 재검토하였으며, 부득이한 경우 현지 방문 등을 통하여 오염원자료를 검증하였음

- 기술지침에는 지번단위의 조사를 하도록 되어 있으나 지번단위의 조사는 전산화의 미비 등의 이유로 사실상 불가능하고, 지번별 직접 방문 조사의 경우 대표성의 확보에 어려움이 따르므로 동․리 단위의 조사를 원칙으로 함

- 동의 경우 24개의 법정동으로 이루어져 있으나, 시행계획과 마찬가지로 6개의 행정동(중학동, 산성동, 웅진동, 금학동, 옥룡동, 신관동)을 기준으로 함

가. 생활계 오염원 조사

1) 인구 현황

○ 전체 인구 조사 : 공주시통계연보와 기존오염원조사 자료가 다소 상이하므로 2012년 공주시통계연보를 기준으로 동․리별 인구조사를 수행

○ 시가지 및 비시가지 인구 조사 : 공주시통계연보와 인구조사 자료를 토대로 주민등록상 거주인구(외국인 포함)를 동․리별로 조사하고, 발생부하량 산정을 위한 오염원원단위를 구분․적용하기 위하여 리별 세부 인구현황을 시가지 인구와 비시가지 인구로 분류

￭ 도시계획구역을 우선 파악하여 도시계획상 주거, 상업, 공업지역에 해당하는 지역의 인구는 시가인구로, 나머지 지역의 인구는 비시가인구로 분류

3 -

○ 하수처리구역 인구 조사 : 배출부하량 산정을 위한 하수처리 인구와 하수미처리 인구를 구분하여 조사

￭ 공공하수처리시설(50㎥/일 미만의 소규모공공하수처리시설 포함)에서 생활하수가 처리되는 지역의 인구는 하수처리구역 인구로 구분하고 관거의 유형에 따라 합류식과 분류식으로 나누어 조사하였고, 나머지 지역은 하수미처리구역으로 인구는 오수처리, 단독정화(수세식), 수거식으로 분류하여 조사

￭ 하수처리 인구와 하수미처리 인구는 ‘공주시하수도정비기본계획’,  ‘2012 공주시통계연보’, ‘하수도통계 2012’, 등의 자료와 비교하여 작성

2) 생활계 물 사용유량

○ 전체 물 사용량 조사 : 공주시통계연보와 기존오염원조사 물 사용량 자료가 다소 상이하므로 2012년 공주시통계연보를 기준으로 가정용, 일반용(업무용+영업용), 욕탕1, 2종 물 사용량 조사

○ 급수사용량 조사 : 공주시통계연보의 ‘급수사용량’을 기준으로 급수지역의 가정용, 일반용(영업용+업무용), 욕탕1, 2종으로 분류하고 환경부의 ‘상수도 통계’와 급수자료를 비교․검토

○ 미급수지역의 경우 원단위를 이용하여 산정

￭ 가정용 : 통계연보에 제시된 급수지역의 가정용 물사용량의 원단위를 산출하여 적용

￭ 일반용(영업용+업무용) : 통계연보에 제시된 영업용 및 업무용 물사용량의 원단위를 산출하여 읍․면 소재지에 적용

나. 축산계 오염원 조사

○ 축산 현황 조사 : 공주시통계연보와 기존오염원조사의 축산현황 자료가 다소 상이하므로 2012년 공주시통계연보를 참고하여 동․리별 사육두수를 축산담당 부서와 협조하여 조사

○ 법적규제내역 : 수계오염총량관리기술지침에 따라 법적규제내역은 ´허가´, ´신고´, ´간이´, ´미규제´로 구분하여 분류함 (단, 축종이 개, 기타일 경우는 미규제, 사슴일 경우는 간이 이상의 면적일 경우 신고, 간이미만의 면적일 경우 미규제)

○ 각 업주별․축종별 사육두수, 폐수처리, 고형물처리 등을 조사하는데 우선 공주시통계연보의 ‘가축사육가구 및 마리’를 확인한 후 공주시의 축산부서에 리별로 전수 조사한 가축사육현황 자료를 추가하여 보완

○ 조사대상 축종은 ‘한우’, ‘젖소’, ‘돼지’, 말‘, ’산양‘, ‘사슴’, ‘개’, ‘가금(닭, 오리 등)’으로 한정함

○ 폐수처리유형과 고형물처리유형은 수계오염총량관리기술지침에 따라 ‘폐수처리’, ‘톱밥발효’, ‘퇴비’, ‘액비’, ‘위탁’, ‘투기’, 그리고 별도의 처리가 없는 경우에는 무처리로 분류

다. 산업계 오염원 조사

○ 충청남도에서 관할하는 1, 2종 사업장과 공주시에서 관할하는 3～5종 사업장의 폐수배출업소 수를 통계연보와 비교한 후 담당부서의 폐수배출업소 허가, 신고 대장 및 배출업소관리카드 등의 자료와 비교 검토

○ 폐수배출업소의 경우 환경부의 폐수배출시설조사표를 기준으로 함

○ 각 폐수배출업소의 자료상에 다음과 같은 문제가 있는 경우 아래의 가정을 통하여 보완

￭ 폐수발생량 및 방류량 중 하나가 없는 경우는 발생량과 방류량이 같다고 가정

￭ 발생농도를 실측한 자료가 없는 경우는 업종별 폐수배출농도 원단위를 적용하고, 방류농도를 실측한 자료가 없을 경우 방류농도는 수계지역의 규모별 폐수배출허용기준을 적용

라. 양식계 오염원 조사

○ 수산물 양식시설에 한하여 어종별 양식 방법에 따라 ‘가두리(향어)’, ‘도전(메기, 뱀장어, 미꾸라지 등)’, ‘유수식(송어)’으로 나누어 시설면적, 사료공급량, 수처리방법, 방류량, 방류수질 등을 조사함

마. 토지계 오염원 조사

○ 토지 이용 현황은 공주시통계연보와 지목별 읍․면․동별 합계를 확인하고, 해당면적이 상이할 경우 공주시의 토지 관련부서의 자료를 이용하여 비교․보완

바. 매립계 오염원 조사

○ 침출수가 발생되는 위생 및 비위생매립지를 대상으로 생활폐기물매립시설에서 발생하는 침출수의 발생량 및 방류량, 그리고 각각의 농도와 방류선을 조사

사. 환경기초시설현황

■  환경기초시설의 조사 범위는 공공하수처리시설(시설용량 50㎥/일 미만의 소규모공공하수처리시설을 포함), 분뇨 및 가축분뇨공공처리시설, 폐수종말처리시설을 대상으로 하여 통계자료를 토대로 총유입유량, 관거이송량, 직접이송량 및 방류량과 각각의 수질농도를 조사

3.3 오염원 조사 결과

○ 오염원조사 현황은 행정구역 및 소유역별로 구분하여 작성하였으며 조사결과는 아래와 같음

가. 생활계 오염원

1) 인구 현황

가) 행정구역별 인구

<표 3-1> 행정구역별 가정인구

구 분	연도별 인구 (인)
	2009년	2010년	2011년	2012년
				현황	전망
유구읍	9,322	9,244	9,087	8,997	8,934
이인면	4,097	4,110	4,090	4,008	4,068
탄천면	3,765	3,704	3,663	3,566	3,603
계룡면	6,703	6,712	6,674	6,564	6,605
반포면	4,912	4,921	4,901	4,967	4,868
의당면	6,114	6,043	6,019	6,006	5,921
정안면	5,652	5,685	5,625	5,503	5,585
우성면	6,427	6,453	6,418	6,323	6,317
사곡면	3,513	3,525	3,502	3,463	3,483
신풍면	3,672	3,627	3,660	3,638	3,632
중학동	6,831	6,789	6,717	6,590	6,530
산성동	3,866	3,787	3,693	3,620	3,588
웅진동	6,265	6,177	6,112	6,104	5,974
금학동	5,905	6,103	6,276	6,239	6,498
옥룡동	11,471	11,305	11,167	10,878	11,003
신관동	30,635	31,943	32,168	31,587	32,706
송선동	546	585	569	574	559
동현동	389	261	395	384	383
석장리동	151	143	150	146	146
합 계	120.236	121,117	120,886	119,157	120,403

<표 3-2> 단위유역별 가정인구 현황

단위유역	읍면동	인구(인)
		2009년	2010년	2011년	2012년
					현황	전망
금본H	반포면	4,362	4,370	4,383	4,422	4,359
금본H요약		4,362	4,370	4,383	4,422	4,359
금본I	유구읍	9,322	9,244	9,087	8,997	8,934
	이인면	3,323	3,334	3,343	3,382	3,335
	계룡면	1,601	1,604	1,580	1,524	1,552
	반포면	550	551	518	545	509
	의당면	6,114	6,043	6,019	6,006	5,921
	정안면	5,652	5,685	5,625	5,503	5,585
	우성면	6,427	6,453	6,418	6,323	6,317
	사곡면	3,513	3,525	3,502	3,463	3,483
	신풍면	3,672	3,627	3,660	3,638	3,632
	중학동	6,831	6,789	6,717	6,590	6,530
	산성동	3,866	3,787	3,693	3,620	3,588
	웅진동	6,265	6,177	6,112	6,104	5,974
	옥룡동	11,471	11,305	11,167	10,878	11,003
	금학동	5,905	6,103	6,276	6,239	6,498
	신관동	30,635	31,943	32,168	31,587	32,706
	송선동	546	585	569	574	559
	동현동	389	261	395	384	383
	석장리동	151	143	150	146	146
금본I 요약		106,233	107,159	106,999	105,503	106,655
금본J	이인면	132	132	124	137	122
	우성면	2,349	2,311	2,252	2,184	2,221
	탄천면	0	0	0	0	0
금본J 요약		2,481	2,443	2,376	2,321	2,343
금본K	이인면	642	644	623	489	611
	탄천면	1,416	1,393	1,411	1,382	1,382
금본K 요약		2,058	2,037	2,034	1,871	1,993
논산A	계룡면	0	0	0	0	0
	이인면	5,102	5,108	5,094	5,040	5,053
논산A 요약		5,102	5,108	5,094	5,040	5,053
합계		120,236	121,117	120,886	119,157	120,403

2) 생활계 물사용량

가) 행정구역별 생활계 물사용량

<표 3-3> 행정구역별 물사용량

구 분	물사용량 (㎥/일)
	2009년	2010년	2011년	2012년
				현황	전망
유구읍	1,855	1,712	2,348	2,258	2,307
이인면	979	638	992	955	1,030
탄천면	566	573	856	882	883
계룡면	1,036	1,167	1,681	1,518	1,801
반포면	1,986	1,237	1,661	1,679	1,889
의당면	995	1,085	1,583	1,297	1,517
정안면	850	880	1,719	1,471	1,769
우성면	966	998	1,393	1,342	1,440
사곡면	528	545	815	747	847
신풍면	568	596	822	757	854
중학동	2,027	2,118	2,306	2,325	2,333
산성동	1,453	1,446	1,304	1,448	1,485
웅진동	1,205	1,222	1,550	1,473	1,474
금학동	1,032	1,117	1,841	2,944	1,729
옥룡동	2,110	2,057	2,573	1,776	2,395
신관동	7,823	7,881	8,835	9,438	8,520
송선동	272	133	302	266	306
동현동	41	58	78	87	80
석장리동	22	23	51	48	52
합 계	26,314	25,486	32,708	32,709	32,708

나) 배출원별 생활계 물사용량

<표 3-4> 단위유역별 가정인구 물사용량 현황

단위유역	행정구역	계	하수처리구역		하수미처리구역
			가정인구 사용유량 (㎥/일)		가정인구 사용유량 (㎥/일)
			분류식	합류식	오수처리	단독정화	수거처리
금본H	반포면	548	435	0	73	41	0
소계		548	435	0	73	41	0
금본I	유구읍	1,464	959	0	251	230	25
	이인면	562	1	0	250	243	69
	계룡면	254	0	0	130	124	0
	반포면	91	0	0	46	44	0
	의당면	1,004	526	0	218	243	17
	정안면	916	171	0	357	376	11
	사곡면	519	133	0	196	168	22
	신풍면	605	60	0	189	305	52
	중학동	1,100	0	1,100	0	0	0
	산성동	442	0	442	0	0	0
	웅진동	1,068	0	1,067	0	1	0
	옥룡동	1,988	12	1,707	119	150	0
	금학동	1,224	14	877	153	166	14
	신관동	6,620	6,324	0	52	123	121
	우성면	1,052	89	0	447	419	98
	송선동	111	0	0	43	68	0
	동현동	74	0	0	21	27	26
	석장리동	28	0	0	15	13	0
소계		19,124	8,289	5,193	2,486	2,702	454
금본J	이인면	23	0	0	7	11	5
	탄천면	363	0	0	155	179	29
	우성면	0	0	0	0	0	0
소계		386	0	0	162	190	34
금본K	이인면	81	0	0	28	37	16
	탄천면	230	0	0	98	84	48
소계		311	0	0	126	120	65
논산A	이인면	0	0	0	0	0	0
	계룡면	858	327	0	246	248	37
소계		858	327	0	246	248	37
총합계		21,228	9,051	5,193	3,092	3,301	590

<표 3-5> 배출원별 영업인구 물사용량 현황

단위유역	행정구역	계	하수처리구역		하수미처리구역
			가정인구 사용유량 (㎥/일)		가정인구 사용유량 (㎥/일)
			분류식	합류식	오수처리	단독정화	수거처리
금본H	반포면	906	852	0	22	32	0
소계		906	852	0	22	32	0
금본I	유구읍	794	616	0	88	89	0
	이인면	222	0	0	144	78	0
	계룡면	113	0	0	84	29	0
	반포면	134	0	0	104	31	0
	의당면	293	130	0	92	71	0
	정안면	555	0	0	306	250	0
	사곡면	227	1	0	113	114	0
	신풍면	151	0	0	121	30	0
	중학동	1,226	0	1,226	0	0	0
	산성동	1,006	0	1,006	0	0	0
	웅진동	405	0	405	0	0	0
	옥룡동	552	25	404	76	48	0
	금학동	955	30	683	180	62	0
	신관동	2,817	2,693	0	94	31	0
	우성면	290	0	0	166	124	0
	송선동	155	0	0	77	78	0
	동현동	13	0	0	4	9	0
	석장리동	20	0	0	16	4	0
소계		9,928	3,495	3,723	1,664	1,046	0
금본J	이인면	39	0	0	32	6	0
	탄천면	131	0	0	81	50	0
	우성면	0	0	0	0	0	0
소계		170	0	0	113	57	0
금본K	이인면	28	0	0	24	4	0
	탄천면	157	0	0	132	26	0
소계		185	0	0	155	30	0
논산A	이인면	0	0	0	0	0	0
	계룡면	293	112	0	90	91	0
소계		293	112	0	90	91	0
총합계		11,482	4,459	3,723	2,044	1,255	0

나. 축산계 오염원

1) 행정구역별 축산 현황

<표 3-6> 행정구역별 축산현황

구 분	축종	가축 사육두수 (두)
		2009년	2010년	2011년	2012년
유구읍	젖소	358	358	230	230
	한우	2,031	2,036	1,848	2,182
	돼지	364	3,973	1,030	2,320
	말	0	0	0	0
	산양	263	263	297	297
	사슴	424	424	429	546
	개	637	537	483	483
	가금	293,190	230,009	167,270	183,222
이인면	젖소	41	41	41	49
	한우	4,381	4,512	2,963	4,134
	돼지	13,952	15,121	10,090	11,758
	말	5	5	0	0
	산양	150	136	142	142
	사슴	27	22	55	77
	개	160	1,541	218	1,281
	가금	31,852	21,608	15,240	19,740
탄천면	젖소	121	121	115	285
	한우	4,775	4,331	4,138	4,837
	돼지	6,305	6,558	4,750	4,807
	말	0	0	0	0
	산양	285	285	750	750
	사슴	41	40	16	16
	개	69	69	493	493
	가금	741,948	735,910	584,400	605,613
계룡면	젖소	136	136	105	107
	한우	4,296	2,886	3,217	4,075
	돼지	15,293	6,917	8,780	8,831
	말	0	0	0	0
	산양	90	87	66	66
	사슴	55	61	122	122
	개	406	354	325	745
	가금	310,352	106,658	98,000	126,966
반포면	젖소	0	0	15	0
	한우	669	260	595	604
	돼지	2,991	792	1,960	460
	말	0	0	0	0
	산양	19	19	19	79
	사슴	25	25	31	48
	개	555	458	115	416
	가금	6,017	5,973	137	770
의당면	젖소	119	119	290	215
	한우	1,590	1,587	2,859	2,568
	돼지	5,312	5,312	5,500	4,726
	말	0	0	0	0
	산양	0	0	56	56
	사슴	33	33	43	33
	개	247	247	338	378
	가금	43,758	133,258	100,120	35,100
정안면	젖소	518	650	455	579
	한우	1,564	1,615	1,176	1,536
	돼지	9,688	8,810	5,980	5,209
	말	0	0	0	0
	산양	154	146	90	90
	사슴	70	70	16	16
	개	649	653	410	410
	가금	1,000	30,880	240,000	195,029
우성면	젖소	1,068	1,033	0	0
	한우	8,633	8,721	668	689
	돼지	6,253	11,652	0	0
	말	34	26	0	0
	산양	409	409	0	0
	사슴	120	114	0	0
	개	600	300	200	200
	가금	213,665	213,759	21,000	21,000
사곡면	젖소	238	238	1,149	1,137
	한우	2,054	1,897	8,569	8,856
	돼지	4,883	2,771	14,910	6,278
	말	0	0	4	4
	산양	243	243	98	98
	사슴	0	0	212	212
	개	1,126	726	2,128	2,122
	가금	1,587	7,700	178,370	182,730
신풍면	젖소	620	401	222	451
	한우	1,489	852	1,969	1,840
	돼지	4,350	4,778	4,100	2,116
	말	0	0	0	0
	산양	147	147	85	85
	사슴	72	72	0	0
	개	646	652	1,314	1,314
	가금	201,349	199,143	495	495
중학동	젖소	0	0	360	410
	한우	0	0	935	1,112
	돼지	0	0	2,500	4,708
	말	0	0	0	0
	산양	0	0	141	141
	사슴	0	0	103	148
	개	0	0	572	572
	가금	0	0	126,400	126,400
산성동	젖소	0	0	0	0
	한우	0	0	0	0
	돼지	0	0	0	0
	말	0	0	0	0
	산양	0	0	0	0
	사슴	0	0	0	0
	개	0	0	0	0
	가금	0	0	0	0
웅진동	젖소	0	0	0	0
	한우	267	193	0	0
	돼지	0	0	0	0
	말	0	0	0	0
	산양	25	25	0	0
	사슴	0	0	0	0
	개	187	74	0	0
	가금	0	0	0	0
금학동	젖소	0	91	0	0
	한우	825	371	119	182
	돼지	0	0	0	0
	말	0	0	0	0
	산양	0	7	0	70
	사슴	0	7	0	0
	개	252	377	130	140
	가금	27,760	7,660	0	0
옥룡동	젖소	20	20	0	0
	한우	779	602	499	359
	돼지	150	150	0	0
	말	0	0	0	0
	산양	0	0	0	0
	사슴	24	24	24	24
	개	71	65	0	0
	가금	0	0	0	0
신관동	젖소	177	0	135	135
	한우	229	0	261	277
	돼지	0	0	0	0
	말	0	0	0	0
	산양	7	0	0	0
	사슴	7	0	25	25
	개	125	0	0	0
	가금	0	0	19,650	19,650
송선동	젖소	0	0	0	0
	한우	190	164	104	104
	돼지	64	72	0	0
	말	0	0	0	0
	산양	1	1	0	0
	사슴	107	120	35	35
	개	0	0	0	0
	가금	60	67	0	0
동현동	젖소	0	0	0	0
	한우	119	103	172	172
	돼지	296	208	0	0
	말	0	0	0	0
	산양	0	0	0	0
	사슴	0	0	0	0
	개	0	0	0	0
	가금	160	112	0	0
석장리동	젖소	0	0	0	0
	한우	38	35	20	20
	돼지	0	0	0	0
	말	0	0	0	0
	산양	0	0	0	0
	사슴	0	0	0	0
	개	0	0	0	0
	가금	30	17	0	0
합계	젖소	3,416	3,208	3,052	3,598
	한우	33,929	30,165	29,340	33,547
	돼지	69,901	67,113	58,100	51,213
	말	39	31	4	4
	산양	1,793	1,768	1,744	1,874
	사슴	1,005	1,012	1,076	1,302
	개	5,730	6,053	6,701	8,554
	가금	1,872,728	1,692,754	1,486,062	1,516,715

<표 3-7> 단위유역별 축산 현황

단위유역	행정구역		축종	가축 사육두수(두)
				2009년	2010년	2011년	2012년
							현황	전망
금본H	반포면		젖소	0	0	0	0	0
			한우	491	157	246	301	199
			돼지	2,991	792	460	460	656
			말	0	0	0	0	0
			산양	0	0	10	68	11
			사슴	25	25	6	48	142
			개	181	141	76	376	424
			가금	5,800	5,760	47	485	968
			기타	0	0	0	0	0
	반포면 요약			9,488	6,875	845	1,738	2,400
금본I	유구읍		젖소	358	358	230	230	271
			한우	2,031	2,036	1,848	2,182	1,846
			돼지	364	3,973	1,030	2,320	0
			말	0	0	0	0	1,901
			산양	263	263	297	297	206
			사슴	424	424	429	546	324
			개	637	537	483	483	290
			가금	293,190	230,009	167,270	183,222	238,250
			기타	0	0	0	0	0
	유구읍 요약			297,267	237,600	171,587	189,280	243,088
	이인면		젖소	38	38	41	49	28
			한우	3,215	3,542	2,442	2,970	2,893
			돼지	12,966	13,635	8,990	9,372	10,745
			말	5	5	0	0	0
			산양	118	104	128	128	257
			사슴	20	15	50	65	67
			개	152	1,533	218	1,281	1,261
			가금	4,164	4,420	240	240	255
			기타	0	0	0	0	0
	이인면 요약			20,678	23,292	12,109	14,105	15,506
	계룡면		젖소	0	0	0	0	0
			한우	1,541	923	1,073	1,779	1,203
			돼지	2,635	3,935	4,180	3,859	0
			말	0	0	0	0	5,313
			산양	70	67	66	66	66
			사슴	33	33	84	84	75
			개	138	138	50	200	50
			가금	9,672	19,647	15,000	18,486	22,561
			기타	0	0	0	0	0
	계룡면 요약			14,089	24,743	20,453	24,474	29,268
	반포면		젖소	0	0	0	0	0
			한우	178	103	236	303	190
			돼지	0	0	0	0	0
			말	0	0	0	0	0
			산양	19	19	9	11	10
			사슴	0	0	0	0	0
			개	374	317	14	40	78
			가금	217	213	90	285	1,855
			기타	0	0	0	0	0
	반포면 요약			788	652	349	639	2,113
	의당면		젖소	119	119	240	215	160
			한우	1,590	1,587	2,200	2,568	1,727
			돼지	5,312	5,312	5,500	4,726	4,214
			말	0	0	0	0	0
			산양	0	0	56	56	11
			사슴	33	33	33	33	19
			개	247	247	338	378	338
			가금	43,758	133,258	35,100	35,100	76,260
			기타	0	0	0	0	0
	의당면 요약			51,059	140,556	43,467	43,076	82,729
	정안면		젖소	518	650	455	579	481
			한우	1,564	1,615	1,176	1,536	1,307
			돼지	9,688	8,810	5,980	5,209	6,986
			말	0	0	0	0	0
			산양	154	146	90	90	112
			사슴	70	70	16	16	65
			개	649	653	410	410	918
			가금	1,000	30,880	240,000	195,029	54,463
			기타	0	0	0	0	0
	정안면 요약			13,643	42,824	248,127	202,869	64,332
	우성면		젖소	1,068	1,033	1,149	1,137	1,065
			한우	8,633	8,721	8,569	8,856	9,035
			돼지	6,253	11,652	14,910	6,278	12,189
			말	34	26	4	4	14
			산양	409	409	98	98	296
			사슴	120	114	212	212	138
			개	600	300	2,128	2,122	1,162
			가금	213,665	213,759	178,370	182,730	187,276
			기타	0	0	0	0	0
	우성면 요약			230,782	236,014	205,440	201,437	211,175
	신풍면		젖소	620	401	222	410	157
			한우	1,489	852	1,969	1,112	2,107
			돼지	4,350	4,778	4,100	4,708	4,155
			말	0	0	0	0	0
			산양	147	147	85	141	303
			사슴	72	72	0	148	0
			개	646	652	1,314	572	847
			가금	201,349	199,143	495	126,400	2,547
			기타	0	0	0	0	0
	신풍면 요약			208,673	206,045	8,185	133,491	10,116
	사곡면		젖소	238	238	360	451	375
			한우	2,054	1,897	935	1,840	1,231
			돼지	4,883	2,771	2,500	2,116	3,515
			말	0	0	0	0	0
			산양	243	243	141	85	141
			사슴	0	0	103	0	103
			개	1,126	726	572	1,314	1,076
			가금	1,587	7,700	126,400	495	161,093
			기타	0	0	0	0	0
	사곡면 요약			10,131	13,575	131,011	6,301	167,534
	중학동		젖소	0	0	0	0	0
			한우	0	0	0	0	0
			돼지	0	0	0	0	0
			말	0	0	0	0	0
			산양	0	0	0	0	0
			사슴	0	0	0	0	0
			개	0	0	0	0	0
			가금	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0
	중학동 요약			0	0	0	0	0
	산성동		젖소	0	0	0	0	0
			한우	0	0	0	0	0
			돼지	0	0	0	0	0
			말	0	0	0	0	0
			산양	0	0	0	0	0
			사슴	0	0	0	0	0
			개	0	0	0	0	0
			가금	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0
	산성동 요약			0	0	0	0	0
	웅진동		젖소	0	0	0	0	0
			한우	267	193	119	182	159
			돼지	0	0	0	0	0
			말	0	0	0	0	0
			산양	25	25	0	70	0
			사슴	0	0	0	0	0
			개	187	74	130	140	361
			가금	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0
	웅진동 요약			479	292	249	392	520
	옥룡동		젖소	20	20	0	0	0
			한우	779	602	499	359	532
			돼지	150	150	0	0	0
			말	0	0	0	0	0
			산양	0	0	0	0	0
			사슴	24	24	24	24	16
			개	71	65	0	0	0
			가금	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0
	옥룡동 요약			1,044	861	523	383	548
	금학동		젖소	0	91	0	0	0
			한우	825	371	668	689	521
			돼지	0	0	0	0	0
			말	0	0	0	0	0
			산양	0	7	0	0	0
			사슴	0	7	0	0	0
			개	252	377	200	200	151
			가금	27,760	7,660	21,000	21,000	23,114
			기타	0	0	0	0	0
	금학동 요약			28,837	8,513	21,868	21,889	23,786
	신관동		젖소	177	0	135	135	133
			한우	229	0	261	277	230
			돼지	0	0	0	0	0
			말	0	0	0	0	0
			산양	7	0	0	0	0
			사슴	7	0	25	25	25
			개	125	0	0	0	0
			가금	0	0	19,650	19,650	19,650
			기타	0	0	0	0	0
	신관동 요약			545	0	20,071	20,087	20,038
	송선동		젖소	0	0	0	0	0
			한우	190	164	104	104	109
			돼지	64	72	0	0	0
			말	0	0	0	0	0
			산양	1	1	0	0	0
			사슴	107	120	35	35	39
			개	0	0	0	0	0
			가금	60	67	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0
	송선동 요약			422	424	139	139	148
	동현동		젖소	0	0	0	0	0
			한우	119	103	172	172	180
			돼지	296	208	0	0	0
			말	0	0	0	0	0
			산양	0	0	0	0	0
			사슴	0	0	0	0	0
			개	0	0	0	0	0
			가금	160	112	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0
	동현동 요약			575	423	172	172	180
	석장리동		젖소	0	0	0	0	0
			한우	38	35	20	20	21
			돼지	0	0	0	0	0
			말	0	0	0	0	0
			산양	0	0	0	0	0
			사슴	0	0	0	0	0
			개	0	0	0	0	0
			가금	30	17	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0
	석장리동 요약			68	52	20	20	21
금본J	이인면		젖소	0	0	0	0	0
			한우	159	159	45	60	54
			돼지	0	0	0	0	0
			말	0	0	0	0	0
			산양	11	11	0	0	0
			사슴	5	5	5	12	7
			개	6	6	0	0	0
			가금	300	300	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0
	이인면 요약			481	481	50	72	61
	우성면		젖소	0	0	0	0	0
			한우	0	0	0	0	0
			돼지	0	0	0	0	0
			말	0	0	0	0	0
			산양	0	0	0	0	0
			사슴	0	0	0	0	0
			개	0	0	0	0	0
			가금	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0
	우성면 요약			0	0	0	0	0
	탄천면		젖소	73	73	50	120	50
			한우	3,193	3,117	2,829	2,464	3,236
			돼지	0	693	0	0	0
			말	0	0	0	0	0
			산양	56	56	600	600	362
			사슴	20	20	13	13	13
			개	25	25	277	277	277
			가금	144,016	134,379	105,000	143,288	143,157
			기타	0	0	0	0	0
	탄천면 요약			147,383	138,363	108,769	146,762	147,095
금본K	이인면		젖소	3	3	0	0	0
			한우	1,007	811	476	1,104	566
			돼지	986	1,486	1,100	2,386	1,315
			말	0	0	0	0	0
			산양	21	21	14	14	28
			사슴	2	2	0	0	0
			개	2	2	0	0	0
			가금	27,388	16,888	15,000	19,500	15,850
			기타	0	0	0	0	0
	이인면 요약			209,409	19,213	16,590	23,004	17,759
	탄천면		젖소	48	48	65	165	65
			한우	1,582	1,214	1,309	2,373	1,493
			돼지	6,305	5,865	4,750	4,807	9,541
			말	0	0	0	0	0
			산양	229	229	150	150	91
			사슴	21	20	3	3	3
			개	44	44	216	216	216
			가금	597,932	601,531	479,400	462,325	653,608
			기타	0	0	0	0	0
	탄천면 요약			606,161	608,951	485,893	470,039	665,017
논산A	이인면		젖소	0	0	0	0	0
			한우	0	0	0	0	0
			돼지	0	0	0	0	0
			말	0	0	0	0	0
			산양	0	0	0	0	0
			사슴	0	0	0	0	0
			개	0	0	0	0	0
			가금	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0
	이인면 요약			0	0	0	0	0
	계룡면		젖소	136	136	105	107	115
			한우	2,755	1,963	2,144	2,296	2,402
			돼지	12,658	2,982	4,600	4,972	5,844
			말	0	0	0	0	0
			산양	20	20	0	0	0
			사슴	22	28	38	38	34
			개	268	216	275	545	275
			가금	300,680	87,011	83,000	108,480	124,836
			기타	0	0	0	0	0
	계룡면 요약			316,539	92,356	90,162	116,438	133,506
총합계		젖소		3,416	3,208	3,052	3,598	2,900
		한우		33,929	30,165	29,340	33,547	31,241
		돼지		69,901	67,113	58,100	51,213	66,374
		말		39	31	4	4	14
		산양		1,793	1,768	1,744	1,874	1,894
		사슴		1,005	1,012	1,076	1,302	1,070
		개		5,730	6,053	6,701	8,554	7,724
		가금		1,872,728	1,692,754	1,486,062	1,516,715	1,725,743
		기타		0	0	0	0	0

다. 산업계 오염원

○ 산업계 오염원 현황 조사를 위해 공주시의 각 연도별 사업체 현황 자료를 기술지침에 따라 조사하였음

1) 행정구역별 산업 현황

단위유역	읍면	규모	업소 수
			2009년	2010년	2011년	2012년
						현황	전망
금본H	반포면	1종	0	0	0	0	0
		2종	0	0	0	0	0
		3종	0	0	0	0	0
		4종	0	0	0	0	0
		5종	7	7	7	6	7
	반포면 요약		7	7	7	6	7
금본H 요약			7	7	7	6	7
금본I	유구읍	1종	0	0	0	0	0
		2종	0	0	0	0	0
		3종	2	1	1	1	1
		4종	0	0	0	0	0
		5종	17	19	20	14	20
	유구읍 요약		19	20	21	15	21
	이인면	1종	0	0	0	0	0
		2종	0	0	0	0	0
		3종	0	0	0	0	0
		4종	0	0	0	0	0
		5종	4	4	5	4	5
	우성면 요약		4	4	5	4	5
	계룡면	1종	0	0	0	0	0
		2종	0	0	0	0	0
		3종	0	1	1	1	1
		4종	0	0	0	0	0
		5종	4	4	3	2	3
	계룡면 요약		4	5	4	3	4
	반포면	1종	0	0	0	0	0
		2종	0	0	0	1	0
		3종	0	0	0	0	0
		4종	0	0	0	0	0
		5종	2	3	3	2	3
	반포면 요약		2	3	3	3	3
	의당면	1종	0	0	0	0	0
		2종	0	0	0	0	0
		3종	1	1	1	1	1
		4종	1	2	1	1	1
		5종	5	6	6	8	6
	의당면 요약		7	9	8	10	8
	정안면	1종	0	0	0	0	0
		2종	0	0	0	0	0
		3종	0	0	0	0	0
		4종	2	3	1	1	1
		5종	10	10	13	12	13
	정안면 요약		12	13	14	13	14
	우성면	1종	0	0	0	0	0
		2종	0	0	0	0	0
		3종	0	0	0	0	0
		4종	0	0	0	0	0
		5종	10	9	10	8	10
	우성면 요약		10	9	10	8	10
	사곡면	1종	0	0	0	0	0
		2종	0	0	0	0	0
		3종	0	0	0	0	0
		4종	0	0	0	0	0
		5종	2	1	1	1	1
	사곡면 요약		2	1	1	1	1
	신풍면	1종	0	0	0	0	0
		2종	0	0	0	0	0
		3종	0	0	0	0	0
		4종	0	0	0	0	0
		5종	0	2	4	5	4
	신풍면 요약		0	2	4	5	4
	중학동	1종	0	0	0	0	0
		2종	0	0	0	0	0
		3종	0	0	0	0	0
		4종	0	0	0	0	0
		5종	3	4	3	3	3
	중학동 요약		3	4	3	3	3
	산성동	1종	0	0	0	0	0
		2종	0	0	0	0	0
		3종	0	0	0	0	0
		4종	0	0	0	0	0
		5종	4	3	3	3	3
	산성동 요약		4	3	3	3	3
	웅진동	1종	0	0	0	0	0
		2종	0	0	0	0	0
		3종	0	0	0	0	0
		4종	0	0	0	0	0
		5종	0	0	0	0	0
	웅진동 요약		0	0	0	0	0
	옥룡동	1종	0	0	0	0	0
		2종	0	0	0	0	0
		3종	1	1	1	1	1
		4종	0	0	0	0	0
		5종	10	9	13	11	13
	옥룡동 요약		11	10	14	12	14
	금학동	1종	0	0	0	0	0
		2종	0	0	0	0	0
		3종	0	0	0	0	0
		4종	1	1	2	3	2
		5종	18	17	19	20	19
	금학동 요약		19	18	21	23	21
	신관동	1종	0	0	0	0	0
		2종	0	1	1	1	1
		3종	0	0	0	0	0
		4종	0	0	0	0	0
		5종	24	26	29	21	29
	신관동 요약		24	27	30	22	30
	송선동	1종	0	0	0	0	0
		2종	0	0	0	0	0
		3종	0	0	0	0	0
		4종	1	1	1	1	1
		5종	6	7	7	7	7
	송선동 요약		7	8	8	8	8
	동현동	1종	0	0	0	0	0
		2종	0	0	0	0	0
		3종	0	0	0	0	0
		4종	0	0	0	0	0
		5종	3	2	3	2	3
	동현동 요약		3	2	3	2	3
	석장리동	1종	0	0	0	0	0
		2종	0	0	0	0	0
		3종	0	0	0	0	0
		4종	0	0	0	0	0
		5종	1	0	1	2	1
	석장리동 요약		1	0	1	2	1
금본I 요약			132	138	153	137	153
금본J	이인면	1종	0	0	0	0	0
		2종	0	0	0	0	0
		3종	0	0	0	0	0
		4종	0	0	0	0	0
		5종	0	0	0	0	0
	이인면 요약		0	0	0	0	0
	우성면	1종	0	0	0	0	0
		2종	0	0	0	0	0
		3종	0	0	0	0	0
		4종	0	0	0	0	0
		5종	0	0	0	0	0
	우성면 요약		0	0	0	0	0
	탄천면	1종	0	0	0	0	0
		2종	0	0	0	0	0
		3종	0	0	0	0	0
		4종	0	0	0	0	0
		5종	0	0	0	0	0
	탄천면 요약		0	0	0	0	0
금본J 요약			0	0	0	0	0
금본K	이인면	1종	0	0	0	0	0
		2종	0	0	0	0	0
		3종	0	0	0	0	0
		4종	0	0	0	0	0
		5종	3	2	3	2	3
	이인면 요약		3	2	3	2	3
	탄천면	1종	0	0	0	0	0
		2종	0	0	0	0	0
		3종	0	0	0	1	0
		4종	0	0	0	0	0
		5종	12	8	11	9	11
	탄천면 요약		12	8	11	10	11
금본K 요약			15	10	14	12	14
논산A	이인면	1종	0	0	0	0	0
		2종	0	0	0	0	0
		3종	0	0	0	0	0
		4종	0	0	0	0	0
		5종	0	0	0	0	0
	이인면 요약		0	0	0	0	0
	계룡면	1종	0	0	0	0	0
		2종	0	0	0	0	0
		3종	1	1	1	1	1
		4종	0	0	0	0	0
		5종	3	4	3	2	3
	계룡면 요약		4	5	4	3	4
논산A 요약			4	5	4	3	4
총합계			158	160	175	158	175

<표 3-8> 행정구역별 폐수배출업소수 현황

2) 폐수발생량 및 방류량

단위유역	읍면	규모	산업폐수 발생량(㎥/일)
			2009년	2010년	2011년	2012년
						현황	전망
금본H	반포면	1종	0	0	0	0.0	0
		2종	0	0	0	0.0	0
		3종	0	0	0	0.0	0
		4종	0	0	0	0.0	0
		5종	167	23	11	162.9	11
	반포면 요약		167	23	11	162.9	11
금본H 요약			167	23	11	162.9	11
금본I	유구읍	1종	0	0	0	0.0	0
		2종	0	0	0	0.0	0
		3종	898	376	329	431.0	329
		4종	0	0	0	0.0	0
		5종	93	128	132	106.1	132
	유구읍 요약		990	504	461	537.1	461
	이인면	1종	0	0	0	0.0	0
		2종	0	0	0	0.0	0
		3종	0	0	0	0.0	0
		4종	0	0	0	0.0	0
		5종	51	6	6	31.8	6
	우성면 요약		51	6	6	31.8	6
	계룡면	1종	0	0	0	0.0	0
		2종	0	0	0	0.0	0
		3종	0	129	0	670.0	0
		4종	0	0	0	0.0	0
		5종	10	1	1	4.5	1
	계룡면 요약		10	130	1	674.5	1
	반포면	1종	0	0	0	0.0	0
		2종	0	0	0	1900.0	0
		3종	0	0	0	0.0	0
		4종	0	0	0	0.0	0
		5종	1	0	0	1.0	0
	반포면 요약		1	0	0	1901.0	0
	의당면	1종	0	0	0	0.0	0
		2종	0	0	0	0.0	0
		3종	72	100	128	81.2	128
		4종	56	240	0	72.9	0
		5종	50	69	87	129.4	87
	의당면 요약		177	409	215	283.5	215
	정안면	1종	0	0	0	0.0	0
		2종	0	0	0	0.0	0
		3종	0	0	0	0.0	0
		4종	90	470	90	5.4	90
		5종	122	107	75	71.2	75
	정안면 요약		212	577	165	76.6	165
	우성면	1종	0	0	0	0.0	0
		2종	0	0	0	0.0	0
		3종	0	0	0	0.0	0
		4종	0	0	0	0.0	0
		5종	68	20	16	23.0	16
	우성면 요약		68	20	16	23.0	16
	사곡면	1종	0	0	0	0.0	0
		2종	0	0	0	0.0	0
		3종	0	0	0	0.0	0
		4종	0	0	0	0.0	0
		5종	5	0	0	3.0	0
	사곡면 요약		5	0	0	3.0	0
	신풍면	1종	0	0	0	0.0	0
		2종	0	0	0	0.0	0
		3종	0	0	0	0.0	0
		4종	0	0	0	0.0	0
		5종	0	2	3	37.8	3
	신풍면 요약		0	2	3	37.8	3
	중학동	1종	0	0	0	0.0	0
		2종	0	0	0	0.0	0
		3종	0	0	0	0.0	0
		4종	0	0	0	0.0	0
		5종	62	63	62	19.5	62
	중학동 요약		62	63	62	19.5	62
	산성동	1종	0	0	0	0.0	0
		2종	0	0	0	0.0	0
		3종	0	0	0	0.0	0
		4종	0	0	0	0.0	0
		5종	16	15	15	8.9	15
	산성동 요약		16	15	15	8.9	15
	웅진동	1종	0	0	0	0.0	0
		2종	0	0	0	0.0	0
		3종	0	0	0	0.0	0
		4종	0	0	0	0.0	0
		5종	0	0	0	0.0	0
	웅진동 요약		0	0	0	0.0	0
	옥룡동	1종	0	0	0	0.0	0
		2종	0	0	0	0.0	0
		3종	69	0	40	0.0	40
		4종	0	36	0	219.4	0
		5종	61	289	66	344.4	66
	옥룡동 요약		130	325	106	563.8	106
	금학동	1종	0	0	0	0.0	0
		2종	0	0	0	0.0	0
		3종	0	40	0	41.8	0
		4종	36	0	122	0.0	122
		5종	395	57	331	53.5	331
	금학동 요약		431	97	453	95.2	453
	신관동	1종	0	0	0	0.0	0
		2종	0	867	967	1063.0	967
		3종	0	0	0	0.0	0
		4종	0	0	0	0.0	0
		5종	97	98	99	34.4	99
	신관동 요약		97	965	1,066	1097.4	1,066
	송선동	1종	0	0.0	0	0.0	0
		2종	0	0.0	0	0.0	0
		3종	0	0.0	0	0.0	0
		4종	47	46.9	40	24.9	40
		5종	23	55.8	53	85.1	53
	송선동 요약		70	102.7	93	110.0	93
	동현동	1종	0	0.0	0	0.0	0
		2종	0	0.0	0	0.0	0
		3종	0	0.0	0	0.0	0
		4종	0	0.0	0	0.0	0
		5종	3	3.2	3	9.0	3
	동현동 요약		3	3.2	3	9.0	3
	석장리동	1종	0	0.0	0	0.0	0
		2종	0	0.0	0	0.0	0
		3종	0	0.0	0	0.0	0
		4종	0	0.0	0	0.0	0
		5종	1	0.0	1	3.4	1
	석장리동 요약		1	0.0	1	3.4	1
금본I 요약			2,325	3,219	2,666	5,475.4	2,666
금본J	이인면	1종	0	0	0	0	0
		2종	0	0	0	0	0
		3종	0	0	0	0	0
		4종	0	0	0	0	0
		5종	0	0	0	0	0
	이인면 요약		0	0	0	0	0
	우성면	1종	0	0	0	0	0
		2종	0	0	0	0	0
		3종	0	0	0	0	0
		4종	0	0	0	0	0
		5종	0	0	0	0	0
	우성면 요약		0	0	0	0	0
	탄천면	1종	0	0	0	0	0
		2종	0	0	0	0	0
		3종	0	0	0	0	0
		4종	0	0	0	0	0
		5종	0	0	0	0	0
	탄천면 요약		0	0	0	0	0
금본J 요약			0	0	0	0	0
금본K	이인면	1종	0	0	0	0.0	0
		2종	0	0	0	0.0	0
		3종	0	0	0	0.0	0
		4종	0	0	0	0.0	0
		5종	81	15	0	81.7	0
	이인면 요약		81	15	0	81.7	0
	탄천면	1종	0	0	0	0.0	0
		2종	0	0	0	0.0	0
		3종	0	0	0	220.0	0
		4종	0	0	0	0.0	0
		5종	116	19	30	72.4	30
	탄천면 요약		116	19	30	292.4	30
금본K 요약			197	34	30	374.1	30
논산A	이인면	1종	0	0	0	0	0
		2종	0	0	0	0	0
		3종	0	0	0	0	0
		4종	0	0	0	0	0
		5종	0	0	0	0	0
	이인면 요약		0	0	0	0	0
	계룡면	1종	0	0	0	0	0
		2종	0	0	0	0	0
		3종	245	280	286	251.0	286
		4종	0	0	0	0.0	0
		5종	32	355	12	38.0	12
	계룡면 요약		277	635	298	289.0	298
논산A 요약			277	635	298	289.0	298
총합계			2,965	3,912	3,005	6,301.4	3,005

<표 3-9> 행정구역별 산업폐수 발생량 현황

3) 배출원별 산업 현황

단위 유역	읍면	규모 (종별)	업체수	폐수량 (㎥/일)		발생부하(kg/일)				방류부하(kg/일)
				발생 유량	방류 유량	BOD	COD	T-N	T-P	BOD	COD	T-N	T-P
금본H	반포면	1종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		3종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		4종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		5종	6.0	162.9	6.2	420.5	751.8	2.5	42.3	0.4	0.2	0.0	0.0
	반포면 요약		6.0	162.9	6.2	420.5	751.8	2.5	42.3	0.4	0.2	0.0	0.0
금본I	유구읍	1종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		3종	1.0	431.0	431.0	279.7	518.9	15.5	49.6	9.5	10.8	0.2	6.5
		4종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		5종	14.0	106.1	99.6	609.7	552.4	11.4	137.8	19.3	17.1	0.5	3.2
	유구읍 요약		15.0	537.1	530.6	3,436.1	3,443.9	77.3	759.3	114.3	104.4	3.0	25.0
	이인면	1종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		3종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		4종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		5종	4.0	31.8	1.1	150.8	80.9	0.6	11.4	0.1	0.0	0.0	0.1
	우성면 요약		4.0	31.8	1.1	150.8	80.9	0.6	11.4	0.1	0.0	0.0	0.1
	계룡면	1종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		3종	1.0	670.0	670.0	105.2	66.3	0.1	2.7	0.3	1.6	0.1	2.1
		4종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		5종	2.0	4.5	0.4	0.4	0.9	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	계룡면 요약		3.0	674.5	670.4	169.3	201.7	3.4	41.9	11.1	35.1	0.2	2.3
	반포면	1종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2종	1.0	1,900.0	1,900.0	32.3	4.2	3.1	1.4	32.3	1.5	0.0	0.0
		3종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		4종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		5종	2.0	1.0	1.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
	반포면 요약		3.0	1,901.0	1,901.0	441.0	496.9	27.7	95.3	127.4	58.6	2.1	7.8
	의당면	1종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		3종	1.0	81.2	81.2	93.7	133.2	5.5	43.3	0.2	1.2	0.3	2.5
		4종	1.0	72.9	0.0	6.6	10.4	0.1	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0
		5종	8.0	129.4	23.0	1,308.2	2,446.1	15.2	148.0	4.9	2.0	0.3	1.5
	의당면 요약		10.0	283.5	104.2	3,218.8	5,864.8	52.8	496.7	30.8	20.1	1.5	10.2
	정안면	1종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		3종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		4종	1.0	5.4	0.0	6.7	20.6	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		5종	12.0	71.2	54.8	647.8	413.0	3.2	48.1	4.3	65.7	0.1	2.2
	정안면 요약		13.0	76.6	54.8	792.2	738.6	4.1	65.7	4.5	66.0	0.1	2.3
	우성면	1종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		3종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		4종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		5종	8.0	23.0	11.8	17.9	19.5	3.3	5.7	1.8	2.7	0.1	0.3
	우성면 요약		8.0	23.0	11.8	17.9	19.5	3.3	5.7	1.8	2.7	0.1	0.3
	사곡면	1종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		3종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		4종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		5종	1.0	3.0	3.0	0.1	2.9	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
	사곡면 요약		1.0	3.0	3.0	0.1	2.9	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
	신풍면	1종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		3종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		4종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		5종	5.0	37.8	37.8	162.2	59.8	4.1	27.4	2.3	2.7	0.2	2.4
	신풍면 요약		5.0	37.8	37.8	162.2	59.8	4.1	27.4	2.3	2.7	0.2	2.4
	중학동	1종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		3종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		4종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		5종	3.0	19.5	19.5	5.0	5.3	0.1	1.6	0.6	1.6	0.0	0.2
	중학동 요약		3.0	19.5	19.5	5.0	5.3	0.1	1.6	0.6	1.6	0.0	0.2
	산성동	1종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		3종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		4종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		5종	3.0	8.9	8.9	2.6	4.2	0.1	0.6	0.2	0.9	0.0	0.0
	산성동 요약		3.0	8.9	8.9	2.6	4.2	0.1	0.6	0.2	0.9	0.0	0.0
	웅진동	1종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		3종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		4종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		5종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	웅진동 요약		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	옥룡동	1종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		3종	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		4종	0.0	219.4	217.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		5종	11.0	344.4	196.4	1,265.3	1,101.2	16.6	177.4	25.4	61.5	0.9	9.1
	옥룡동 요약		12.0	563.8	413.8	2,081.0	1,848.7	28.3	296.1	55.9	129.6	2.6	23.3
	금학동	1종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		3종	0.0	41.8	41.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		4종	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		5종	20.0	53.5	53.5	1,161.2	501.9	9.2	66.2	10.7	22.8	0.4	5.0
	금학동 요약		23.0	95.2	95.2	2,131.7	977.3	18.0	127.0	20.1	48.1	0.7	9.3
	신관동	1종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2종	1.0	1,063.0	1,063.0	21.3	0.0	0.1	17.0	1.3	0.0	0.0	2.2
		3종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		4종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		5종	21.0	34.4	31.6	63.4	90.2	4.0	27.7	6.3	21.6	0.1	0.5
	신관동 요약		22.0	1,097.4	1,094.6	2,045.5	2,878.6	127.0	901.0	219.1	750.7	3.3	18.6
	송선동	1종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		3종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		4종	1.0	24.9	24.9	4.8	4.7	0.2	0.6	0.0	0.1	0.0	0.1
		5종	7.0	85.1	2.1	31.1	75.1	5.3	23.2	0.1	0.4	0.0	0.0
	송선동 요약		8.0	110.0	27.0	61.4	117.8	7.5	32.5	1.6	5.0	0.0	0.4
	동현동	1종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		3종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		4종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		5종	2.0	9.0	9.0	0.8	8.6	1.3	1.1	0.2	0.6	0.0	0.2
	동현동 요약		2.0	9.0	9.0	0.8	8.6	1.3	1.1	0.2	0.6	0.0	0.2
	석장리동	1종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		3종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		4종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		5종	2.0	3.4	3.4	0.5	0.5	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0
	석장리동 요약		2.0	3.4	3.4	0.5	0.5	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0
금본J	이인면	1종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		3종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		4종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		5종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	이인면 요약		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	우성면	1종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		3종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		4종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		5종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	우성면 요약		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	탄천면	1종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		3종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		4종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		5종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	탄천면 요약		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
금본K	이인면	1종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		3종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		4종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		5종	2.0	81.7	15.8	137.5	22.9	0.3	4.0	0.7	0.6	0.0	0.2
	이인면 요약		2.0	81.7	15.8	137.5	22.9	0.3	4.0	0.7	0.6	0.0	0.2
	탄천면	1종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		3종	1.0	220.0	220.0	2.2	0.0	0.7	2.2	1.4	0.7	0.0	1.0
		4종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		5종	9.0	72.4	50.8	138.2	105.6	4.5	18.0	4.3	3.3	0.4	2.5
	탄천면 요약		10.0	292.4	270.8	560.9	426.4	19.2	75.5	24.7	18.7	2.2	14.7
논산A	이인면	1종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		3종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		4종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		5종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	이인면 요약		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	계룡면	1종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		2종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		3종	1.0	251.0	251.0	923.7	125.5	2.8	25.1	2.5	5.3	0.7	5.7
		4종	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		5종	2.0	38.0	38.0	63.7	128.0	3.0	18.1	0.6	1.3	0.1	0.8
	계룡면 요약		3.0	289.0	289.0	1,547.6	1,117.9	26.4	166.5	7.7	16.2	1.6	13.0
총합계			158.0	6,301.4	5,567.8	499,538.4	457,084.5	9,107.9	62,698.4	11,060.9	23,351.5	516.2	4,103.8

<표 3-10> 배출원별 폐수배출업소 현황

라. 양식계 오염원

1) 행정구역별 양식현황

단위유역	읍면동	종류	양식장 면적(㎡)
			2009년 (기준년도)		2010년 (현황)		2011년		2012년
									현황		전망
			면허	시설	면허	시설	면허	시설	면허	시설	면허	시설
금본H	반포면	가두리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		도전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		유수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		지수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	반포면 요약		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
금본H 요약			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
금본I	유구읍	가두리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		도전	0	0	1,446	990	1,446	990	1,446	990	1,446	990
		유수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		지수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	유구읍 요약		0	0	1,446	990	1,446	990	1,446	990	1,446	990
	이인면	가두리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		도전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		유수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		지수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	이인면 요약		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계룡면	가두리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		도전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		유수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		지수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계룡면 요약		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	반포면	가두리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		도전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		유수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		지수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	반포면 요약		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	의당면	가두리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		도전	3,511	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		유수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		지수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	의당면 요약		3,511	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	정안면	가두리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		도전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		유수	6,332	3,797	619	500	619	500	619	500	619	500
		지수	0	0	5,713	3,297	5,713	3,297	5,713	3,297	5,713	3,297
	정안면 요약		6,332	3,797	6,332	3,797	6,332	3,797	6,332	3,797	6,332	3,797
	우성면	가두리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		도전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		유수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		지수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	우성면 요약		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	사곡면	가두리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		도전	0	0	0	0	0	0	889	623	0	0
		유수	0	0	889	623	889	623	0	0	889	623
		지수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	사곡면 요약		0	0	889	623	889	623	889	623	889	623
	신풍면	가두리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		도전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		유수	1,653	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		지수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신풍면 요약		1,653	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	중학동	가두리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		도전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		유수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		지수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	중학동 요약		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	산성동	가두리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		도전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		유수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		지수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	산성동 요약		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	웅진동	가두리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		도전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		유수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		지수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	웅진동 요약		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	옥룡동	가두리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		도전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		유수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		지수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	옥룡동 요약		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	금학동	가두리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		도전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		유수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		지수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	금학동 요약		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신관동	가두리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		도전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		유수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		지수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신관동 요약		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	석장리동	가두리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		도전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		유수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		지수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	석장리동 요약		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	송선동	가두리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		도전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		유수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		지수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	송선동 요약		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	동현동	가두리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		도전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		유수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		지수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	동현동 요약		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
금본I 요약			0	0	0	0	0	0	8,667	5,410	0	0
금본J	이인면	가두리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		도전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		유수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		지수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	이인면 요약		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	탄천면	가두리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		도전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		유수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		지수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	탄천면 요약		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	우성면	가두리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		도전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		유수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		지수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	우성면 요약		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
금본J 요약			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
금본K	이인면	가두리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		도전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		유수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		지수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	이인면 요약		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	탄천면	가두리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		도전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		유수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		지수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	탄천면 요약		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
금본K 요약			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
논산A	계룡면	가두리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		도전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		유수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		지수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계룡면 요약		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	이인면	가두리	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		도전	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		유수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		지수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	이인면 요약		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
논산A 요약			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
총합계			11,496	11,297	8,667	5,410	8,667	5,410	8,667	5,410	8,667	5,410

<표 3-11> 행정구역별 양식 현황

마. 토지계 오염원

1) 행정구역별 토지현황

○ 토지이용 현황은 다음과 같이 기술지침에 의한 오염원발생원단위가 같은 지목 각각의 면적을 합하여 수록

- ‘전’은 과수원 면적을 합하며

- ‘대지’는 공장용지, 학교용지, 주차장, 주유소용지, 창고용지, 도로, 철도용지, 체육용지(골프장 제외), 유원지, 종교용지, 사적지의 면적을 합하며

- ‘기타’의 면적에는 주제방, 하천, 구거, 유지, 양어장, 수도용지, 공원, 묘지, 잡종지를 합한 면적을 기재

단위유역	읍면동	지목		토지이용면적(㎢)
				2009년	2010년	2011년	2012년
							현황	전망
금본H	반포면	전		2.27	2.3	2.30	2.33	2.24
		답		3.22	3.2	3.19	3.16	3.11
		임야		40.78	40.8	40.76	40.74	41.03
		대지		2.15	2.2	2.18	2.20	2.11
		기타		1.93	1.9	1.92	1.92	1.87
	반포면 요약			50.35	50.3	50.35	50.35	50.35
금본H 요약				50.35	50.3	50.35	50.35	50.35
금본I	유구읍	전		6.99	7.0	6.96	6.95	7.01
		답		8.75	8.7	8.65	8.60	8.47
		임야		77.97	78.0	77.91	77.87	77.94
		대지		3.44	3.5	3.61	3.70	3.65
		기타		4.39	4.4	4.37	4.39	4.44
	유구읍 요약			101.54	101.5	101.50	101.50	101.50
	이인면	전		3.83	3.8	3.82	3.83	3.82
		답		7.11	7.1	7.10	7.09	7.12
		임야		31.57	31.5	31.51	31.47	31.45
		대지		1.89	1.9	1.93	1.97	1.94
		기타		3.14	3.2	3.16	3.16	3.19
	이인면 요약			47.54	47.5	47.52	47.52	47.52
	계룡면	전		1.93	1.9	1.89	1.89	1.88
		답		3.50	3.4	3.42	3.42	3.23
		임야		25.67	25.7	25.68	25.68	25.87
		대지		0.98	1.0	0.99	1.00	1.00
		기타		1.29	1.4	1.38	1.38	1.39
	계룡면 요약			33.36	33.4	33.37	33.37	33.37
	반포면	전		0.53	0.5	0.53	0.53	0.53
		답		0.54	0.5	0.54	0.54	0.54
		임야		7.87	7.9	7.86	7.85	7.87
		대지		0.51	0.5	0.52	0.52	0.51
		기타		0.25	0.3	0.25	0.25	0.25
	반포면 요약			9.69	9.7	9.69	9.69	9.69
	의당면	전		3.40	3.3	3.35	3.37	3.46
		답		9.17	8.9	8.84	8.82	9.06
		임야		32.90	32.8	32.76	32.73	32.34
		대지		2.17	2.3	2.24	2.27	2.29
		기타		3.70	4.0	4.15	4.15	4.20
	의당면 요약			51.34	51.3	51.34	51.34	51.34
	정안면	전		6.07	6.0	6.04	6.04	5.99
		답		11.29	11.2	11.21	11.16	11.09
		임야		81.48	81.5	81.18	81.15	81.48
		대지		4.78	4.8	4.39	4.43	4.36
		기타		5.34	5.4	6.13	6.17	6.05
	정안면 요약			108.96	109.0	108.96	108.95	108.96
	우성면	전		5.77	5.8	5.79	5.86	5.78
		답		13.76	13.7	13.73	13.68	14.15
		임야		49.20	49.1	48.99	48.92	48.57
		대지		3.48	3.5	3.56	3.62	3.58
		기타		7.19	7.3	7.36	7.34	7.34
	우성면 요약			79.40	79.4	79.43	79.42	79.43
	사곡면	전		4.56	4.2	4.25	4.22	4.64
		답		7.78	6.4	6.35	6.25	7.61
		임야		62.55	63.2	63.14	63.02	62.53
		대지		2.46	2.5	2.49	2.75	2.52
		기타		3.14	3.9	3.90	3.87	3.18
	사곡면 요약			80.48	80.1	80.13	80.12	80.48
	신풍면	전		4.23	4.6	4.57	4.55	4.24
		답		6.37	7.8	7.77	7.68	6.12
		임야		63.17	62.5	62.52	62.40	63.40
		대지		2.46	2.5	2.48	2.73	2.48
		기타		3.89	3.1	3.14	3.13	3.88
	신풍면 요약			80.13	80.5	80.48	80.48	80.13
	중학동	전		0.10	0.1	0.10	0.10	0.10
		답		0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
		임야		0.38	0.4	0.38	0.38	0.38
		대지		0.93	0.9	0.93	0.93	0.93
		기타		0.06	0.1	0.06	0.06	0.06
	중학동 요약			1.46	1.5	1.46	1.46	1.46
	산성동	전		0.16	0.2	0.16	0.16	0.16
		답		0.03	0.0	0.03	0.03	0.03
		임야		0.19	0.2	0.19	0.19	0.19
		대지		0.53	0.5	0.53	0.53	0.53
		기타		0.66	0.7	0.66	0.66	0.66
	산성동 요약			1.58	1.6	1.58	1.58	1.58
	웅진동	전		0.86	0.9	0.86	0.85	0.85
		답		0.56	0.6	0.56	0.55	0.55
		임야		2.01	2.0	2.01	2.01	2.02
		대지		0.77	0.8	0.78	0.81	0.79
		기타		0.83	0.8	0.83	0.82	0.83
	웅진동 요약			5.03	5.0	5.03	5.03	5.03
	옥룡동	전		1.34	1.3	1.34	1.35	1.39
		답		2.00	2.0	1.96	1.96	2.04
		임야		13.68	13.7	13.67	13.66	13.34
		대지		1.21	1.2	1.23	1.23	1.29
		기타		2.19	2.2	2.22	2.22	2.36
	옥룡동 요약			20.41	20.4	20.41	20.41	20.41
	금학동	전		2.02	2.0	2.00	2.01	2.02
		답		3.44	3.4	3.35	3.05	3.43
		임야		20.72	20.7	20.72	7.87	20.59
		대지		1.56	1.6	1.63	3.11	1.64
		기타		2.24	2.2	2.30	2.74	2.32
	금학동 요약			29.99	30.0	29.99	18.77	29.99
	신관동	전		2.06	2.0	2.00	1.99	2.00
		답		3.11	3.1	3.06	3.33	3.07
		임야		8.06	8.0	7.88	20.72	8.06
		대지		2.89	2.9	3.10	1.66	2.84
		기타		2.64	2.7	2.74	2.30	2.80
	신관동 요약			18.76	18.8	18.77	30.00	18.77
	석장리동	전		0.29	0.29	0.29	0.28	0.29
		답		0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
		임야		4.01	4.01	4.01	4.01	4.01
		대지		0.10	0.10	0.10	0.11	0.10
		기타		0.47	0.47	0.47	0.48	0.47
	석장리동 요약			5.12	5.12	5.12	5.12	5.12
	송선동		전	0.65	0.60	0.60	0.62	0.60
			답	0.84	0.77	0.77	0.76	0.77
			임야	2.03	1.87	1.89	1.85	1.89
			대지	0.49	0.46	0.43	0.47	0.44
			기타	0.34	0.32	0.32	0.32	0.32
	송선동 요약			4.35	4.01	4.01	4.02	4.01
	동현동		전	0.26	0.39	0.39	0.39	0.40
			답	0.54	0.68	0.69	0.67	0.69
			임야	3.04	3.21	3.21	3.21	3.21
			대지	0.13	0.18	0.18	0.18	0.18
			기타	0.25	0.29	0.26	0.28	0.26
	동현동 요약			4.74	4.74	4.74	4.74	4.74
금본I 요약				683.57	683.37		683.52	638.54
금본J	이인면	전		0.28	0.3	0.3	0.28	0.28
		답		0.31	0.3	0.3	0.31	0.31
		임야		3.65	3.6	3.6	3.64	3.64
		대지		0.08	0.1	0.1	0.08	0.08
		기타		0.75	0.8	0.8	0.77	0.77
	이인면 요약			5.07	5.1	5.1	5.07	5.07
	탄천면	전		0.00	3.1	3.1	3.09	3.04
		답		0.00	5.4	5.4	5.36	5.32
		임야		0.00	24.5	24.5	24.50	24.70
		대지		0.00	1.8	1.8	1.76	1.71
		기타		0.13	3.0	3.0	3.18	3.12
	탄천면 요약			0.13	37.9	37.9	37.89	37.89
	우성면	전		3.14	0.0	0.0	0.00	0.00
		답		5.43	0.0	0.0	0.00	0.00
		임야		24.55	0.0	0.0	0.00	0.00
		대지		1.74	0.0	0.0	0.00	0.00
		기타		3.03	0.1	0.1	0.13	0.13
	우성면 요약			37.89	0.1	0.1	0.13	0.13
금본J 요약				43.08	43.1	43.1	43.09	43.09
금본K	이인면	전		1.02	1.0	1.0	1.05	1.06
		답		2.02	2.0	2.0	2.03	2.07
		임야		6.29	6.3	6.3	6.24	6.16
		대지		0.43	0.4	0.4	0.45	0.46
		기타		0.57	0.6	0.6	0.57	0.58
	이인면 요약			10.33	10.3	10.3	10.33	10.33
	탄천면	전		1.98	2.0	2.0	1.98	2.02
		답		6.18	6.1	6.1	6.13	6.01
		임야		14.59	14.5	14.5	14.49	14.48
		대지		1.39	1.5	1.5	1.48	1.52
		기타		2.12	2.2	2.2	2.18	2.23
	탄천면 요약			26.27	26.3	26.3	26.27	26.27
금본K 요약				36.60	36.60	36.6	36.60	36.60
논산A	이인면	전		0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
		답		0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
		임야		0.01	0.0	0.0	0.01	0.01
		대지		0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
		기타		0.00	0.0	0.0	0.00	0.00
	이인면 요약			0.01	0.0	0.0	0.01	0.01
	계룡면	전		3.35	3.3	3.3	3.33	3.31
		답		10.02	9.9	9.9	9.88	9.83
		임야		30.75	30.7	30.7	30.67	30.78
		대지		2.57	2.6	2.6	2.63	2.59
		기타		4.02	4.2	4.2	4.20	4.19
	계룡면 요약			50.71	50.7	50.71	50.71	50.71
논산A 요약				50.72	50.72	50.72	50.72	50.72
총합계				864.32	864.3	864.3	864.27	864.30

<표 3-12> 행정구역별 토지이용 현황

<표 3-13> 매립장 침출수 처리시설수 현황

단위유역	행정 구역	시설구분	연도별 매립장 침출수 처리시설수(개소)
			2009년	2010년	2011년	2012년
						현황	전망
금본I	금학동	0~10미만	0	0	0	0	0
		10~100 미만	1	1	1	1	1
		100~1000미만	0	0	0	0	0
		1000이상	0	0	0	0	0
		합계	1	1	1	1	1

바. 매립계 오염원

<표 3-14> 매립장 침출수 발생량 현황

단위유역	행정구역	시설구분	연도별 매립장 침출수 발생량
			2009년	2010년	2011년	2012년
						현황	전망
금본I	금학동	0~10미만	0	0	0	0	0
		10~100 미만	61.0	105.0	98.0	61.8	98.0
		100~1000미만	0	0	0	0	0
		1000이상	0	0	0	0	0
		합계	61.0	105.0	98.0	61.8	98.0

사. 환경기초시설

○ 2012년 말 기준으로 공주시에 소재한 환경기초시설은 총 29개소로 공공하수처리시설 4개소, 소규모공공하수처리시설(50㎥/일 미만 포함) 19개소, 분뇨처리시설 1개소, 축산폐수공공처리시설 1개소, 농공단지 폐수종말처리시설 3개소, 산업 폐수종말처리시설 1개소가 있음

<표 3-15> 환경기초시설 현황

단위유역	행정구역 (읍면동리)	가 동 개시일자	처리시설명	시설용량	총 유입유량 및 방류유량(㎥/일)		비고
				(㎥/일)	유입	방류
금본I	금학동금학동	1995. 12.	공주시하수종말처리시설	35,000.0	31,264.6	29,040.3
	금학동금학동	2000. 9.	공주시분뇨처리시설	80.0	73.2	66.5
	우성면평목리	2001. 2.	공주시축산폐수공공처리시설	250.0	155.9	215.6
	금학동금학동	1992. 12.	검상농공단지폐수종말처리시설	300.0	398.0	389.3
	정안면사현리	1992. 5.	정안농공단지폐수종말처리시설	200.0	130.9	130.7
	옥룡동옥룡동	2000. 1.	상왕마을하수처리시설	40.0	32.8	32.8
	우성면단지리	2000. 12.	우성문화마을하수처리시설	100.0	138.7	138.7
	우성면신웅리	1995. 7.	강변말지구마을하수처리시설	30.0	27.5	27.5
	의당면청룡리	1997. 2.	의당문화마을하수처리시설	150.0	157.4	157.4
	유구읍만천리	1996. 3.	작은골지구마을하수처리시설	30.0	25.7	25.7
	신풍면동원리	1999. 12.	원골마을하수처리시설	36.0	28.2	28.2
	정안면대산리	1996. 3.	산수말마을하수처리시설	30.0	26.9	26.9
	정안면내문리	1998. 4.	용문마을하수처리시설	40.0	20.5	20.5
	정안면내문리	1998. 4.	안골마을하수처리시설	80.0	11.5	11.5
	유구읍만천리	2006. 1.	유구하수종말처리시설	3,400.0	3,348.4	3,079.3
	정안면어물리	2005. 1.	어물마을하수처리시설	40.0	30.0	30.0
	이인면초봉리	2006. 7.	초봉마을하수처리시설	35.0	30.6	30.6
	사곡면화월리	2006. 7.	화월마을하수처리시설	48.0	22.2	22.2
	정안면보물리	2008	보물마을하수처리시설	48	33.1	33.1
	정안면보물리	2008	보물농공단지폐수처리시설	200	23.6	23.6
	신관동쌍신동	2010	쌍신마을하수처리시설	80	34.9	34.9
	사곡면계실리	2010	계실마을하수처리시설	50	38.5	38.5
	사곡면호계리	2012	호계마을하수처리시설	80	66.4	66.4
금본H	반포면송곡리	2006. 1.	공암하수종말처리시설	1,800.0	1,426.4	1,295.8
	반포면온천리	2006. 1.	동학사하수종말처리시설	1,800.0	1,404.0	1,272.2
금본K	탄천면 덕지	2012	탄천산업단지폐수종말처리시설	1,700.0	200.2	182.1
논산A	계룡면월암리	1994. 12	계룡문화마을하수처리시설	130.0	198.8	198.8
	계룡면경천리	2007. 9	경천마을하수처리시설	120.0	51.8	51.8
	계룡면중장리	2007. 9	갑사마을하수처리시설	480.0	447.9	444.4

<표 3-16> 환경기초시설 총 유입유량 및 유입수질 내역

처리시설명	가동개시일자	총 유입유량 및 유입농도
		유 량 (㎥/일)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	T-N (㎎/L)	T-P (㎎/L)
공주시하수종말처리시설	1995. 12.	31,264.6	152.0	90.8	42.2	4.3
공주시분뇨처리시설	2000. 9.	73.6	9,201.0	5,708.2	1,019.6	205.2
공주시축산폐수공공처리시설	2001. 2.	155.9	18,683.0	8,420.5	3,129.5	283.1
검상농공단지폐수종말처리시설	1992. 12.	398.0	365.8	298.6	47.2	4.1
정안농공단지폐수종말처리시설	1992. 5.	130.9	83.3	49.5	29.1	2.6
상왕마을하수처리시설	2000. 1.	32.8	90.0	68.4	33.1	3.4
우성문화마을하수처리시설	2000. 12.	138.7	114.1	87.3	41.6	4.3
강변말지구마을하수처리시설	1995. 7.	27.5	107.2	116.1	45.9	4.5
의당문화마을하수처리시설	1997. 2.	157.4	158.7	122.0	53.9	6.1
작은골지구마을하수처리시설	1996. 3.	25.7	106.2	118.3	46.7	4.6
계룡문화마을하수처리시설	1994. 12	198.8	116.3	81.2	36.6	3.7
원골마을하수처리시설	1999. 12.	28.2	106.1	74.6	37.5	3.8
산수말마을하수처리시설	1996. 3.	26.9	126.3	124.5	47.4	4.5
용문마을하수처리시설	1998. 4.	20.5	99.8	104.9	45.2	4.4
안골마을하수처리시설	1998. 4.	11.5	93.3	104.4	45.5	4.6
유구하수종말처리시설	2006. 1.	3,348.4	139.2	82.1	30.0	3.1
어물마을하수처리시설	20005. 1.	30.0	99.1	98.7	46.7	4.5
초봉마을하수처리시설	2006. 7.	30.6	95.0	113.0	47.1	4.6
화월마을하수처리시설	2006. 7.	22.2	106.0	113.9	48.9	4.5
보물마을하수처리시설	2008	33.1	110.0	99.7	45.3	4.5
공암하수종말처리시설	2006. 1.	1,426.4	142.3	80.9	29.9	3.1
동학사하수종말처리시설	2006. 1.	1,404.0	145.3	81.4	29.9	3.0
갑사마을하수처리시설	2007. 9.	447.9	126.9	81.4	38.4	3.9
경천마을하수처리시설	2007. 9.	51.8	116.3	80.0	42.7	4.3
보물농공단지폐수처리시설	2008	23.6	879.8	620.7	82.6	17.6
쌍신마을하수처리시설	2010	34.9	105.6	76.4	38.6	4.1
계실마을하수처리시설	2010	38.5	131.8	98.1	43.8	4.5
호계마을하수처리시설	2012	66.4	120.3	82.6	40.7	4.1
탄천산업단지폐수종말처리시설	2012	200.2	18.5	36.2	26.0	0.8

<표 3-17> 환경기초시설 관거이송유량 및 이송수질 내역

처리시설명	가동 개시일자	관거이송유량 및 이송농도					미처리 배제유량
		유 량 (㎥/일)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	T-N (㎎/L)	T-P (㎎/L)
공주시하수종말처리시설	1995. 12.	31,264.6	152.0	90.8	42.2	4.3
공주시분뇨처리시설	2000. 9.	-	-	-	-	-
공주시축산폐수공공처리시설	2001. 2.	-	-	-	-	-
검상농공단지폐수종말처리시설	1992. 12.	398.0	365.8	298.6	47.2	4.1
정안농공단지폐수종말처리시설	1992. 5.	130.9	83.3	49.5	29.1	2.6
상왕마을하수처리시설	2000. 1.	32.8	90.0	68.4	33.1	3.4
우성문화마을하수처리시설	2000. 12.	138.7	114.1	87.3	41.6	4.3
강변말지구마을하수처리시설	1995. 7.	27.5	107.2	116.1	45.9	4.5
의당문화마을하수처리시설	1997. 2.	157.4	158.7	122.0	53.9	6.1
작은골지구마을하수처리시설	1996. 3.	25.7	106.2	118.3	46.7	4.6
계룡문화마을하수처리시설	1994. 12	198.8	116.3	81.2	36.6	3.7
원골마을하수처리시설	1999. 12.	28.2	106.1	74.6	37.5	3.8
산수말마을하수처리시설	1996. 3.	26.9	126.3	124.5	47.4	4.5
용문마을하수처리시설	1998. 4.	20.5	99.8	104.9	45.2	4.4
안골마을하수처리시설	1998. 4.	11.5	93.3	104.4	45.5	4.6
유구하수종말처리시설	2006. 1.	3348.4	139.2	82.1	30.0	3.1
어물마을하수처리시설	20005. 1.	30.0	99.1	98.7	46.7	307.3
초봉마을하수처리시설	2006. 7.	30.6	95.0	113.0	47.1	4.6
화월마을하수처리시설	2006. 7.	22.2	106.0	113.9	48.9	4.5
보물마을하수처리시설	2008	33.1	110.0	99.7	45.3	4.5
공암하수종말처리시설	2006. 1.	1426.4	142.3	80.9	29.9	3.1
동학사하수종말처리시설	2006. 1.	1404.0	145.3	81.4	29.9	3.0
갑사마을하수처리시설	2007. 9.	447.9	126.9	81.4	38.4	3.9
경천마을하수처리시설	2007. 9.	51.8	116.3	80.0	42.7	4.3
보물농공단지폐수처리시설	2008	24.0	880	621	83	18
쌍신마을하수처리시설	2010	34.9	105.6	76.4	38.6	4.1
계실마을하수처리시설	2010	38.5	131.8	98.1	43.8	4.5
호계마을하수처리시설	2012	66.4	120.3	82.6	40.7	4.1
탄천산업단지폐수종말처리시설	2012	200.2	18.5	36.2	26.0	0.8

<표 3-18> 환경기초시설 직접이송유량 및 이송수질 내역

처리시설명	가동 개시일자	직접이송유량 및 유입농도
		유 량 (㎥/일)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	T-N (㎎/L)
공주시축산폐수공공처리시설	2001. 2.	155.9	18,683.0	8,420.5	3,219.5

처리시설명	가동 개시일자	총 방류유량 및 방류농도
		유 량 (㎥/일)	BOD (㎎/L)	COD (㎎/L)	T-N (㎎/L)	T-P (㎎/L)
공주시하수종말처리시설	1995. 12.	29,040.3	1.7	6.2	8.9	0.1
공주시분뇨처리시설	2000. 9.	-	66.5	127.5	34.7	27.1
공주시축산폐수공공처리시설	2001. 2.	215.6	9.2	40.7	36.3	0.05
검상농공단지폐수종말처리시설	1992. 12.	389.3	1.2	5.2	13.8	0.2
정안농공단지폐수종말처리시설	1992. 5.	130.7	7.9	12.6	20.7	1.4
상왕마을하수처리시설	2000. 1.	32.8	4.8	9.2	13.2	0.5
우성문화마을하수처리시설	2000. 12.	138.7	8.9	21.2	19.0	1.8
강변말지구마을하수처리시설	1995. 7.	27.5	8.1	17.2	15.5	1.5
의당문화마을하수처리시설	1997. 2.	157.4	9.1	21.5	22.2	2.1
작은골지구마을하수처리시설	1996. 3.	25.7	8.7	17.9	15.5	1.6
계룡문화마을하수처리시설	1994. 12	198.8	9.0	18.6	16.1	1.5
원골마을하수처리시설	1999. 12.	28.2	6.9	15.1	15.0	1.4
산수말마을하수처리시설	1996. 3.	26.9	5.0	14.5	14.4	1.3
용문마을하수처리시설	1998. 4.	20.5	7.7	15.1	13.8	1.5
안골마을하수처리시설	1998. 4.	11.5	5.9	13.8	13.9	1.4
유구하수종말처리시설	2006. 1.	3,079.3	2.2	6.0	6.3	0.1
어물마을하수처리시설	20005. 1.	30.0	8.0	15.1	14.6	1.5
초봉마을하수처리시설	2006. 7.	30.6	7.8	16.6	15.0	1.5
화월마을하수처리시설	2006. 7.	22.2	7.7	15.1	13.9	1.5
보물마을하수처리시설	2008	33.1	6.1	15.0	14.4	1.5
공암하수종말처리시설	2006. 1.	1,295.8	2.0	5.7	6.5	0.2
동학사하수종말처리시설	2006. 1.	1,272.2	2.3	6.4	7.0	0.2
갑사마을하수처리시설	2007. 9.	444.4	5.1	10.6	9.4	0.6
경천마을하수처리시설	2007. 9.	51.8	3.3	12.1	18.2	0.6
보물농공단지폐수처리시설	2008	23.6	13.7	27.4	26.9	4.3
쌍신마을하수처리시설	2010	34.9	5.0	11.4	17.9	1.8
계실마을하수처리시설	2010	38.5	6.5	15.1	16.6	1.2
호계마을하수처리시설	2012	66.4	1.5	5.8	11.9	0.6
탄천산업단지폐수종말처리시설	2012	182.1	3.3	10.5	5.0	0.03

<표 3-19> 환경기초시설 방류유량 및 방류수질 내역

3.4 오염 ․ 삭감부하량 산정 방법

○ 금본H, 금본I, 금본J, 금본K, 논산A의 단위유역내 공주시 관할지역의 오염 ․ 삭감부할야 산정은 이들 지역의 오염원 자료를 이용하여 『제2단계 수질오염총량관리기술지침』에 따라 산정하였음.

3.5 오염 ․ 삭감부하량 산정결과

○ 오염원 발생 및 배출부하량은 ‘기술지침’에서 제시하는 원단위를 적용하여 산정하였음

가. 단위유역 오염원그룹별 오염부하량

1) 오폐수 발생유량 총괄

<표 3-20>  오폐수 발생유량 현황

대상 물질	단위유역	오염원그룹	2009	2010	2011	2012
						시행계획 전망	이행평가 현황	현황-전망
BOD	금본H	생활계	1,537.3	1,012.4	1,220.7	1,417.5	1,280.9	-136.6
		축산계	33.6	9.7	7.6	9.2	8.9	-0.3
		산업계	166.8	22.5	10.8	10.8	162.9	152.1
		토지계	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
		양식계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		매립계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계	1,737.7	1,045.5	1,239.2	1,437.5	1,452.7	15.2
	금본I	생활계	20,223.7	32,965.4	25,547.0	25,507.8	25,588.9	81.1
		축산계	973.4	1,019.0	932.6	955.3	914.4	-40.9
		산업계	2,325.2	3,220.5	2,666.1	2,666.1	5,475.4	2,809.3
		토지계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		양식계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		매립계	61.1	104.6	97.8	97.8	61.8	-36.0
		합계	23,583.4	39,679.8	29,243.4	29,227.1	32,040.5	2,813.4
	금본J	생활계	339.1	333.0	484.7	500.8	490.1	-10.7
		축산계	71.0	68.0	53.4	62.3	54.2	-8.1
		산업계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		토지계	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		양식계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		매립계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계	410.1	431.0	538.0	563.2	544.3	-18.9
	금본K	생활계	272.5	735.9	432.2	444.1	437.1	-7.0
		축산계	153.1	144.8	119.2	180.3	159.4	-20.9
		산업계	196.5	34.0	30.0	30.0	374.1	344.1
		토지계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		양식계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		매립계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계	622.1	916.5	581.5	654.4	970.5	316.1
	논산A	생활계	694.3	3,448.2	1,125.9	1,221.8	1,013.7	-208.1
		축산계	179.7	67.7	82.6	100.9	90.5	-10.4
		산업계	276.9	634.9	298.2	298.2	289.0	-9.2
		토지계	0.0	133.2	0.0	0.0	0.0	0.0
		양식계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		매립계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계	1,150.9	4,284.1	1,506.7	1,620.9	1,393.2	-227.7
	합계	생활계	23,067.0	38,494.9	28,810.5	29,092.0	28,810.7	-281.3
		축산계	1,410.7	1,309.3	1,195.5	1,307.9	1,227.3	-80.6
		산업계	2,965.4	3,911.9	3,005.0	3,005.0	6,301.4	3,296.4
		토지계	0.0	2,536.1	0.0	0.2	0.0	-0.2
		양식계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		매립계	61.1	104.6	97.8	97.8	61.8	-36.0
		합계	27,504.2	46,356.8	33,108.8	33,503.0	36,401.3	2,898.3

2) 발생부하량 총괄

<표 3-21>  BOD 발생부하량 현황

대상 물질	단위유역	오염원그룹	2009	2010	2011	2012
						시행계획 전망	이행평가 현황	현황-전망
BOD	금본H	생활계	403.9	292.7	366.3	365.1	375.3	10.2
		축산계	618.9	202.0	181.8	190.8	219.5	28.7
		산업계	22.1	8.0	4.3	4.3	1.8	-2.5
		토지계	234.8	236.1	236.4	231.0	238.4	7.4
		양식계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		매립계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계	1,279.8	738.7	788.8	791.2	835.0	43.8
	금본I	생활계	6,532.9	8,242.2	7,129.5	7,126.5	6,965.6	-160.9
		축산계	24,037.3	24,234.1	22,793.0	23,363.1	23,383.3	20.2
		산업계	1,914.1	1,027.0	1,057.1	1,057.1	968.5	-88.6
		토지계	3,365.8	3,621.1	3,406.3	3,399.6	3,480.7	81.1
		양식계	111.7	29.1	82.8	82.8	82.8	0.0
		매립계	3.3	5.0	3.1	3.1	3.0	-0.1
		합계	35,965.1	37,158.5	34,471.8	35,032.4	34,883.9	-148.5
	금본J	생활계	124.5	118.7	145.2	143.6	142.8	-0.8
		축산계	2,732.1	2,547.7	2,102.4	2,518.1	2,143.6	-374.5
		산업계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		토지계	215.9	205.7	205.8	201.9	206.1	4.2
		양식계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		매립계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계	3,072.5	2,872.1	2,453.4	2,863.6	2,492.4	-371.2
	금본K	생활계	100.0	139.0	127.8	125.8	123.6	-2.2
		축산계	5,445.3	5,118.1	4,192.7	5,792.9	5,234.8	-558.1
		산업계	113.7	10.0	8.8	8.8	59.2	50.4
		토지계	202.2	207.5	209.4	214.9	210.6	-4.3
		양식계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		매립계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계	5,861.2	5,474.6	4,538.7	6,142.4	5,628.1	-514.3
	논산A	생활계	251.7	775.8	340.0	338.4	296.5	-41.9
		축산계	4,478.8	1,893.9	2,128.7	2,623.6	2,388.0	-235.6
		산업계	918.7	668.3	343.6	343.6	957.2	613.6
		토지계	280.8	301.9	283.1	282.5	285.8	3.3
		양식계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		매립계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계	5,930.0	3,640.0	3,095.4	3,588.1	3,927.4	339.3
	합계	생활계	7,413.0	9,568.4	8,108.7	8,099.5	7,903.8	-195.7
		축산계	37,312.4	33,995.8	31,398.7	34,488.6	33,369.2	-1,119.4
		산업계	2,968.6	1,713.3	1,413.8	1,413.8	1,986.6	572.8
		토지계	4,299.5	4,572.3	4,340.9	4,329.9	4,421.4	91.5
		양식계	111.7	29.1	82.8	82.8	82.8	0.0
		매립계	3.3	5.0	3.1	3.1	3.0	-0.1
		합계	52,108.6	49,884.0	45,348.1	48,417.6	47,766.9	-650.7

3) 오폐수 배출유량 총괄

<표 3-22>  오폐수 배출유량 현황

대상 물질	단위유역	오염원그룹	2009	2010	2011	2012
						시행계획 전망	이행평가 현황	현황-전망
BOD	금본H	생활계	1,540.3	248.9	1,528.1	1,471.9	1,493.1	21.2
		축산계	33.5	9.7	7.6	9.2	6.6	-2.6
		산업계	166.8	4.9	13.6	12.1	163.5	151.4
		토지계	0.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		양식계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		매립계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계	1,740.6	338.5	1,549.3	1,493.1	1,663.1	170.0
	금본I	생활계	16,942.9	29,579.9	21,043.4	23,059.8	21,304.6	-1,755.2
		축산계	7,531.2	8,881.3	5,999.1	8,249.5	5,952.5	-2,297.0
		산업계	906.7	2,432.0	1,894.8	2,018.7	4,621.3	2,602.6
		토지계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		양식계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		매립계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계	25,380.8	51,177.5	28,937.4	33,328.9	31,878.4	-1,450.5
	금본J	생활계	337.2	331.1	482.4	498.5	487.8	-10.7
		축산계	70.8	67.8	49.7	58.1	52.5	-5.6
		산업계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		토지계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		양식계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		매립계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계	408.0	399.0	532.1	556.6	540.4	-16.2
	금본K	생활계	271.0	467.2	430.2	442.1	435.1	-7.0
		축산계	142.0	123.3	71.1	110.5	117.0	6.5
		산업계	128.4	34.0	29.0	29.0	526.5	497.5
		토지계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		양식계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		매립계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계	541.4	763.3	530.4	581.5	1,078.5	497.0
	논산A	생활계	697.0	701.5	1,072.2	1,446.2	1,318.8	-127.4
		축산계	179.5	56.7	41.6	57.2	58.4	1.2
		산업계	276.9	634.9	298.2	298.2	289.0	-9.2
		토지계	0.0	22.9	0.0	0.0	0.0	0.0
		양식계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		매립계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계	1,153.4	1,416.0	1,412.0	1,801.6	1,666.2	-135.4
	합계	생활계	19,788.3	31,328.7	24,556.3	26,918.4	25,039.3	-1,879.1
		축산계	7,957.0	9,138.9	6,169.2	8,484.4	6,187.1	-2,297.3
		산업계	1,478.8	3,105.8	2,235.6	2,357.9	5,600.2	3,242.3
		토지계	0.0	10,520.9	0.0	1.0	0.0	-1.0
		양식계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		매립계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계	29,224.1	54,094.3	32,961.1	37,761.7	36,826.5	-935.2

4) 배출부하량 총괄

<표 3-23>  BOD 배출부하량 현황

대상 물질	단위유역	오염원그룹	2009	2010	2011	2012
						시행계획 전망	이행평가 현황	현황-전망
BOD	금본H	생활계	23.2	32.3	26.1	21.1	20.8	-0.3
		축산계	55.6	18.1	14.2	14.2	15.3	1.1
		산업계	1.0	0.3	0.1	0.1	1.0	0.9
		토지계	238.4	251.2	245.1	238.6	244.5	5.9
		양식계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		매립계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계	318.2	301.9	285.6	274.0	281.7	7.7
	금본I	생활계	1,302.3	1,462.5	1,123.4	1,161.0	1,039.9	-121.1
		축산계	1,990.1	2,253.5	1,629.8	1,668.8	1,796.1	127.3
		산업계	33.8	60.9	20.7	18.5	47.7	29.2
		토지계	3,397.1	3,924.2	3,473.7	3,480.1	3,511.2	31.1
		양식계	111.7	173.0	82.8	82.8	82.8	0.0
		매립계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
		합계	6,835.1	7,874.1	6,330.4	6,411.2	6,478.0	66.8
	금본J	생활계	75.7	72.7	63.4	62.5	59.5	-3.0
		축산계	251.0	228.8	175.7	211.1	189.9	-21.2
		산업계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		토지계	215.9	212.2	205.8	201.9	206.1	4.2
		양식계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		매립계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계	542.6	513.7	444.9	475.5	455.4	-20.1
	금본K	생활계	63.0	63.3	49.2	48.0	48.5	0.5
		축산계	450.3	429.1	208.1	268.2	357.7	89.5
		산업계	3.6	0.3	0.7	0.7	4.8	4.1
		토지계	202.2	208.3	209.4	214.9	210.6	-4.3
		양식계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		매립계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계	719.1	701.0	467.4	531.8	621.6	89.8
	논산A	생활계	92.4	132.9	94.4	95.6	86.0	-9.6
		축산계	346.4	154.0	94.2	121.1	136.6	15.5
		산업계	1.7	19.6	2.1	2.1	2.8	0.7
		토지계	284.5	303.7	283.1	283.0	285.8	2.8
		양식계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		매립계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계	724.9	560.6	473.7	501.8	511.2	9.4
	합계	생활계	1,556.6	1,713.2	1,356.5	1,388.1	1,254.8	-133.3
		축산계	3,093.4	2,829.1	2,122.0	2,283.4	2,495.6	212.2
		산업계	40.1	61.3	23.7	21.4	56.3	34.9
		토지계	4,338.2	4,683.6	4,417.1	4,418.5	4,458.1	39.6
		양식계	111.7	29.1	82.8	82.8	82.8	0.0
		매립계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
		합계	9,139.9	9,316.4	8,002.1	8,194.3	8,347.9	153.6

나. 오염원 그룹별 소유역별 오염부하량

1) 생활계

가) 생활계 오폐수 발생유량 총괄

<표 3-24> 생활계 오폐수 발생유량 현황 및 전망

대상 물질	단위유역	소유역	2009	2010	2011	2012
						시행계획 전망	이행평가 현황	현황-전망
BOD	금본H	금본H09	1,155.3	807.2	902.5	1,106.8	973.1	-133.7
		금본H10	137.9	109.3	176.4	195.2	199.8	4.6
		금본H12	244.1	95.9	141.9	115.6	108.0	-7.6
		소계	1,537.3	1,012.4	1,220.7	1,417.5	1,280.9	-136.6
	금본I	금본I01	630.8	568.5	133.6	138.8	140.3	1.5
		금본I02	532.2	864.1	1,063.8	1,057.8	953.1	-104.7
		금본I03	217.7	1,106.2	553.8	1,007.3	1,445.8	438.5
		금본I04	126.8	4,558.5	5,538.6	5,026.9	5,345.7	318.8
		금본I05	695.5	2,278.9	1,487.7	1,531.9	1,267.1	-264.8
		금본I06	1,868.6	1,843.8	1,877.9	1,971.4	1,980.3	8.9
		금본I07	5,892.4	4,546.5	4,898.2	4,556.2	4,452.1	-104.1
		금본I08	1,628.0	8,749.1	3,641.8	3,527.3	4,049.4	522.1
		금본I09	2,498.7	397.2	208.7	215.7	191.2	-24.5
		금본I10	1,325.8	1,596.7	573.7	566.0	520.3	-45.7
		금본I11	1,638.6	3,634.2	2,178.3	2,158.2	2,096.3	-61.9
		금본I12	299.7	232.3	339.5	635.1	307.4	-327.7
		금본I13	123.3	134.2	159.6	164.9	161.0	-3.9
		금본I14	419.3	753.2	659.9	672.0	539.1	-132.9
		금본I15	18.6	146.7	98.2	103.1	96.8	-6.3
		금본I16	1,005.2	422.1	572.1	592.2	582.8	-9.4
		금본I17	61.6	39.3	43.3	43.3	41.7	-1.6
		금본I18	24.5	43.8	89.4	94.5	92.4	-2.1
		금본I19	132.5	9.3	15.4	15.2	13.7	-1.5
		금본I20	78.4	300.2	535.9	518.4	461.3	-57.1
		금본I21	22.4	3.5	5.1	5.1	4.5	-0.6
		금본I22	856.3	536.9	711.5	740.1	691.2	-48.9
		금본I23	4.9	36.7	23.4	23.8	21.6	-2.2
		금본I24	121.8	163.3	137.4	142.4	134.0	-8.4
		소계	20,223.7	32,965.4	25,547.0	25,507.8	25,588.9	81.1
	금본J	금본J01	21.3	11.0	37.9	38.8	45.3	6.5
		금본J02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J03	24.7	25.1	27.2	28.1	29.7	1.6
		금본J05	8.4	8.5	9.5	10.0	9.8	-0.2
		금본J11	9.5	9.6	10.8	11.3	11.1	-0.2
		금본J13	58.1	58.9	68.0	70.0	68.2	-1.8
		금본J15	168.8	170.9	283.1	293.2	279.2	-14.0
		금본J21	48.3	48.9	48.1	49.6	46.8	-2.8
		소계	272.5	333.0	484.7	500.8	437.1	-63.7
	금본K	금본K20	339.1	691.8	379.8	390.1	490.1	100.0
		금본K24	228.8	44.2	52.5	54.0	383.6	329.6
		소계	272.5	735.9	432.2	444.1	437.1	-7.0
	논산A	논산A01	694.3	3,448.2	1,125.9	1,221.8	1,013.7	-208.1
		소계	694.3	3,448.2	1,125.9	1,221.8	1,013.7	-208.1
	합계		23,000.3	38,494.9	28,810.5	29,092.0	28,757.7	-334.3

나) 생활계 오염물질 발생부하량 총괄

<표 3-25> 생활계 BOD 발생부하량 현황

대상 물질	단위유역	소유역	2009	2010	2011	2012
						시행계획 전망	이행평가 현황	현황-전망
BOD	금본H	금본H09	306.0	230.8	285.2	284.1	292.5	8.4
		금본H10	35.3	29.3	46.0	46.0	48.4	2.4
		금본H12	62.6	32.5	35.1	35.0	34.4	-0.6
		소계	403.9	292.7	366.3	365.1	375.3	10.2
	금본I	금본I01	220.5	82.9	42.5	42.0	42.8	0.8
		금본I02	167.1	257.5	285.3	282.7	256.2	-26.5
		금본I03	70.3	335.0	300.5	307.7	388.6	80.9
		금본I04	44.2	1,444.1	1,450.7	1,455.8	1,373.7	-82.1
		금본I05	255.2	427.3	408.5	407.1	356.4	-50.7
		금본I06	607.8	533.9	539.1	532.8	551.5	18.7
		금본I07	1,797.8	1,274.8	1,276.9	1,276.5	1,170.3	-106.2
		금본I08	532.1	1,923.2	999.5	994.1	1,071.2	77.1
		금본I09	771.2	79.0	63.6	62.8	58.9	-3.9
		금본I10	423.9	307.2	155.8	153.6	148.1	-5.5
		금본I11	548.3	734.9	623.0	615.6	616.4	0.8
		금본I12	107.6	77.7	100.3	114.4	91.6	-22.8
		금본I13	45.2	47.9	51.7	50.6	51.0	0.4
		금본I14	153.9	180.4	187.9	186.9	173.3	-13.6
		금본I15	6.8	36.7	33.1	32.8	32.1	-0.7
		금본I16	356.3	145.3	175.0	172.9	173.4	0.5
		금본I17	22.6	9.8	12.2	12.4	11.8	-0.6
		금본I18	9.0	15.6	25.3	25.9	25.4	-0.5
		금본I19	48.6	3.3	4.4	4.4	3.9	-0.5
		금본I20	28.7	106.4	131.6	134.7	115.7	-19.0
		금본I21	8.2	1.3	1.5	1.4	1.3	-0.1
		금본I22	260.9	168.4	210.2	209.8	203.5	-6.3
		금본I23	1.8	7.2	7.1	6.9	6.6	-0.3
		금본I24	44.7	42.4	43.6	42.9	41.8	-1.1
		소계	6,532.9	8,242.2	7,129.5	7,126.5	6,965.6	-160.9
	금본J	금본J01	7.8	3.9	9.2	9.2	10.6	1.4
		금본J02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J03	9.1	9.0	9.1	8.9	9.6	0.7
		금본J05	3.1	3.0	3.2	3.2	3.2	0.0
		금본J11	3.5	3.4	3.6	3.6	3.6	0.0
		금본J13	21.3	21.0	22.2	21.6	21.7	0.1
		금본J15	62.0	60.9	81.4	81.1	78.6	-2.5
		금본J21	17.7	17.4	16.5	16.0	15.4	-0.6
		소계	124.5	118.7	145.2	143.6	142.8	-0.8
	금본K	금본K20	84.0	123.3	110.8	109.2	106.6	-2.6
		금본K24	16.0	15.7	17.1	16.6	17.0	0.4
		소계	100.0	139.0	127.8	125.8	123.6	-2.2
	논산A	논산A01	251.7	775.8	340.0	338.4	106.6	-231.8
		소계	251.7	775.8	340.0	338.4	106.6	-231.8
	합계		7,413.0	9,568.4	8,108.7	8,099.5	7,713.9	-385.6

다) 생활계 오폐수 배출유량 총괄

<표 3-26> 생활계 오폐수 배출유량 현황

대상 물질	단위유역	소유역	2009	2010	2011	2012
						시행계획 전망	이행평가 현황	현황-전망
BOD	금본H	금본H09	726.8	233.1	716.8	664.8	688.9	24.1
		금본H10	0.0	0.0	20.6	0.0	0.0	0.0
		금본H12	813.5	15.9	790.7	807.1	804.1	-3.0
		소계	1,540.3	248.9	1,528.1	1,471.9	1,493.1	21.2
	금본I	금본I01	621.0	1,244.7	133.0	138.2	139.6	1.4
		금본I02	486.6	1,916.1	1,005.9	1,020.2	957.2	-63.0
		금본I03	72.2	117.5	253.2	246.9	270.8	23.9
		금본I04	28.4	162.7	177.0	185.0	203.6	18.6
		금본I05	680.9	2,070.6	1,407.5	1,482.6	1,228.1	-254.5
		금본I06	128.3	63.5	62.6	67.7	57.7	-10.0
		금본I07	701.4	1,301.6	1,432.4	1,482.1	1,304.3	-177.8
		금본I08	185.0	9,817.1	125.1	121.1	118.2	-2.9
		금본I09	229.4	283.8	191.0	202.6	176.8	-25.8
		금본I10	3,839.6	3,093.7	4,206.7	4,798.4	4,523.3	-275.1
		금본I11	481.6	991.4	918.4	881.0	708.8	-172.2
		금본I12	286.2	399.0	338.0	380.0	306.0	-74.0
		금본I13	122.6	195.7	151.6	157.4	154.1	-3.3
		금본I14	396.5	548.4	657.0	668.9	554.3	-114.6
		금본I15	18.5	46.6	50.7	72.0	59.4	-12.6
		금본I16	353.6	419.8	609.8	663.5	674.1	10.6
		금본I17	61.2	450.5	615.8	698.0	659.6	-38.4
		금본I18	24.4	43.5	89.0	94.0	92.0	-2.0
		금본I19	131.7	9.3	15.3	15.1	13.7	-1.4
		금본I20	594.7	5,816.9	7,729.1	8,745.7	8,225.6	-520.1
		금본I21	22.3	3.5	5.0	5.1	4.5	-0.6
		금본I22	7,350.9	461.3	709.1	768.8	717.9	-50.9
		금본I23	4.9	17.7	23.3	23.7	21.5	-2.2
		금본I24	121.1	104.9	136.7	141.7	133.3	-8.4
		소계	16,942.9	29,579.9	21,043.4	23,059.8	21,304.6	-1,755.2
	금본J	금본J01	21.2	11.0	37.8	38.6	45.1	6.5
		금본J02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J03	24.5	25.0	27.1	28.0	29.6	1.6
		금본J05	8.3	8.4	9.5	9.9	9.7	-0.2
		금본J11	9.4	9.5	10.7	11.2	11.0	-0.2
		금본J13	57.8	58.6	67.7	69.6	67.9	-1.7
		금본J15	167.9	170.0	281.8	291.8	277.9	-13.9
		금본J21	48.1	48.7	47.9	49.3	46.5	-2.8
		소계	271.0	331.1	482.4	498.5	435.1	-63.4
	금본K	금본K20	337.2	423.3	378.0	388.3	487.8	99.5
		금본K24	227.5	43.9	52.2	53.7	381.9	328.2
		소계	271.0	467.2	430.2	442.1	435.1	-7.0
	논산A	논산A01	697.0	701.5	1,072.2	1,446.2	1,318.8	-127.4
		소계	697.0	701.5	1,072.2	1,446.2	1,318.8	-127.4
	합계		19,722.1	31,328.7	24,556.3	26,918.4	24,986.5	-1,931.9

라) 생활계 오염물질 배출부하량 총괄

<표 3-27> 생활계 BOD 배출부하량 현황

대상 물질	단위유역	소유역	2009	2010	2011	2012
						시행계획 전망	이행평가 현황	현황-전망
BOD	금본H	금본H09	20.6	27.3	20.6	17.3	16.3	-1.0
		금본H10	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
		금본H12	2.7	5.0	4.4	3.8	4.6	0.8
		소계	23.2	32.3	26.1	21.1	20.8	-0.3
	금본I	금본I01	89.2	30.4	18.7	20.4	17.5	-2.9
		금본I02	92.3	121.4	89.2	89.9	88.6	-1.3
		금본I03	8.8	18.0	23.9	25.7	38.2	12.5
		금본I04	1.0	61.0	52.3	61.3	54.8	-6.5
		금본I05	147.3	162.0	120.2	121.5	119.2	-2.3
		금본I06	36.4	21.7	18.4	20.7	15.1	-5.6
		금본I07	164.4	222.2	180.6	170.2	158.0	-12.2
		금본I08	41.8	103.9	33.9	35.7	27.7	-8.0
		금본I09	54.7	29.3	15.6	17.5	14.4	-3.1
		금본I10	29.6	63.3	83.7	92.2	59.7	-32.5
		금본I11	105.1	141.6	116.7	116.9	99.6	-17.3
		금본I12	61.3	47.2	42.1	45.8	38.6	-7.2
		금본I13	27.4	28.2	22.8	24.3	21.6	-2.7
		금본I14	90.2	98.0	65.9	60.2	54.3	-5.9
		금본I15	3.8	7.4	0.5	2.5	0.7	-1.8
		금본I16	77.2	83.1	70.5	71.5	71.6	0.1
		금본I17	65.0	4.0	6.0	8.1	5.9	-2.2
		금본I18	5.5	9.6	9.6	11.8	9.9	-1.9
		금본I19	31.5	1.3	2.4	4.4	2.1	-2.3
		금본I20	10.7	32.5	40.1	42.8	38.3	-4.5
		금본I21	5.1	0.7	0.8	2.8	0.7	-2.1
		금본I22	124.8	94.5	88.1	89.7	83.7	-6.0
		금본I23	1.2	3.9	4.4	6.3	3.9	-2.4
		금본I24	28.0	23.7	16.8	18.6	15.7	-2.9
		소계	1,302.3	1,408.8	1,123.4	1,161.0	1,039.9	-121.1
	금본J	금본J01	4.2	2.2	3.3	3.3	3.5	0.2
		금본J02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J03	5.7	5.6	4.1	4.0	4.3	0.3
		금본J05	1.9	1.9	1.6	1.5	1.5	0.0
		금본J11	2.2	2.2	1.8	1.7	1.6	-0.1
		금본J13	13.1	12.9	10.9	10.6	10.3	-0.3
		금본J15	37.7	37.1	33.0	32.8	31.0	-1.8
		금본J21	10.9	10.7	8.8	8.5	7.3	-1.2
		소계	75.7	72.7	63.4	62.5	59.5	-3.0
	금본K	금본K20	53.0	56.6	39.8	38.8	39.4	0.6
		금본K24	10.0	9.9	9.4	9.1	9.2	0.1
		소계	63.0	66.5	49.2	47.9	48.5	0.6
	논산A	논산A01	92.4	132.9	94.4	95.6	86.0	-9.6
		소계	92.4	132.9	94.4	95.6	86.0	-9.6
	합계		1,556.6	1,713.2	1,356.5	1,388.1	1,254.8	-133.3

2) 축산계

가) 축산계 오폐수 발생유량 총괄

<표 3-28> 축산계 오폐수 발생유량 현황 및 전망

대상 물질	단위유역	소유역	2009	2010	2011	2012
						시행계획 전망	이행평가 현황	현황-전망
BOD	금본H	금본H09	20.3	5.0	4.3	5.1	4.0	-1.1
		금본H10	10.3	1.9	1.8	2.5	1.8	-0.7
		금본H12	3.0	2.9	1.6	1.6	3.1	1.5
		소계	33.6	9.7	7.6	9.2	8.9	-0.3
	금본I	금본I01	8.0	52.9	60.1	49.7	58.6	8.9
		금본I02	49.2	51.5	64.7	76.9	71.6	-5.3
		금본I03	0.0	3.1	3.6	3.5	3.6	0.1
		금본I04	0.0	8.4	0.3	0.2	0.3	0.1
		금본I05	164.4	122.6	104.3	101.0	103.9	2.9
		금본I06	18.9	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I07	86.5	81.7	80.6	72.8	71.4	-1.4
		금본I08	26.7	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I09	54.1	39.8	39.0	39.4	42.6	3.2
		금본I10	11.1	6.8	4.1	4.7	3.9	-0.8
		금본I11	73.5	103.1	64.8	80.0	93.1	13.1
		금본I12	47.4	36.7	37.4	45.7	45.4	-0.3
		금본I13	23.5	36.4	14.6	19.2	19.0	-0.2
		금본I14	80.0	49.6	30.8	34.3	35.6	1.3
		금본I15	6.3	21.6	44.9	44.8	30.7	-14.1
		금본I16	70.3	110.6	152.5	140.3	117.5	-22.8
		금본I17	8.2	4.7	4.1	4.0	4.0	0.0
		금본I18	1.0	55.4	41.5	36.4	36.4	0.0
		금본I19	38.2	2.6	1.5	1.5	1.5	0.0
		금본I20	0.0	0.0	10.4	8.6	10.7	2.1
		금본I21	3.7	1.2	0.2	0.2	0.2	0.0
		금본I22	160.8	172.9	115.2	137.6	127.8	-9.8
		금본I23	1.0	5.3	1.6	1.6	1.7	0.1
		금본I24	40.6	38.8	56.4	52.9	34.9	-18.0
		소계	973.4	1,019.0	932.6	955.3	914.4	-40.9
	금본J	금본J01	7.7	0.7	0.2	0.2	0.2	0.0
		금본J02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J03	5.5	5.5	6.3	7.4	7.1	-0.3
		금본J05	1.8	1.8	2.7	3.2	3.0	-0.2
		금본J11	2.0	2.0	3.1	3.6	3.4	-0.2
		금본J13	14.4	19.8	7.9	9.3	10.9	1.6
		금본J15	19.6	19.1	20.6	23.5	18.0	-5.5
		금본J21	20.1	19.3	12.5	15.0	11.5	-3.5
		소계	71.0	68.0	53.4	62.3	54.2	-8.1
	금본K	금본K20	91.7	80.9	52.2	74.5	101.7	27.2
		금본K24	61.4	63.9	67.1	105.7	57.7	-48.0
		소계	153.1	144.8	119.2	180.3	159.4	-20.9
	논산A	논산A01	179.7	67.7	82.6	100.9	90.5	-10.4
		소계	179.7	67.7	82.6	100.9	90.5	-10.4
	합계		1,410.7	1,309.3	1,195.5	1,307.9	1,227.3	-80.6

나) 축산계 오염물질 발생부하량 총괄

<표 3-29> 축산계 BOD 발생부하량 현황

대상 물질	단위유역	소유역	2009	2010	2011	2012
						시행계획 전망	이행평가 현황	현황-전망
BOD	금본H	금본H09	369.5	102.3	98.0	103.9	87.6	-16.3
		금본H10	144.1	26.7	27.8	36.5	28.6	-7.9
		금본H12	105.4	73.0	56.0	50.4	103.3	52.9
		소계	618.9	202.0	181.8	190.8	219.5	28.7
	금본I	금본I01	298.3	1,286.0	1,206.6	1,182.2	1,148.7	-33.5
		금본I02	1,256.7	1,101.9	1,525.4	1,758.5	1,847.0	88.5
		금본I03	0.0	76.0	150.6	148.3	150.6	2.3
		금본I04	0.7	263.4	9.9	8.7	9.9	1.2
		금본I05	2,866.5	2,214.8	2,709.7	1,936.6	2,637.1	700.5
		금본I06	539.7	83.3	0.7	0.6	0.7	0.1
		금본I07	2,168.9	2,596.2	2,320.9	2,163.4	2,355.0	191.6
		금본I08	827.4	294.0	0.8	1.2	1.3	0.1
		금본I09	1,089.3	1,048.8	1,302.9	1,349.6	1,414.3	64.7
		금본I10	357.8	150.2	144.8	162.7	136.9	-25.8
		금본I11	2,886.6	2,938.3	2,132.8	2,627.9	2,676.9	49.0
		금본I12	987.3	925.1	868.0	1,089.8	985.5	-104.3
		금본I13	722.2	1,077.3	607.0	789.0	692.0	-97.0
		금본I14	1,554.9	1,242.1	860.1	942.0	913.3	-28.7
		금본I15	225.6	359.3	766.8	778.4	559.4	-219.0
		금본I16	1,846.2	2,617.6	3,088.5	2,996.7	2,747.6	-249.1
		금본I17	223.2	142.3	128.5	126.9	126.7	-0.2
		금본I18	37.7	960.0	766.9	715.9	702.4	-13.5
		금본I19	1,621.9	95.0	53.8	54.6	53.8	-0.8
		금본I20	1.1	0.6	418.4	361.0	429.5	68.5
		금본I21	134.2	22.4	7.5	7.8	7.5	-0.3
		금본I22	3,159.0	3,430.6	2,299.2	2,741.7	2,643.3	-98.4
		금본I23	35.1	118.4	53.4	56.2	58.4	2.2
		금본I24	1,196.8	1,190.7	1,369.7	1,363.4	1,085.3	-278.1
		소계	24,037.3	24,234.1	22,793.0	23,363.1	23,383.3	20.2
	금본J	금본J01	193.7	24.0	7.4	9.0	7.4	-1.6
		금본J02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J03	182.7	182.7	242.1	295.8	260.5	-35.3
		금본J05	56.4	56.4	105.3	128.9	110.1	-18.8
		금본J11	63.7	63.7	119.0	145.7	124.5	-21.2
		금본J13	680.1	734.5	349.9	435.0	556.1	121.1
		금본J15	657.8	641.7	744.5	850.7	594.9	-255.8
		금본J21	897.6	844.6	534.2	653.1	490.1	-163.0
		소계	2,732.1	2,547.7	2,102.4	2,518.1	2,143.6	-374.5
	금본K	금본K20	3,199.7	2,767.1	1,380.8	1,814.8	2,819.3	1,004.5
		금본K24	2,245.6	2,351.0	2,811.9	3,978.0	2,415.5	-1,562.5
		소계	5,445.3	5,118.1	4,192.7	5,792.9	5,234.8	-558.1
	논산A	논산A01	4,478.8	1,893.9	2,128.7	2,623.6	2,388.0	-235.6
		소계	4,478.8	1,893.9	2,128.7	2,623.6	2,388.0	-235.6
	합계		37,312.4	33,995.8	31,398.7	34,488.6	33,369.2	-1,119.4

다) 축산계 오폐수 배출유량 총괄

<표 3-30> 축산계 오폐수 배출유량 현황

대상 물질	단위유역	소유역	2009	2010	2011	2012
						시행계획 전망	이행평가 현황	현황-전망
BOD	금본H	금본H09	20.2	5.0	4.3	5.1	2.6	-2.5
		금본H10	10.3	1.9	1.8	2.5	0.9	-1.6
		금본H12	3.0	2.8	1.6	1.6	3.1	1.5
		소계	33.5	9.7	7.6	9.2	6.6	-2.6
	금본I	금본I01	8.0	52.5	60.1	49.0	58.4	9.4
		금본I02	49.1	41.8	24.1	26.3	51.9	25.6
		금본I03	0.0	3.1	3.6	3.5	3.6	0.1
		금본I04	0.0	8.0	0.3	0.2	0.3	0.1
		금본I05	164.0	101.2	85.3	81.5	88.3	6.8
		금본I06	18.9	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I07	86.3	67.9	62.0	58.1	63.4	5.3
		금본I08	26.6	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I09	6,620.6	39.7	38.8	39.3	42.0	2.7
		금본I10	11.1	8,006.3	5,312.1	7,532.5	5,209.9	-2,322.6
		금본I11	73.2	96.5	60.4	74.9	75.3	0.4
		금본I12	47.3	31.3	32.4	40.0	36.9	-3.1
		금본I13	23.5	34.6	13.3	17.8	15.7	-2.1
		금본I14	79.8	49.4	29.7	33.1	35.5	2.4
		금본I15	6.2	15.8	27.6	30.7	20.4	-10.3
		금본I16	70.1	99.0	120.3	118.8	104.6	-14.2
		금본I17	4.4	4.7	3.4	3.4	3.7	0.3
		금본I18	1.0	53.4	14.5	15.0	27.0	12.0
		금본I19	38.1	2.6	1.5	1.5	1.5	0.0
		금본I20	0.0	0.0	10.3	8.6	9.7	1.1
		금본I21	3.7	0.8	0.2	0.2	0.2	0.0
		금본I22	157.7	119.9	55.9	70.2	73.7	3.5
		금본I23	1.0	4.0	1.6	1.6	1.7	0.1
		금본I24	40.5	35.8	41.9	43.3	28.8	-14.5
		소계	7,531.2	8,881.3	5,999.1	8,249.5	5,952.5	-2,297.0
	금본J	금본J01	7.7	0.7	0.2	0.2	0.2	0.0
		금본J02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J03	5.4	5.4	6.3	7.4	7.1	-0.3
		금본J05	1.7	1.7	2.7	3.2	3.0	-0.2
		금본J11	2.0	2.0	3.1	3.6	3.4	-0.2
		금본J13	14.4	19.7	7.9	9.3	10.9	1.6
		금본J15	19.5	19.0	18.6	21.3	16.4	-4.9
		금본J21	20.1	19.3	10.9	13.1	11.5	-1.6
		소계	70.8	67.8	49.7	58.1	52.5	-5.6
	금본K	금본K20	91.6	67.1	36.1	53.1	76.3	23.2
		금본K24	50.4	56.2	35.0	57.4	40.7	-16.7
		소계	142.0	123.3	71.1	110.5	117.0	6.5
	논산A	논산A01	179.5	56.7	41.6	57.2	58.4	1.2
		소계	179.5	56.7	41.6	57.2	58.4	1.2
	합계		7,957.0	9,138.9	6,169.2	8,484.4	6,187.1	-2,297.3

라) 축산계 오염물질 배출부하량 총괄

<표 3-31> 축산계 BOD 배출부하량 현황

대상 물질	단위유역	소유역	2009	2010	2011	2012
						시행계획 전망	이행평가 현황	현황-전망
BOD	금본H	금본H09	33.2	9.2	7.6	7.6	5.2	-2.4
		금본H10	12.9	2.4	1.7	2.1	0.8	-1.3
		금본H12	9.5	6.6	5.0	4.5	9.3	4.8
		소계	55.6	18.1	14.2	14.2	15.3	1.1
	금본I	금본I01	29.2	114.7	87.9	88.6	82.5	-6.1
		금본I02	100.9	85.1	81.8	90.5	124.3	33.8
		금본I03	0.0	6.8	13.5	13.3	13.5	0.2
		금본I04	0.1	23.1	0.9	0.8	0.9	0.1
		금본I05	205.5	168.4	209.7	134.5	216.3	81.8
		금본I06	46.6	7.3	0.1	0.1	0.1	0.0
		금본I07	192.4	214.6	178.8	169.0	196.7	27.7
		금본I08	74.2	26.0	0.1	0.1	0.1	0.0
		금본I09	93.0	94.2	116.7	121.2	125.5	4.3
		금본I10	32.3	15.1	14.6	17.9	15.1	-2.8
		금본I11	264.4	254.4	181.6	222.1	206.0	-16.1
		금본I12	74.6	75.6	67.2	82.7	83.7	1.0
		금본I13	64.8	94.2	51.8	67.0	55.7	-11.3
		금본I14	121.4	111.3	73.8	80.9	81.8	0.9
		금본I15	20.3	24.0	31.6	32.1	30.5	-1.6
		금본I16	162.5	218.7	207.9	212.0	220.9	8.9
		금본I17	14.1	12.7	10.8	10.8	11.1	0.3
		금본I18	3.4	83.7	40.3	41.0	53.6	12.6
		금본I19	146.0	8.5	4.8	4.9	4.8	-0.1
		금본I20	0.1	0.0	37.5	32.4	35.6	3.2
		금본I21	12.1	1.5	0.7	0.7	0.7	0.0
		금본I22	224.5	247.6	121.2	144.4	148.4	4.0
		금본I23	3.3	8.8	4.8	5.0	5.2	0.2
		금본I24	104.4	102.7	91.7	96.8	82.8	-14.0
		소계	1,990.1	1,999.0	1,629.8	1,668.8	1,796.1	127.3
	금본J	금본J01	15.5	2.2	0.7	0.8	0.7	-0.1
		금본J02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J03	18.7	16.4	21.7	26.6	23.4	-3.2
		금본J05	6.1	5.1	9.5	11.6	9.9	-1.7
		금본J11	6.9	5.7	10.7	13.1	11.2	-1.9
		금본J13	61.1	66.0	31.4	39.1	49.9	10.8
		금본J15	62.1	57.6	59.0	67.4	50.8	-16.6
		금본J21	80.6	75.9	42.7	52.6	44.0	-8.6
		소계	251.0	228.8	175.7	211.1	189.9	-21.2
	금본K	금본K20	269.8	228.9	86.6	103.6	200.4	96.8
		금본K24	180.5	200.3	121.5	164.6	157.3	-7.3
		소계	450.3	429.1	208.1	268.2	357.7	89.5
	논산A	논산A01	346.4	154.0	94.2	121.1	136.6	15.5
		소계	346.4	154.0	94.2	121.1	136.6	15.5
	합계		3,093.4	2,829.1	2,122.0	2,283.4	2,495.6	212.2

3) 산업계

가) 산업계 오폐수 발생유량 총괄

<표 3-32> 산업계 오폐수 발생유량 현황 및 전망

대상 물질	단위유역	소유역	2009	2010	2011	2012
						시행계획 전망	이행평가 현황	현황-전망
BOD	금본H	금본H09	14.2	14.2	7.2	7.2	4.2	-3.0
		금본H10	7.0	6.9	2.2	2.2	2.1	-0.1
		금본H12	145.6	1.4	1.4	1.4	156.7	155.3
		소계	166.8	22.5	10.8	10.8	162.9	152.1
	금본I	금본I01	101.9	190.0	0.0	0.0	55.0	55.0
		금본I02	10.8	1,003.5	65.5	65.5	2,641.9	2,576.4
		금본I03	0.0	100.1	950.6	950.6	1,041.1	90.5
		금본I04	0.3	76.8	103.3	103.3	64.4	-38.9
		금본I05	268.0	576.8	164.6	164.6	76.6	-88.0
		금본I06	98.5	54.9	32.8	32.8	21.9	-10.9
		금본I07	169.7	537.9	345.5	345.5	356.4	10.9
		금본I08	97.0	105.8	147.5	147.5	31.9	-115.6
		금본I09	47.1	3.8	3.0	3.0	3.0	0.0
		금본I10	0.0	3.3	1.3	1.3	0.3	-1.0
		금본I11	990.3	504.4	461.4	461.4	537.1	75.7
		금본I12	1.9	1.9	2.3	2.3	36.6	34.3
		금본I13	0.8	0.1	0.4	0.4	1.2	0.8
		금본I14	0.0	0.0	0.4	0.4	3.0	2.6
		금본I15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I16	430.4	0.0	0.0	0.0	10.5	10.5
		금본I17	0.0	0.6	71.6	71.6	109.3	37.7
		금본I18	0.0	15.5	11.7	11.7	8.5	-3.2
		금본I19	0.8	0.0	28.0	28.0	43.0	15.0
		금본I20	0.8	38.1	268.2	268.2	399.8	131.6
		금본I21	0.0	0.0	1.0	1.0	1.5	0.5
		금본I22	50.8	6.2	6.2	6.2	31.8	25.6
		금본I23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I24	56.1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0
		소계	2,325.2	3,220.5	2,666.1	2,666.1	5,475.4	2,809.3
	금본J	금본J01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	금본K	금본K20	196.4	34.0	30.0	30.0	357.2	327.2
		금본K24	0.1	0.0	0.0	0.0	16.9	16.9
		소계	196.5	34.0	30.0	30.0	374.1	344.1
	논산A	논산A01	276.9	634.9	298.2	298.2	289.0	-9.2
		소계	276.9	634.9	298.2	298.2	289.0	-9.2
	합계		2,965.4	3,911.9	3,005.0	3,005.0	6,301.4	3,296.4

나) 산업계 오염물질 발생부하량 총괄

<표 3-33> 산업계 BOD 발생부하량 현황

대상 물질	단위유역	소유역	2009	2010	2011	2012
						시행계획 전망	이행평가 현황	현황-전망
BOD	금본H	금본H09	14.5	5.3	3.1	3.1	0.3	-2.8
		금본H10	6.7	2.3	0.8	0.8	0.2	-0.6
		금본H12	0.9	0.4	0.4	0.4	1.3	0.9
		소계	22.1	8.0	4.3	4.3	1.8	-2.5
	금본I	금본I01	185.0	29.9	0.0	0.0	4.2	4.2
		금본I02	0.5	56.5	13.4	13.4	166.6	153.2
		금본I03	0.0	25.1	45.4	45.4	21.9	-23.5
		금본I04	0.1	24.6	16.2	16.2	3.5	-12.7
		금본I05	130.4	146.4	77.5	77.5	100.8	23.3
		금본I06	20.0	12.9	8.3	8.3	1.4	-6.9
		금본I07	24.2	173.6	182.4	182.4	220.2	37.8
		금본I08	14.7	36.6	57.7	57.7	2.9	-54.8
		금본I09	7.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.0
		금본I10	0.0	0.3	0.4	0.4	0.1	-0.3
		금본I11	1,307.6	501.8	545.3	545.3	304.5	-240.8
		금본I12	2.2	0.6	0.7	0.7	41.8	41.1
		금본I13	0.6	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
		금본I14	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
		금본I15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I16	147.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
		금본I17	0.0	0.2	20.3	20.3	10.9	-9.4
		금본I18	0.0	6.4	4.5	4.5	2.4	-2.1
		금본I19	0.0	0.0	7.9	7.9	4.3	-3.6
		금본I20	0.3	9.6	74.2	74.2	39.6	-34.6
		금본I21	0.0	0.0	0.3	0.3	0.1	-0.2
		금본I22	71.0	1.9	1.9	1.9	42.5	40.6
		금본I23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I24	2.9	0.2	0.2	0.2	0.0	-0.2
		소계	1,914.1	1,027.0	1,057.1	1,057.1	968.5	-88.6
	금본J	금본J01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	금본K	금본K20	113.7	10.0	8.8	8.8	58.5	49.7
		금본K24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
		소계	113.7	10.0	8.8	8.8	59.2	50.4
	논산A	논산A01	918.7	668.3	343.6	343.6	957.2	613.6
		소계	918.7	668.3	343.6	343.6	957.2	613.6
	합계		2,968.6	1,713.3	1,413.8	1,413.8	1,986.6	572.8

다) 산업계 오폐수 배출유량 총괄

<표 3-34> 산업계 오폐수 배출유량 현황

대상 물질	단위유역	소유역	2009	2010	2011	2012
						시행계획 전망	이행평가 현황	현황-전망
BOD	금본H	금본H09	6.7	2.1	6.0	4.8	1.1	-3.7
		금본H10	1.5	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0
		금본H12	158.6	1.9	7.4	7.2	162.4	155.2
		소계	166.8	4.9	13.6	12.1	163.5	151.4
	금본I	금본I01	91.7	190.0	0.0	0.0	55.0	55.0
		금본I02	45.1	1,002.5	35.7	35.5	2,613.0	2,577.5
		금본I03	14.1	63.7	945.7	945.6	1,041.0	95.4
		금본I04	0.0	30.7	3.3	3.0	2.9	-0.1
		금본I05	116.6	482.3	34.5	167.6	35.1	-132.5
		금본I06	3.4	10.8	1.2	1.1	0.8	-0.3
		금본I07	218.1	428.6	305.8	305.7	248.3	-57.4
		금본I08	3.2	174.8	12.3	5.5	8.3	2.8
		금본I09	10.8	3.4	3.0	3.0	3.0	0.0
		금본I10	67.6	1.1	70.6	82.9	42.1	-40.8
		금본I11	13.0	9.8	3.5	3.5	8.7	5.2
		금본I12	1.9	1.9	2.3	2.3	36.6	34.3
		금본I13	0.0	0.0	0.4	0.4	1.2	0.8
		금본I14	0.0	0.0	0.4	0.4	3.0	2.6
		금본I15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I16	85.6	0.0	0.0	0.0	10.1	10.1
		금본I17	0.0	0.6	73.7	68.0	83.1	15.1
		금본I18	0.0	15.5	6.8	6.8	7.9	1.1
		금본I19	0.8	0.0	25.1	22.2	30.3	8.1
		금본I20	9.6	9.4	362.6	357.4	357.3	-0.1
		금본I21	0.0	0.0	0.9	0.8	1.0	0.2
		금본I22	169.0	6.2	6.2	6.2	31.8	25.6
		금본I23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I24	56.1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0
		소계	906.7	2,432.0	1,894.8	2,018.7	4,621.3	2,602.6
	금본J	금본J01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	금본K	금본K20	128.3	34.0	29.0	29.0	509.6	480.6
		금본K24	0.1	0.0	0.0	0.0	16.9	16.9
		소계	128.4	34.0	29.0	29.0	526.5	497.5
	논산A	논산A01	276.9	634.9	298.2	298.2	289.0	-9.2
		소계	276.9	634.9	298.2	298.2	289.0	-9.2
	합계		1,478.8	3,105.8	2,235.6	2,357.9	5,600.2	3,242.3

라) 산업계 오염물질 배출부하량 총괄

<표 3-35> 산업계 BOD 배출부하량 현황

대상 물질	단위유역	소유역	2009	2010	2011	2012
						시행계획 전망	이행평가 현황	현황-전망
BOD	금본H	금본H09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본H10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본H12	0.9	0.2	0.1	0.1	1.0	0.9
		소계	1.0	0.3	0.1	0.1	1.0	0.9
	금본I	금본I01	2.4	1.9	0.0	0.0	2.1	2.1
		금본I02	0.1	5.8	0.2	0.2	32.9	32.7
		금본I03	0.0	0.6	1.2	1.2	1.5	0.3
		금본I04	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I05	4.2	20.5	1.8	2.2	2.5	0.3
		금본I06	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I07	1.7	5.0	4.6	4.6	2.3	-2.3
		금본I08	0.0	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1
		금본I09	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0
		금본I10	0.0	0.6	1.1	1.3	0.4	-0.9
		금본I11	2.7	3.6	2.9	2.8	2.5	-0.3
		금본I12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
		금본I13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
		금본I15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I16	13.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
		금본I17	0.6	0.0	1.1	0.5	0.1	-0.4
		금본I18	0.0	0.3	0.2	0.2	0.1	-0.1
		금본I19	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0	-0.2
		금본I20	3.9	2.0	6.4	4.6	1.3	-3.3
		금본I21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I22	3.8	0.1	0.2	0.2	0.5	0.3
		금본I23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I24	0.9	0.0	0.1	0.1	0.0	-0.1
		소계	33.8	41.2	20.7	18.5	47.7	29.2
	금본J	금본J01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	금본K	금본K20	3.6	0.3	0.7	0.7	4.6	3.9
		금본K24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
		소계	3.6	0.3	0.7	0.7	4.8	4.1
	논산A	논산A01	1.7	19.6	2.1	2.1	2.8	0.7
		소계	1.7	19.6	2.1	2.1	2.8	0.7
	합계		40.1	61.3	23.7	21.4	56.3	34.9

4) 토지계

가) 토지계 오염물질 발생부하량 총괄

<표 3-36> 토지계 발생부하량 현황

대상 물질	단위유역	소유역	2009	2010	2011	2012
						시행계획 전망	이행평가 현황	현황-전망
BOD	금본H	금본H09	190.3	191.3	191.4	187.1	192.9	5.8
		금본H10	23.0	23.1	23.3	22.7	23.5	0.8
		금본H12	21.5	21.6	21.7	21.2	22.0	0.8
		소계	234.8	236.1	236.4	231.0	238.4	7.4
	금본I	금본I01	117.4	89.5	64.3	65.2	64.2	-1.0
		금본I02	207.1	319.8	275.5	277.0	277.5	0.5
		금본I03	44.2	104.0	105.6	107.9	106.4	-1.5
		금본I04	34.4	121.7	122.1	111.3	122.7	11.4
		금본I05	477.2	527.9	481.1	477.7	483.4	5.7
		금본I06	92.8	57.0	57.0	56.7	57.0	0.3
		금본I07	450.1	426.8	424.8	417.7	429.2	11.5
		금본I08	134.6	189.1	143.7	141.8	144.1	2.3
		금본I09	109.0	61.3	59.8	59.8	60.7	0.9
		금본I10	110.3	47.1	47.3	48.0	49.5	1.5
		금본I11	413.8	467.4	416.0	418.0	426.2	8.2
		금본I12	150.7	153.9	150.3	152.5	152.4	-0.1
		금본I13	108.4	87.7	87.9	87.7	103.8	16.1
		금본I14	241.4	282.9	281.1	282.8	292.3	9.5
		금본I15	10.2	40.4	40.7	40.4	40.7	0.3
		금본I16	203.3	174.4	174.2	174.2	188.5	14.3
		금본I17	21.9	18.0	18.2	18.8	18.2	-0.6
		금본I18	11.2	37.7	37.9	37.9	38.1	0.2
		금본I19	52.9	8.7	8.7	8.8	8.8	0.0
		금본I20	29.2	105.2	109.3	112.4	112.3	-0.1
		금본I21	16.9	2.4	2.4	2.4	2.4	0.0
		금본I22	244.2	209.9	210.0	211.0	212.9	1.9
		금본I23	14.0	23.0	23.1	23.1	23.1	0.0
		금본I24	70.8	65.0	65.1	66.6	66.0	-0.6
		소계	3,365.8	3,621.1	3,406.3	3,399.6	3,480.7	81.1
	금본J	금본J01	13.0	2.1	2.1	2.1	2.1	0.0
		금본J02	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0
		금본J03	21.1	21.0	21.0	20.7	21.0	0.3
		금본J05	6.2	6.4	6.3	6.1	6.3	0.2
		금본J11	6.4	6.5	6.5	6.3	6.5	0.2
		금본J13	46.6	46.6	46.5	47.4	46.5	-0.9
		금본J15	85.4	85.9	86.1	81.6	86.4	4.8
		금본J21	37.0	37.0	37.0	37.4	37.0	-0.4
		소계	215.9	205.7	205.8	201.9	206.1	4.2
	금본K	금본K20	169.6	174.3	176.2	182.2	177.4	-4.8
		금본K24	32.7	33.2	33.2	32.7	33.2	0.5
		소계	202.2	207.5	209.4	214.9	210.6	-4.3
	논산A	논산A01	280.8	301.9	283.1	282.5	285.8	3.3
		소계	280.8	301.9	283.1	282.5	285.8	3.3
	합계		4,299.5	4,572.3	4,340.9	4,329.9	4,421.4	91.5

나) 토지계 오염물질 배출부하량 총괄

<표 3-37> 토지계 BOD 배출부하량 현황

대상 물질	단위유역	소유역	2009	2010	2011	2012
						시행계획 전망	이행평가 현황	현황-전망
BOD	금본H	금본H09	192.6	202.0	197.9	192.6	196.3	3.7
		금본H10	23.0	23.1	23.3	22.7	23.5	0.8
		금본H12	22.8	26.1	23.9	23.3	24.7	1.4
		소계	238.4	251.2	245.1	238.6	244.5	5.9
	금본I	금본I01	117.6	93.2	64.3	65.2	64.2	-1.0
		금본I02	206.9	319.8	275.5	277.0	277.5	0.5
		금본I03	43.3	104.0	105.5	107.8	106.4	-1.4
		금본I04	34.6	112.8	113.0	103.2	113.6	10.4
		금본I05	478.8	540.9	481.1	477.7	483.4	5.7
		금본I06	88.3	52.7	52.6	52.4	52.7	0.3
		금본I07	441.2	433.1	419.4	414.4	423.7	9.3
		금본I08	129.3	165.3	133.1	131.3	133.5	2.2
		금본I09	104.9	61.3	59.8	59.8	60.7	0.9
		금본I10	105.5	104.6	135.3	143.9	102.7	-41.2
		금본I11	417.9	498.3	425.2	427.0	433.1	6.1
		금본I12	150.9	153.9	150.3	152.6	152.4	-0.2
		금본I13	108.4	87.7	87.9	87.7	103.8	16.1
		금본I14	241.5	284.6	281.1	282.8	292.3	9.5
		금본I15	10.2	40.9	40.7	40.4	40.7	0.3
		금본I16	201.4	174.4	174.2	174.2	188.5	14.3
		금본I17	77.0	18.0	18.2	18.8	18.2	-0.6
		금본I18	11.2	37.7	37.9	37.9	38.1	0.2
		금본I19	52.9	8.7	8.7	8.8	8.8	0.0
		금본I20	29.7	107.3	109.3	112.4	112.3	-0.1
		금본I21	16.9	2.4	2.4	12.4	2.4	-10.0
		금본I22	244.3	210.3	210.0	212.1	212.9	0.8
		금본I23	14.0	23.1	23.1	23.1	23.1	0.0
		금본I24	70.8	65.5	65.1	66.6	66.0	-0.6
		소계	3,397.1	3,700.5	3,473.7	3,489.5	3,511.2	21.7
	금본J	금본J01	13.0	2.1	2.1	2.1	2.1	0.0
		금본J02	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0
		금본J03	21.1	21.0	21.0	20.7	21.0	0.3
		금본J05	6.2	6.4	6.3	6.1	6.3	0.2
		금본J11	6.4	6.5	6.5	6.3	6.5	0.2
		금본J13	46.6	46.6	46.5	47.4	46.5	-0.9
		금본J15	85.4	92.4	86.1	81.6	86.4	4.8
		금본J21	37.0	37.0	37.0	37.4	37.0	-0.4
		소계	215.9	212.2	205.8	201.9	206.1	4.2
	금본K	금본K20	169.6	182.7	176.2	182.2	177.4	-4.8
		금본K24	32.7	33.2	33.2	32.7	33.2	0.5
		소계	202.2	215.9	209.4	214.9	210.6	-4.3
	논산A	논산A01	284.5	303.7	283.1	283.0	285.8	2.8
		소계	284.5	303.7	283.1	283.0	285.8	2.8
	합계		4,338.2	4,683.6	4,417.1	4,427.8	4,458.1	30.3

5) 양식계

가) 양식계 오폐수 발생유량 총괄

<표 3-38> 양식계 오폐수 발생유량 현황 및 전망

대상 물질	단위유역	소유역	2009	2010	2011	2012
						시행계획 전망	이행평가 현황	현황-전망
BOD	금본H	금본H09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본H10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본H12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	금본I	금본I01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	금본J	금본J01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	금본K	금본K20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본K24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	논산A	논산A01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	합계		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

나) 양식계 오염물질 발생부하량 총괄

<표 3-39> 양식계 BOD 발생부하량 현황

대상 물질	단위유역	소유역	2009	2010	2011	2012
						시행계획 전망	이행평가 현황	현황-전망
BOD	금본H	금본H09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본H10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본H12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	금본I	금본I01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I05	7.7	12.3	58.1	58.1	58.1	0.0
		금본I06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I07	45.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I11	0.0	15.2	15.2	15.2	15.2	0.0
		금본I12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I13	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I14	0.0	1.6	9.5	9.5	9.5	0.0
		금본I15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I16	50.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	111.7	29.1	82.8	82.8	82.8	0.0
	금본J	금본J01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	금본K	금본K20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본K24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	논산A	논산A01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	합계		111.7	29.1	82.8	82.8	82.8	0.0

다) 양식계 오폐수 배출유량 총괄

<표 3-40> 양식계 오폐수 배출유량 현황

대상 물질	단위유역	소유역	2009	2010	2011	2012
						시행계획 전망	이행평가 현황	현황-전망
BOD	금본H	금본H09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본H10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본H12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	금본I	금본I01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	금본J	금본J01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	금본K	금본K20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본K24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	논산A	논산A01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	합계		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

라) 양식계 오염물질 배출부하량 총괄

<표 3-41> 양식계 BOD 배출부하량 현황

대상 물질	단위유역	소유역	2009	2010	2011	2012
						시행계획 전망	이행평가 현황	현황-전망
BOD	금본H	금본H09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본H10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본H12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	금본I	금본I01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I05	7.7	12.3	58.1	58.1	58.1	0.0
		금본I06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I07	45.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I11	0.0	15.2	15.2	15.2	15.2	0.0
		금본I12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I13	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I14	0.0	1.6	9.5	9.5	9.5	0.0
		금본I15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I16	50.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	111.7	29.1	82.8	82.8	82.8	0.0
	금본J	금본J01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	금본K	금본K20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본K24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	논산A	논산A01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	합계		111.7	29.1	82.8	82.8	82.8	0.0

6) 매립계

가) 매립계 오폐수 발생유량 총괄

<표 3-42> 매립계 오폐수 발생유량 현황

대상 물질	단위유역	소유역	2009	2010	2011	2012
						시행계획 전망	이행평가 현황	현황-전망
BOD	금본H	금본H09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본H10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본H12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	금본I	금본I01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I07	61.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I20	0.0	104.6	97.8	97.8	61.8	-36.0
		금본I21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	61.1	104.6	97.8	97.8	61.8	-36.0
	금본J	금본J01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	금본K	금본K20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본K24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	논산A	논산A01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	합계		61.1	104.6	97.8	97.8	61.8	-36.0

나) 매립계 오염물질 발생부하량 총괄

<표 3-43> 매립계 BOD 발생부하량 현황

대상 물질	단위유역	소유역	2009	2010	2011	2012
						시행계획 전망	이행평가 현황	현황-전망
BOD	금본H	금본H09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본H10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본H12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	금본I	금본I01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I07	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I20	0.0	5.0	3.1	3.1	3.0	-0.1
		금본I21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	3.3	5.0	3.1	3.1	3.0	-0.1
	금본J	금본J01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	금본K	금본K20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본K24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	논산A	논산A01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	합계		3.3	5.0	3.1	3.1	3.0	-0.1

다) 매립계 오폐수 배출유량 총괄

<표 3-44> 매립계 오폐수 배출유량 현황

대상 물질	단위유역	소유역	2009	2010	2011	2012
						시행계획 전망	이행평가 현황	현황-전망
BOD	금본H	금본H09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본H10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본H12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	금본I	금본I01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	금본J	금본J01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	금본K	금본K20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본K24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	논산A	논산A01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	합계		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

라) 매립계 오염물질 배출부하량 총괄

<표 3-45> 매립계 BOD 배출부하량 현황

대상 물질	단위유역	소유역	2009	2010	2011	2012
						시행계획 전망	이행평가 현황	현황-전망
BOD	금본H	금본H09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본H10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본H12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	금본I	금본I01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
		금본I11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
		금본I21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본I24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
	금본J	금본J01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본J21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	금본K	금본K20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		금본K24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	논산A	논산A01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		소계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	합계		0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3

제4장						이행사항 평가
						및 조치방안
					1. 이행평가
					2. 할당부하량의 초과 및 달성 원인

제 4장 이행평가 및 조치방안

4-

제4장 오․폐수발생유량 및 발생부하량 산정

공주시 오염총량관리시행계획 2012년도 이행평가

				제 4장 이행평가 및 조치방안

4.1 이행평가

가. 오염원 평가

○ 2012년도 인구 현황은 시행계획 대비 금본H는 63명 증가, 금본I 1,152명 감소, 금본J 22명 감소, 금본K 122명 감소, 논산A에서 13명 감소함.

○ 2012년도 토지 현황의 경우, 기술지침에 따라 체육용지 중 공주시 의당면 청룡리 및 정안면 인풍리에 위치하고 있는 골프장 면적을 실제 토지이용 형태에 따라 해당 지목에 삽입하였음.

단위 유역	오염원	분 류	2009년	2010년	2011년	2012년
						현황	전망			현황 -전망
							자연 증감 +개발	자연 증감	개발
금본H	생활계	인구 (명)	4,362	4,490	4,383	4,422	4,359	4,359	0	63
		물사용량 (㎥/일)	1,746	1,139	1,386	1,454	1,609	1,609	0	-155
	축산계 (두수)	젖소	0	0	0	0	0	0	0	0
		한우	491	157	246	301	199	199	0	102
		돼지	2,991	792	460	460	0	0	0	460
		말	0	0	0	0	656	656	0	-656
		산양	0	0	10	68	11	11	0	57
		사슴	25	25	6	48	142	142	0	-94
		개	181	141	76	376	424	424	0	-48
		가금	5,800	5,760	47	485	968	968	0	-483
		합계	9,488	6,875	845	1,738	2,400	2,400	0	-662
	산업계	폐수발생량 (㎥/일)	167	23	10.8	163	11	11	0	152
		폐수방류량 (㎥/일)	21	21	9.4	6	9	9	0	-3
	토지계 (면적, ㎢)	전	2.27	2.28	2.3	2.33	2.24	2.24	0	0
		답	3.22	3.20	3.19	3.16	3.11	3.11	0	0
		임야	40.78	40.60	40.76	40.74	41.03	41.03	0	0
		대지	2.15	2.28	2.18	2.20	2.11	2.11	0	0
		기타	1.93	1.98	1.92	1.92	1.87	1.87	0	0
		합계	50.35	50.35	50.35	50.35	50.35	50.35	0	0
	양식계	시설면적(㎡)	0	0	0	0	0	0	0	0
	매립계	침출수량(㎥/일)	0	0	0	0	0	0	0	0
금본I	생활계	인구 (명)	106,233	114,308	106,999	105,503	106,655	106,655	0	-1,152
		물사용량 (㎥/일)	22,978	41,165	29,004	29,052	28,639	28,639	0	413
	축산계 (두수)	젖소	3,156	2,948	2,832	3,206	2,670	2,670	0	536
		한우	24,742	22,744	22,291	24,949	23,291	23,291	0	1,658
		돼지	46,961	55,295	47,190	38,588	49,018	49,018	0	-10,430
		말	39	31	4	4	14	14	0	-10
		산양	1,456	1,431	970	1,042	1,402	1,402	0	-360
		사슴	910	912	1,011	1,188	871	871	0	317
		개	5,204	5,619	5,857	7,140	6,532	6,532	0	608
		가금	796,612	846,885	803,615	782,637	787,324	787,324	0	-4,687
		합계	879,080	935,865	883,770	858,754	871,122	871,122	0	-12,368
	산업계	폐수발생량 (㎥/일)	2325.2	3,219	2,666	5,475	2,807	2,666	140.9	2,668
		폐수방류량 (㎥/일)	1983.6	3,061	2397	4,986	2,394	2394	0	2,592
	토지계 (면적, ㎢)	전	45.14	44.27	44.94	44.97	45.15	45.15	0.00	0
		답	79.13	77.28	78.26	77.81	78.20	78.20	0.00	0
		임야	486.52	480.85	485.43	484.98	485.11	485.11	0.00	0
		대지	30.78	37.53	31.99	32.02	31.84	31.83	0.01	0
		기타	41.99	43.63	42.93	43.73	43.24	43.24	0.00	0
		합계	683.57	683.56	683.54	683.52	684	683.54	0.00	0
	양식계	시설면적(㎡)	7,297	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	0	0
	매립계	침출수량(㎥/일)	61.1	104.6	97.8	61.8	98	97.8	0	-36
금본J	생활계	인구 (명)	2,481	2,453	2,376	2,321	2,343	2,343	0	-22
		물사용량 (㎥/일)	373	378	550	556	569	569	0	-13
	축산계 (두수)	젖소	73	73	50	120	50	50	0	70
		한우	3,352	3,276	2,874	2,524	3,290	3,290	0	-766
		돼지	0	693	0	0	0	0	0	0
		말	0	0	0	0	0	0	0	0
		산양	67	67	600	600	362	362	0	238
		사슴	25	25	18	25	20	20	0	5
		개	31	31	277	277	277	277	0	0
		가금	144,316	134,679	105,000	143,288	143,157	143,157	0	131
		합계	147,864	138,844	108,819	146,834	147,156	147,156	0	-322
	산업계	폐수발생량 (㎥/일)	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
		폐수방류량 (㎥/일)	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
	토지계 (면적, ㎢)	전	3.42	3.47	3.36	3.36	3.32	3.32	0	0
		답	5.73	5.72	5.67	5.67	5.62	5.62	0	0
		임야	28.19	27.98	28.15	28.14	28.33	28.33	0	0
		대지	1.83	1.99	1.84	1.84	1.79	1.79	0	0
		기타	3.91	3.93	4.07	4.08	4.02	4.02	0	0
		합계	43.08	43.08	43.09	43.09	43.09	43.09	0	0
	양식계	시설면적(㎡)	0	0	0	0	0	0	0	0
	매립계	침출수량(㎥/일)	0	0	0	0	0	0	0	0
금본K	생활계	인구 (명)	2,058	2,037	2,034	1,871	1,993	1,993	0	-122
		물사용량 (㎥/일)	309	1,115	491	496	504	504	0	-8
	축산계 (두수)	젖소	51	51	65	165	65	65	0	100
		한우	2,589	2,025	1,785	3,477	2,059	2,059	0	1,418
		돼지	7,291	7,351	5,850	7,193	10,856	10,856	0	-3,663
		말	0	0	0	0	0	0	0	0
		산양	250	250	164	164	119	119	0	45
		사슴	23	22	3	3	3	3	0	0
		개	46	46	216	216	216	216	0	0
		가금	625,320	618,419	494,400	481,825	669,458	669,458	0	-187,633
		합계	635,570	608,970	502,483	493,043	682,776	682,776	0	-189,733
	산업계	폐수발생량 (㎥/일)	196.5	34	30	374	30	30	0	344
		폐수방류량 (㎥/일)	46.0	33	24	287	24	24	0	263
	토지계 (면적, ㎢)	전	3.00	2.97	3.03	3.03	3.07	3.07	0	0
		답	8.20	8.10	8.17	8.16	8.08	8.08	0	0
		임야	20.88	20.71	20.74	20.72	20.65	20.65	0	0
		대지	1.83	2.09	1.91	1.93	1.98	1.98	0	0
		기타	2.69	2.74	2.75	2.75	2.82	2.82	0	0
		합계	36.60	36.60	36.6	36.60	36.60	36.6	0	0
	양식계	시설면적(㎡)	0	0	0	0	0	0	0	0
	매립계	침출수량(㎥/일)	0	0	0	0	0	0	0	0
논산A	생활계	인구 (명)	5,102	5,958	5,094	5,040	5,053	5,053	0	-13
		물사용량 (㎥/일)	788	3,826	1,278	1,151	1,391	1,387	4	-240
	축산계 (두수)	젖소	136	136	105	107	115	115	0	-8
		한우	2,755	1,963	2,144	2,296	2,402	2,402	0	-106
		돼지	12,658	2,982	4,600	4,972	5,844	5,844	0	-872
		말	0	0	0	0	0	0	0	0
		산양	20	20	0	0	0	0	0	0
		사슴	22	28	38	38	34	34	0	4
		개	268	216	275	545	275	275	0	270
		가금	300,680	87,011	83,000	108,480	124,836	124,836	0	-16,356
		합계	300,680	92,356	90,162	116,438	133,506	133,506	0	-17,068
	산업계	폐수발생량 (㎥/일)	276.9	635	298	289	298	298	0	-9
		폐수방류량 (㎥/일)	276.9	635	298	289	298	298	0	-9
	토지계 (면적, ㎢)	전	3.35	3.22	3.31	3.33	3.31	3.31	0	0
		답	10.02	9.66	9.89	9.88	9.83	9.83	0	0
		임야	30.76	30.40	30.72	30.67	30.79	30.79	0	0
		대지	2.57	3.12	2.60	2.63	2.59	2.59	0	0
		기타	4.02	4.33	4.20	4.20	4.19	4.19	0	0
		합계	50.72	50.72	50.72	50.72	50.72	50.72	0	0
	양식계	시설면적(㎡)	0	0	0	0	0	0	0	0
	매립계	침출수량(㎥/일)	0	0	0	0	0	0	0	0

<표 4-1> 공주시 단위유역별 오염원 현황 총괄

나. 오염부하량 평가 결과

1) 발생부하량

○ 금본H 단위유역의 2012년도 BOD 발생부하량은 835.0㎏/일이며, 오염원별로는 생활계 44.9%, 토지계 28.6%, 축산계 26.3% 순으로 차지하고 있음. 시행계획 전망 대비 43.8㎏/일 증가하였음.

○ 금본I 단위유역의 2012년도 BOD 발생부하량은 34,883.9㎏/일이며, 오염원별로는 축산계 67.0%, 생활계 20.0%, 토지계 10.0% 순으로 차지하고 있음. 시행계획 전망 대비 148.5㎏/일 감소하였음.

○ 금본J 단위유역의 2012년도 BOD 발생부하량은 2,492.4㎏/일이며, 오염원별로는 축산계 86.0%, 토지계 8.3%, 생활계 5.7% 순으로 차지하고 있음. 시행계획 전망 대비 371.2㎏/일 감소하였음.

○ 금본K 단위유역의 2012년도 BOD 발생부하량은 5,628.1㎏/일이며, 오염원별로는 축산계 93.0%, 토지계 3.7%, 생활계 2.2% 순으로 차지하고 있음. 시행계획 전망 대비 514.3㎏/일 감소하였음.

○ 논산A 단위유역의 2012년도 BOD 발생부하량은 3,927.4㎏/일이며, 오염원별로는 축산계 60.8%, 산업계 24.4%, 생활계 7.5% 순으로 차지하고 있음.

<표 4-2> BOD 발생부하량 현황

대상 물질	단위 유역	오염원그룹	2009	2010	2011	2012
						현황	전망	현황-전망
BOD	금본H	생활계	403.9	292.7	366.3	375.3	365.1	10.2
		축산계	618.9	202.0	181.8	219.5	190.8	28.7
		산업계	22.1	8.0	4.3	1.8	4.3	-2.5
		토지계	234.8	236.1	236.4	238.4	231.0	7.4
		양식계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		매립계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계	1,279.8	738.7	788.8	835.0	791.2	43.8
	금본I	생활계	6,532.9	8,242.2	7,129.5	6,965.6	7,126.5	-160.9
		축산계	24,037.3	24,234.1	22,793.0	23,383.3	23,363.1	20.2
		산업계	1,914.1	1,027.0	1,057.1	968.5	1,057.1	-88.6
		토지계	3,365.8	3,621.1	3,406.3	3,480.7	3,399.6	81.1
		양식계	111.7	29.1	82.8	82.8	82.8	0.0
		매립계	3.3	5.0	3.1	3.0	3.1	-0.1
		합계	35,965.1	37,158.5	34,471.8	34,883.9	35,032.2	-148.3
	금본J	생활계	124.5	118.7	145.2	142.8	143.6	-0.8
		축산계	2,732.1	2,547.7	2,102.4	2,143.6	2,518.1	-374.5
		산업계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		토지계	215.9	205.7	205.8	206.1	201.9	4.2
		양식계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		매립계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계	3,072.5	2,872.1	2,453.4	2,492.5	2,863.6	-371.1
	금본K	생활계	100.0	139.0	127.8	123.6	125.8	-2.2
		축산계	5,445.3	5,118.1	4,192.7	5,234.8	5,792.9	-558.1
		산업계	113.7	10.0	8.8	59.2	8.8	50.4
		토지계	202.2	207.5	209.4	210.6	214.9	-4.3
		양식계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		매립계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계	5,861.2	5,474.6	4,538.7	5,628.2	6,142.4	-514.2
	논산A	생활계	251.7	775.8	340.0	296.5	338.4	-41.9
		축산계	4,478.8	1,893.9	2,128.7	2,388.0	2,623.6	-235.6
		산업계	918.7	668.3	343.6	957.2	343.6	613.6
		토지계	280.8	301.9	283.1	285.8	282.5	3.3
		양식계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		매립계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계	5,930.0	3,640.0	3,095.4	3,927.5	3,588.1	339.4
	합계	생활계	7,413.0	9,568.4	8,108.7	7,903.8	8,099.5	-195.7
		축산계	37,312.4	33,995.8	31,398.7	33,369.2	34,488.6	-1119.4
		산업계	2,968.6	1,713.3	1,413.8	1,986.6	1,413.8	572.8
		토지계	4,299.5	4,572.3	4,340.9	4,421.4	4,329.9	91.5
		양식계	111.7	29.1	82.8	82.8	82.8	0.0
		매립계	3.3	5.0	3.1	3.0	3.1	-0.1
		합계	52,108.6	49,884.0	45,348.1	47,766.9	48,417.6	-650.7

2) 배출부하량

○ 금본H 단위유역의 2012년도 BOD 배출부하량은 281.7㎏/일이며, 오염원별로는 토지계 86.8%, 생활계 7.4%, 축산계 5.4% 순으로 차지하고 있음. 시행계획 전망 대비 7.7㎏/일 증가하였음.

○ 금본I 단위유역의 2012년도 BOD 배출부하량은 6,478.0㎏/일이며, 오염원별로는 토지계 54.2%, 축산계 27.7%, 생활계 16.1% 순으로 차지하고 있음. 시행계획 전망 대비 66.8㎏/일 증가하였음.

○ 금본J 단위유역의 2012년도 BOD 배출부하량은 455.4㎏/일이며, 오염원별로는 토지계 45.3%, 축산계 41.7%, 생활계 13.1% 순으로 차지하고 있음. 시행계획 전망 대비 20.1㎏/일 감소하였음.

○ 금본K 단위유역의 2012년도 BOD 배출부하량은 621.6㎏/일이며, 오염원별로는 축산계 57.5%, 토지계 33.9%, 생활계 7.8% 순으로 차지하고 있음. 시행계획 전망 대비 89.8㎏/일 증가하였음.

○ 논산A 단위유역의 2012년도 BOD 배출부하량은 511.2㎏/일이며, 오염원별로는 토지계 55.9%, 축산계 26.7%, 생활계 16.8% 순으로 차지하고 있음. 시행계획 전망 대비 9.4㎏/일 증가하였음.

<표 4-3> BOD 배출부하량 현황

대상 물질	단위 유역	오염원그룹	2009	2010	2011	2012
						현황	전망	현황-전망
BOD	금본H	생활계	23.2	32.3	26.1	20.8	21.1	-0.3
		축산계	55.6	18.1	14.2	15.3	14.2	1.1
		산업계	1.0	0.3	0.1	1.0	0.1	0.9
		토지계	238.4	251.2	245.1	244.5	238.6	5.9
		양식계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		매립계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계	318.2	301.9	285.6	281.6	274.0	7.6
	금본I	생활계	1,302.3	1,462.5	1,123.4	1,039.9	1,161.0	-121.1
		축산계	1,990.1	2,253.5	1,629.8	1,796.1	1,668.8	127.3
		산업계	33.8	60.9	20.7	47.7	18.5	29.2
		토지계	3,397.1	3,924.2	3,473.7	3,511.2	3,480.1	31.1
		양식계	111.7	173.0	82.8	82.8	82.8	0.0
		매립계	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3
		합계	6,835.1	7,874.1	6,330.4	6,478.0	6,411.2	66.8
	금본J	생활계	75.7	72.7	63.4	59.5	62.5	-3.0
		축산계	251.0	228.8	175.7	189.9	211.1	-21.2
		산업계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		토지계	215.9	212.2	205.8	206.1	201.9	4.2
		양식계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		매립계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계	542.6	513.7	444.9	455.5	475.5	-20.0
	금본K	생활계	63.0	63.3	49.2	48.5	48.0	0.5
		축산계	450.3	429.1	208.1	357.7	268.2	89.5
		산업계	3.6	0.3	0.7	4.8	0.7	4.1
		토지계	202.2	208.3	209.4	210.6	214.9	-4.3
		양식계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		매립계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계	719.1	701.0	467.4	621.6	531.8	89.8
	논산A	생활계	92.4	132.9	94.4	86.0	95.6	-9.6
		축산계	346.4	154.0	94.2	136.6	121.1	15.5
		산업계	1.7	19.6	2.1	2.8	2.1	0.7
		토지계	284.5	303.7	283.1	285.8	283.0	2.8
		양식계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		매립계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		합계	724.9	560.6	473.7	511.2	501.8	9.4
	합계	생활계	1,556.6	1,713.2	1,356.5	1,254.8	1,388.1	-133.3
		축산계	3,093.4	2,829.1	2,122.0	2,495.6	2,283.4	212.2
		산업계	40.1	61.3	23.7	56.3	21.4	34.9
		토지계	4,338.2	4,683.6	4,417.1	4,458.1	4,418.5	39.6
		양식계	111.7	29.1	82.8	82.8	82.8	0.0
		매립계	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3
		합계	9,139.9	9,316.4	8,002.1	8,347.9	8,194.3	153.6

다. 개발실적 평가

<표 4-4> 공주시 단위유역별 ‘12년 개발사업 협의 현황

단위 유역	사 업 명	‘12년 협의내용			개발사업 내 삭감계획
		준공일	BOD 배출부하량		비점저감시설	비 점 삭감량 (BOD)
			점	비점
금본I	석장리 골프연습장 조성사업[㈜세종골프클럽]	2013	0.24	0.40	저류조	0.047
	중산천 수해복구사업	2015	0.00	0.00	없음	0.000
	㈜프린스빌 관광농원	2013	0.13	0.70	유공성포장,습식연못	0.900
	일반폐기물재활용처리시설 조성공사	2013	0.02	0.00	없음	0.000
	마암도로확.포장공사	2015	0.00	0.77	없음	0.000
	한일산업㈜ 공장부지 증설사업	2013	0.00	0.37	없음	0.000
	정안지구 농업용저수지 둑높이기 사업에 따른 토석채취업	2012	0.00	0.00	없음	0.000
	운궁~고성간도로확포장공사	2013	0.00	0.70	없음	0.000
	문금리 죵교집회장 조성사업	2014	0.35	0.50	장치형	0.320
	㈜자연과환경 2공장 조성사업	2014	0.03	0.82	장치형	0.418
	운암도로 조성사업(시도19호선도로확포장 공사)	2013	0.00	0.40	없음	0.000
	공주콘크리트산업㈜ 공장부지 조성사업	2014	0.04	0.91	직렬형 1식	1.188
	해월농어촌 관광농원 조성사업	2014	0.03	0.38	저류조	0.028
	㈜동해중공업 공장부지 조성사업	2014.	0.09	0.71	장치형	0.627
	동아전기부품㈜ 야적장부지 조성사업	2013	0.00	0.00	없음	0.000
	수골1천 소하천정비사업	2013	0.00	0.00	없음	0.000
	용학 관광농원 조성사업	2012	0.00	0.00	자연형 저류조	0.026
	세종일반산업단지 진입도로 개설공사	2013	0.00	0.00	없음	0.000
	행정안전부 전산센터 건립사업	2015	0.40	2.27	유공성포장	0.483
	공주오토캠핑장 조성사업	-	0.00	0.00	없음	0.000
	도시관리계획(개발제한구역 일부해제) 변경 결정사업	-	0.00	0.00	없음	0.000
	죽당~보흥간 연결도로 개설공사	2014	0.00	0.48	식생형	0.075
금본I 합계(22건)			1.32	9.42	-	-

<표 4-4> 공주시 단위유역별 12년 개발사업 협의 현황-계속

단위 유역	사 업 명	‘12년 협의내용			개발사업 내 삭감계획
		준공일	BOD 배출부하량		비점저감시설	비 점 삭감량 (BOD)
			점	비점
금본K	탄천산업단지진입도로건설공사	2013	0.00	1.38	장치형여과시설	1.197
	금강살리기 강경2지구 생태하천 조성사업에 따른 토석채취허가	2013	0.0	0.0	없음	0
금본K 합계(3건)			0.00	1.38
논산A	금대리 저탄소 녹색마을 조성사업	2012	0.04	0.00	없음	0
논산A 합계(1건)			0.04	0.0

<공주시 단위유역별‘12년 지역개발부하량 협의 소진 평가결과(누적)>

단위 유역	대상 물질	협의가능량 (‘11년~’15년)		협의부하량(누적) (‘11.12.31까지)		당해연도(‘12년) 협의현황
						협의가능량		사용부하량		잔여부하량
		A		B		C=A-B		D		E=C-D
		점	비점	점	비점	점	비점	점	비점	점	비점
금본H	BOD	19.9	80.0	0	39.8	19.9	40.2	0	0	19.9	40.2
금본I		301.2	207.7	60.9	122.5	240.3	85.2	1.32	9.42	239.0 (189.0)	75.8 (409.1)
금본J		2.9	1.6	0	0	2.9	1.6	0	0	2.9	1.6
금본K		42.8	180.8	10.0	33.1	32.8	147.7	0	1.38	32.8	146.3
논산A		0.5	6.7	0	0	0.5	6.7	0.04	0	0.46	6.7

* (140.2/339.5)는 공주시 금본I 지역개발부하량 점‧비점 전환 승인(2011.8) 값(점 50㎏/day↓, 비점 333.33㎏/day↑)

<공주시 ‘12년 개발사업 준공 현황>

단위 유역	대상 물질	시행계획(‘12년)			이행평가(‘12년)
		계획 건수	할당량		준공 건수	비점삭감		최종배출량
			점	비점		미이행 건수	기본삭감 미이행량	점	비점
금본H	BOD	0	0	0	0	0	0	0	0
금본I		2	1.41	0.13	2	0	0	1.41	0.13
금본J		1	0	0	0	0	0	0	0
금본K		0	0	0	0	0	0	0	0
논산A		1	0.04	0.00	0	0	0	0	0

<공주시 금본I‘12년 개발사업 준공현황 내역>

구 분	사업명	시행계획(‘12년)			이행평가(‘12년)
		완공 예정	BOD 배출부하량		BOD 배출부하량		준공 여부	준공 년도
			점	비점	점	비점
‘12년도 시행계획 반영	㈜제성 공장신설	2012	0.00	0.00	0.00	0.00	준공완료	2012
	㈜옐로우덕 공장부지 조성사업	2012	1.41	0.13	1.41	0.13	준공완료	2012
	소 계(2건)		1.41	0.13	1.41	0.13
합 계					1.41	0.13

<공주시 금본I 단위유역‘12년 완공사업장의 비점저감시설 설치 여부 및 비점삭감량>

사업명	시행계획		이행평가(‘12년)
	삭감방법	비점삭감량	이행 여부	미이행 사 유	기본삭감 미이행량 (비점)BOD
		BOD
㈜제성 공장신설	없음	0.0	-	-	-
㈜옐로우덕 공장부지 조성사업	장치형 여과시설	0.26	미이행	-	-
합 계(미히행 2건)		0.26	-	-	0.0

<표 4-5> 시행계획 대비 평가년도(‘12년) 이행평가 개발사업 준공현황

단위 유역	구 분	개발계획 할당부하량 (kg/일)	실제 준공사업 배출부하량 (kg/일)		‘12년 시행계획에 대한 이행평가(kg/일)					시행 계획 미반영 (kg/일)
			계	‘12년 배출량 (1건)	시행계획 (20건)	이행평가				'12년 완공 (0건)
						완공 (4건)	준공 연기 (15건)	사업 취소 (1건)	미추진 (0건)
		A	B=C	C=a+E	D=a+b+c+d	a	b	c	d	E
금본H	점	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	비점	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	합계	99.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
금본I	점	301.2	0.0	1.41	0.0	1.41	0.0	0.0	0.0	0.0
	비점	207.7	0.0	0.39	0.0	0.39	0.0	0.0	0.0	0.0
	합계	508.9	0.0	1.80	0.0	1.80	0.0	0.0	0.0	0.0
금본J	점	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	비점	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	합계	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
금본K	점	42.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	비점	180.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	합계	223.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
논산A	점	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	비점	6.7	0.0	0.0	0.04	0.0	0.04	0.0	0.0	0.0
	합계	7.2	0.0	0.0	0.04	0.0	0.04	0.0	0.0	0.0

※ 금본I 단위유역의 ㈜옐로우덕 공장부지 조성사업의 비점삭감시설의 미이행으로 삭감량 0.26kg/day를 합산하여 정리함.

<누적 개발사업 준공 현황>

단위 유역	사업명	시행계획					이행평가		비고
		협의 년도	완공 예정	배출부하량(kg/day)
				합계	점	비점	준공 여부	준공 년도
금본I	농협쌀조합공동법인 미곡처리장 공장신설 사업(고맛나루)	2010.11	2011	1.43	0.04	1.39	준공	2011
금본I	제민천 하천기본계획(변경) 사업	2010.8	2011	0.0	0.0	0.0	준공	2011
금본I	㈜하이스콘 공장신축	2011.2	2012	1.11	0.02	1.09	준공	2011
금본I	㈜제성 공장신설	2009.9	2012	0.0	0.0	0.0	준공	2012
금본I	㈜옐로우덕 공장부지 조성사업	2010.11	2012	1.54	1.41	0.13	준공	2012

<지역개발사업 내 삭감계획 이행확인>

단위 유역	협의 년도	사업명	배출부하량(kg/day)			저감시설 적용여부		저감시설 설치종류		비고
			합계	점	비점	점	비점	점	비점
금본I	2010.11	농협쌀조합공동법인 미곡처리장 공장신설 사업(고맛나루)	1.43	0.04	1.39	○	○	개인 하수	유공성포장 침투형도랑 장치형
금본I	2010.8	제민천 하천기본계획(변경) 사업	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
금본I	2011.2	㈜하이스콘 공장신축	1.11	0.02	1.09	○	○	개인 하수	유공성포장
금본I	2009.9	㈜제성 공장신설	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
금본I	2010.11	㈜옐로우덕 공장부지 조성사업	1.54	1.41	0.13	-	-	개인 하수	장치형여과

마. 할당부하량 평가 결과

1) 공주시 단위유역별 할당부하량 평가 결과

○ 금본H 단위유역의 2012년도 BOD 할당부하량은 330.6㎏/일이며, 배출부하량은 281.7㎏/일로 연차별 할당부하량을 만족하고 있음.

○ 금본I 단위유역의 2012년도 BOD 할당부하량은 6,911.5㎏/일이며, 배출부하량은 6,478.0㎏/일로 연차별 할당부하량을 만족하고 있음.

○ 금본J 단위유역의 2012년도 BOD 할당부하량은 475.5㎏/일이며, 배출부하량은 455.4㎏/일로 연차별 할당부하량을 만족하고 있음.

○ 금본K 단위유역의 2012년도 BOD 할당부하량은 714.9㎏/일이며, 배출부하량은 621.6㎏/일로 연차별 할당부하량을 만족하고 있음.

○ 논산A 단위유역의 2012년도 BOD 할당부하량은 565.0㎏/일이며, 배출부하량은 511.2㎏/일로 연차별 할당부하량을 만족하고 있음.

<표 4-6> 단위유역별 할당부하량 평가

단위유역	구분	BOD(kg/일)
		할당부하량	이행평가 배출부하량	초과량
금본H	점	36.9	28.0	8.9
	비점	293.7	253.7	40.0
	계	330.6	281.7	48.9
금본I	점	1,435.2	1,116.0	319.2
	비점	5,476.3	5,362.0	114.3
	계	6,911.5	6,478.0	433.5
금본J	점	62.5	59.5	3.0
	비점	413.0	396.0	17.0
	계	475.5	455.5	20.0
금본K	점	63.0	53.4	9.6
	비점	651.9	568.2	83.7
	계	714.9	621.6	93.3
논산A	점	119.8	88.9	30.9
	비점	445.2	422.3	22.9
	계	565.0	511.2	53.8

<표 4-7> 오염원 그룹별 BOD 할당부하량 준수여부 평가

단위 유역	오염원그룹		2012년도 시행계획					이행평가				이행(B)- 시행(A)	준수여부
			할당 부하량 (A)	오염원	개발	삭감	잔여	배출량 (B)	오염원	개발	삭감
금본H	생활계	점	29.0	21.1	0.0	0.0	7.9	20.8	20.8	0.0	0.0	-8.1	준수
		비점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		계	29.0	21.1	0.0	0.0	7.9	20.8	20.8	0.0	0.0	-8.1	준수
	축산계	점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		비점	14.3	14.2	0.0	0.0	0.0	15.3	15.3	0.0	0.0	1.0	초과
		계	14.3	14.2	0.0	0.0	0.0	15.3	15.3	0.0	0.0	1.0	초과
	산업계	점	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.9	초과
		비점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		계	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.9	초과
	토지계	점	7.9	7.6	0.0	0.0	0.3	6.1	6.1	0.0	0.0	-1.7	준수
		비점	279.5	231.0	0.0	0.0	48.5	238.4	238.4	0.0	0.0	-41.1	준수
		계	287.3	238.6	0.0	0.0	48.7	244.5	244.5	0.0	0.0	-42.8	준수
	양식계	점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		비점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
	매립계	점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		비점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
	합계	점	36.9	28.8	0.0	0.0	8.1	28.0	28.0	0.0	0.0	-9.0	준수
		비점	293.7	245.2	0.0	0.0	48.5	253.7	253.7	0.0	0.0	-40.0	준수
		계	330.6	274.0	0.0	0.0	56.6	281.7	281.7	0.0	0.0	-49.0	준수
금본I	생활계	점	1,222.5	956.2	50.6	7.3	208.4	919.9	910.4	1.4	10.9	-302.6	준수
		비점	183.4	146.9	0.0	0.0	36.5	120.0	120.0	0.0	0.0	-63.4	준수
		계	1,405.9	1,103.1	50.6	7.3	244.9	1039.9	1030.4	1.4	10.9	-366.0	준수
	축산계	점	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8	0.0	0.0	-0.5	준수
		비점	1,665.6	1,665.5	0.0	0.0	0.0	1793.3	1793.3	0.0	0.0	127.7	초과
		계	1,668.9	1,668.8	0.0	0.0	0.1	1796.1	1796.1	0.0	0.0	127.2	초과
	산업계	점	19.2	18.4	0.0	0.0	0.8	47.6	47.6	0.0	0.0	28.4	초과
		비점	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	준수
		계	19.3	18.5	0.0	0.0	0.8	47.7	47.7	0.0	0.0	28.4	초과
	토지계	점	107.4	107.4	0.0	0.0	0.0	62.7	62.7	0.0	0.0	-44.7	준수
		비점	3,627.3	3,369.5	3.2	0.0	254.6	3448.5	3448.9	0.4	0.0	-178.8	준수
		계	3,734.6	3,476.9	3.2	0.0	254.5	3511.2	3511.5	0.4	0.0	-223.5	준수
	양식계	점	82.8	82.8	0.0	0.0	0.0	82.8	82.8	0.0	0.0	0.0	준수
		비점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		계	82.8	82.8	0.0	0.0	0.0	82.8	82.8	0.0	0.0	0.0	준수
	매립계	점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	초과
		비점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	초과
		계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.3	초과
	합계	점	1,435.2	1,168.1	50.6	7.3	209.2	1116.0	1106.5	1.4	10.9	-319.2	준수
		비점	5,476.3	5,182.0	3.2	0.0	291.1	5362.0	5362.4	0.4	0.0	-114.3	준수
		계	6,911.5	6,350.1	53.8	7.3	500.3	6478.0	6468.9	1.8	10.9	-433.5	준수
금본J	생활계	점	62.5	62.5	0.0	0.0	0.0	59.5	59.5	0.0	0.0	-3.0	준수
		비점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		계	62.5	62.5	0.0	0.0	0.0	59.5	59.5	0.0	0.0	-3.0	준수
	축산계	점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		비점	211.1	211.1	0.0	0.0	0.0	189.9	189.9	0.0	0.0	-21.2	준수
		계	211.1	211.1	0.0	0.0	0.0	189.9	189.9	0.0	0.0	-21.2	준수
	산업계	점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		비점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
	토지계	점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		비점	201.9	201.9	0.0	0.0	0.0	206.1	206.1	0.0	0.0	4.2	초과
		계	201.9	201.9	0.0	0.0	0.0	206.1	206.1	0.0	0.0	4.2	초과
	양식계	점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		비점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
	매립계	점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		비점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
	합계	점	62.5	62.5	0.0	0.0	0.0	59.5	59.5	0.0	0.0	-3.0	준수
		비점	413.0	413.0	0.0	0.0	0.0	395.9	395.9	0.0	0.0	-17.0	준수
		계	475.5	475.5	0.0	0.0	0.0	455.4	455.4	0.0	0.0	-20.0	준수
금본K	생활계	점	62.3	47.9	0.0	0.0	14.3	48.5	48.5	0.0	0.0	-13.7	준수
		비점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		계	62.3	47.9	0.0	0.0	14.3	48.5	48.5	0.0	0.0	-13.7	준수
	축산계	점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		비점	268.2	268.2	0.0	0.0	0.0	357.7	357.7	0.0	0.0	89.4	초과
		계	268.2	268.2	0.0	0.0	0.0	357.7	357.7	0.0	0.0	89.4	초과
	산업계	점	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	4.8	3.5	0.0	1.386	4.1	초과
		비점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		계	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	4.8	3.5	0.0	1.386	4.1	초과
	토지계	점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		비점	383.7	214.9	0.0	0.0	168.8	210.6	210.6	0.0	0.0	-173.1	준수
		계	383.7	214.9	0.0	0.0	168.8	210.6	210.6	0.0	0.0	-173.1	준수
	양식계	점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		비점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
	매립계	점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		비점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
	합계	점	63.0	48.7	0.0	0.0	14.3	53.4	52.0	0.0	1.386	-9.6	준수
		비점	651.9	483.1	0.0	0.0	168.8	568.2	568.2	0.0	0.0	-83.6	준수
		계	714.9	531.8	0.0	0.0	183.1	621.6	620.2	0.0	1.386	-93.2	준수
논산A	생활계	점	117.6	95.4	0.1	0.0	22.1	86.0	86.0	0.0	0.0	-31.6	준수
		비점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		계	117.6	95.4	0.1	0.0	22.1	86.0	86.0	0.0	0.0	-31.6	준수
	축산계	점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		비점	121.1	121.1	0.0	0.0	0.0	136.6	136.6	0.0	0.0	15.5	초과
		계	121.1	121.1	0.0	0.0	0.0	136.6	136.6	0.0	0.0	15.5	초과
	산업계	점	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8	0.0	0.0	0.7	초과
		비점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		계	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8	0.0	0.0	0.7	초과
	토지계	점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		비점	324.1	282.5	0.5	0.0	41.1	285.8	285.8	0.04	0.0	-38.4	준수
		계	324.1	282.5	0.5	0.0	41.1	285.8	285.8	0.04	0.0	-38.4	준수
	양식계	점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		비점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
	매립계	점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		비점	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
		계	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	준수
	합계	점	119.8	97.5	0.1	0.0	22.1	88.9	88.9	0.0	0.0	-30.9	준수
		비점	445.2	403.6	0.5	0.0	41.1	422.3	422.4	0.0	0.0	-22.9	준수
		계	565.0	501.2	0.6	0.0	63.2	511.2	511.3	0.0	0.0	-53.8	준수

바. 삭감실적 평가

○ 공주시 시행계획상 2012년도 준공예정인 호계마을하수처리시설이 완공되었으며, 시행계획상 계획에 없던 탄천산업단지폐수종말처리시설 또한 2012년에 완공된 것으로 조사됨.

<표 4-8> 삭감실적 평가

단위 유역	시 설 명	준공일	BOD 삭감량(㎏/일)				평가결과 (이행-시행)
			시행계획		이행평가
			점	비점	점	비점	점	비점
금본I	호계마을하수처리시설	2012	7.3	0.0	10.9	0.0	3.6	0.0
	소 계	-	7.3	0.0	10.9	0.0	3.6	0.0
금본K	탄천산업단지폐수종말처리시설	2012	-	-	1.39	0.0	1.39	0.0
	소 계	-	-	-	1.39	0.0	1.39	0.0

<공주시 삭감계획 현황 및 삭감실적 평가>

단위 유역	계획 연도	완공 연도	행정구역		삭감계획	시설용량 (㎥/day)	BOD삭감량 (㎏/day)		비고
							시행계획	이행평가
금본H	2015	2015	반포면	상신리	상신마을하수처리시설	70	4.7	-	2015년 준공예정
	2015	2015	반포면	하신리	하신마을하수처리시설	50	3.2	-	2015년 준공예정
금본I	2015	2015	금학동	-	공주시하수종말처리시설	35,000	42.5	-	2015년 준공예정
	2015	2015	정안면	광정리	광정마을하수처리시설	110	14.1	-	2015년 준공예정
	2015	2015	우성면	귀산리	귀산마을하수처리시설	70	8.2	-	2015년 준공예정
	2015	2015	계룡면	기산리	기산마을하수처리시설	40	4.7	-	2015년 준공예정
	2015	2015	반포면	마암리	마암마을하수처리시설	50	3.7	-	2015년 준공예정
	2015	2015	우성면	상서리	상서마을하수처리시설	130	7.5	-	2015년 준공예정
	2013	2013	쌍신동	-	신관하수종말처리시설	4,500	27.4	-	2013년 준공예정
	2015	2015	옥룡동	신기동	신기마을하수처리시설	50	6.5	-	2015년 준공예정
	2015	2015	신풍면	산정리	신풍마을하수처리시설	140	17.9	-	2015년 준공예정
	2015	2015	우성면	동대리	우성마을하수처리시설	100	9.9	-	2015년 준공예정
	2015	2015	의당면	유계리	유계마을하수처리시설	80	6.2	-	2015년 준공예정
	2015	2015	유구읍	만천리	유구하수종말처리시설	3,400	10.9	-	2015년 준공예정
	2015	2015	이인면	이인리	이인마을하수처리시설	200	26.7	-	2015년 준공예정
	2015	2015	태봉동	-	태봉마을하수처리시설	70	1.7	-	2015년 준공예정
	2012	2012	사곡면	호계리	호계마을하수처리시설	90	7.3	10.9	2012년 준공
금본J	2015	2015	탄천면	삼각리	삼각마을하수처리시설	150	13.8	-	2015년 준공예정
금본K	2015	2015	이인면	신영리	이인신영마을하수처리시설	50	2.8	-	2015년 준공예정
논산A	2015	2015	계룡면	양화리	양화마을하수처리시설	70	6.8	-	2015년 준공예정
	2015	2015	계룡면	월곡리	월곡마을하수처리시설	30	1.8	-	2015년 준공예정

사. 할당시설의 할당부하량 준수 여부 평가

<표 4-9> 할당대상시설의 할당부하량 평가

시설명	시설용량 (㎥/일)	할당 년도	할당 부하량 (㎏/일)	할당시점 평균배출 부하량 (㎏/일)	일최대 배출 부하량 (㎏/일)	일평균 배출 부하량 (㎏/일)	평가결과
							평가	초과율 (%)
공주시하수종말처리시설	35,000	2012	160	153.9	101.3	61.0	준수	-
유구하수종말처리시설	3,400	2012	15.5	18.8	15.4	8.9	준수	-
공암하수종말처리시설	1,800	2012	6.0	6.0	7.3	4.0	초과	-
동학사하수종말처리시설	1,800	2012	6.5	10.2	5.9	4.3	준수	-
검상농공단지폐수종말처리시설	300	2012	2.5	3.9	1.1	0.7	준수	-
정안농공단지폐수종말처리시설	600	2012	4.0	0.7	1.7	1.1	준수	-
보물농공단지폐수종말처리시설	200	2012	0.7	0.2	0.2	0.2	준수	-
갑사마을하수처리시설	480	2012	4.0	4.4	4.1	3.3	초과	-

<표 4-10> 할당시설의 할당부하량 평가 내역-계속

시설명	할당내역			이행평가
	적용유량 (㎥/일)	적용수질 (㎎/L)	할당부하량 (㎏/일)	평균방류량 (㎥/일)	기준배출수질 (㎎/L)	일최대 배출부하량 (㎏/일)
공주시하수종말처리시설	32,000	5	160	29,040	3.5	101.3
유구하수종말처리시설	3,100	5	15.5	3,079	5.0	15.4
공암하수종말처리시설	1,300	4.6	6.0	1,296	5.7	7.3
동학사하수종말처리시설	1,300	5	6.5	1,272	4.7	5.9
검상농공단지폐수종말처리시설	250	10	2.5	390	2.7	1.1
정안농공단지폐수종말처리시설	360	10	1.8	131	12.7	1.7
보물농공단지폐수종말처리시설	70	10	0.7	24	26.2	0.2
갑사마을하수처리시설	450	10	4.5	444	9.3	4.1

4.2 조치방안

○ 2012년 말 기준으로 공주시에 속하는 금본H, 금본I, 금본J, 금본K, 논산A 단위유역 말단 지점의 금강수계물관리및주민지원에관한법률 시행규칙 별표3의 2012년 대수정규분포 평균수질은 목표수질보다 낮게 나타남

○ 생활계의 경우, 인구 및 물사용량 감소 및 호계마을하수처리시설 설치에 따른 배출부하량이 감소하였으며, 축산계의 가축사육두수는 모든 축종의 두수가 증․감소로 인해 배출부하량은 감소하였음.

○ 토지계의 경우 의당면 청룡리 및 정안면 인풍리에 위치하고 있는 골프장 면적을 실제 토지이용 형태에 따라 재산정함에 따라 부하량이 감소하였음.

○ 2012년 공주시의 총 배출부하량은 8,347.9g/일로 당초 공주시 오염총량관리시행계획에서 제시한 2012년 할당부하량 8,997.4kg/일보다 649.5kg/일 낮게 나타났음

○ 단위유역별로 배출부하량은 금본H 281.7kg/일, 금본I 6,478.0kg/일, 금본J 455.4kg/일, 금본K 621.6kg/일, 논산A 511.2kg/일로 시행계획에서 제시한 단위유역별 할당부하량을 만족함.