공 주 시

시보는 공문으로서의 효력을 갖는다.

선람	기관의 장	제393호 2010. 3. 15(월)

【고   시】

◦제2010 - 33호  공주 보물 농공단지 지형도면 고시	1

◦제2010 - 34호  2010년도 기계화 경작로 확ㆍ포장사업 시행인가 고시	10

◦제2010 - 35호  『소랭이권역 농촌마을종합개발사업』기본계획 고시	11

◦제2010 - 37호  2010년도 상수도급수공사비 정액제 고시	12

◦제2010 - 40호  공주시 도시관리계획(온전말지구 제1종지구단위계획)결정(변경) 지형도면고시	14

◦제2010 - 41호  도시계획시설사업 실시계획인가 고시	30

◦제2010 - 42호  도시계획시설사업 실시계획인가 고시	32

【공   고】

◦제2010 - 285호  개별주택가격 열람 및 의견제출 요령 공고	34

◦제2010 - 315호  도시계획시설사업 완료 공고	35

회람

발행 공주시 (편집 시정조정실 ☎ 840-2220)

공주시 고시 제2010 - 33호

공주 보물 농공단지 지형도면 고시

1. 『산업입지 및 개발에 관한법률』 제8조의 규정에 의거 공주시 고시  제2010-04호(2010.01.08)로  보물 농공단지 지정 변경 승인된 사항에  대하여『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』제32조 및 동법 시행령  제27조,『토지이용규제기본법』제8조 및 동법 시행령 제7조, 규정에 의거 지형도면을 고시합니다.

2. 지형도면의 관계도서는 충청남도 공주시청 기업유치과 (041-840-2351)에     비치하고 이해관계인과 일반인에게 보입니다.

2010년    03월    08일

공   주   시   장

1. 지역․지구 명칭 : 공주 보물 농공단지

2. 지  정  권  자 : 공주시장

3. 지  정  면  적 : 134,873.0㎡

4. 지  정  일  자 : 2010. 01. 08.

5. 고  시  번  호 : 공주시 고시 제2010-04호

6. 지  형  도  면 : 별첨(게재 생략)

7. 도시관리계획 결정 변경 조서

(1) 도시관리계획 용도지역 결정(변경)조서

1) 보물 농공단지 지구 내 용도지역 결정(변경)조서

구 분		면 적(㎡)			구성비 (%)	비 고
		기 정	변 경	변경후
합 계		134,873.0		134,873.0	100.0
관리지역	소 계	117,420.2			-
	보전관리지역				-
	생산관리지역				-
	계획관리지역	117,420.2	증)17,452.8	134,873.0	100.0	기존 : 114,700.1㎡, 변경 : 계획관리지역 2,720.1㎡+17,452.8㎡
-	소 계	17,452.8	감)17,452.8	-	-
	농림지역	17,452.8	감)17,452.8	-	-

2) 용도지역 결정(변경) 사유서

도면 표시 번호	위 치	용도지역		면적(㎡)	용적률	결정(변경)사유
		기 정	변 경
공주 (23) (24)	충남 공주시 정안면 보물리․광정리 517번지 일원	농림지역	계 획 관리지역	17,452.8	150%	▪ 보물농공단지 증설에 따른 용도지역 (변경)결정

(2) 도시계획시설 결정(변경)조서

1) 공간시설

▪ 녹지 결정(변경)조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세 분	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후
-	③-2	녹지	경관 녹지	보물리 520번지	1,980.0	-	1,980.0	공주시 공고 제2008-1288호 (2008. 11. 26)
신설	③-3	녹지	경관 녹지	보물리 산27번지 일원	-	증) 5,134.0	5,134.0	-

▪ 녹지 결정(변경)사유서

도면표시 번호	시설명	변경내용	결 정 사 유
③-3	녹지	▪ 경관녹지 ▪ 신설 ▪ 면적 : 5,134.0㎡	▪ 농공단지 주변지역에 미치는 악 영향을 최소화 및 경관․차폐 기능을 고려한 녹지대 조성

8. 지구단위계획에 관한 도시관리계획결정(변경)조서

(1) 지구단위계획 결정(변경)조서

1) 제2종 지구단위계획구역 결정(변경)조서

구 분	구역명	구역의 세분	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경 후
변 경	보물 농공단지 제2종 지구단위 계획구역	산업형	공주시 정안면 보물리․ 광정리 517번지 일원	114,700.1	증)20,172.9	134,873.0	공주시 공고 제2008-1288호 (2008. 11. 26)

2) 제2종 지구단위계획구역 결정(변경) 사유서

구 분	도면표시 번 호	위 치	면적(㎡)	결 정 사 유
변 경	전의 (55) (56) (65) (66)	공주시 정안면 보물리․ 광정리 517번지 일원	134,873.0	∙ 농촌의 농업소득증대와 대도시의 과밀한 인구집중을 억제하기 위하여 농촌지역의 공업개발과 도시공업의 지방분산을 촉진시켜 농촌 유휴인력 및 영세농을 흡수하고 농외 소득원 개발에 주력함과 아울러 국토의 이용의 효율성 제고와 한정된 토지공간의 이용률을 높이기 위하여 보물농공단지 지구 지정에 따라 지구단위 계획구역 결정

(2) 지구단위계획구역에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서

1) 지구단위계획에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서

▪ 토지이용계획

구 분		면 적(㎡)			구성비(%)		비 고
		기정	변경	변경후	기정	변경
합계		114,700.1	증)20,172.9	134,873.0	100.0	100.0
	산업시설용지	97,966.5	증)15,038.9	113,005.4	85.4	83.8
	공공시설용지	14,753.6	감) 883	13,870.6	12.9	10.3
	녹지용지	1,980.0	증)6,017	7,997.0	1.7	5.9

▪ 결정사유서

구 분	결 정 내 용	결 정 사 유
산업시설용지	◦면적 : 113,005.4㎡	∙ 산업형 제2종 지구단위계획 구역 내 공장용지의 확보를 위하여 산업시설용지 계획
공공시설용지	◦면적 : 13,870.6㎡	∙ 도로, 주차장, 관리실, 오․폐수처리장, 수도공급시설로 조성
녹지용지	◦면적 : 7,997.0㎡	∙ 농공단지 경계부에 소음 및 공해물을 차단하고 기존 취락지구를 보호하기위하여 녹지계획을 조성

구 분		결 정 내 용	결 정 사 유
공공 시설 용지	도로	(중로 3-1호선) ◦폭원 : 12m ◦연장 : 249m	∙ 구역 각 산업시설용지로의 진․출입을 위한 단지 내 도로로 조성
		(중로 3-2호선) ◦폭원 : 12m ◦연장 : 306m	∙ 구역 각 산업시설용지로의 진․출입을 위한 단지 내 도로로 조성
		(중로 2-1호선) ◦폭원 : 8-18m ◦연장 : 85m	∙ 구역 각 산업시설용지로의 진․출입을 위한 단지 내 도로로 조성

2) 기반시설의 배치와 규모에 관한 결정조서

가. 교통시설

1) 도로

▪ 도로 총괄표

류별	합 계			1 류			2 류			3 류
	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)
합계	3	624	7,651.1				1	85	852.2	2	539	6,798.9
중로	2	539	6,798.9							2	539	6,798.9
소로	1	85	852.2				1	85	852.2

▪ 도로 결정조서

구분	규 모				기능	연장(m)	기점	종점	사용 형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
-	중로	3	1	12	국지도로	249	466-10도	중로3-2	일반도로	농공 단지	공주시 공고 제2008-1288호 (2008. 11. 26)
-	중로	3	2	12	국지도로	306	중로3-1	527장	일반도로	농공 단지	공주시 공고 제2008-1288호 (2008. 11. 26)
-	소로	2	1	8 (18)	국지도로	85	중로3-2	523장	일반도로	농공 단지	공주시 공고 제2008-1288호 (2008. 11. 26)

2) 주차장

구 분	도면표시 번 호	시설명	위 치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	변경후
-	②-1	주차장	보물리 521번지	922.0	-	922.0	공주시 공고 제2008-1288호 (2008. 11. 26)

▪ 주차장(변경)사유서

도면표시 번호	시설명	변경내용	변경사유
②-1	주차장	◦ 변경 없음 - 위치 : 검상동 521번지 일원 - 면적 : 922.0㎡	▪ 변경 없음

3) 공간시설

① 공 원

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세 분	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경 후
-	③-1	공원	근린공원	보물리 521번지	883.0	-	883.0	공주시 공고 제2008-1288호 (2008. 11. 26)

▪ 공원 결정(변경)사유서

도면표시 번호	시설명	변경내용	변경사유
③-1	녹지	▪ 근린공원 ▪ 변경 없음 ▪ 면적 : 883.0㎡	▪ 변경 없음

② 녹 지

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세 분	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경 후
-	③-2	녹지	경관 녹지	보물리 520번지	1,980.0	-	1,980.0	공주시 공고 제2008-1288호 (2008. 11. 26)
신설	③-3	녹지	경관 녹지	보물리 산27번지 일원	-	증) 5,134.0	5,134.0	-

▪ 녹지 결정(변경)사유서

도면표시 번호	시설명	변경내용	변 경 사 유
③-2	녹지	▪ 경관녹지 ▪ 변경 없음 ▪ 면적 : 1,980.0㎡	▪ 변경 없음
③-3	녹지	▪ 경관녹지 ▪ 신설 ▪ 면적 : 5,134.0㎡	▪ 농공단지 주변지역에 미치는 악 영향을 최소화 및 경관․차폐 기능을 고려한 경관녹지 계획

4) 유통 및 공급시설

① 수도공급시설

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세 분	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경 후
-	②-4	수도 공급시설	배수지	보물리 524번지	2,614.1	-	2,614.1	공주시 공고 제2008-1288호 (2008. 11. 26)

▪ 수도공급시설 결정(변경)사유서

도면표시 번호	시설명	변경내용	변 경 사 유
②-4	수도 공급시설	▪ 배수지 ▪ 변경 없음 ▪ 면적 : 2,614.1㎡	▪ 변경 없음

5) 환경기초시설

① 수질오염방지시설(오․폐수처리장)

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세 분	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경 후
-	②-3	수질오염 방지시설	오․폐수 처리장	보물리 521번지	1,034.0	-	1,034.0	공주시 공고 제2008-1288호 (2008. 11. 26)

▪ 수질오염방지시설 결정(변경)사유서

도면표시 번호	시설명	변경내용	변 경 사 유
②-3	수질오염 방지시설	▪ 오․폐수처리장 ▪ 변경 없음 ▪ 면적 : 1,034.0㎡	▪ 변경 없음

(2) 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정조서

가. 가구 및 획지의 결정조서

1) 산업시설용지

도면 번호	가구 번호	획 지			비고
		위 치	면 적(㎡)	구성비(%)
총 계			134,873.0	100.0
합 계			113,005.4	83.8
①	1	보물리․광정리 517번지 일원	34,927.6	25.9	산업시설용지
	2	보물리 518-1번지 일원	6,064.2	4.5	산업시설용지
	3	보물리 518번지	4,430.0	3.3	산업시설용지
	4	보물리 523번지	21,172.0	15.7	산업시설용지
	5	보물리 525번지	9,921.0	7.3	산업시설용지
	6	보물리 522번지	20,730.0	15.4	산업시설용지
	7	보물리 527번지	10,910.4	8.1	산업시설용지
	8	보물리 526번지	4,850.2	3.6	산업시설용지

2) 건축물의 용도․건폐율․용적률․높이에 관한 결정조서

도 면 번 호	위 치	구 분		계 획 내 용
-	산업시설용지	용 도	허용용도	공업지역 내 허용 가능한 건축물로 산업집적활성화 및 공장 설립에 관한 법률 제2조 1항의 공장 및 부대시설 (관련법령에서 불허하는 경우 제외)
①-1 ~ ①-8	보물농공단지 정안면 보물리․ 광정리 517번지 일원
				중분류(코드번호)	업 종
				C25	금속가공제품제조업
				C10	식료품제조업
				C29	기타기계 및 장비제조업
				C22	고무제품 및 플라스틱제조업
				C18	인쇄 및 기록매체 복제업
			불허용도	허용용도 이외의 용도
		건폐율		70% 이하 (공주시 도시계획 조례 53조)
		용적률		150% 이하 (공주시 도시계획 조례 57조)
		높 이		4층(20m) 이하

공주시 고시 제 2010 - 34 호

고         시

농어촌정비법 제9조 제7항의 규정에 의하여 2010년도 기계화 경작로 확ㆍ포장사업 시행인가 내역을 아래와 같이 고시합니다.

2010년   3월   3일

공  주  시

장

사업명	지구명	위 치		사업량 (㎞)	총사업비 (천원)	사업기간	사업효과
		면	리
2010년 기계화 경작로 확포장 사 업	계	4	지구	6.8	814,000		기계화영농기반 구축 및 농업생산성 향상 도모
	만천	유구	만천	1.1	132,000	‘10.3월～8. 30일
	남산	탄천	남산	2.7	323,000	“
	죽곡	계룡	죽곡	1.0	120,000	“
	가척	탄천	정치	2.0	239,000	“

공주시 고시 제2010 - 35호

고             시

「2010년도 농림수산사업시행지침서」 관련 규정에 의하여 충청남도지사로부터

승인된 『소랭이권역 농촌마을종합개발사업』기본계획 확정내용을

다음과 같이 고시합니다.

2010년 3월 5일

공  주  시

장

1. 사 업 명 : 소랭이권역 농촌마을종합개발사업

2. 사업목적 : 농촌마을의 경관개선, 생활환경정비 및 주민 소득기반확충 등을

통하여 살고 싶고, 찾고 싶은 농촌정주공간을 조성

3. 사업내용

가. 위    치 : 충남 공주시 정안면 대산, 월산, 문천, 내문, 산성리 일원

나. 면    적 : 3,631ha

다. 사 업 비 : 7,000백만원 (국비 4,900,  도비 630,  시비 1,470)

라. 사업기간 : 2010년 ~ 2014년 (5년간)

4. 사업의 효과 : 농촌에 희망과 활력을 고취함으로써 농촌사회 유지 도모

5. 기타사항 : 관계서류열람 (공주시청 건설과 ☎ 041-840-2485)

공주시 고시 제2010-37호

2010년도 상수도급수공사비 정액제 고시

수도법 제38조 및 공주시 상수도급수조례 제13조 제3항의 규정 등에 관한 조례에 의거 급수신설․개조공사등 2010년 공주시 상수도 급수공사비 정액을 아래와 같이 고시합니다.

2010.  3.  9.

공 주 시 장

1. 2010년도 공주시 상수도 급수공사비 정액내역 : 붙임과 같음

2. 적 용 범 위

가. 구  경 : D13 ~ 50㎜

나. 시  공

- 인  력 : 30m미만

- 기  계 : 30m이상

다. 지방상수도 급수구역의 비포장 도로를 기준으로 하며 ,

포장도로는 깨기 및 복구 비용을 추가 적용합니다.

3. 적 용 기 간 : 2010. 3.   . ~ 다음 고시일 까지

4. 기타 자세한 내용은 공주시 상하수도과 상수도담당(☎840-2532)로

문의하시기 바랍니다.

공주시 고시 제2010 - 40호

공주시 도시관리계획(온전말지구 제1종지구단위계획)

결정(변경) 지형도면고시

1. 충청남도 고시 제2010-59호(2010. 3. 2)로 결정된 공주시 관리계획(온전말지구 제1종지구단위계획) 결정(변경) 고시에 대하여「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제32조 및 같은법 시행령 제27조,「토지이용규제법」제8조,「충청남도 도시계획조례」제21조,「충청남도 사무위임조례」제2조의 규정에 의하여 지형도면 고시합니다.

2. 공주시 도시관리계획(관리지역 세분 등) 결정(변경)에 관한 지형도면고시 관계도서는 공주시청 도시건축과(☎041-840-2346)에 비치하고 일반인에게 보입니다.

2010. 03. 15

공  주  시  장

□ 도시관리계획 결정(변경) 조서 : 별첨

□ 도시관리계획 결정(변경) 지형도면고시도 : 게제생략

□ 공주시 도시관리계획(온전말지구 제1종지구단위계획) 결정(변경) 조서

1. 용도지역 결정(변경) 조서

가 용도지역 결정(변경)조서 - 총괄

구분				면적 (㎡)			구성비(%)
				기정	변경	변경후
합 계				939,907,128	-	939,907,128	100.00
관리계획대상지역				864,285,529	-	864,285,529	91.96
		주거지역		5,957,637	증)52,710	6,010,347	0.63
		전용주거지역		85,726	-	85,726	0.01
		일반주거지역		5,368,253	증)52,710	5,420,963	0.57
			제1종일반주거지역	352,324	증)52,710	405,034	0.04
			제2종일반주거지역	4,725,629	-	4,725,629	0.50
			제3종일반주거지역	290,300	-	290,300	0.03
		준주거지역		503,658	-	503,658	0.05
	상업지역			517,582	-	517,582	0.06
	공업지역			1,850,843	-	1,850,843	0.20
		녹지지역		50,390,502	감)52,710	50,337,792	5.35
		보전녹지지역		6,862,126	-	6,862,126	0.73
		생산녹지지역		125,709	-	125,709	0.01
		자연녹지지역		43,402,667	감)52,710	43,349,957	4.61
	관리지역			296,221,961	-	296,221,961	31.52
	농림지역			463,236,661	-	463,236,661	49.29
	자연환경보전지역			46,110,343	-	46,110,343	4.91
	미지정			-	-	-	-
주변지역 및 예정지역				75,621,599	-	75,621,599	8.04

나. 용도지역 결정(변경)조서

구분	면적 (㎡)			구성비 (%)
	기정	변경	변경후
합 계	61,237	-	61,237	100.0
제1종일반주거지역	-	증)52,710	52,710	86.1
자연녹지지역	61,237	감)52,710	8,527	13.9

□ 용도지역 결정(변경)사유서

도면 표시번호	위치	용도지역		면적 (㎡)	용적률	변경 결정 사유
		기정	변경
①	반포면 온천1리 일원 (온전말)	자 연 녹지지역	제1종일반 주거지역	52,710	150% 이하	ㆍ개발제한구역에서 해제되어 자연취락지구로 지정된 지역으로 계획적인 취락정비를 유도하고, 취락내 낙후된 생활환경의 개선을 도모하며, 난개발 확산을 방지하기 위함

2. 용도지구 결정(변경) 조서

가. 자연취락지구 결정(변경)조서

구분	도면 표시번호	지구명	지구의 세 분	위치	제한내용	면적 (㎡)	최 초 결정일	비고
폐지	①	온전말	자연취락지구	반포면 온천1리 일원	20∼49호 집단취락	51,221	충남고시 제2004-50호 (2004.4.2)

□ 자연취락지구 결정(변경)사유서

도면 표시번호	지구명	변경내용	변경사유
①	온전말	ㆍ위치 : 반포면 온천1리 일원 ㆍ자연취락지구 폐지 (면적 : 51,221㎡)	ㆍ개발제한구역 해제시 자연취락지구로 지정되었으나, 용도지역 변경(자연녹지지역→제1종일반주거지역)과 제1종지구단위계획 수립으로 기존 자연취락지구의 지정 의미가 소멸되어 폐지하고자 함

3. 용도구역 결정(변경) 조서

가. 개발제한구역 결정(변경)조서

구분	구역명	위치	면적(㎡)			비고
			기정	변경	변경후
변경	대전권(반포) 개발제한구역	공주시 반포면 온천1리 일원(온전말)	11,547,479	감)10,016	11,537,463

□ 개발제한구역 결정(변경)사유서

구분	도면표시번호	위치	면적(㎡)	변경사유
변경 (해제)	⑦	공주시 반포면 온천1리 일원	감)10,016	ㆍ기존에 개발제한구역 해제에서 누락된 가구를 추가 해제 하고 온전말 자연취락지구와 같이 제1종지구단위계획 구역지정 및 계획을 수립하여 개발제한구역 해제로 인한 난개발을 방지하고자 계획적 정비 및 개발방안수립을 통하여 지역 정주환경개선 및 토지이용의 합리성 ․ 효율성 제고

4. 지구단위계획구역 결정(변경)조서

가. 제1종지구단위계획구역 결정(변경)조서

구분	도면 표시번호	구역명	위치	면적(㎡)			비고
				기정	변경	변경후
신설	⑦	온전말	공주시 반포면 온천1리 일원 (온천말)	-	증)61,237	61,237

□ 제1종지구단위계획구역 결정(변경)사유서

구분	위치	결정내용	변경사유
신설	공주시 반포면 온천1리 일원 (온전말)	ㆍ면적 : 61,237㎡	ㆍ개발제한구역 해제로 인한 난개발을 방지하기 위하여 계획적 정비 및 개발방안수립을 통하여 지역 정주환경개선 및 토지이용의 합리성․ 효율성 제고

5. 제1종지구단위계획 결정(변경)조서

가. 토지이용계획

구분			기정		변경		비고
			면적(㎡)	구성비(%)	면적(㎡)	구성비(%)
합계			51,221	100.00	61,237	100.0
주거			46,709	91.19	42,296	69.1
	기반시설		4,512	8.81	18,941	30.9
	주차장		-	-	745	1.2	3개소
		주차장2	-	-	246	0.4
		주차장3	-	-	214	0.3
		주차장4	-	-	285	0.5
	공원		-	-	1,045	1.7	3개소
		공원1	-	-	284	0.5
		공원2	-	-	398	0.6
		공원3	-	-	363	0.6
	녹지		-	-	654	1.1
		완충녹지	-	-	643	1.0
		경관녹지	-	-	11	0.1
	도로		4,512	8.81	16,070	26.2	보행자전용도로 포함
	공공공지		-	-	427	0.7

나. 기반시설의 배치와 규모에 관한 계획

1) 교통시설

□ 도 로

▣ 도로총괄표

류별	합계			1류			2류			3류
	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)
합계	17	1,821	16,070	2	411	9,325	-	-	-	15	1,410	6,745
광로	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대로	1	182	6,507	1	182	6,507	-	-	-	-	-	-
중로	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
소로	16	1,639	9,563	1	229	2,818	-	-	-	15	1,410	6,745

▣ 도로 결정(변경)조서

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)
기정	대로	1	11	35	주간선도로	10,000 (구역내 182)	광로 2-3호선	대전도시 계획구역계	일반도로
기정	소로	2	1	8	집산도로	210	171-2(도)	소로4-1	일반도로		충남고시 제2004-50호 (2004.4.2)
변경	소로	1	1	11	집산도로	229	171-2(도)	소로3-17	일반도로
기정	소로	3	1	6	집산도로	140	155-3(도)	166-1(답)	일반도로		충남고시 제2004-50호 (2004.4.2)
변경	소로	3	1	6	집산도로	327	대로1-11	소로1-1	일반도로
기정	소로	3	2	6	집산도로	115	소로2-1	소로4-1	일반도로		충남고시 제2004-50호 (2004.4.2)
변경	소로	3	2	6	집산도로	83	소로1-1	소로3-9	일반도로
신설	소로	3	6	4	집산도로	125	445(도)	소로1-1	일반도로
신설	소로	3	7	4	집산도로	96	소로1-1	458(도)	일반도로
신설	소로	3	8	4	집산도로	62	소로3-1	소로3-9	일반도로
신설	소로	3	9	6	집산도로	95	소로1-1	소로3-1	일반도로
신설	소로	3	10	2	특수도로	67	소로3-2	소로3-1	보행자 전용도로
신설	소로	3	11	4	집산도로	73	소로3-1	소로3-7	일반도로
신설	소로	3	12	4	집산도로	23	소로3-1	42(전)	일반도로
신설	소로	3	13	4	집산도로	35	소로3-1	32-4(대)	일반도로
신설	소로	3	14	4	집산도로	186	소로3-7	446(구)	일반도로
신설	소로	3	15	4	집산도로	27	소로3-14	79(대)	일반도로
신설	소로	3	16	4	집산도로	11	소로3-14	446(구)	일반도로
신설	소로	3	17	4	집산도로	176	소로1-1	445(도)	일반도로
신설	소로	3	18	4	집산도로	24	소로3-9	169(답)	일반도로
폐지	소로	4	1	4	집산도로	335	소로2-1	36-1(전)	일반도로		충남고시 제2004-50호 (2004.4.2)

▣ 도로 결정(변경)사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
대로 1-11	대로 1-11	변경없음	변경없음
소로2-1	소로1-1	ㆍ선형 변경 ㆍ폭원 : 8m → 11m 증) 3m ㆍ연장 : 210 → 229m 증) 19m ㆍ종점명 변경(소로1-4 → 소로3-17)	ㆍ개발제한구역 해제로 인한 재정비계획 수립시 폭원8m의 소로2류로 결정되었으나 현황측량결과 폭원(11m) 변경 ㆍ기 분할선 및 개설 현황 도로와 도시계획선의 불일치 사항에 대한 선형 조정
소로3-1	소로3-1	ㆍ선형 변경 ㆍ폭원 : 6m, ㆍ연장 : 140 → 327m 증) 187m ㆍ기점명 변경(155-3(도) → 대로1-11) ㆍ종점명 변경(166-1(답) → 소로1-1)	ㆍ기 분할선 및 개설 현황 도로와 도시계획선의 불일치 사항에 대한 선형 조정 ㆍ도로명 변경에 따른 기점명 변경
소로3-2	소로3-2	ㆍ선형 변경 ㆍ폭원 : 6m, ㆍ연장:115m → 83m 감) 32m ㆍ기점명 변경(소로2-1 → 소로1-1) ㆍ종점명 변경(소로4-1 → 소로3-9)	ㆍ기 분할선 및 개설 현황 도로와 도시계획선의 불일치 사항에 대한 선형 조정
-	소로3-6	ㆍ노선 신설 ㆍ폭원 : 4m, 연장 : 125m	ㆍ구역내 원활한 교통흐름을 위한 도로 신설
-	소로3-7	ㆍ선형 신설 ㆍ폭원 : 4m, 연장 : 96m	ㆍ구역내 원활한 교통흐름을 위한 도로 신설
-	소로3-8	ㆍ노선 신설 ㆍ폭원 : 4m, 연장 : 62m	ㆍ구역내 원활한 교통흐름을 위한 도로 신설
-	소로3-9	ㆍ노선 신설 ㆍ폭원 : 4m, 연장 : 73m	ㆍ구역내 원활한 교통흐름을 위한 도로 신설
-	소로3-10	ㆍ노선 신설(보행자전용도로) ㆍ폭원 : 2m, 연장 : 67m	ㆍ구역내 보행자의 안전 및 편익을 위한 도로 신설
-	소로3-11	ㆍ노선 신설 ㆍ폭원 : 4m, 연장 : 73m	ㆍ구역내 원활한 교통흐름을 위한 도로 신설
-	소로3-12	ㆍ노선 신설 ㆍ폭원 : 4m, 연장 : 23m	ㆍ구역내 원활한 교통흐름을 위한 도로 신설
-	소로3-13	ㆍ노선 신설 ㆍ폭원 : 4m, 연장 : 35m	ㆍ구역내 원활한 교통흐름을 위한 도로 신설
-	소로3-14	ㆍ선형 신설 ㆍ폭원 : 4m, 연장 : 186m	ㆍ구역내 원활한 교통흐름을 위한 도로 신설
-	소로3-15	ㆍ노선 신설 ㆍ폭원 : 4m, 연장 : 27m	ㆍ구역내 원활한 교통흐름을 위한 도로 신설
-	소로3-16	ㆍ노선 신설 ㆍ폭원 : 4m, 연장 : 11m	ㆍ구역내 원활한 교통흐름을 위한 도로 신설
-	소로3-17	ㆍ노선 신설 ㆍ폭원 : 4m, 연장 : 176m	ㆍ구역내 원활한 교통흐름을 위한 도로 신설
-	소로3-18	ㆍ노선 신설 ㆍ폭원 : 4m, 연장 : 24m	ㆍ구역내 원활한 교통흐름을 위한 도로 신설
소로4-1	-	ㆍ노선 폐지	ㆍ구역내 대체 노선신설로 인한 도로폐지

□ 주 차 장

▣ 주차장 결정(변경)조서

구분	도면 표시번호	시설명	위치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	변경후
신설	②	주차장	공주시 반포면 온천1리 162-1일원	-	증)246	246
신설	③	주차장	공주시 반포면 온천1리 445일원	-	증)214	214
신설	④	주차장	공주시 반포면 온천1리 170-1일원	-	증)285	285

▣ 주차장 결정(변경)사유서

도면 표시번호	시설명	변경내용	변경사유
②	주차장	ㆍ위치 : 공주시 반포면 온천1리 162-1일원 ㆍ면적 : 246㎡	ㆍ구역내 부족한 기반시설 확보 및 주차난 해소를 위한 주차장 신설
③	주차장	ㆍ위치 : 공주시 반포면 온천1리 445일원 ㆍ면적 : 214㎡	ㆍ구역내 부족한 기반시설 확보 및 주차난 해소를 위한 주차장 신설
④	주차장	ㆍ위치 : 공주시 반포면 온천1리 170-1일원 ㆍ면적 : 285㎡	ㆍ구역내 부족한 기반시설 확보 및 주차난 해소를 위한 주차장 신설

2) 공간시설

□ 녹 지

▣ 녹지 결정(변경)조서

구분	도면 표시번호	시설명	시설의 세 분	위치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후
신설	①	녹지	완충녹지	공주시 반포면 온천1리 174-7일원	-	증)643	643
신설	②	녹지	경관녹지	공주시 반포면 온천1리 457일원	-	증)11	11

▣ 녹지 결정(변경)사유서

도면 표시번호	시설명	변경내용	변경사유
①	완충녹지	ㆍ위치 : 반포면 온천1리 174-7일원 ㆍ면적 : 643㎡	ㆍ주거지역의 쾌적한 주거환경을 보호하기 위하여 도로(국도1호선) 연접부에 신설
②	경관녹지	ㆍ위치 : 반포면 온천1리 174-7일원 ㆍ면적 : 11㎡	ㆍ구역 경계부 자연환경 보전 및 경관 향상을 위하여 신설

□ 공 원

▣ 공원 결정(변경)조서

구분	도면 표시번호	공원명	시설의 세 분	위치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후
신설	①	공원	소공원	반포면 온천1리 170-1일원	-	증)284	284
신설	②	공원	소공원	반포면 온천1리 29-6일원	-	증)398	398
신설	③	공원	소공원	반포면 온천1리 159-12일원	-	증)363	363

▣ 공원 결정(변경)사유서

도면 표시번호	시설명	변경내용	변경사유
①	공원	ㆍ위치 : 반포면 온천1리 170-1일원 ㆍ면적 : 284㎡	ㆍ쾌적한 도시환경을 조성하고, 주민의 휴식공간의 확보를 위해 신설
②	공원	ㆍ위치 : 반포면 온천1리 29-6일원 ㆍ면적 : 398㎡	ㆍ쾌적한 도시환경을 조성하고, 주민의 휴식공간의 확보를 위해 신설
③	공원	ㆍ위치 : 반포면 온천1리 159-12일원 ㆍ면적 : 363㎡	ㆍ쾌적한 도시환경을 조성하고, 주민의 휴식공간의 확보를 위해 신설

□ 공공공지

▣ 공공공지 결정(변경)조서

구분	도면 표시번호	시설명	위치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	변경후
신설	①	공공공지	반포면 온천1리 42-1일원	-	증) 427	427

▣ 공공공지 결정(변경)사유서

도면 표시번호	시설명	변경내용	변경사유
①	공공공지	ㆍ위치 : 반포면 온천1리 42-1일원 ㆍ면적 : 427㎡	ㆍ구역내 주민 휴식공간 제공을 위한 공공공지 신설

다. 가구 및 획지 등에 관한 계획

1) 가구 및 획지 등에 관한 결정(변경)조서

도면 표시번호	가구 번호	면적 (㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)
R	1	5,463	①	1,168	ㆍ172답, 457구 공동개발권장
			②	888	ㆍ148대, 148-1답, 173답 공동개발지정
			③	1,282	ㆍ147대, 150-2대, 150-5대 공동개발지정
			④	1,113	ㆍ172-1답, 445도, 446구, 457구 공동개발권장
			⑤	1,001	ㆍ144전, 144-1전, 145-1전, 146대, 146-1대 공동개발권장 ㆍ145전, 145-1전 공동개발지정
			경관녹지2	11
R	2	1,642	①	514
			②	97	ㆍ③획지와 공동개발권장
			③	674	ㆍ②획지와 공동개발권장
			④	357
R	3	5,535	①	285	ㆍ137-2대, 139대, ②획지 공동개발지정
			②	185	ㆍ135-5대, ①획지 공동개발지정
			③	61	ㆍ140전, ④획지 공동개발권장
			④	900	ㆍ139대, 446구, 447도, ③획지 공동개발권장
			⑤	526	ㆍ33대, 141대, 144-1전, 445도, 446구, 458도 공동개발권장
			⑥	476	ㆍ139-1대, 446구, 447도 공동개발권장
			⑦	185
			⑧	473	ㆍ79대, 446구 공동개발권장
			⑨	388	ㆍ34전, 36-1전, 446구 공동개발권장
			⑩	901	ㆍ35전, 36-3전, 78대, 446구, 산10-1임 공동개발권장
			⑪	182	ㆍ77전, 446구, 산10-1임 공동개발권장
			⑫	469	ㆍ77-1대, 446구, 산10-1임 공동개발권장
			⑬	504	ㆍ36-3전, 76대, 446구, 산10-1임 공동개발권장
R	4	732	①	537
			②	195

도면 표시번호	가구 번호	면적 (㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)
R	5	3,671	①	388	ㆍ174-9답, 457구, 460도 공동개발권장 ㆍ174-9답, 174-1대 공동개발지정
			②	354
			③	413
			④	773	ㆍ171-1답, ⑤획지 공동개발권장
			⑤	55	ㆍ170-3도, 171-4도, ④획지 공동개발권장
			⑥	799	ㆍ170-1답, 170-3도 공동개발지정
			완충녹지1	643
			주차장2	246
R	6	2,916	①	351
			②	660
			③	1,336	ㆍ164답, 169답 공동개발권장
			공 원1	284
			주차장4	285
R	7	852	①	528
			②	324
R	8	4,448	①	417	ㆍ159-6도, 159-7도, 159-13대, 162-2도 공동개발권장
			②	714	ㆍ159-7도, 159-8답, 159-15답 공동개발권장
			③	258	ㆍ159-9대, 445도 공동개발권장
			④	620	ㆍ159-2도, 159-7도, 159-14답, 445도 공동개발권장
			⑤	453	ㆍ159-2도, 159-11대 공동개발권장
			⑥	584	ㆍ159-3대, 445도 공동개발권장
			⑦	448	ㆍ159-4도, 159-5대, 445도 공동개발권장
			⑧	377	ㆍ28-3답, 445도 공동개발권장 ㆍ28-2도, 28-3답 공동개발지정
			공 원3	363
			주차장3	214
R	9	6,472	①	478	ㆍ161-1대, 161-2도, 161-3도 공동개발권장 ㆍ161-1대, 161-5도 공동개발지정
			②	1,350	ㆍ161-2도, 161-3도, 161-4답 공동개발권장
			③	1,317	ㆍ29-1답, 29-4도, 160-1답, 160-3도, ⑨획지 공동개발권장
			④	327	ㆍ30-4대, ⑤획지 공동개발권장
			⑤	179	ㆍ30-3대, ④획지 공동개발권장
			⑥	460
			⑦	1010	ㆍ30-1대, 30-3대, 445도 공동개발권장
			⑧	604	ㆍ29-6답, 445도 공동개발권장
			⑨	72	ㆍ160-3도, 160-4답, ③획지 공동개발권장
			⑩	272	ㆍ28-1대,28-4도 공동개발권장
			공 원2	398

도면 표시번호	가구 번호	면적 (㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)
R	10	11,013	①	616
			②	214
			③	340	ㆍ32-2대, 32-3대 공동개발권장
			④	405	ㆍ32대, 33-1대 공동개발지정
			⑤	609	ㆍ36-1전, 36-2전 공동개발권장
			⑥	454
			⑦	426
			⑧	612
			⑨	295	ㆍ32-5대, 32-7대 공동개발지정
			⑩	265
			⑪	859	ㆍ31대, 32-9대, 32-10대 공동개발지정
			⑫	701	ㆍ43대, 445도 공동개발권장
			⑬	749	ㆍ44대, ⑭획지 공동개발권장
			⑭	225	ㆍ42전, ⑬획지 공동개발권장
			⑮	485	ㆍ45대, ⑯획지, ⑰획지 공동개발권장
			⑯	57	ㆍ45-1대, ⑮획지, ⑰획지 공동개발권장
			⑰	188	ㆍ산10-1임, ⑮획지, ⑯획지 공동개발권장
			⑱	571	ㆍ45-1대, 45-2대 공동개발지정
			⑲	831	ㆍ45-3대, 45-8대 공동개발지정 ㆍ45-8대, ⑳획지 공동개발권장
			⑳	130	ㆍ45-1대, ⑲획지의 45-8대 공동개발권장
			㉑	679	ㆍ45-7대, 47답 공동개발지정
			㉒	127	ㆍ45-6대, ㉔획지 공동개발지정
			㉓	296
			㉔	452	ㆍ45-1대, ㉒획지 공동개발지정
			공공공지1	427
R	11	1,924	①	939
			②	503
			③	482
R	12	499	①	499	ㆍ100-2대, 100-8답 공동개발지정

라. 건축물의 용도․건폐율․용적률․높이․색채․건축선에 관한 계획

1) 주거기능 강화 용지

가구번호	구분	계획내용
R2	용 도	ㆍ허용 : A1/C		ㆍ불허 : B1						ㆍ권장 : C
	건 폐 율	ㆍ60% 이하
	용 적 률	ㆍ기준 : 150% 이하
	높 이	ㆍ최고 : 4층 이하						ㆍ최저 : -
	색 채	ㆍ원색은 지양하고 따뜻한 색 또는 무채색 계통의 밝은 색
	건축한계선	ㆍ소로 3-1, 3-7, 3-11호선 변 1m
	기 타	-
R3	용 도	ㆍ허용 : A1/C			ㆍ불허 : B1						ㆍ권장 : C
	건 폐 율	ㆍ60% 이하
	용 적 률	ㆍ기준 : 150% 이하
	높 이	ㆍ최고 : 4층 이하					ㆍ최저 : -
	색 채	ㆍ원색은 지양하고 따뜻한 색 또는 무채색 계통의 밝은 색
	건축한계선	ㆍ소로 3-7, 3-14호선 변 1m
	기 타	-
R6	용 도	ㆍ허용 : A1/C		ㆍ불허 : B1						ㆍ권장 : C
	건 폐 율	ㆍ60% 이하
	용 적 률	ㆍ기준 : 150% 이하
	높 이	ㆍ최고 : 4층 이하						ㆍ최저 : -
	색 채	ㆍ원색은 지양하고 따뜻한 색 또는 무채색 계통의 밝은 색
	건축한계선	ㆍ소로 3-1, 3-2, 3-9호선 변 1m, 소로 3-10호선 변 0.5m
	기 타	-
R7	용 도	ㆍ허용 : A1/C	ㆍ불허 : B1						ㆍ권장 : C
	건 폐 율	ㆍ60% 이하
	용 적 률	ㆍ기준 : 150% 이하
	높 이	ㆍ최고 : 4층 이하				ㆍ최저 : -
	색 채	ㆍ원색은 지양하고 따뜻한 색 또는 무채색 계통의 밝은 색
	건축한계선	ㆍ소로 3-1, 3-2호선 변 1m, 소로 3-10호선 변 0.5m
	기 타	-

가구번호	구분	계획내용
R8	용 도	ㆍ허용 : A1/C	ㆍ불허 : B1		ㆍ권장 : C
	건 폐 율	ㆍ60% 이하
	용 적 률	ㆍ기준 : 150% 이하
	높 이	ㆍ최고 : 4층 이하		ㆍ최저 : -
	색 채	ㆍ원색은 지양하고 따뜻한 색 또는 무채색 계통의 밝은 색
	건축한계선	ㆍ소로 1-1, 3-6호선 변 1m
	기 타	-
R10	용 도	ㆍ허용 : A1/C	ㆍ불허 : B1		ㆍ권장 : C
	건 폐 율	ㆍ60% 이하
	용 적 률	ㆍ기준 : 150% 이하
	높 이	ㆍ최고 : 4층 이하		ㆍ최저 : -
	색 채	ㆍ원색은 지양하고 따뜻한 색 또는 무채색 계통의 밝은 색
	건축한계선	ㆍ소로 1-1, 3-1, 3-7, 3-14, 3-17호선 변 1m
	기 타	-
R11	용 도	ㆍ허용 : A1/C	ㆍ불허 : B1		ㆍ권장 : C
	건 폐 율	ㆍ60% 이하
	용 적 률	ㆍ기준 : 150% 이하
	높 이	ㆍ최고 : 4층 이하		ㆍ최저 : -
	색 채	ㆍ원색은 지양하고 따뜻한 색 또는 무채색 계통의 밝은 색
	건축한계선	ㆍ소로 3-17호선 변 1m
	기 타	-

허용·불허·권장용도 분류표

구분	용도	비고
허용용도 (A1)	∙ 단독주택, 공동주택 중 연립주택, 제1종 근린생활시설
불허용도 (B1)	∙ 허용용도 이외
권장용도 (C)	∙ 단독주택 중 단독주택

2) 제2종 근린생활시설 조성 가능 용지

가구번호	구분	계획내용
R1	용 도	ㆍ허용 : A2		ㆍ불허 : B2						ㆍ권장 : -
	건 폐 율	ㆍ60% 이하
	용 적 률	ㆍ기준 : 150% 이하
	높 이	ㆍ최고 : 4층 이하						ㆍ최저 : -
	색 채	ㆍ원색은 지양하고 따뜻한 색 또는 무채색 계통의 밝은 색
	건축한계선	ㆍ소로 3-1, 3-7, 3-11호선 변 1m
	기 타	-
R4	용 도	ㆍ허용 : A2				ㆍ불허 : B2						ㆍ권장 : -
	건 폐 율	ㆍ60% 이하
	용 적 률	ㆍ기준 : 150% 이하
	높 이	ㆍ최고 : 4층 이하						ㆍ최저 : -
	색 채	ㆍ원색은 지양하고 따뜻한 색 또는 무채색 계통의 밝은 색
	건축한계선	ㆍ소로 3-1, 3-8, 3-9호선 변 1m
	기 타	-
R5	용 도	ㆍ허용 : A2		ㆍ불허 : B2						ㆍ권장 : -
	건 폐 율	ㆍ60% 이하
	용 적 률	ㆍ기준 : 150% 이하
	높 이	ㆍ최고 : 4층 이하						ㆍ최저 : -
	색 채	ㆍ원색은 지양하고 따뜻한 색 또는 무채색 계통의 밝은 색
	건축한계선	ㆍ소로 1-1, 3-1, 3-8, 3-9호선 변 1m
	기 타	-
R9	용 도	ㆍ허용 : A2	ㆍ불허 : B2						ㆍ권장 : -
	건 폐 율	ㆍ60% 이하
	용 적 률	ㆍ기준 : 150% 이하
	높 이	ㆍ최고 : 4층 이하					ㆍ최저 : -
	색 채	ㆍ원색은 지양하고 따뜻한 색 또는 무채색 계통의 밝은 색
	건축한계선	ㆍ소로 1-1, 3-1, 3-2, 3-9호선 변 1m
	기 타	-
R12	용 도	ㆍ허용 : A2			ㆍ불허 : B2						ㆍ권장 : -
	건 폐 율	ㆍ20% 이하
	용 적 률	ㆍ기준 : 80% 이하
	높 이	ㆍ최고 : 4층 이하					ㆍ최저 : -
	색 채	ㆍ원색은 지양하고 따뜻한 색 또는 무채색 계통의 밝은 색
	건축한계선	-
	기 타	-

허용·불허용도 분류표

구분	용도	비고
허용용도 (A2)	∙ 불허용도 이외
불허용도 (B2)	∙ 제2종 근린생활시설 중 - 안마시술소 ․ 안마원 및 노래연습장 - 단란주점, 총포판매소, 제조업소, 동물병원 ∙ 문화 및 집회시설 중 - 공연장, 관람장 ∙ 판매시설 중 도매시장 ∙ 의료시설 중 - 격리병원 및 장례식장 ∙ 운동시설 중 - 옥외 철탑이 설치된 골프연습장 ∙ 창고시설 중 - 농업 및 임업 이외의 용도 - 바닥면적 1,000㎡이상 ∙ 자동차 관련시설 중 - 세차장

마. 기타 사항에 관한 계획

위치	구분	계획내용	비고
R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8	ㆍ차량출입불허구간 지정	ㆍ제1종지구단위계획 결정도에 표현된 차량 출입불허구간에서의 차량출입은 불허 함

◉ 공주시 고시 제2010 -  41호

도시계획시설사업 실시계획인가 고시

1. 우리시 신관동 182번지 일원 도시계획시설(학교) 부지내 「공주대 산책로 조성공사」를 위한 도시계획시설사업 실시계획인가 신청건에 대하여 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제86조 및 제88조, 같은법 시행령 제97조의 규정에 의하여 도시계획시설사업 시행자 지정 및 실시계획을 인가하고 같은법 제91조 및 같은법 시행령 제100조의 규정에 의하여 인가내용을 다음과 같이 고시합니다.

2. 관계도서는 공주시청 도시건축과(☎041-840-2346)에 비치하고 일반인에게 보입니다.

2010년 3월 15일

공  주  시  장

가. 사업시행지의 위치 : 공주시 신관동 182번지 일원

나. 사업의 종류 및 명칭

- 종  류 : 도시계획시설(학교)

- 명  칭 : 공주대 산책로 조성공사

다. 사업면적 또는 규모

구 분	부지면적(㎡)	사업개요(㎡)	비고
도시계획시설 (학교)	356,337 (금회 13,447)	- 산책로조성공사 1식 ▪ 휴게시설 - 1식(등의자, 평의자 등) ▪ 체육시설 - 1식(철봉, 평행봉 등)

라. 사업시행자 : 공주대학교총장

마. 사 업 기 간 :  2010. 3(인가일) ~ 2010. 12. 30

바. 사용 또는 수용할 토지조서 및 소유자

소재지				지목	면적(㎡)		소유자		소유권이외의권리
연번	동	지번			지적	편입면적	성명	주소	권리구분	주소	성명
		본번	부번
	계				352,657	13,447
1	신관동	182		학교	342,960	5,400	교육과학 기술부
2	신관동	22		산	8,926	7,276	교육과학기술부
3	신관동	242	5	산	665	665	교육과학기술부
4	신관동	242	6	산	106	106	교육과학기술부

◉ 공주시 고시 제2010 - 42호

도시계획시설사업 실시계획인가 고시

1. 우리시 웅진동 320번지외 21필지에 곰나루 유원지 공예공방촌 조성을 위한 도시계획시설사업 실시계획인가 신청건에 대하여 국토의계획및이용에관한법률 제86조 및 제88조, 같은법 시행령 제97조의 규정에 의하여 도시계획시설사업 시행자 지정 및 실시계획을 인가하고 같은법 제91조 및 같은법 시행령 제100조의 규정에 의거 인가내용을 다음과 같이 고시합니다.

2. 관계도서는 공주시청 도시건축과(☎041-840-2446)에 비치하고 일반인에게 보입니다.

2010년   3월   15일

공  주  시  장

가. 사업시행지의 위치 : 웅진동 320번지외 21필지

나. 사업의 종류 및 명칭

- 종  류 : 도시계획시설(유원지)

- 명  칭 : 곰나루 유원지 공예공방촌 조성사업

다. 사업면적 또는 규모

- 15,618㎡(부지조성 및 기반시설 설치)

라. 사업시행자 : 공주시장

마. 사업기간 : 2010. 3(인가일) ~ 2010. 12. 31

바. 사용 또는 수용할 토지조서 및 소유자 : 편입 토지조서 참조

■ 편입 토지조서

연번	지 번			지목	지적 면적 (㎡)	편입 면적 (㎡)	소유구분	소 유 자	주 소	편입여부
	본번	-	부번
계					29,343	15,618
1	319	-	1	임	9,448	784	공유지	공주시	-	부분편입
2	319	-	2	전	1,210	547	공유지	공주시	-	부분편입
3	319	-	3	임	1,379	1,379	공유지	공주시	-
4	320	-		전	397	397	사유지	이복숙	공주시 교동 209-3
5	321	-		전	1,365	1,365	공유지 사유지	공주시외4인	공주시 일부 편입
6	321	-	2	전	287	287	공유지	공주시	-
7	322	-	1	답	2,083	2,083	사유지	정관혁외1인	공주시 신관동 454
8	322	-	2	대	142	142	공유지	공주시	-
9	322	-	4	답	353	353	공유지	공주시	-
10	323	-	1	전	728	728	공유지	공주시	-
11	323	-	2	대	82	82	공유지	공주시	-
12	323	-	11	전	47	47	공유지	공주시외1인	-
13	325	-	1	답	860	411	공유지	공주시	-	부분편입
14	325	-	2	답	1,645	1,645	공유지	공주시	-
15	325	-	3	답	652	652	공유지	공주시	-
16	325	-	9	답	589	589	공유지	공주시	-
17	325	-	10	답	800	800	공유지	공주시	-
18	326	-		답	2,612	2,612	공유지	공주시	-
19	326	-	1	답	132	132	공유지	공주시	-
20	328	-		전	1,293	5	공유지	공주시	-	부분편입
21	341	-		답	1,828	186	공유지	공주시	-	부분편입
22	732	-	14	구	1,411	392	공유지	농수산부	-	부분편입

공주시 공고 제2010 - 285호

개별주택가격 열람 및 의견제출 요령 공고

표준주택가격을 기준으로 조사한 2010년 1월 1일 현재의 개별주택가격을 시청 및 읍 ․ 면 ․ 동사무소에 비치된 열람부를 통하여 열람하고 있으니 기간내 열람하시고 의견이 있으신 분은 「개별주택가격 의견제출서」를 작성･제출하여 주시기 바랍니다.

◦ 열  람

․ 기    간 : 2010년 3월 5일 ~ 3월 26일

․ 장    소 : 공주시 세무과 및 읍･면･동사무소

공주시청 인터넷 홈페이지(house.gongju.go.kr)

․ 내    용 : 2010년 개별주택가격(토지 ․ 건물 일체가격)

◦ 의견제출

․ 기      간 : 2010년 3월 5일 ~ 3월 26일

․ 제출 사항 : 용도지역 및 주건물구조 등 주택특성이 같거나 가장 유사한 표준주택의   가격과 인근주택의 가격이 균형을 이루고 있지 아니한 경우 적정한

의견가격제시

․ 제 출 자 : 주택소유자 및 법률상 이해관계인

․ 제 출 처 : 시청 세무과 및 읍･면･동사무소

․ 제출 방법 : 시청 세무과 및 읍･면･동사무소에 비치되어 있는 개별주택가격 의견제출서

서식에(인터넷 다운로드 가능) 기재 우편 또는 직접 제출

◦ 의견제출에 대한 처리

의견이 제출된 주택가격에 대하여는 주택특성을 재확인하고 표준주택의 가격과

인근주택의 가격이 균형을 유지하고 있는지 여부 등을 재조사하여 그 처리결과를

의견 제출인에게 통지

2010.  3.  5.

공     주     시     장

◉공주시 공고 제 2010 -  315 호

도시계획시설사업 완료 공고

공주시 장기면 금암리 180-1번지 일원『공주영상대학 운동장본부석증축공사』를 위한 도시계획시설사업이 완료되었기 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제98조제3항의 규정에 의하여 다음과 같이 공고합니다.

2010 년  3 월  15일

공   주   시   장

1. 위  치 : 공주시 장기면 금암리 180-1번지 일원

2. 사업의 종류 및 명칭 : 공주영상대학 운동장본부석 증축공사

3. 시행자 : 학교법인 인산학원 이사장 유소영

4. 사업내용

구 분	부지면적(㎡)	사업개요	비고
도시계획시설 (학교)	87,914 (금회 290)	○ 본부석 : 지하1층, 지상2층 - 건축면적 : 229.45㎡ ○ 건폐율 : 11.51% ○ 용적율 : 50.54%

5. 사업기간 : 2010. 2. ~ 2010.  3.