공주시 고시 제2021 – 31호

도시계획시설(풀향기숲공원) 조성계획 결정(변경) 고시

공주시 금흥동 667번지 일원 도시계획시설(풀향기숲공원) 부지 내 ｢공주시 어린이 생태문화환경 놀이공간 조성사업｣을 완료하였기에,  ｢도시공원 및 녹지 등에 관한 법률｣ 제16조의2의 규정과 ｢국토의 계획 및 이용에 관한 법률｣ 제30조제7항의 규정에 따라 조성계획을 결정(변경)하고 아래와 같이 고시 합니다.

2021년  03월  02일

공  주  시  장

□ 위치 및 면적

공 원 명	구 분	내 용
풀향기숲공원 (근린공원)	위 치	충청남도 공주시 금흥동 667번지
	면 적	63,047.7㎡

가. 공원조성계획 결정(변경) 조서

구분	공원명	시설의 세 분	위 치	면적(㎡)	증 감	변 경 결정일	비 고
변경	풀 향기 숲공원	근린공원	공주시 금흥동 667번지 일원	63,047.7	-	2020.2.17. (공주시2020-32)

나. 공원조성계획 변경 사유서

공원명	변 경 내 용	변 경 사 유
풀 향기 숲공원	○ 기반시설 : 증 293.9㎡ (당초 2,514.6㎡→변경 2808.5㎡) ○ 녹지면적 : 감 293.9㎡ (당초 58,011.3㎡ →변경 57,717.4㎡)	○ 어린이 놀이터 진입도로 확장에 따른 면적증가 ○ 기반시설 면적 증가에 따른 녹지면적 감소

다. 공원조성계획 결정(변경) 총괄조서

구분	공 원 면 적 (㎡)			건 축 면 적 (㎡)		비 고
	계	시설면적	녹지면적	바닥면적	연면적
기정	63,047.7	5,036.4	58,011.3	190.04	190.04	시설률 7.99% (기준40% 이하)
변경	63,047.7	5,330.3	57,717.4	190.04	190.04	시설률 8.45% (기준40% 이하)
증・감	-	증293.9	감293.9	-	-	증0.46%

※ 시설변경 현황 : 기반시설 증) 293.9㎡

라. 공원조성계획 결정(변경) 시설별 총괄조서

구 분	부 지 면 적㎡)			건 축 규 모(㎡)						비 고
	기 정	변 경	증 ․ 감	건 축 면 적			연 면 적
				기정	변경	증 ․ 감	기정	변경	증 ․ 감
계	63,047.7	63,047.7	-	190.04	190.04	-	190.04	190.04	-
시설소계	5,036.4	5,330.3	증293.9	190.04	190.04	-	190.04	190.04	-
도로시설	1,800.9	2,094.8	증293.9
광장시설	713.7	713.7	-
조경시설	-	-	-
휴양시설	-	-	-
운동시설	480.9	480.9	-
관리시설	-	-	-
유희시설	1,592.6	1,592.6	-
편익시설	448.3	448.3	-	190.04	190.04	-	190.04	190.04	-
녹 지	58,011.3	57,717.4	감293.9

마. 공원조성계획 결정(변경) 세부시설조서

시 설 구 분			연번	세 부 시설명	위 치	부 지 면 적	건 축 규 모				비 고
							건축면적	연면적	구조	층수
총 계		기정				63,047.7	190.04	190.04		1
기반시설	계	기정	소계			2,514.6
		변경	소계			2,808.5					증293.9
	도로	기정				1,800.9					도로세부조서 참조
		변경				2,094.8					증293.9
	광장	기정	1-1	진입광장A	공원북측	91.1
		기정	1-2	휴게광장A		622.6
조경 시설		기정	소계
		기정	2-1	정자	공원 중앙부						1개소
		기정	2-2	파고라A	휴게광장A						3개소
		기정	2-3	사각플랜터	광장						2개소
		기정	2-4	원주목계단	연결로4						61단
		기정	2-5	합성목재계단	진입로3						1개소
		기정	2-6	취병	진입광장A						3개소
		기정	2-7	와편무늬담장	진입광장A						5M
		기정	2-8	산벽쌓기	휴게광장A						81.4M
		기정	2-9	둔덕놀이터	숲속놀이터						1식
		기정	2-10	조형물	숲속놀이터						1EA
휴양 시설		기정	소계
		기정	3-1	등의자	휴게광장A, 산책로						18개소
		기정	3-2	평의자	파고라하부						9개소
		기정	3-3	콘크리트벤치	숲속놀이터						17개소
		기정	3-4	통나무벤치	놀이터						8개소
		기정	3-5	콘크리트 테이블	놀이터						4EA
운동 시설		기정	소계			480.9
		기정	4-1	배드민턴장		450.5					3개소
		기정	4-2	체력단련장		30.4
		기정	4-3	노젓기							2개소
		기정	4-4	공중걷기							4개소
		기정	4-5	어깨유연성운동							4개소
		기정	4-6	역기올리기							4개소
		기정	4-7	배드민턴지주							3셋트

시 설 구 분		연번	세 부 시설명	위 치	부 지 면 적	건 축 규 모				비 고
						건축면적	연면적	구조	층수
관리 시설	기정	소계
	기정	5-1	흙먼지털이시설							1개소
	기정	5-2	자전거보관대							1개소
	기정	5-3	로프휀스							29경간
	기정	5-4	볼라드							10개소
유희 시설	기정	소계			1,592.6
	기정	6-1	숲속놀이터	공원 서측	710.0
	기정	6-2	초입놀이터	공원 북측	500.6
	기정	6-3	암벽놀이터	공원 서측	382.0
	기정	6-4	미끄럼대A	초입놀이터						1개소
	기정	6-5	미끄럼대B	초입놀이터						2개소
	기정	6-6	터널	초입놀이터						4개소
	기정	6-7	고목나무	숲속놀이터						1개소
	기정	6-8	그네	숲속놀이터						1개소
	기정	6-9	그물네트	숲속놀이터						1개소
	기정	6-10	나무집	숲속놀이터						1개소
편익시설	기정	소계			448.3
	기정	7-1	관리동		256.0	190.04	190.04		1
	기정	7-2	주차장		192.3
녹지	기정	소계			58,011.3
	변경	소계			57,717.4					감293.9

바. 도로 세부시설조서(변경사항)

1) 도로(변경) 총괄조서

구 분	등 급	폭원(M)	기 정			변 경			비 고
			노선수	연장(M)	면적(㎡)	노선수	연장(M)	면적(㎡)
합 계		2.0~3.0	7	989.9	1800.9	7	989.9	2,094.8	-

2) 도로(변경) 세부조서

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎥)	기능	기점	종점	비고
기정	합 계				989.9	1,800.9
변경	합 계				989.9	2,094.8
기정	소로	3	진1	2.0	41.3	82.5	진입로	진입광장A	연결로5
변경	소로	3	진1	3.0	41.3	123.9	진입로	진입광장A	연결로5
기정	소로	3	진2	1.5	38.1	84.2	진입로	진입광장A	배드민턴장
기정	소로	3	진3	1.5	64.2	102.2	진입로	부지외곽	연결로4
기정	소로	3	연1	1.5~2.2	32.3	64.7	연결로	진입로1	배드민턴장
기정	소로	3	연2	1.5	21.4	32.0	연결로	연결로1	진입로2
기정	소로	3	연3	1.5	456.4	812.0	연결로	배드민턴장	진입로3
기정	소로	3	연4	1.5	125.5	188.2	연결로	진입로3	연결로3
기정	소로	3	연5	1.5	140.9	211.4	연결로	진입로1	관리동
변경	소로	3	연5	3.0	140.9	422.7	연결로	진입로1	관리동
기정	소로	3	연6	1.2	22.9	27.5	연결로	연결로5	관리동
변경	소로	3	연6	3.0	22.9	68.7	연결로	연결로5	관리동
기정	소로	3	연7	3.6~4.3	46.9	196.2	연결로	관리동	관리동

사. 토지조서

일련 번호	소재지	지번	지목	지적 (㎡)	편입 면적(㎡)	소유자		비고
						성 명	주 소
1	공주시 금흥동	667	공	63,047.7	63,047.7	공주시	-
계				63,047.7	63,047.7