■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	공주시			심의일자	2022. 09. 02.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ○ ] 기타
건축주	성명(법인명) 공주시(한국자산관리공사)
대지현황	대지위치 충청남도 공주시 신관동
	지번 571-2		관련지번
	대지면적 ㎡		용도지역(지구, 구역)
건축물현황	건축면적 ㎡		건폐율 %			층수 지하: - 층 / 지상: 2 층
	주용도		구조 철근콘크리트			건축물 동수 3 동
	최고높이 8.2 m		용적률 %			연면적 합계 1,221.33 ㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	건축물 해체 허가	○ 현장주변은 보행 및 차량통행이 많은 곳으로 폐기물 반출 위한 덤프트럭 대기시 후면(주민자치센터 출구)쪽에도 신호수(또는 안전요원) 추가 배치 검토 요함 ○ 비계설치상세도 : 쌍줄→외줄로 수정 ○ 기존 철탑 철거시 유의 요함 ○ 해체계획서대로 실제 공사시 최대한 진행될 수 있도록 하고 특히 구조물 철거시 신속한 철거보다 구조 안전성을 확보하여 안전하고 신중하게 해체하여 소음, 진동, 분진을 최소화 할 수 있도록 공사기간을 적정히 확보하여 시행하기 바랍니다.
심의결과	[ ○ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]