[참고자료]

저소득층 에너지효율개선사업 설명자료

1		지원 내용

□ (효율개선 시공 지원) 단열, 창호, 바닥공사 등 에너지 효율시공

① 단열공사 : 외기의 벽면에 단열성능을 가진 재료를 설치하여              열손실 및 유출 차단

벽면 단열재 부착 → 목 또는 경량구조틀 시공 → 석고보드 → 도배 마무리

* 단열 시공 시 벽체가 5∼7㎝ 나오게 되어 방 공간이 경미하게 축소.

② 창호공사 : 창호가 낡거나 뒤틀림 등에 의해 외부공기 유입이 많은             경우 PVC창호 교체로 기밀성 강화

신규틀 시공  →  우레탄폼사춤 및 실란트 마감  →  노출부 마감

* 창호 시공시 기존 창호 크기 보다 경미하게 줄어들을 수 있음.

③ 바닥공사 : 보일러가 설치되어 있지 않았거나, 보일러 배관이

파손된 시설에 보일러를 가동할 수 있도록 지원

장판제거 → 바닥판넬 설치 → 보일러 연결 → 장판마무리

* 보일러 배관(가스, 수도), 전기, 분배기 등 제반사항이 충족되어 있지않은 경우 지원 불가.

④ 보일러 교체 지원 : 노후된 보일러를 에너지효율이 높은 보일러로 교체

※ 설치조건(보온, 응축수 배수 등) 가능 시 콘덴싱 보일러 설치 지원

※ 배관(가스, 수도, 난방), 전기, 분배기, 부식 등 제반사항이 충족되어 있지 않은 경우 지원 불가

※ 지원 후 관리소홀로 인한 동파 등은 AS 등 추가지원 불가

<기존 보일러 확인 → 보일러 철거 → 보일러 교체 설치>

(왼쪽부터 가스보일러 시공 전/후, 기름보일러 시공 전/후)