충청남도 공고 제 2023-1946호

구조안전 위험시설물(상좌교, 용수교, 절토사면(sta.5+440-820(좌측))알림

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제25조에 따라 다음과 같이 구조안전 위험시설물(상좌교, 용수교, 절토사면(sta.5+440-820(좌측))임을 알리고자 합니다.

2023년     11월     10일

충  청  남  도  지  사

대상시설			사유	향후계획 (교량제원 등)
시설명	소재지	소유자(관리자ㆍ점유자)
상좌교	서천군 판교면 상좌리 716-1번지 일원	충청남도지사 (충청남도건설본부 동부사무소장)	․ 중대 결함 시설물 - 교량 슬래브하부 재료분리, 철근 노출 등	2024년 보수보강예정 (L=28m, B=8m)
용수교	공주시 신풍면 용수리 366번지 일원	충청남도지사 (충청남도건설본부 동부사무소장)	․ 시설물 안전등급 D등급 - 교대 균열발생	2024년 보수보강예정 (L=20m, B=7.5m)
절토사면(sta.5+440-820)좌측	금산군 복수면 구례리 205번지 일원	충청남도지사 (충청남도건설본부 동부사무소장)	․ 중대 결함 시설물 - 소단 배수로 균열 발생 등	2024년 보수보강예정 (L=380m, H=138.7m)

※ 기타 자세한 내용은 충청남도건설본부 동부사무소 구조물관리팀(☎041-635-7617)으로 문의하시기 바랍니다.