2024년 공주시 지하안전위원회 심의 결과 및 검토의견

2024. 3. 7.

구 분	성 명	심의결과			검토의견	비고
		원안 채택	조건부 채택	재심의
계	10명	10명
위원장	이상률	○
위 원	김만수	○
위 원	김태완	○
위 원	남상봉	○
위 원	김동욱	○
위 원	이현숙	○
위 원	오혜정	○			각 지하시설물 담당자가 정기 안전점검시 안전도 점검 뿐만 아니라 유지관리 실태도 정밀하게 진단하여 각 시설 관리 실태에 따른 대책을 마련할 필요가 있음
위 원	지인택	○
위 원	유혜란	○
위 원	박 철	○			- 지하시설물 안전점검 중 연 1회 이상 실시하는 육안조사는 형식적인 점검이 되지 않도록 *중점조사구간을 지정하여 조사가 될 수 있도록 명기하는 것이 필요할 것으로 판단됨 - 중점조사구간은 20년 이상된 노후 지하시설물, 5년 주기 GPR탐사위험도 평가시 지반침하 우려구간 조사가 필요할 것으로 판단됨 - 지하시설물 선형, 굴착깊이 등 현황파악도 중요하므로 필요시 지하시설물 정확도 개선사업을 수행하는 것이 바람직함 - 오타 수정 사항 p.7 지하시설물 통한 안전관리 → 지하시설물 통합 안전관리 p.40 굴착깊이 10 ~ 20m 이상 굴착깊이 10 ~ 20m 미만