공주시 공고 제2025 – 2090호

공주 도시관리계획(반포도시 도시계획도로) 결정(변경)을 위한 공람□공고

공주시 공고 제2025-1029호(2025.04.15.)로 공람·공고한 반포면 봉곡리, 공암리 일원 도시관리계획(반포도시 도시계획도로) 결정(변경)(안)에 대하여 행정절차(관련 법 협의 및 공주시 도시계획위원회 심의) 이행에 따른 결과를 반영하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제28조 및 같은 법 시행령 제22조, 「공주시 도시계획 조례」제8조에 따라 주민의견을 청취하고자 다음과 같이 공람·공고합니다.

2025년   08월   18일

공  주  시  장

1. 공람 기간 : 2025. 08. 18 ~ 09. 01. (14일간)

2. 공람 장소 : 공주시 도시정책과, 반포면 행정복지센터

3. 주민의견 제출

○ 제출기한 : 2025. 09. 01.                    ○ 제 출 처 : 공람장소

○ 제출방법 : 공람장소에 비치된 주민의견서 이용

4. 공람 내용

○ 공주 도시관리계획(반포도시 도시계획도로) 결정(변경)(안) : 첨부

5. 기타

○ 관련도면은 공람장소에 비치하며, 기타 자세한 사항은 도시정책과 도시계획팀(☎041-840-7654)으로 문의하여 주시기 바랍니다.

첨부. 공주 도시관리계획(반포도시 도시계획도로) 결정(변경)(안)

도시관리계획 결정(변경)조서

1. 교통시설

가. 도로

1) 도로 결정(변경)조서

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)
폐지	중로	3	1	12	보조간선 도로	277	중로1-3	중로3-5	일반 도로		‘09.09.01
기정	중로	3	3	12	보조간선 도로	498	중로1-3	중로1-4	일반 도로		‘09.09.01
변경	소로	1	37	10	집산 도로	294	공암리 572	중로3-5	일반 도로
기정	중로	3	5	12	주간선 도로	1,065	중로1-3	교통광장 2호	일반 도로		‘09.02.20
변경	중로	3	5	12	주간선 도로	1,076	중로1-3	교통광장 2호	일반 도로
기정	소로	1	1	10	집산 도로	931	중로1-3	소로1-2	일반 도로		‘09.09.01
변경	소로	1	1	10	집산 도로	1,024	중로1-3	소로1-2	일반 도로
기정	소로	2	1	8	보조간선도로	1,603	소로1-1	봉곡리 산73-2	일반 도로		‘09.09.01
변경	소로	2	1	8	보조간선도로	1,715	중로1-3	봉곡리 산73-2	일반 도로
기정	소로	3	1	6	집산 도로	240	소로2-1	소로 3-10	일반 도로		‘09.09.01
변경	소로	3	1	6	집산 도로	240	소로2-1	소로 3-10	일반 도로
기정	소로	3	6	4	국지 도로	380	소로2-2	소로3-1	일반 도로		‘09.09.01
변경	소로	3	6	4	국지 도로	254	소로2-2	봉곡리 474-63	일반 도로
변경	소로	3	191	4	국지 도로	87	소로3-1	봉곡리 474-63	일반 도로
기정	소로	3	13	4	국지 도로	238	소로2-1	소로3-1	일반 도로		‘09.09.01
변경	소로	3	13	4	국지 도로	238	소로2-1	소로3-2	일반 도로
기정	소로	3	15	5~7.5	국지 도로	364	중로1-4	공암리 459-107	일반 도로		‘09.09.01
변경	소로	3	15	5~7.5	국지 도로	374	중로3-5	공암리 459-107	일반 도로

■ 도로 결정(변경)사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변 경 내 용	변 경 사 유
중로3-1	-	∘ 노선 폐지	∘ 최초 반포도시지역으로 지정 당시 결정된 장기미집행시설로 집행계획이 없어 금회 노선 폐지
중로3-3	소로1-37	∘ 도로명, 폭원, 연장 및 기종점 변경 - 도로명 : 중로3-3→소로1-37 - 폭원 : 12m→10m - 연장 : 498m→294m [감)204m] - 기점 : 중로1-3→공암리 572 - 종점 : 중로1-4→중로3-5	∘ 종점부 문화재(박약재) 및 주변여건 등을 고려하여 도로 선형 변경 및 기점 축소
중로3-5	중로3-5	∘ 연장 변경 - 연장 : 1,065m→1,076m [증)11m]	∘ 지형여건(연지 및 노출암 등) 등을 고려하여 도로 선형 변경
소로1-1	소로1-1	∘ 연장 변경 - 연장 : 931m→1,024m [증)93m]	∘ 기하구조, 기존 현황도로를 고려하여 도로 선형 변경
소로2-1	소로2-1	∘ 선형 및 기점 변경 - 연장 : 1,603m→1,715m [증)112m] - 기점 : 소로1-1→중로1-3	∘ 소로1-1호선 선형 변경에 따라 기점부 변경 및 도로구역을 고려한 선형 변경
소로3-1	소로3-1	∘ 기점부 선형 변경	∘ 소로2-1호선 변경에 따른 기점 변경
소로3-6	소로3-6	∘ 연장 및 종점 변경 - 연장 : 380m→254m [감)126m] - 종점 : 소로3-1→봉곡리474-63	∘ 기존 도로개설현황을 반영하여 해당 구간 내 미개설 일부구간(사유지)에 대하여 도로에서 제척하고 미집행구간 폐지 및 노선단절구간 노선분리
	소로3-191	∘ 도로명, 폭원, 연장 및 기종점 변경 - 도로명 : 소로3-191 - 폭원 : 4m - 연장 : 87m - 기점 : 소로3-1 - 종점 : 봉곡리 474-63
소로3-13	소로3-13	∘ 기점부 선형 변경 및 종점 정정 - 종점 : 소로3-1→소로3-2	∘ 소로2-1호선 변경에 따른 기점 변경 및 종점 오류 정정
소로3-15	소로3-15	∘ 연장 및 기점 변경 - 연장 : 364m→374m [증)10m] - 기점 : 중로1-4→중로3-5	∘ 중로3-5호선 변경에 따른 기점 및 연장 변경

■ 도시관리계획 결정(변경)도