공주시 고시 제2026 – 40호

도시관리계획(체육시설(운동장) 조성계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시

1. 공주시 웅진동 300-5번지 일원의 『공주 시민운동장 내 인공암벽등반경기장 , 장애인체육센터 및 풋살장 건립사업』에 따른 도시관리계획(체육시설(운동장) 조성계획) 결정(변경)을 위해 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조, 제32조 및 「토지이용규제기본법」제8조에 따라 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면을 고시합니다.

2. 관계도서는 공주시청 도시정책과(☎041-840-7654) 및 교육체육과(☎041-840-8675)에 비치하고 일반인에게 보입니다.

2026년  03월  03일

공  주  시  장

1. 체육시설(운동장) 조성계획 결정(변경) 내용

가. 사업의 명칭 : 공주 시민운동장 내 인공암벽등반경기장, 장애인체육센터 및 풋살장 건립사업

나. 위        치 : 웅진동 300-5번지 일원

다. 변 경 사 유 : 공주 시민운동장 내 인공암벽등반경기장, 장애인체육센터 및 풋살장 건립사업에 따른 체육시설(운동장) 조성계획 변경

라. 변 경 내 용

- 체육시설(운동장) 세부시설 변경

· 암벽등반경기장 변경 : 9,487㎡ → 6,046㎡  [감) 3,441㎡]

· 장애인체육센터 변경 : 5,813㎡ → 5,647㎡  [감) 166㎡]

· 풋살장 변경 : 3,070㎡ → 5,840㎡  [증) 2,770㎡]

· 도로 및 주차장 변경 : 21,266㎡ → 17,393㎡  [감) 3,873㎡]

· 녹지 변경 : 16,718㎡ → 21,428㎡  [증) 4,710㎡]

마. 사업 시행자 : 공주시장(교육체육과)

바. 사 업 기 간 : 2020년 ~ 2026년

2. 도시관리계획(체육시설(운동장) 조성계획) 결정(변경) 조서 : 붙임 1 참조

3. 도시관리계획 결정(변경)도(변경없음) : 붙임 2 참조

4. 도시관리계획(체육시설(운동장) 조성계획) 결정(변경)도 : 붙임 3 참조

5. 도시관리계획(체육시설(운동장) 조성계획) 결정(변경)에 따른 지형도면고시도 : 붙임 4 참조

붙임 1. 도시관리계획(체육시설(운동장) 조성계획) 결정(변경) 조서

1. 공공·문화체육시설

가. 체육시설(운동장)

1) 체육시설(운동장) 결정(변경)조서 (변경없음)

구분	도면 표시번호	시설명	시설의 종 류	위치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후
기정	1	시민 운동장	체육 시설	웅진동 300-5번지 일원	117,094	-	117,094	‘77.2.17

2. 체육시설(운동장) 조성계획 결정(변경) 조서

가. 조성계획 결정(변경) 조서 (변경)

구분	시설번호	세부 시설명	면적(㎡)			비고
			기정	변경	변경후
합 계	-	-	117,094	-	117,094
운동시설	소 계		79,110	감) 837	78,273
	1	주경기장	49,359	-	49,359
	2	실내체육관	11,381	-	11,381
	3	암벽등반경기장	9,487	감) 3,441	6,046
	4	장애인체육센터	5,813	감) 166	5,647
	5	풋살장	3,070	증) 2,770	5,840
공공시설	-	도로 및 주차장	21,266	감) 3,873	17,393
녹지시설	-	녹지	16,718	증) 4,710	21,428

나. 조성계획 결정(변경) 사유서

도 면 표시번호	시설명	변경내용	변경사유
1	시민 운동장	․ 세부시설 변경 - 암벽등반경기장 : 9,487㎡ → 6,046㎡ [감) 3,441㎡] - 장애인체육센터 : 5,813㎡ → 5,647㎡ [감) 166㎡] - 풋살장 : 3,070㎡ → 5,840㎡ [증) 2,770㎡] - 도로 및 주차장 : 21,266㎡ → 17,393㎡ [감) 3,873㎡] - 녹지 : 16,718㎡ → 21,428㎡ [증) 4,710㎡]	․ 체육시설 조성을 위한 세부시설 변경 - 암벽등반경기장 - 장애인체육센터 - 풋살장 - 도로 및 주차장 - 녹지

다. 세부시설 결정(변경) 조서

1) 주경기장 (변경없음)

시설물명	면적(㎡)			층수	비고
	시설면적	건축면적	건축연면적
운 동 장	14,850.00	-	-	-	8레인
축 구 장	8,175.00	-	-	-	-
보조경기장	600.00	-	-	-	6레인
관 람 석	-	2,172.17	6,516.51	3	27,000석
관 리 실	-	180.00	180.00	1	-
화 장 실	-	234.60	234.60	-	6개소
주 차 장	2,141.00	-	-	-	153대

2) 실내체육관 (변경없음)

시설물명	면적(㎡)			층수	비고
	시설면적	건축면적	건축연면적
경 기 장	1,334.00	-	-	-	-
관 람 석	-	2,965.20	8,895.60	3	3,000석
기 계 실	-	640.75	640.75	1	-
탈 의 실	-	103.24	103.24	1	2개소
화 장 실	-	323.80	323.80	-	11개소
주 차 장	2,003.00	-	-	-	143대

3-1) 암벽등반경기장 (기정)

시설물명		면적(㎡)			층수	비고
		시설면적	건축면적	건축연면적
	암벽등반경기장	495.87	668.90	864.00	4
	관리실, 탈의 및 샤워실(1F)	273.00	446.03	273.00	-	건축면적은 경기장상부처마 173.03㎡포함 (합계 446.03㎡)
	실내리드월, 실내볼더링월(2F)			273.00	-
	사무실, 회의실, 화장실(3F)			159.00	-
	대회의실, 화장실(4F)			159.00	-
	볼더링경기장(부대시설)	222.87	222.87	-	-	43.7m×5.1m

3-2) 암벽등반경기장 (변경)

시설물명		면적(㎡)			층수	비고
		시설면적	건축면적	건축연면적
	암벽등반경기장	462.52	462.52	659.55	4
	관리실, 탈의 및 샤워실, 보일러실, 화장실(1F)	273.00	273.00	268.20	-
	실내리드월, 실내볼더링월, 화장실(2F)			268.20	-
	사무실, 탕비실, 화장실(3F)			82.95	-
	계단실(4F)			40.20	-
	볼더링경기장(부대시설)	189.52	189.52	-	-	44.075m×4.3m

4) 장애인체육센터 (변경없음)

시설물명	면적(㎡)			층수	비 고
	시설면적	건축면적	건축연면적
합계	2,166.30	2,289.80	4,124.95	2
용역원실, 기계실, 전기실 등(지하)	2,166.30	2,289.80	731.49	-
다목적실, 체육관, 수중운동풀 등(1F)			2,166.30	-
다목적실, 사무실, 화장실 등(2F)			1,227.16	-

5) 풋살장 (변경없음)

시설물명	면적(㎡)			층수	비고
	시설면적	건축면적	건축연면적
함계	1,176.00	1,193.45	1,176.00	1
풋살장	1,176.00	1,193.45	1,032.00	-	건축면적은 지붕면적 17.45㎡ 포함
방풍실			23.40	-
회의실-1			27.00	-
회의실-2			49.20	-
화장실			44.40	-

6) 기반시설 (변경)

시설물명	면적(㎡)			비고
	기정	변경	변경후
도 로	6,956	감) 1,971	4,985
주 차 장	14,310	감) 1,902	12,408

7) 도로조서 (변경)

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기능	위치		비고
								기점	종점
기정	중로	2류	3	15	448	2,521	보조간선도로	대로3-2	대로3-12
변경	중로	2류	3	15	448	2,522	보조간선도로	대로3-2	대로3-12
폐지			연1	10.7~22.4	221	3,783	국지도로	중로2-3	연2	연결도로
기정			연2	1.6~2.7	71	179	국지도로	연1	웅진동 753	연결도로
변경			연1	4.1~7.4	225	1,904	국지도로	중로2-3	웅진동 753	연결도로
기정			보1	5	37	184	특수도로	암벽등반 경기장	주차장 (장애인 체육센터)	보행자 도로
변경			보1	5	112	559	특수도로	연1	대로3-12	보행자 도로
폐지			보2	5	58	289	특수도로	주차장 (장애인 체육센터)	대로3-12	보행자 도로

※ 도로면적은 구역계 내부에 한함

라. 건축물의 높이 및 건폐율, 용적률에 관한 계획 (변경없음)

시설명	높이	건폐율	용적률	비고
주경기장 실내체육관 암벽등반경기장 장애인체육센터 풋살장	4층 이하	20% 이하	80% 이하	공주시 도시계획조례 제42조 제16호 제46조 제16호

붙임 2. 도시관리계획 결정(변경)도(변경없음) (1/5,000)

붙임 3. 도시관리계획(체육시설(운동장) 조성계획) 결정(변경)도 (1/1,200)

■ 기정

■ 변경

붙임 4. 도시관리계획(체육시설(운동장) 조성계획) 결정(변경)에 따른 지형도면고시도 (1/1,200)

■ 기정

■ 변경